<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








-	Algemeen het is verwarrend om de categorieën EPBD-A en EPBD-B aan te houden omdat dit nu gekoppeld is aan vermogens EPBD-A -> 12 KW en EPBD – B v.a 45 kW en als zodanig bekend in de markt. Wellicht is het beter te spreken over EPBD-inspecteur voor de activiteiten 1 t/m 8 bijlage IV en EPBD-adviseur voor activiteiten 9 t/m 12 Bijlage IV -	Wordt een  warmtepomp beschouwd als een, verwarming- of koelsysteem? -	Het is niet helder hoe nominaal vermogen geïnterpreteerd moet worden. De rapportage vraagt gegevens op installatieniveau, maar vraagt ook een beoordeling grootte. Dit is het benodigd vermogen op gebouwniveau. -	Stel de frequentie van keuringen van verwarmingssystemen- en airconditioning systemen gelijk en stel  de keuringstermijn in maanden ipv jaren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>