<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








Deze regeling is een stuk beter gedetailleerd dan de eerdere regelingen. Er is een belangrijke bepaling dat de metingen altijd gebaseerd moeten zijn op het maximale geluidsniveau wat de warmtepompen kunnen maken. Dit is een bepaling die zeker overeind moet blijven ondanks dat warmtepompverkopend Nederland hier tegenin zal gaan. Wel vraag ik mij sterk af of de toegestane 40 dB(A) op voldoende streng is. 40 dB(A) wordt omschreven als "de concentratiedrempel", "woonstraat overdag". Het resulteert ook voor de meeste woningen in een net hoorbaar geluidniveau binnen. Echter horen mensen ook buiten te zijn. In een nieuwbouwwijk waar elke woning een luchtwarmtepomp zou kunnen krijgen, betekent dit altijd het achtergrondgeluid van de warmtepompen, samen met het reguliere geluid wat er heerst. Ik heb ernstige twijfels of dit acceptabel is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>