<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








-	Ik mis de totaliteit op adresniveau. * Het betreft de energieprestatie van gebouwgebonden installaties, waarom gaan we dit op installatie niveau doen? De samenhang tussen alle installaties is vaak belangrijker dan een los component. * samenwerking SCIOS en NVKL om hier een geheel van te maken in plaats van 2 separate inspecties. * De overlap tussen EPBD-stook en EPBD-koel zorgt voor een grijs gebied. Samenwerken/samenvoegen lijkt me noodzakelijk om er 1 geheel van te maken. * EPBD-stook en EPBD-koel wel een separate opleiding, rapportagevorm echter samengevoegd. * Registratie/afmeldsysteem via SCIOS. * Indeling module A/B/C/D heeft nagenoeg geen toegevoegde waarde. Je selecteert vooraf met welke systeemdelen je te maken hebt in een pand, waarna je daarna voor deze systeemdelen een inspectie uitvoert. * Het separaat houden van EPBD stook en EPBD-koel gaat de eindgebruiker op kosten jagen. -      Gasabsorptiewarmtepompen zijn gasgestookt.  EPBD-stook of EPBD-koel? -      Minimale vereiste voor een EPBD inspectie = 1 installatie > 70 kW.  --> waarom afwijken van een totaalvermogen op adresniveau?  13 splitjes van 6 kW valt nu buiten de boot, terwijl op de decentrale installaties ontzetten veel te behalen valt. -     Kleine opwekkers (splits, multi-splits, wandketels, tapwatervoorzieningen) onderdeel maken van de EPBD inspectie. -	Mag een EPBD-B gecertificeerd persoon alle taken uitvoeren die een EPBD-A gecertificeerd persoon uitvoert? -	Er is geen rapportagevorm meer mogelijk zonder EPBD-B,    EPBD-A laten vervallen om kosten te besparen? -	DX-installaties (met name grote VRV) wordt alleen nog maar op de voorpagina gevraagd en in de rest van de complete EPBD inspectie komt niets meer terug van DX-installaties. * DX-binnendelen opnemen als afgiftesysteem. * DX-batterijen in LBK opnemen als afgiftesysteem. -	WKO installatie komt alleen nog maar voor op het voorblad. * Minimale vraagstelling: Wordt de WKO jaarlijks onderhouden en de balans gemonitored? -      De alternatieven uitbreiden met een aantal algemene acties welke ook in de EML zijn opgenomen? -      M.b.t. Regeltechniek, verwijzing maken naar verplichtingen omtrent GBS/GMS welke vanaf 2023 verplicht zijn? -      Opleidingen zijn sinds 2016 niet vernieuwd, verwijzen tot op de dag van vandaag nog steeds naar EPBD 1.  Nieuwe indelingen/wetgeving wordt niet behandeld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>