<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








1.	De afgelopen jaren zijn honderden aanvragen via de Nieuwbouwregeling van de NAM ingediend. In het rapport van Ecorys zijn uiteindelijk 16 projecten nader onderzocht. Is dit kleine aantal representatief voor een betrouwbare analyse van de extra kosten die gemoeid zijn met aardbevingsbestendig bouwen? 2.	Aardbevingsbestendig ontwerpen en bouwen brengt ook extra kosten met zich mee voor geotechnisch onderzoek en advies. Zijn deze extra kosten voldoende meegenomen in de beleidsregel? 3.	Bij aardbevingsbestendige bouw zijn traditionele bouwmethoden (kalkzandsteen wanden en kanaalplaatvloeren) niet of nauwelijks geschikt en moet er worden uitgegaan van duurdere bouwsystemen van gewapend of houtskeletbouw. Zijn de extra kosten voor duurdere bouwsystemen voldoende meegenomen in de beleidsregel? 4.	Er wordt in de beleidsregel onderscheid gemaakt tussen aardbevingsbelasting en windbelasting. Bij een zorgvuldig seismisch constructief ontwerp kan de uitkomst zijn dat de windbelasting maatgevend is. De vergoeding kan dan lager uitvallen. Onbedoeld zou hiermee het ontwerpen van “domme” en oneconomische constructies kunnen worden bevorderd en wordt slecht gedrag beloond. Het is wenselijk om in de beleidsregel geen onderscheid te maken tussen aardbevingsbelasting en windbelasting maar altijd een passende vergoeding voor ontwerp en bouw te geven wanneer in aardbevingsgebied, als gedefinieerd in artikel 3., wordt gebouwd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>