<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>










De aansluiting van deze regels omtrent verblijfsvoorzieningen uit de Omgevingsregeling moet goed aansluiten bij de toekomstige Bbl-eisen. Bij de versie die ik kan vinden (verzamelbesluit 2024) wordt nergens aangegeven dat de regels niet gelden voor gebouwen lager dan 3 meter. Volgens NTA 8800 moet ook een dakrand van plat dak meegeteld worden bij de gebouwhoogte, maar een dakrand lijkt me niet geschikt voor de betreffende diersoorten. Dus dan zou de gebouwhoogte gedefinieerd worden qua hoogte van uitwendige scheidingsconstructie. Er wordt gesproken over hangoppervlak voor vleermuizen, maar het is totaal niet duidelijk wat hangoppervlak is. Ook wordt geen rekening gehouden met gebouwen die voornamelijk bestaan uit glas. Volgens Verzamelbesluit 2024 gelden de eisen ook voor lichte industriefunctie. Maar dat is inclusief kassen. Kassen (bloemkwekerij) zijn niet geschikt voor deze verblijfsvoorzieningen. Ook lijkt mij dat er een uitzondering moet komen voor kantoorfuncties < 50 m2 etc. die als nevenfunctie fungeren van woonfuncties, want het is bedoeld voor utiliteitsgebouwen. Er moet ook een minimale grenswaarde qua dichte geveloppervlak komen wanneer het niet nodig is. Zeker omdat er ook een verbod geldt op verblijven nabij ramen die open kunnen. De voorzieningen moeten regenwerend zijn, dus dat impliceert dat alleen verticale openingen mogelijk zijn. Maar waarom worden de eisen afhankelijk van zowel dak als gevel? Een ingang bij een plat dak voldoet ook hier niet aan. De eisen moeten afhankelijk zijn van alleen verticale dichte gevels met of zonder schuine daken. Er staan eisen aan preventie dat nestmateriaal naar beneden valt, maar het is niet aangegeven of dit alleen voor de vogels geldt of ook voor de vleermuizen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>