<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>










De invliegopening voor inbouwvoorzieningen voor vleermuizen, zoals vermeld in Artikel 5.32g (invliegopening, regenwerendheid en grip, a. een breedte van ten minste 0,025 m en ten hoogste 0,03 m; en b. een lengte van ten minste 0,03 m) is te groot. Bij een breedte van tenminste 2,5 cm  kunnen soorten als kool- en pimpelmees ook in deze voorzieningen komen, en dat verkleind de kans dat vleermuizen er gebruik van maken aanzienlijk. Deze breedte moet niet groter zijn dan 0,02 m (dus 2 cm) en 0,018 (1,8 cm) is nog beter. De breedte, 3 cm, is juist onnodig klein. Dit moet tenminste 0,1 m (dus 10 cm) of, nog beter, 0,2 (20 cm) breed zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>