<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>10.2.e

Van:

10.2.e

Verzonden: donderdag 23 augustus 2012 19:08

Aan: 10.2.e

CC: 10.2.e @odfjell.com; 10.2.e : 10.2.e
Onderwerp: Bevindingen controle DVS4 23 augustus 2012
Beste 192° |

Hierbij onze bevindingen en afspraken van vandaag.

1) Op diverse locaties in tankput 1 rondom de ventilator van DVS 4 zijn aardkabels niet of

3)

4)

5)

onvoldoende deugdelijk aangebracht. Dit wordt zo spoedig mogelijk hersteld. We hebben
afgesproken dat binnen 1 week (30 augustus) alle dampleidingtraces van tanks en steigers
naar DVS 4 en van DVS 4 naar de verbranding worden gecontroleerd op het doorlussen van
flenzen, leidingen, instrumenten (afsluiters, flamearrestors, etc.). Indien pakkingen niet
eleidend zijn dan ook tussen flenzen doorlussen ( 1°2* weet wat bedoeld wordt).

e hebben een gaslekkage op een flens in de zuigleiding van de ventilator van DVS 4
waargenomen. 20 ppm VOS werd gemeten met een PID meter. Vandaag werd door Odfjell
coe actie genomen om de gaslekkage te stoppen. Graag nog even de Devestiging dat deze
We hebben gevraagd naar de onderhouds- en inspectiegegevens van flame arresters en
ventilator DVS 4. De informatie was verspreid over meerdere mappen. Info over DVS4 werd
ook aangetroffen in de map van DVS 1. Een goed documentatiesysteem is een vereiste voor
een BRZO inrichting zoals Odfjell!

We hebben gezien een certificaat van de leverancier van de ventilator van DVS4 waaruit blijkt
dat deze, geplaatst tussen flame arresters, geschikt is voor zone 0, prima.
De flame arresters rondom de ventilator van DVS 4 zijn geïnspecteerd en gereinigd op 15 feb

2011 en nov 2011. Helaas zijn niet de tagnrs genoteerd van deze flame arresters. Er is wel
voldoende bewijs dat daadwerkelijk deze flame arresters bedoeld worden.

6) 3 maandelijks worden trillingsmetingen uitgevoerd aan de ventilator van DVS 4. Het criterium

voor nader onderzoek of afkeur van de ventilator is niet bekend bij Odfjell, wel bij de externe

contractor die de inspectie uitvoert. Is dit criterium in kader van RCM door Odfjell vastgesteld?
m 4 tal bouten van de ventilator omkasting ontbraken. Gaarne actie

8)

In juli 2011 is door BAM en in december 2011 is door FIMA inspectie en onderhoud uitgevoerd
aan de ventilator van DVS4. Het bleek onduidelijk wat de diverse inspectie items behelzen en
welke criteria Odfjell gesteld heeft voor afkeur. Ook hier weer de vraag of de RCM methodiek al
is toegepast op deze ventilator en hoe dit in de inspectielijsten van beide contractorfirma’s
doorwerkt. En welk inspectie- en onderhoudsregiem nodig is om te waarborgen dat de
ventilator geen ontstekingsbron wordt, zowel in de dampleiding als ook naar buiten (tankput is
zone 2). Kanttekening: De verantwoordelijke Odfjell
engineer was met verlof.

9) Tijdens de inspectierondgang bleek Tank 520 aan de buitenzijde vervuilt met blusschuim.
ds Aha blusschuim zijn agressief voor staal. Graag terugkoppeling over de actie tav

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Inspecteur

10.2.e

@inspectieszw.nl

Major Hazard Control
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bezoekadres: Oudenoord 6, Utrecht. Postbus 820, 3500 AV Utrecht

1

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>www.arbeidsinspectie.nl
Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst voegen dan hun organisaties en activiteiten samen. Voor meer informatie zie www.inspectieszw.nl
                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>