<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Risk analysis
825        AlgemeenAll                  DVS04                       Algemeen                                                    Beveiligingsysteem          Temp. beveiliging
                                                                                                                                                            FLA (Inc.)
Risk analysis
Failure mode                    Failure category                           Cause                              Consequences                           Risk without preventive
Component storing               absoluut             evident              Veroudering en draadbreuk.          Geen meting meer mogelijk bij de       actions
                                                                                                              deto's van de tank, afschakeling fan.
                                                                                                              Verwerking Inc02 en ketel 11 stopt.
Remarks                                                                                                       PID verwerkt nog wel dampen, dus
27-09-2011 FVI; Downtime kosten aangepast volgens schema in                                                   geen uitstoot. Manipulatiesnelheid
uitgangspunten (INC02 &Ketel 11 2x25=50% van 2.000.000 en 25.000)                                             wordt aangepast aan beschikbare
                                                                                                              verwerkingscapaciteit.
Levertijd bekijken van de temperatuurbewaking.
17-08-11 RSM; 1e en 2e matrix technical kcost opgevoerd. Downtime in
1e matrix verhoogd naar 1 maand.
26-09-2011 FVI; Downtime kosten aangepast volgens schema in
uitgangspunten (Inc 02 & Ketel 11 2x25%=50% van 4.000.000 en 25.000)
03-11-2011, HDB: SHE critical op basis van PBZO matrix
                                                                                                                                                     Total cost per year:                                € 200,100
Specified preventive actions
Type    ID        Task                              Interval                               Policy   Initiator       Executor                Description                                                        Costs
tsk     1607      Vervangen temperatuursensoren every              1.00 maal               TAO      Odfjell         2e lijn E&I             Vervangen temperatuursensoren                                   € 438.00
tsk     1608      test bewaking en beveiliging      every          1.00 jaar               GAO      Odfjell         2e lijn E&I             test bewaking en beveiliging deto's                              € 69.00
                  deto's
Spares                                                                                                                                                Risk with preventive actions
Name                             No of items     Purchase price                Costs
Spares 2.6                                  1.00               € 0.00          € 0.00
                                                                                                                                                                  Total cost of spares per year:                 €0
                                                                                                                                                                 Total cost of actions per year:              € 507
                                                                                                                                                     Total cost of preventive actions per year:               € 507
                                ©   www.traduco.nl                                           Page        1   of  2                                                                             11/2/2012 4:27:25 PM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                             Total cost per year:            € 1,300
© www.traduco.nl Page 2 of 2                    11/2/2012 4:27:25 PM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>