<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                            Risk analysis
331        AlgemeenAll                   DVS04                   Algemeen                                                      Beveiligingsysteem            Detonatie Arrestor
                                                                                                                                                             (inline)
Risk analysis
Failure mode                    Failure category                        Cause                                Consequences                            Risk without preventive
Vervuiling (SSG)                normatief         verborgen            normaal gebruik, vervuiling door      Verminderde / geen dampflow meer,
                                                                       gebruik, inwendige corrosie.          Lage flow alarm, uiteindelijk hoge
                                                                                                             temperatuur alarm op de deto en
Remarks                                                                                                      stopt de dampverwerking in
04-10-2011 FVI; Optimaal                                                                                     Incinerator 2 en ketel 11.
26-09-2011 FVI; Downtime kosten aangepast volgens schema in                                                  Dampverwerkingscapaciteit is
uitgangspunten (Inc 2 en Ketel 11 2x25% = 50% van 70.000 en 70.000)                                          minder. Deto zal er tussen uit
                                                                                                             gehaald moeten worden om
                                                                                                             schoongemaakt te worden.
                                                                                                                                                     Total cost per year:                                      € 20,000
Specified preventive actions
Type     ID      Task                            Interval                               Policy     Initiator       Executor                 Description                                                            Costs
tsk      745     inspectie en reinigen flame     every          1.00 jaar               GAO        Odfjell         Contr.   10.2.e          inspectie en reinigen flame arrestors                               € 500.00
                 arrestors
                                                                                                                                                      Risk with preventive actions
                                                                                                                                                                    Total cost of actions per year:
                                                                                                                                                                                Total cost per year:            € 1,600
                                ©    www.traduco.nl                                        Page         1   of  1                                                                                   9/6/2012 4:26:43 PM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>