<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Risk analysis
84         AlgemeenAll                  DVS04                      Algemeen                                                      Beveiligingsysteem         Temp. beveiliging
                                                                                                                                                            FLA (ESD)
Risk analysis
Failure mode                   Failure category                           Cause                              Consequences                            Risk without preventive
Component storing              absoluut             evident              Veroudering, normaal gebruik        Geen meting meer mogelijk bij de        actions
                                                                                                             deto's van de tank, afschakeling
                                                                                                             DVS4. Verlading stop en via PVV's
Remarks                                                                                                      tanks emissie naar de buitenlucht
Levertijd bekijken van de temperatuurbewaking.                                                               van mogelijk benzeenhoudende
                                                                                                             dampen. En de tank wordt ingeblokt.
17-08-11 RSM; 1e en 2e matrix technical kcost opgevoerd. Downtime in
1e matrix verhoogd naar 1 maand.                                                                             17-08-11; alle temp. bewakingen zijn
                                                                                                             fail safe. Bij falen dus systeemstop.
03-11-2011, HDB: SHE critical op basis van PBZO matrix                                                       onderdeel van ESD.
                                                                                                                                                     Total cost per year:                                    € 823,100
Specified preventive actions
Type    ID        Task                             Interval                               Policy   Initiator        Executor                Description                                                            Costs
tsk     181       Vervangen temperatuursensoren every             1.00 maal               WUI      Odfjell          2e lijn E&I             Vervangen temperatuursensoren                                       € 438.00
tsk     182       Functietest                      every          1.00 jaar               GAO      Odfjell          2e lijn E&I             test bewaking en beveiliging deto's                                  € 69.00
                  temperatuurbeveiliging deto
Spares                                                                                                                                                Risk with preventive actions
Name                            No of items     Purchase price                 Costs
Spares 2.6                                 1.00             € 500.00        € 500.00
                                                                                                                                                                  Total cost of spares per year:                    € 50
                                                                                                                                                                 Total cost of actions per year:                  € 507
                                                                                                                                                     Total cost of preventive actions per year:                   € 557
                                                                                                                                                                                Total cost per year:           € 14,050
                               ©     www.traduco.nl                                        Page         1   of   1                                                                                 11/2/2012 4:26:44 PM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>