<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                      m
                                                                                      DCMR
                                                                                      milieudienst
                                                                                      Rijnmond
                                                                                      Parallelweg 1
    Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                                   Postbus 843
    Postbus 90801                                                                     3100 AV Schiedam
    2509 LV Den Haag                                                                  T   010-246 80 00
                                                                                      F   010-246 8283
                                                                                      E   info@dcmr.nl
                                                                                      W www.dcmr.nl
    Ons kenmerk                    Uw Kenmerk                  Bijlagen               Datum
    21335988                                                   div.                   21 februari 2012
    98365148
    Contactpersoon                 Doorkiesnr.                 Afdeling
         10.2.e                              10.2.e            Haven en Industrie
                                   010-
    Onderwerp
    Aanvraag om een omgevingsvergunning Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. voor de inrichting aan de
mu) Oude Maasweg 6 te Rotterdam.
    Geachte heer/mevrouw,
    Hierbij doe ik u namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een exemplaar van de
    ontwerpbeschikking alsmede een kennisgeving voor bovengenoemd project toekomen.
    Voor de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen verwijs ik u naar bijgevoegde
    kennisgeving.
    Hoogachtend,
    namens de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond,
                       10.2.e
    drs.        10.2.e
    afdelingshoofd Haven en Industrie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                            Gedeputeerde Staten
                                                                                            DCMR Milieudienst Rijnmond
                                                                                           Afdeling Haven en Industrie
                                                                                            Contact
                                                                                             10.2.e
                                                                                                 10.2.e
                                                                                           T 010- 10.2.e
                                                                                            F010-246 82S3
     ' Z U I D HOI'LAND                                                                    info@dcmr.nl
                                                                                           Postadres DCMR
                                                   AFSCHRIFT                               Postbus 843
                                                                                           3100 AV Schiedam
                                                                                           T 010-246 80 00
                      ONTWERPBESCHIKKING                                                   www.dcmr.nl
                     Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                      Datum
                      Postbus 5010
                                                                                           Ons kenmerk
                     3197 XC BOTLEK-RT
                                                                                           21205762/98365148
                                                                                           Uw kenmerk
                                                                                           Bijlagen
                                                                                           6
                     BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
                     Onden/t/erp
                     Op 25 maart 2011 hebben wij van Odfjell Terminals (Rotterdam) B,V, (hiema Odfjell), voor de
                     inrichting gevestigd aan de Oude Maasweg 6 te Rotterdam-Botlek, een aanvraag ontvangen
                     voor het wijzigen van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen
                     omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is schriftelijk ingediend (kenmerk 21168044/265600).
                     Het betreft een inrichting voor de opslag in tanks van voornamelijk organische chemicaliën,
                     minerale olieproducten en (gevaarlijke) afvalstoffen. In de inrichting worden ook buikvloeistoffen
                     (veelal aardoliefracties) gezuiverd door middel van destiilatieprocessen. Dit onderdeel van de
                     inhchting wordt Petrochemical Industrial Destination (PID) genoemd.
                     De inrichting valt onder de categorieèn 5.1, juncto 5,3 onder a, en 6,1 van bijlage I,
                     onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht.
                     Proiectbeschriiving
                     Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is te omschrijven als het vervangen van de
                     tanks in tankput 9A door een zelfde aantal nieuwe tanks en het aansluiten van deze tanks op
                     een dampverwerkingsinstallatie. In tankput 9A bevinden zich negen opslagtanks waar
                     producten worden opgeslagen van de klasse KI met een gezamenlijke, gelijkblijvende
                     opslagcapaciteit van 23.400 m^. Een uitgebreide projectbeschrijving is opgenomen in de
                     aanvraag. De verandering bestaat hieruit dat door het onderhavige project dit gedeelte van de
Bezoekadres
Parallelweg 1
                     inrichting gaat voldoen aan de beste beschikbare technieken;
3112 NA Schiedam
                     Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in artikel 2.1
De DCMR is goed
                     en artikel 2.2 van de Wabo omschreven activiteiten:
bereikbaar met
het openbaar vervoer
                           het bouwen van een bouwwerk;
                           Het slopen van een bouwwerk;
                           het veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                Ons kenmerk
                                                                                21205762/98365148
P^u^j'^ H O L L A N D                                                           Pagina 2/16
         Besluit
         Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de ovenwegingen die zijn opgenomen in deze
         vergunning en gelet op de ter zake geldende wettelijke bepalingen van de Wabo en de
         Algemene wet Bestuursrecht (Awb), de omgevingsvergunning te verlenen voor:
          I. a,      het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo);
               b.    het slopen van een bouwwerk (artikel 2.2, eerste lid onder a van de Wabo);
               c.    het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, eerste lid,
                     onder e van de Wabo), te weten het vervangen van alle negen tanks in tankput 9A
                     door negen nieuwe opslagtanks voor producten van de klasse KI en K2, met een
                     gezamenlijke, gelijkblijvende, opslagcapaciteit van 23.400 m^.
         II deze vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen;
         III de aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten uitmaken van
              deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften of gewaarmerkte
              stukken anders bepalen;
         IV aan dit besluit de hierna vermelde voorschriften te verbinden;
         Procedure
         Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in
         paragraaf 3.3 van de Wabo.
         In de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden bestuursorganen vanwege hun
         specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in
         artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de
         aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
               de Inspectie Leefomgeving en Transport, Regio Zuid-West;
               Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam;
               de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
         Bij de voorbereiding van het besluit hebben wij verder de volgende bestuursorganen betrokken:
               de Waterkwaliteitsbeheerder;
               het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
         De gemeenten waarvan wl] van oordeel zijn dat zij mogelijk milieuhinder zouden kunnen
         ondervinden van het bedrijf, zijn bij de totstandkoming van dit besluit betrokken. Dit zijn de
         gemeenten Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Brielle, Bernisse, Spijkenisse,
         Korendijk, Oud-Beijerland, Albrandswaard en de deelgemeente Rozenburg.
         Veraunninaensituatie
         Voor het deel van de Inrichting waarop de aanvraag betrekking heeft is op 21 december 2004
         een revisievergunning verleend krachtens de Wet milieubeheer (kenmerk 265600). Op 19
         september 2006 is een veranderingsvergunning verieend krachtens de Wet milieubeheer voor
         het in overeenstemming brengen van de milieuvergunning met afspraken in het kader van het
         integrale milieukader voor tank op- en overslagbedrijven (kenmerk 265600/20224309), Op 13
         oktober 2009 is een vergunning verieend op grond van artikel 8.22 van de Wet milieubeheer
         waarin een geuronderzoek wordt voorgeschreven. Op 1 december 2010 is een
         veranderingsvergunning verieend krachtens de Wet milieubeheer voor het wijzigen van
         brandblusvoorzieningen bij opslagtanks (kenmerk 265600/21107998).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                Ons kenmerk
                                                                                21205762/98365148
^ ZUID ^ ^ ^ ^ ^ ^ D                                                            Pagina 3/16
         Sinds 1 oktober 2010 worden deze vergunningen gezien als vergunningen verieend krachtens
         de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
         Bevoegd aezaa
        Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het
        Boren de daarbij horende bijlage zijn wij bevoegd om de integrale omgevingsvergunning te
        verienen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor
        verantwoordelijk dat, voor zover relevant, in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met
        betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking
        tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de
        aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
        Ontvankelilkheid en opschorting procedure
        Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
        indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een
        omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen.
        De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de
        Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor),
        Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op
        ontvankelijkheid. Daarbij Is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager Is hierop
        in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben daarbij
        aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort met maximaal acht weken.
        We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 23 juni 2011. Hierdoor is de wettelijke
        procedure veriengd met acht weken. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere
        aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van
        de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling
        genomen.
        Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer fhiema: Activiteitenbesluit)
        In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct
        werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden
        opgenomen. In de omgevings vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor
        zover dat in de AMvB is aangegeven.
        Voor een inrichting die is genoemd onder B of C van bijlage 1 van het Bor, geldt een
        vergunningplicht. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit hel Activiteitenbesluit
        van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de
        bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning
        mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die
        voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de
        bijbehorende Ministeriële regeling.
        De aanvraag heeft geen betrekking op acfiviteiten die in het Activiteitenbesluit en de
        bijbehorende Ministeriele Regeling geregeld worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                              Ons kenmerk
                                                                              21205762/98365148
p'£^"j'^ H O L L A N D                                                        Pagma 4/i6
          Coördinatie WatenA/et
          Voor de inrichting is op 5 augustus 2004 (kenmerie AWE/2004.8395 12) een vergunning
          verieend op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Deze vergunning is op 14
          november 2007 gewijzigd (kenmerk ARE/2007.10432 I). Deze vergunningen worden gezien als
          vergunningen verleend krachtens de Waterwet. De aanvraag heeft geen betrekking op het
          lozen van afvalwater. Coördinatie met de waterkwaliteitsbeheerder is daarom niet aan de orde.
          Wel wordt de waterkwaliteitsbeheerder geïnformeerd.
          Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,
          voor dezen.
                      10.2.e
          drs.
          afdelingshoofd Haven en Industrie DCMR Milieudienst Rijnmond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                  Ons kenmerk
                                                                                  21205762/98365148
p^^^^^'j'^ H O L L A N D                                                           pagina s/ie
            verzonden:         3 1 FEB. 2012
            Een afschrift van dit besluit is gezonden aan:
                  Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V., Oude Maasweg 6, 3197 KJ Botlek-Rotterdam;
                  Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
                  Burgemeesteren wethouders van Rotterdam, Programmabureau Duurzaam, Postbus
                  6575, 3000 AN Rotterdam;
                  Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam,
                  Brielle, Bernisse, Spijkenisse, Korendijk, Oud-Beijeriand en Albrandswaard;
                  Dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg;
                  Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
                  Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Brandweer, district Haven, Postbus 9154, 3007 AD
                  Rotterdam;
                  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
                  Stadsontwikkeling Rotterdam, afdeling vergunningen, Postbus 6699, 3002 AR Rotterdam;
                  Openbare bibliotheek Rotterdam. Hoogstraat 110, Rotterdam;
                  Milieufederatie Zuid-Holland, Postbus 22344, 3003 DH Rotterdam;
                  LBC Rotterdam B.V., Oude Maasweg 4, 3197 KJ Botlek-Rotterdam;
                  Saybolt Nederiand, Oude Maasweg 6, 3197 KJ Botlek-Rotterdam;
                  MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                 Ons kenmerk
                                                                                 21205762/98365148
P'^"^°j'^ HOLLAND                                                                 Pagina e/ie
           Rechtsmiddelen
           Dit besluit treedt in werking nadat de termijn voor het Indienen van een beroepsschrift is
           verstreken.
           Zienswijze
           De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken worden op grond van de
           Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. Een leder kan binnen zes weken na de start
           van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen bij
           Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, 3100 AV Schiedam.
           Beroep
           Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het
           beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank
           's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
           Voorlopige voorziening
           Indien u of derde belanghebbenden er veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking
           treedt, dan kan een vooriopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
           Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wanneer een vooriopige
           voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas In werking nadat hierover een
           beslissing is genomen.
          Tevens wordt u verzocht een kopie van het beroepschrift en/of het verzoek om vooriopige
          voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                      Ons kenmerk
                                                      21205762/98365148
p'£^"j"^ H O L L A N D                                pagina 7/16
           INHOUDSOPGAVE
          VOORSCHRIFTEN                                                   8
          I      Algemeen                                                 8
          II     Bouwen                                                   8
          III    Slopen                                                   8
          N      In werking hebben van een inrichting                    10
          OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN                                    14
          I       Bouwen                                                 14
          II     Slopen                                                 14
          Ml     In werking hebben van een Inrichting                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                           Ons kenmerk
                                                                           21205762/98365148
^TUID K ° ^ ^ N D                                                          Pagina 8/16
       VOORSCHRIFTEN
        I    Algemeen
       Onder "bevoegd oezao" wordt verstaan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen het
       bureauhoofd van het bureau Vergunningveriening Procesindustrie van de Afdeling Industrie van
       de DCMR Milieudienst Rijnmond, 3100 AV Schiedam, telefoonnummer 010-2468000.
       Onder VOS wordt verstaan vluchtige organische stoffen.
       II   Bouwen
       Opslagtanks mogen niet eerder in gebruik worden genomen dan nadat een onafhankelijke
       keurende instantie een inspectiecertificaat heeft afgegeven en een kopie daan/an aan de
       afdeling Vergunningen is verstrekt.
       Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in de
       bouwregelgeving gestelde eisen en de aan deze beschikking verbonden voorschrift(en), dienen
       de navolgende algemene nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en
       (test)rapporten), uiteriijk 3 weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden, ter goedkeuring
       bij het bevoegd gezag te worden aangeboden. Met de uitvoering van de betreffende onderdelen
       mag geen aanvang worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is
       gehecht.
       Het betreft:
             de kraanfundatie;
             de voorzieningen t.b.v. de bouwput;
             de bouwmethode en veiligheidsvoorzieningen (Bouwveillgheidsplan).
       Om te kunnen beoordelen of de veiligheid als bedoeld In de artikelen 4,9 en 4.10 van de
       Bouwverordening Rotterdam 2010 in acht zal worden genomen moeteen bouwveillgheidsplan
       ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden aangeboden. Met uitvoering van de
       bouwwerkzaamheden mag pas een aanvang worden gemaakt nadat dit bouwveiligheidsplan is
       goedgekeurd.
       Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouviAverk wordt voldaan aan de in het
       Bouwbesluit 2003 gestelde eisen en de aan deze beschikking verbonden voorschrift(en),
       dienen de navolgende constructieve nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen,
       tekeningen en (test)rapporten), uiteriijk 3 weken voor aanvang van de betreffende onderdelen,
       ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden aangeboden. Met de uitvoering van de
       betreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd
       gezag goedkeuring is gehecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                  Ons kenmerk
                                                                                  21205762/98365148
p^'^^^^j'^ H O L L A N D                                                          pag-na 9/16
            Het betreft hier:
                  een grondonderzoeksrapport t.b.v, de fundering;
                  de gewichts- en stablliteitsbe reken ing;
                  een controleberekening van de bestaande constructie(s);
                  de (toe te passen) palen en het palenplan;
                  de constructies van beton;
                  de constructies van metaal;
                  de constructies van hout;
                  de constructies van steenachtig materiaal;
                  de constnjcties van kunststof;
                  de constructies van geprefabriceerde elementen.
            Ml    Slopen
            1,2.1
            Uiteriijk één week voor aanvang van de sloopwerkzaamheden dient de houder van de
            vergunning het bevoegd gezag hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
            Daarbij dient opgave te worden gedaan van:
                  adres slooplocatie;
                  dossiernummer en datum van de verleende vergunning;
                  opgave van degene die (definitief) met het slopen zal worden belast;
                  opgave van degene die met het venwijderen van het asbest is belast;
                  de tijdstippen waarop met de respectievelijke werkzaamheden wordt begonnen.
            1,2.2
            De volgens artikel 8,3.2 van de Bouwverordening Rotterdam 2010 op de plaats van uih/oering
            beschikbare kopie van deze beschikking dient ook de bijbehorende bescheiden te bevatten.
            1.2.3
            Het definitieve sloopveiligheidsplan dient drie weken voor uitvoering door de uitvoerend
            aannemer ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden aangeboden. Met uitvoering van de
            sloopwerkzaamheden mag pas een aanvang worden gemaakt nadat dit sloopveiligheidsplan is
            goedgekeurd.
            1.2.4
            Het sloopterrein dient voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring van het bevoegd
            gezag met een deugdelijke afscheiding van voldoende hoogte en afstand te zijn afgezet en voor
            publiek ontoegankelijk gemaakt Geëigende waarschuwingsvoorzieningen dienen te zijn
            getroffen. Tegen de afscheiding mag geen materiaal worden opgeslagen.
            1.2.5
            Explosieven mogen slechts worden toegepast nadat hiervoor vergunning is verleend op grond
            van artikel 10, van de Wet explosieven voor civiel gebruik.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                 Ons kenmerk
                                                                                 21205762/98365148
^ Z U I D HO^^-^"^^                                                               ^^9'"^ ^°'^®
           IV In werking hebben van een inrichting
          6.        BRANDBESTRIJDING
          6,50     Uiteriijk zes maanden na hel in werking treden van deze beschikking, maar ten minste
                   drie maanden voor aanvang van de realisatie van de nieuwe tanks voor tankput 9A,
                   moet bij het bevoegd gezag een uitgangspuntendocument (UPD) brandveiligheid ter
                   goedkeuring worden ingediend. Dit UPD moet ten minste de volgende onderdelen
                   bevatten:
                          een overzicht van de mogelijke brand- en/of explosiegevaariijke en/of giftige
                          (afval)stoffen die in tankput voor kunnen komen;
                          een beschrijving van tankput 9A en de daarin aanwezige installaties en
                          voorzieningen waarbij de PGS 29 het referentiekader is. De tankput 9A dient
                          daarbij in samenhang met de omliggende installaties beschouwd te worden;
                          De uitwerking van de te verwachten scenario's en de te treffen maatregelen en
                          voorzieningen met daarbij in het bijzonder aandacht voor:
                          o de maatregelen en voorzieningen voor detectie en snelle activering van de
                               koelvoorzleningen;
                          o de wijze waarop de gelijkmatige koeling van tankdak en -wand met ten minste
                               2 l/m^/mln gerealiseerd wordt;
                          o de schuimblusvoorzieningen op de tanks;
                          o de bescherming van de draagconstructies in de tankput;
                          o de opvang en afvoer van bluswater;
                          o de veiligheid van de bij een brand benodigde bedieningslocaties in relatie tot
                               de warmtestralingscontouren;
                          een tekening met aanduiding van de tankput 9A en de omliggende installaties met
                          aanduiding van:
                          o het bluswaternet met locaties van afsluiters, hydranten, monitoren,
                               bed ie n in gs locaties en dergelijke;
                          o de warmtestralingscontouren van 1 en 3 en 10 kW/m^;
                          de capaciteitsberekening van benodigd bluswater en schuimvormend middel;
                          de hydraulische berekeningen van de bluswaterievering;
                          het tijdspad van aanleg van de brandveiligheidsvoorzieningen;
                          de testprotocollen voor de oplevering van de brandveiligheidsvoorzieningen;
                          de wijze van inspectie, onderhoud en testen van de
                          brandveiligheidsvoorzieningen.
                   Het bevoegd gezag kan op basis van het ingediende UPD nadere eisen stellen.
           Toelichting: I-let UPD moet een afzonderlijk te lezen en te beoordelen document zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                          Ons kenmerk
                                                                          21205762/98365148
^ ZUID HOLLAND                                                             Pagina 11/1 e
        6.51 Vergunninghouder dient te werken conform het goedgekeurde UPD, bedoeld in
             voorschrift 6.50.
        6.52 Significante wijzigingen in het brandveiligheidsplan moeten voordat zij worden
             doorgevoerd schriftelijk zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag.
        6.53 De in voorschrift 6.50 bedoelde brandbeveiligingsvoonïieningen moeten aan de hand
             van een testprotocol voor ingebruikstelling, in aanwezigheid van (een
             vertegenwoordiger van) het bevoegd gezag, worden opgeleverd. Indien de
             brandbeveiligingsvoorzieningen voldoen aan het gestelde in het UPD kan de te
             beveiligen installatie in bedrijf worden genomen. De opleveringsgegevens moeten aan
             het bevoegd gezag ter beschikking gesteld kunnen worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                              Ons kenmerk
                                                                              21205762/98365148
p'^""""* H O L L A N D                                                        Pagina 12/16
          8         BODEM
          8.21      De aangevraagde opslagtanks en de bijbehorende voorzieningen dienen zodanig te
                    worden uitgevoerd dat een emissiescore 1 in de zin van de Nederiandse Richtlijn
                    Bodembescherming (Infomil 2003) bereikt wordt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                               Ons kenmerk
                                                                               21205762/98365148
P'^^"j^^*HOLLAND                                                               Pagina is/ie
         19    ATMOSFERISCHE OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN IN TANKS
         19.19 De aangevraagde opslagtanks en bijbehorende voorzieningen moeten voldoen aan:
               •     de hoofdstukken 5 en 6 en
                     paragraaf4.3, 4.5.2, 4.7, 7,2, 7.7, 8, 10.1 t/m 10.5, 11.3 en 11.4
               van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 (PGS 29) "richtlijn voor bovengrondse
               opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks", gepubliceerd door de
               directie Externe Veiligheid van het ministerie van VROM van 7 oktober 2008, voor zover
               in de voorschriften verbonden aan deze vergunning niet is afgeweken.
         19.20 De ollevanger in tankput 9A moet voor 1 juli 2012 venvijderd worden uit de tankput
         19.21 Voorschrift 19.20 is niet van toepassing indien vergunninghouder door middel vaneen
               door het bevoegd gezag goedgekeurde veiligheidsstudie heeft aangetoond dat de
               risico's aanvaardbaar zijn. Deze veiligheidsstudie moet voor 1 mei 2012 bij het
               bevoegd gezag worden ingediend,
         19.22 Voorschrift 12 van de Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 29 (PGS 29) "richtlijn voor
               bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks",
               gepubliceerd door de directie Externe Veiligheid van het ministerie van VROM van 7
               oktober 2008 mag bij tankput 9A worden Ingevuld door het aanbrengen van stationaire
               voorzieningen In overeenstemming met voorschrift 177 van de PGS 29, waarbij moet
               worden uitgegaan van een minimale koelwaterstroom van 2 i/m/m2 voor de tanks (wand
               en dak). De koeling moet bij een brand onmiddellijk ter plaatse en van uit de
               controlekamer geactiveerd kunnen worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                   Ons kenmerk
                                                                                   21205762/98365148
^ Z U Ï D ^ ° ^ ^ ^ ^                                                              Pagina 14/16
          OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN
          I      Bouwen
          Inleiding
          De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft bouwen de activiteit als
          bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de
          Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
          Toetsing
          De locatie van de aanvraag is gelegen in een gebied waarvoor de stedenbouwkundige
          bepalingen van het bestemmingsplan "Spijkenisse" gelden. Het bouwplan is niet in strijd met de
          voor de bestemming "haven- en industrietemein" gegeven voorschriften, zo nodig met
          benodigde vrijstellingen en/of ontheffingen.
          De bouwwerken zijn gesitueerd in een gebied waarvoor, ingevolge de op 29 april 2004
          vastgestelde welstandnota als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, sub a van de Woningwet, geen
          redelijke eisen van welstand gelden.
          Wegens het bij de aanvraag ontbreken van gegevens en stukken als bedoeld in als bedoeld in
          artikel 2.7, derde Hd van de Ministeriële regeling omgevingsrecht, is het noodzakelijk, krachtens
          artikel 4.7, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht aan deze beschikking voorschriften inzake
          nader aan te leveren gegevens te verbinden.
          Conclusie
          Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen
          redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Er zijn voorschriften voor het onderdeel
          bouwen aan deze beschikking verbonden.
          II    Slopen
          inleiding
          De omgevingsvergunning moet ten aanzien van het slopen van een bouwwerk worden
          geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2,2, eerste lid, sub a van de Wabo niet
          voldoet aan de in de bouwverordening van de gemeente Rotterdam gestelde
          toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
          Toetsing
          Op grond van artikel 8.1.1, derde lid, van de Bouwverordening Rotterdam 2010 worden aan
          deze beschikking voorschriften verbonden.
          Conclusie
          Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk zijn er geen
          redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Er zijn voorschriften voor het onderdeel
          slopen aan deze beschikking verbonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                               Ons kenmerk
                                                                               21205762/98365148
^ ZUID ^ O ^ ^ ^ °                                                              ^ ^ 9 ' " ^ ^ ^'^ ®
       III    In werking hebben van een Inrichting
       Toetsingskader
       De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid
        1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische
       toetsingskader van de aanvraag.
       Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
       Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij
       de beslissing op de aanvraag:
             de bestaande toestand van het milieu, voor zover de Inrichting daarvoor gevolgen kan
             veroorzaken;
             de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderiinge samenhang bezien, die de inrichting
             kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
             de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
             het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en
             organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu
             veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te
             verminderen, dat degene die de Inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast
             alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
       Wij beperken ons tot die onderdeien van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze
       beslissing van invloed (kunnen) zijn.
       Dit heeft geleid tot het volgende.
       Beste beschikbare technieken
       Algemeen
       In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten
       aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die
       de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is,
       zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.
       Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking
       komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.
       Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikei 5.4, lid 1 van het
       Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de
       voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.
       In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de
       Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling.
       Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van
       bijlage 1 van de in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen.
       Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten
       moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of
       activiteiten binnen de inrichting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                     Ons kenmerk
                                                                                     21205762/98365148
provincie j j Q L L A N D                                                            Pagina 16/16
  ^UID
             Concrete bepaling beste beschikbare technieken
             Bij het bepalen van BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde
             BREF Op- en overslag bulkgoederen.
             Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de
             volgende van toepassing zijnde Nederiandse informatiedocumenten:
                    De Nederlandse emissierichtlijn (NeR);
                    De Nederiandse richtlijn bodembescherming (NRB);
                    De PGS 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag In verticale cilindrische tanks;
             De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan
             BBT ter voorkoming van emissies naarde lucht, de bodem, het water, geluidemissies,
             afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema
             wordt venAfezen naar de desbetreffende paragraaf.
             MILIEUASPECTEN
             Afvalwater en waterbesparing
             Vanuit de aangevraagde uitbreiding komt geen bedrijfsafvalwater vrij, alleen potentieel
             verontreinigd hemelwater. Dit hemelwater wordt opgevangen in verzamel putten en afgevoerd
              naar de afvalwaterzuivering binnen de inrichting (AWZI), Voor de AWZI heeft Odfjell een
             vergunning op grond van de WaterweL Het opnemen van voorschriften is daarom niet nodig.
             Odfjell gebruikt weinig water. Door de vervanging van negen tanks wijzigt het waterverbruik niet.
             Specifieke voorschriften voor waterbesparing zijn niet nodig.
              Bodem
              Het in werking hebben van een inrichting zou kunnen leiden tot bodemverontreiniging. Om dit te
             voorkomen wordt in de omgevingsvergunning aandacht besteed aan:
                    de bodemkwaliteit bij aanvang van de activiteiten (nulsituatieonderzoek);
                    het voorkomen van bodemverontreiniging tijdens het In werking zijn van de inrichting en
                    de bodemkwaliteit bij het beëindigen van de activiteiten (eindsituatieonderzoek).
             Nulsituatieonderzoek
              Een nulsituatieonderzoek dient te worden uitgevoerd bij het oprichten van een inrichting of bij
              het veranderen van de (activiteiten binnen de) inrichting. Een nulsituatieonderzoek wordt
              verricht om de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) vast te leggen.
              In de vergunning van 21 december 2004 is voorgeschreven dat Odfjell een
              nulsituatieonderzoek uitvoert. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd conform de Nederiandse
              richtlijn bodembeschemning (NRB). Voorgeschreven is dat het bevoegd gezag eisen kan stellen
              aan de uitvoering van dit onderzoek. Odfjelt is momenteel bezig met het uitvoeren van dit
              onderzeekconform de systematiek van de Nederiandserichtlijnbodembescherming. De
              aangevraagde wijziging leidt niet tot een andere uitvoering so pzet van dit onderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                  Ons kenmerk
                                                                                  21205762/98365148
^'•^^"j'lJ HOLLAND                                                                Pagina 17/16
            E/nds/fi;af/eo/7derzoe/f
            Bij beëindiging van (een deel van) de bodembedreigende activiteiten moet opnieuw een
            bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dit eindsituatieonderzoek moet op dezelfde wijze worden
            uitgevoerd als het nulsituatieonderzoek, zodat duidelijk wordt of de activiteiten in de inrichting
           tot verandering van de bodemkwaliteit hebben geleid. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit
            niet slechter mag worden dan ten tijde van het nulonderzoek.
           Van het eindonderzoek dient het rapport ter goedkeuring te worden overgelegd aan het
            bevoegd gezag. Indien blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden moeten op basis van
            artikel 13 van Wet bodembescherming maatregelen worden genomen.
            In de revisievergunning van 21 december 2004 zijn voorschriften ten aanzien van het
           onderzoek naar de eindsituatie van de bodem opgenomen. Deze gelden ook voor de nieuw
           aangevraagde activiteiten.
            Bodembescherming ter plaatse van de inrichting
           Het (nationale) preventieve bodem bescherm ing bel eid is vastgelegd In de Nederiandse Richtlijn
           Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten,
           Het ministerie van l&M heeft de NRB in overleg met vergunningverieners,
           onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. DezerichtlijnIs ontwikkeld om
           vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen)
           bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen Inrichtingen worden beoon:feeld en
           kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden
           gestuurd.
           De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.
           Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een
           eventuele calamiteitenopvang echter wel.
           Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB Is dat door een doelmatige
           combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een ven/vaarloosbaar risico wordt
           gerealiseerd. Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voonfl/aarden
           volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.
           In de vergunning van 21 december 2004 Is voorgeschreven dat nieuw te bouwen bovengrondse
           kool stof stalen opslagtanks voorzien moeten zijn van bodembeschermende voorzieningen die
           voldoen aanrisicoklasseA (venwaarloosbaar restrisico) conform de Richtlijn
           bodembescherming voor atmosferische bovengrondse opslagtanks (Bo-Bo-richtlijn), uitgave juli
           1999. Dit geldt ook voor de negen aangevraagde nieuwe tanks. Momenteel is nog geen
           lekdetectie aangebracht. Deze wordt tijdens de vervanging van de negen tanks aangebracht.
           De tankputzijde van de tankput en de tankbodem van tankput 9A zijn momenteel niet
           vloeistofkerend uitgevoerd. Tijdens de vervanging van de negen tanks worden vloeistofkerende
           voorzieningen aangebracht in de vorm van een kleilaag of alternatief. Hiermee wordt een
           aanvaardbaar restrisico in de zin van de NRB bereikt Dit restrisico wordt voorgeschreven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                               Ons kenmerie
                                                                               21205762/98365148
P'^^^"j^^'HOLLAND                                                              Pagina 18/16
          Geluid
          In de vergunning van 21 december 2004 zijn langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en
          maximale geluidniveaus opgenomen op vier immissiepunten. De vervanging van negen tanks
          leidt niet tot wijziging van het geluidniveau op deze vergunde immissiepunten
          Lucht
          Nederlandse emissie Richtlijn (NeR)
         Algemeen
         Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederiandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing.
          Dezerichtlijnis in 2011 geactualiseerd, waarbij de normstelling Is aangescherpt. Voor nieuwe
         installaties en Ingrijpende veranderingen aan bestaande installaties gelden de nieuwe
         NeR-eisen vanaf het moment van vergunningveriening.
          Vluchtige Organische stoffen (VOS)
          In de NeR wordt een emissiegrenswaarde gesteld aan VOS-dampen die vrijkomen bij een
          productieproces. Deze grenswaarde is 20 mg/mo^ voor stoffen van de klasse gOI. Voor de
          klassen g02 en g03 ligt deze waarde hoger.
          Bij Odfjell komen, ten gevolge van het opslaan in de negen aangevraagde tanks, emissies vrij
         van VOS. Het betreft stoffen van de klasse g01, g02 en g03. De dampen die vrijkomen worden
         geleid via een buffertank/scrubber (DVS -4) naar HT-ketel 2, waar deze dampen verbrand
         worden, In de deelrevisievergunning van 12 december 2007 (kenmerk 20677156/265600) is
         voor de emissie van VOS uit HT-ketel 2 een emissiegrenswaarde opgenomen van 20 mg/Nm3.
         in de vergunning van 12 december 2007 is tevens de controle van deze emissiegrenswaarde
         conform hoofdstuk 3.7 van de NeR voorgeschreven. Hiermee wordt voldaan aan BBT.
         Diffuse emissies
         In de NeR is opgenomen dat bedrijven via de vergunning moeten worden verplicht een
         meetprotocol op te stellen volgens het "Meetprotocol voor lekverliezen". De emissie als gevolg
         van lekveriiezen moet worden berekend op basis van dit meetprotocol en het geactualiseerde
         handboek emissiefactoren ("Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag, handboek
         emissiefactoren"). In de vergunning van 19 september 2006 zijn dit handboek en dit
         meetprotocol voorgeschreven. Het handboek en het meetprotocol zijn ook van toepassing op
         de uitbreiding.
         Luchtkwaliteit
         In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden voor de luchtkwaliteit opgenomen. De grenswaarden
         geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de
         gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet
         zijn bereikt.
         De vervanging van de tanks leidt niet tot een extra emissie van stoffen waarvoor grenswaarden
         voor de luchtkwaliteit gelden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                 Ons kenmerk
                                                                                 21205762/98365148
P'^^^"j'^ H O L L A N D                                                          pagina 19/16
           Veiligheid
           Algemeen
           Het toetsingskader van de aanvraag met betrekking tot de externe veiligheid bestaat uit:
                 Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999)
                 Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)
                 Registratiebesluit (RB)
           BRZO 1999
           In het BRZO 1999 zijn drempelwaarden opgenomen voor aanwezige hoeveelheden gevaarlijke
           stoffen. De aard en hoeveelheden van de producten bij Odfjell overschrijdt de hoge
           drempelwaarde (welke is opgenomen in kolom 3 uit deel 1 en 2 van bijlage 1 van het BRZO 99).
           Hierdoor verplicht het BRZO Odfjell om een veiligheidsrapport (VR) op te stellen en een
           preventiebeleid zware ongevallen le voeren. Odfjell is in bezit van een actueel VR. Het beleid
           ten aanzien van preventie is vastgelegd in een document (PBZO document).
           De vervanging van negen tanks leidt er niet toe dat het VR aangepast moet worden, omdat de
           hoeveelheid opgeslagen gevaariijke stoffen niet toeneemt.
           Conform het BRZO 1999 moet een stoffenlijst aanwezig zijn op de inrichting. Bij Odfjell is een
           stoffenlijst aanwezig waarin is aangegeven welke gevaarlijke sloffen er aanwezig zijn en in
           welke hoeveelheden.
           BEVI
           Het BEVI verplicht gemeenten en provincies om bij het verienen van milieuvergunningen en het
           maken van bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Dit betekent
           bijvoorbeeld dat kwetsbare objecten zoals woningen e.d. op een bepaalde afstand moeten
           staan van een bedrijf dat werkt met gevaariijke stoffen.
           Het besluit geeft grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en geeft een
           verantwoordingsplicht voor het groepsrisico.
           Het plaatsgebonden risico, afgekort met PR, geeft de kans aan dat iemand die zich een jaar
           lang continu op één plek bevindt, overiijdt door een ongeval binnen een inrichting met
           gevaariijke stoffen.
           Het groepsrisico, afgekort met GR, is kans dat een groep personen overiijdt door een ongeval
           binnen een inrichting met gevaariijke stoffen.
           Conform artikel 4 van het BEVI moet bij de beslissing op een aanvraag om een vergunning
           rekening houden met de in het BEVI genoemde richt- en grenswaarden van het
           plaatsgebonden risico.
           Odfjell is een BRZO 1999 inrichting en valt daardoor onder de werking van het BEVI,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                    Ons kenmerk
                                                                                    21205762/98365148
P'l'^^lJ H O L L A N D                                                              Pagina 20/16
          Door de vervanging van negen tanks wijzigt het PR en GR niet. In 2004 heeft Odfjell een QRA
          opgesteld die wij in 2005 hebben goedgekeurd (kenmerk 265600/21006744). Wij hebben
          geconcludeerd dat het PR en het GR geen belemmering voor vergunningveriening vormt,
          omdat zich binnen de IO"* PR-contour geen (beperkt) kwetsbare objecten bevinden, en het GR
          onder de oriënterende waarde blijft. Door de ven/anging van negen tanks wijzigt deze conclusie
          niet. De aangevraagde wijziging is dus aanvaardbaar.
          Registratiebesluit (RB)
          Op 30 maart 2007 is hel Registratiebesluit Externe Veiligheid van VROM en artikel 6a van de
          Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO) van BZK in werking getreden. Het
          Registratiebesluit heeft als doel burgers en andere overheden te informeren over risicosituaties
          bij inrichtingen, buisleidingen en trans port routes met gevaarlijke stoffen. De gegevens worden
          vastgelegd in een landelijk Register, dat beheerd wordt door het RIVM. In hel Register worden
          de volgende gegevens opgenomen: naam en adres vergunninghouder, hoeveelheden
          gevaariijke sloffen en derisicoafstanden.Uiteindelijk komen de gegevens op een provinciale
          risicokaart die op internet Is te raadplegen. Of bedrijven in aanmerking komen voor opneming in
          het register, hangt af van het feit of vanwege de hoeveelheid opgeslagen gevaariijke stoffen er
         een risico dan wel een effect is tot buiten de inrichtingsgrenzen. Hiervoor zijn in het
          Registratiebesluit criteria opgesteld.
         Odfjell is reeds opgenomen in hetrisicoregister,vanwege de BRZO 1999 verplichtingen, de
         gegevens zullen worden aangepast melde aangevraagde uitbreiding.
         Brandveiligheid
          De opslag en belading van de aangevraagde stoffen gaan gepaard metrisico'sten aanzien van
         brandveiligheid. De opslagtanks worden voorzien van brandveiligheidsvoorzieningen. Hierbij
          moet voldaan worden aan de brandweervoorschriften uit de vergunning van 21 december 2004.
         Voorgeschreven wordt verder dat voldaan worden aan hoofdstuk 8 van de PGS 29. Hierin zijn
         specifieke voorschriften voor de brandveiligheid van tanks opgenomen. In een voorschrift zal
         worden vastgelegd dat Odfjell de voorzieningen in detail uitwerkt in een door ons goed te
          keuren uitgangspuntendocument brandveiligheid (UPD).
          Momenteel kan het huidige brandscherm aangestraald worden met een hogere
         warmtebelasting dan 10 kW/m2. Tijdens de vervanging van de negen lanks wordt het scherm
         opgedeeld zodat bediening buiten de 3 kW/m2 contour kan plaats vinden. De bediening Is dan
         confonn voorschrift 230 van de PGS 29. Dit wordt in een voorschrift opgenomen.
         Publicatiereeks gevaarlijke stoffen PGS 29
         In de PGS 29 zijn voorschriften opgenomen voor bovengrondse opslag van brandbare
         vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. Dezerichtlijn(uitgave 2005) is al van toepassing op
         de te vervangen tanks krachtens de vergunning van 19 september 2006. In 2008 is de PGS 29
         gewijzigd naar aanleiding van een groot incident in Buncefield. De relevante hoofdstukken uit
         de PGS 29 (uitgave 2008) worden voorgeschreven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                  Ons kenmerk
                                                                                  21205762/9836514S
P'°^^°'^ H O L L A N D                                                            Pagina 21/16
           De nieuw te bouwen tanks gaan voldoen aan de PGS 29 (2008). De constructie, uitvoering en
          activiteiten in de bestaande tankput 9A voldoet op een aantal punten nog niet aan de PGS 29
           (2008). Bij de aanvraag heeft Odfjell aangegeven op welke punten niet wordt voldaan en op
          welke wijze deze tekortkomingen ongedaan worden gemaakt.
           De afstanden tussen de tanks In tankput 9A zijn kleiner dan is voorgeschreven in de codes van
           het Institute of Petroleum. Het bevoegd gezag kan op grond van voorschrift 12 van de PGS 29
          afwijken van deze afstanden mits de veiligheid door voorzieningen en maatregelen voldoende is
          gewaarborgd. Odfjell heeft bij de aanvraag de risico's beschreven die kunnen optreden, en
          aangegeven welke maalregelen nodig zijn. Hieruit blijkt dat de tanks uitgevoerd moeten worden
          met een stationaire koelvoorziening met een minimale koelwaterstroom van 2l/min/m2, Dit is
          confonn voorschrift 177 van de PGS 29. In voorschrift 179 zijn enkele uitzonderingen genoemd
          waarbij niet gekoeld hoeft te worden. Deze uitzonderingsgrond geldt niet voor tankput 9A. Dit
          hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
          In de tankput 9A bevindt zich een oliescheider. Dit is in strijd met voorschrift 33 van de PGS 29.
          In paragraaf 2.3 van de PGS 29 staat vermeld dat het bevoegd gezag rekening moet houden
          met de In het verieden vergunde infrastructuur en werkwijze. Wij willen hier invulling aan geven
          door te stellen dat de oliescheider verwijderd moet worden voor 1 juli 2012 tenzij Odfjell
          aantoont dat de veiligheidsrisico's aanvaardbaar zijn. tn de aanvraag heeft Odfjell aangegeven
          dat zij een veiligheidsstudie gaat uitvoeren met betrekking de aanwezigheid van de
          oliescheider. Deze studie is begin 2012 gereed. Voorgeschreven wordt dat de oliescheider
          verwijderd moet worden voor 1 juli 2012, tenzij het bevoegd gezag op grond van de
          veiligheidsstudie van oordeel is dat er hel veiligheidsrisico aanvaardbaar is. Hiervoor hebben wij
          een voorschrift opgenomen.
          Onduidelijk was of de putdijk van tankput 9A voldoende sterken stabiel is (PGS voorschrift 41).
          Uit een studie van Geelhoed Engineering b.v. die bij de aanvraag is gevoegd blijkt dat de
          putdijken van tankput 9A inderdaad voldoende sterk zijn.
          De controle van de vloeistofkerend heid van putdijken en doorvoeringen van lankput 9A is op dit
          moment niet geborgd (PGS voorschriften 43, 46 en 47). Odfjell start eind 2011 een
          inspectieprogramma op. Deze inspectieonderdelen maken deel uit van een inspectieprogramma
          voor de hele inrichting.
          Waar mogelijk worden doorvoeringen door putdijken bij tankput 9A vervangen door
          doorvoeringen door een betonwandelement met speciale seals (PGS voorschrift 46).
          De gecontroleerde afvoer van hemelwater uit tankput 9A is nog niet goed geborgd (PGS
          voorschrift 52) Voor het einde van 2011 zal hiervoor een procedure zijn opgesteld.
          Niet alle leidingen ten behoeve van het brandveiligheldssysteem zijn voorzien van een passieve
          bescherming (PGS voorschrift 67). Deze bescherming zal tijdens de vervanging van de negen
          tanks worden aangebracht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                 Ons kenmerk
                                                                                 21205762/98365148
P'^^^^j'^ H O L L A N D                                                           Pagina 22/16
           De huidige tanks zijn niet voorzien van een scheurnaad (PGS voorschrift 75). De nieuwe tanks
           zullen voorzien worden van een scheurnaad.
           De breedte en hellingshoek van de spiraaltrappen op de bestaande tanks voldoen niet aan PGS
           voorschrift 77. De nieuwe tanks zullen wonden uitgerust met trappen die voldoen aan de PGS
           eisen.
           De oven/ulbeveiliging van de huidige tanks voldoet niet aan PGS voorschrift 87. Op de nieuwe
           tanks worden onafhankelijke niveaubeveiligingen aangebracht conform deze PGS eis. Voor de
           uitvoering worden veiligheidsstudies gemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van de SIL/LOPA
           systematiek.
           Afwijkende bedrijfsomstandigheden
           In de vergunning van 21 december 2004 zijn diverse voorschriften opgenomen hoe te handelen
           bij storingen, zodat de gevolgen voor het milieu minimaal zijn. Deze voorschriften gelden ook
           voor de aangevraagde activiteiten.
           Afval
           Aan de vergunning moeten voorschriften worden verbonden om de mllieubelasling ten gevolge
           van het afval van de inrichting te beperken. Het ontslaan van afvalstoffen moet zoveel mogelijk
           worden voorkomen. De ontstane afvalstoffen moeten ten nutte worden gemaakt/aangewend,
           dan wel worden verwijderd met zo min mogelijk negatieve milieueffecten.
           In de vergunning van 21 december 2004 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot
           preventie, registratie van afvoer en opslag van aft/alstoffen, alsmede de opslaglermijn van
           afvalstoffen. Deze voorschriften zullen ook gelden voor het afval dat vrij komt ten gevolge van
           de aangevraagde activiteiten.
           Energie
           Odfjell heeft het convenant MJA-3 ondertekend (derde ronde meerjarenafspraken energie). Het
           convenant loopt tot 2020. Met de ondertekening van het convenant heeft het bedrijf de
           resultaatsverplichting op zich genomen om vierjaariijks te bezien welke kosteneffectieve energie
           efficiency verhogende maatregelen (zekere maatregelen) geïdentificeerd en uitgevoerd kunnen
           worden. Enkel die maatregelen die om technische redenen niel kunnen worden uitgevoerd
           kunnen afvallen. Een zekere maatregel is daarbij een maatregel met een rendement van
           minstens 15% (terugverdientijd tot en met vijfjaar).
           Tegenprestatie van de overheid daarbij is dat wordt afgezien van additionele energie
           beperkende dan wel energie efficiency verhogende maatregelen.
           Odfjell heeft een energie efficiencyplan ingediend dat door het Agentschap NL is goedgekeurd,
           In de vergunning zullen geen voorschriften mei betrekking lot energieefficiency worden
           opgenomen, behalve dat de beëindiging van deelname aan het convenant aan het bevoegd
           gezag moet worden gemeld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                               Ons kenmerk
                                                                               21205762/98365148
^ Z U I D HOLLAND                                                               Pagina 23/1 e
          Milieuzorgsysteem
          In artikel 2.14, lid 1, onder a.6, van de Wabo is opgenomen dat het bevoegd gezag bij de
          beoordeling van de aanvraag rekening houdt met het milieuzorgsysteem, dat in de inrichting
          gebruikt wordt, Odfjell beschikt over een werkend milieuzorgsysteem conform ISO 14,001.
          Adviezen en zienswiizen
          pm
          Conclusie
          Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat er sprake is van een vergunbare
          situatie, mits de vergunninghouder zich houdt aan de aan deze vergunning verbonden
          voorschriften.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>    10.2. 10.2
     e     .e
10.
2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                  tart bij besluit van gedeputeerde staten
                                                                                                                                                                    \                  van Zuid-Holland
                                                                                                                                                                                                        o 5.7.6.2 ,
                                LENGTEDOORSNfDf
                    OPMERKINGEN                                        BIJBEHORENDE TEKENINGEN
                                                TEK.              TITEL
MATfN in HILIdÉrSRS
                                                OSUil BLMil        ttWPLir M * 3E5TMW5E SITUAriE, atnïliRnND Efi LEHCTECCatSN'ajE   01        (16-;[I11   S-(197S. EBV BU'JWïERGUNNINC
                                                                                                                                               Datum      Om^fhrijïing                                                                               Getekend Genonl
                                                OM«C01 e i m \     IlHKPUr B M NÜUWE SIEUITÏ, 'IAÜECBGHI iW LErfcltDOORSNEOE
                                                tMlWO', B I M Ï ;  ÜNKPUE O M NÜUWE ^iruMe, DWIBSDCJKSNECE A-A Ï N ? f m f l OEisi
                                                «151=0( EILMÏ3     IINKPUI OSS NSUWE illUATIf, DETAIL 'i
                                                                                                                                                                                           TOB                                                        Vakgroep:
                                                                                                                                                                                    ÏQnkQpsJQgbpdrijf                                                     CIVIEL
                                                                                                                                   UkQEif       ^TANKPUT        Ö9A,     NIEUWE      SITUATIE
                                                                                                                                   OndB™.ip,pLATTEüROND                EN LENGTEDOORSNEDE                    {TBV      BOUWVERGUKNINGl
                                                                                                                                   Gftfkfflii.LPE
                                                                                                                                   Dat™         ;6-ll-lW!                      v.m                  [''^"^00643^01                                 0021          01
                                                                                                                                                                  ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM) B.V.
                                                                                                                                                                  Afdeling      Engineering                                                                  AO
                                                                                                                                       ODFJELL                    Oufe Hsoiwg 1. Sm KJ BOILEI flllTI£»D*n. liJ ai»-2B5:Sl, Foi [ i t l - t l j m i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                        behoort bij besluit van gedeputeerde staten
                                                                                                                                                                                                                                                       van Zuid-Holland
                                                                                                                                                                                                                        Nr.                   2 '
                7 ih
EL .13252
          T-546                                                                                                                                                 T-556
                                                                                                                ED
                                               i"-tii-iHwz->a)]                      l"-llS-MA01l)-i5H             a . asaE
                                                                   Tr'~^''
                                              T.G.S. EL . 7696
                                      T.D.S. £L                  tf^^nf^f*
                     T.D.S. EL • 573B
                                                                           i i LI/
                                                                                              EL . W O
                                                                       ^*-^ -é-
                   s                                                                                                                                                      EL .SOOO
                                                             I Mips I :
                                                                DWARSDDORSNEOE A - A
                          OPMERKINGEN                                                                               BIJBEHORENDE TEKENINGEN
                                                                                             T K . NR.         TITEL
                                                                                                                                                                                            06-?(lll     S-0n6. T.B.V aOUWVEROUNHIHG                                                        10.     10.2.
                                                                                             ÖMi51 BlMIl       TiMKPIjr MA MSUAIOE SrL'lllE. PLAnEQROrO EN LENOTEIWOftSHEOE
                                                                                                               r.uia<ui mt «UWE aiuiiE. pitiiFCfmm tn iiNEiriDOGP^itiDE                      Dahura      Onisrtirijving                                                                     2.e GetDntr
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Getekend    e
                                                                                                               TAttlPUr mA «UWE aiUATIE. DWlRSDCWtSMEH l-A EN PDIfllIP! OEIAIL
                                                                                             (HtlïlPOl B i m H  r««Pur  MA WUrt STUATIE. DETAIL 1
                                                                                                                                                                                                                                                 TOB
                                                                                                                                                                                                                                        Tankopslagbedrijf                                      PIPING
                                                                                                                                                                                   Lokotif     TANKPUT 09A,                    NIEUWE SITUATIE
                                                                                                                                                                                   ondwwerpowARSDOORSNEDE A - A                              ITB.V       BOUWVERGUNNINCI
                                                                                                                                                                                   (LElekend; LP E
                                                                                                                                                                                   Ootuin   : 15-10-200'                             1;50                         006431P01            0022           01
                                                                                                                                                                                                                  ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM) B.V,
                                                                                                                                                                                                                  A f d e l i n g Engineering                                                      Al
                                                                                                                                                                                       ODFJELL                    Uud! n u » ! ; 1, i1«I Ki BOILEK RDTIEHDAn, Td n]-»gil1, ha. aO-ilUM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               behoort bij besluit van gedeputeerde staten
                                                                                                                                                                                           van Zuid-Hoiiand
                    EL .19760
                                                                                                                                                                ""•                 2-1-2-0-5-7-6-2-
        T~550
              NIEUWE BRUti
l rn r^                       m             a.3000
                                OPMERKINGEN                              BIJBEHORENDE TEKENINGEN
                                                   TEK. HR.          TItEl
                                                                     ÏJUKPUT OM SESIASSM StrUAllE. F>LAriEailJNn EN LEMTEDOWSNEM                Ot-;01l       S - 0 " É , Tfl.V BOLIWEBSUUrnHG                          10.2 10.2.
                                                                                                                                                                                                                      10.2.e       10.2.e
                                                                     Timpui t ( * NIEUWE gnuiiE, PIIITEGBOKD EN lENüitDOtiRiiïüf                 Colij"       Ol^sl:llr•iili'H|                                        DetsksniJ    e
                                                                                                                                                                                                                          .e tJEtontr.
                                                   CK>ilPD1 ei M i l Ü M U T I M NIEUfE SITUATE. DÏACSOOCDSNEEtE A-* EN PUfllIPE DETlIl
                                                                     JtJKfW ( M « U « SJlHJf. «TAI. J
                                                                                                                                                                                               TOB                      Vokgroep :
                                                                                                                                                                                         Tankopslogbedrijf                  PIPING
                                                                                                                                        lofcQi*   :TANKPUT            09A,       NIEUWE    SITUATIE
                                                                                                                                        OnOcrwtrp^DETAlL        1      (T.B.V,   BOUWVERGUNNING!
                                                                                                                                        Qittkinda    10.2.e              SlMlll                  TT        006431P01
                                                                                                                                                : 15-10-201)?                         1-50                           0023 r        01
                                                                                                                                                                         ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM) B.V,
                                                                                                                                                                         Afdelmg Engineering                                     Al
                                                                                                                                            ODFJEa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         :.^;iüO!1 bij besluit van gedeputeerde staten
                                                                                                                                                                                                               van Zuid-Hoiland
                                                                                                                                                                                                            212057 6 ^
               TPF Fl - " B ^ c
                                                                                                                                                         ^
POUPPLAATS 09A
                                                   ®           ® ®                 (B)                     O                                 Ó        ©
                                                                 LANGSPROFIEL PIJPEN8RUG
                                                     OPMERKINGEN                                   BIJBEHORENDE TEKENINGEN
                                                                         TEK, NR.              TITEL
                                HATEN IN WIUUETER5                                                                                                                                          S-093B,     MAAR ACAD OMGEZET T.B.V. DAMPLEIDIMG                                  10.2. 10.2.e
                                                                                                                                                                                                                                                                           10.2.e           10.2.e
                                                                         0 6 « l BLOOOI        TANKPJT 09A HEB. 1 TOI EL +4300,     LEIDINGIVERK
                                                                                                                                                                                  11-1992   EERSIE     UITGAVE                                                              10.2.
                                                                                                                                                                                                                                                                           10.2.ee
                                                                                                                                                                                  Datum     Omschrijving                                                                    Geleken
                                                                                                                                                                                                                                                                               e          IGeeonl
                                                                         0 6 « 1 EL0002        TANKPUT 09 A DEEL 1 VAUAF EL +4800 TCl EL+TODO, LEIDINGWERK
                                                                         0 6 « 1 BL.COOJ
                                                                         0 B « 1 BLOOOS
                                                                                               lAWHPUT 09A DEEL 1 VANAF EL +7000 EN HOGEfi. LEICINGHERK
                                                                                               rwilCFUr M i J DEEL ( LEIlXNGKIfK Oi«(KMC£N A - A , 8 - B EH DETMLS I EW 2                                                 TOB                                                Volï g r o e p
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Cl WEL
                                                                         06+32 BLDOOI          TANKPUT OBA DEEL 2 TOI EL+ 4B00,     LEIDINGWERK                                                                    Tankopstogbedrijf
                                                                         06432 BLÜ002          TANKPUT OSA Ü t a 2 VANAF a+AËClO TOT EL+70OO,       LEIDINGWERK           Lokatis ^ T A N K P U T 0 9 A ,
                                                                         06432 BL0003          TiWKPlJT OSA DEEL 2 VANflf EL+700D EN NOIKR,      LDDBJGÏiERK              Ofidfr^ers^EI DING WERK         EN     PIJPENBRUG
                                                                         06432 BLK105          TANKPUT 09A DEEL 2 ,    LEIDINGWERK DOORSNEDE A - A . B-B EN DETAIL 1 EN 2
                                                                         06432 BLD006          TANKPUT OSA DEEL 2 ,    lEIDINGWERW DOORSNEDE C-C EN D E M I 3
                                                                                                                                                                                   10.2.e
                                                                                                                                                                          Datum :26-1l-19S2                    1:100                  "•005431 P O r * 001                            C A
                                                                         40020    61.1 i / m i TANKPUT D9A, P i l D
                                                                                                                                                                                                  ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM
                                                                                                                                                                                                  Afdeling Engineering
                                                                                                                                                                             ODFJEU.              fljtfe Moaweg 6, 3197 KJ BOTLEK ROITERDAU, TeJ. 010-2953781, F o i D10-472I442
                                                                                                                                                                                                                                                                          FD-ËNAUDflfi .JI-p&ll-OQIQ.DWJ
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        OLIE l A N O d^rSflm
                                                                                                                                                                                                  'd/d//y//^y^                          •_
                                                                                                                                                                                                                                                                                   lEfiP AFDEKKEN MET PLASTIC FOLIE
                     HOPE BUIS I E LASSEN
                                                                                                          HOPE BUIS a o i . i n lO. 5.35
                                                                                                                                                                                                                       -STEENSLAG 2 0 / 4 0 '
                                                                                                                                                                                                                                                                 VERDICHT "ZAND
                                                                                                                                                                                                           BOUWFASE VOOR WATERTEST
                                                    DETAIL A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 behoort bij besluit van gedeputeerde sïafën
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           van 2u(d~Hofland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Q_
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CD
                                                                                                                                                                                                                                                        PL.ISOïS HAT. CONFORM TANK
                                                                                                                                                       OLIE ZAND d^SOmra
                                                                                                                                                       5 GEW % PARAFINISCHE OLIE
                                                                                                                                                       VHREA 100                                            ZAND dOOT.m
                                                                                                                                                                                                  ' y / y y f y y " j ' - v ¥ y } ^ /_yrT-!''jy''!')
                                                                                                                                         VEROlCtlT 2AND
                                                                                                                                                                                d ' . ^. .•'•..'•   ''••   • , • ' ; •5iE5N^ÜG.2p/ii;,..,     '•• - '•;
                                                                                                                                                                                                         C-MANTELPIJP-RVS
                                                                                                                                                                             BOUWFASE NA WATERTEST
                          ALGEMENE OPMERKINGEN                                                                                                                                                                                BIJBEHORENDE TEKENINGEN
1. CONTROLE VERDICHTIMQ                                                                                                                                                                         TEK. NR.                  TITEL
 -  DE KWALITEIT VAN OE IQTALE !ANDAANVULLIN(1/VERBEIERIND MOET ÜEUIKMAIC ZIJN.                                                                                                                                                                                                                             DIVERSEN WIJZIGINKN                                                               10.2.e 10.2.e
 -  DIT C0N7R0LEREU DOOR HET MAKEN VAN NANOSOMDEBWOEN OVEB HEI GEHELE AANGEVULDE TERREIN VOLGENS                                                                                                                                                                                                  Oi-JDOt   EERSTE UITGAVE                                                                   10.2.e 10.2.e
    EEN RASIE'tPATBOON VAN I x l m.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   •alom    Orasrhnjwirg
 -  HET RESULTAAT VAN DEZE METINÖ DIENT flp £EN DIEPTE VAN SOO mm E£N MINIMALE CONUS WEERSTAND VAN
   i.o m / m i DP 7E LEVE5EW EN TOT DTIE t l l i ? n t l l i EEIIJKMADCE 'OENTMfNOf WAARDE AAN IE a V £ N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TOB
2. STEENSLAGRING
 - DE AFNEIINCEN VAN DE S TEEN SLA GBING ZlJN AFHANKELIJK VAN OE iANKDlAMETEfl, lANKNOOGIE EN                                                                                                                                                                                            ondf,r..M-p:Tftl^KPUT ALGEMEEN
   BODEMGESTELDHEID.
 - DE HDPE LIKDETECTIELEIOINE VOORZIEN VAH RVS .80 BtSCHEfiJIPIJP BL CaNTACI MEI DE SIEEN5LACRING.                                                                                                                                                                                                   TANKTERP, MET BKK KLINKERS                   MET LEKDETEKTIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •1:10                                             008689             0001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM) B.V,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Afdeling Engineering                                                              Al
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ODFJELL                IMt hhi»!g i, i m Kl MTIIK POTIEROAK. TN M-JBJlSt ! l i t ü - i T Ï K l !
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>"^ ZUID HOLLAND
    Kennisgeving ontwerpbeschikking
   UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
   W E T ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
   ONDERWERP
   Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 maart 2011 een
   aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
   (Wabo) ontvangen van Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. voor de
   inrichting aan de Oude Maasvireg 6 te Rotterdam-Botlek.
   Het betreft een inrichting voor de opslag in tanks van voornamelijk organische
   chemicglfën, minerale olieproducten en (gevaarlijke) afvalstoffen.
   De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van de tanks in tankput 9A
  door een zelfde aantal nieuwe tanks en het aansluiten van deze tanks op een
  dampverwerkingsinstallatie.
   Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen
   hebben de vergunning te verlenen.
   INZAGE
  U kunt de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken van 23 februari 2012
  tot en met 4 april 2012 op werkdagen van 8.30 tot 15,00 uur op de volgende
  plaatsen inzien:
   • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de
       openingsuren (ma. f m vrij. van 10.00 - 20.00 uur);
  • de deelgemeente Hoogvliet, IVIiddenbaan Noord 47 te Rotterdam;
  • de gemeente Spijkenisse, afdeling Vergunningen, Raadhuisiaan 106 te
       Spijkenisse;
   • de gemeente Vlaardingen, gemeentelijk contactcentrum, Westnieuwland 6
       te Vlaardingen;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na
      deze periode uitsluitend na telefonische afepraak: 0 1 0 - 246 S6 21).
  ZlENSV>/|J2E
  Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen
  worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en
  worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843,
  3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling
  worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
  Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking
  kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de
  ontwerpbeschiW^ing en men belanghebbende is.
  INLICHTINGEN
  De heer 10.2.e        van de DCMR, telefoon: 010 - 10.2.e       ,
  Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.dcmr.nl.
  Zaaknummer: 98365148, DMS: 21333788.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>