<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








Verbetervoorstel: Artikel 5 Magneetremmen Ad 3.a. ligt de treinsnelheid waarbij de magneetrem gedeactiveerd moet worden zo laag mogelijk en in ieder geval lager dan 10 km/h; en b. ligt de treinsnelheid waarbij de magneetrem moet worden vrijgegeven voor activering,  zo dicht mogelijk bij de onder het vorige lid 3.a.  genoemde treinsnelheid en in ieder geval maximaal 3 km/h hoger dan de onder het vorige lid 3.a. genoemde treinsnelheid. Reden verbetervoorstel: De huidige tekst is in Ad 3.a. niet eenduidig en in Ad 3.b. fout.  De huidige tekst in Ad 3.b. leidt ertoe dat de magneetrem pas bij een snelheid van maximaal 3 km/h boven de afschakelsnelheid ingeschakeld mag worden. Dat is niet de bedoeling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>