<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1.95

Van: 10.2e IT
Aan: 10.2e )- IT; 10126 -ILT; 1028 )- ILT HOE )
IL: 2 11510026 ESINE
Onderwerp: granuliet
Datum: zondag 9 februari 2020 17:20:18
Bijlagen: advies Schreurs over granuliet.pdf
MBK 504391 granuliet.pdf
if liet.pdf
Allen,

Naar mijn menig gaat de uitzending van Zembla met name over integriteit bij RWS.

Daarnaast gaat eea mis in de definities van grond (Bbk) en industriezand volgens de BRL 9321.
Definitie grond in Bbk: ‘Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met

een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en

alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een
korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.

BRL 9321 Definitie:

Industriezand en (gebroken) industriegrind

Van nature in de bodem voorkomend sedimentair materiaal, dat een productieproces kan hebben
ondergaan waarbij het materiaal kan worden gescheiden, gewassen en/of gebroken. Ook steen-slag
uit grind valt onder deze definitie (zie 2.2).

De onstaansgeschiedenis van het materiaal is zodanig dat het in geologisch opzicht kan worden
geclassificeerd als een niet gelithificeerde terrigene afzetting.

Toelichting 1.

Een terrigene afzetting bestaat uit deeltjes die zijn ontstaan als gevolg van mechanische en/of
chemische verwering, vervolgens zijn getransporteerd onder invloed van water, lucht, zwaartekracht
e.d. en nadien zijn afgezet. Hieronder worden (bijvoorbeeld) niet verstaan chemische en
pyroklastische afzettingen.

Toelichting 2.

Lithificatie omvat alle processen als gevolg waarvan afzettingen onder invloed van compac-tie en/of cementatie
verworden tot een sedimentair gesteente.

Tot nu toe heb ik nog geen feitelijke milieuhygiënische risico’s kunnen ontdekken.

In MBK zit een advies van Schreurs over de kwaliteit van granuliet:

Samenvatting en conclusie

Conform de BRL9321 certificering van Granuliet wordt de milieuhygiënische kwaliteit periodiek
getoetst

aan het Bbk standaard pakket voor grond. Uit deze toetsing blijkt dat Granuliet ruimschoots
voldoet aan

de AW kwaliteit (vrij toepasbare grond).

Ondanks dat Granuliet niet verdacht is op deze stoffen is er ook onderzoek uitgevoerd naar PFAS
en het

C1 stoffenpakket. Deze stoffen zijn niet aangetoond waardoor Granuliet voldoet aan de
achtergrondwaarde en vrij toepasbaar is.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de pH-waarde en het risico op vertroebeling / colloïdaal
gedrag van

Granuliet. De pH-waarde heeft geen invloed op de milieuhygiënische kwaliteit van de omgeving.
Colloïdaal gedrag niet te verwachten en blijvende vertroebeling is ook niet in de praktijk
waargenomen.

Samengevat wordt geconcludeerd dat Granuliet grond is van AW kwaliteit die vrij toepasbaar is
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>op
zowel landbodem als in oppervlaktewater. Er zijn geen risico’s ten aanzien van mens of natuur.
Met vriendelijke groet,
10.2e
M 10.2e
E                    @ilent.nl
........................................................................
Team Bodem
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
........................................................................
Bezoekadres:
Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>