<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                               3.1
Artikel 18 Besluit bodemkwaliteit
1. Het is verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met het daarvoor geldende
normdocument.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover het afwijken van het
normdocument bij wettelijk voorschrift is toegestaan.
Het produceren van granuliet valt onder de aangewezen werkzaamheid zoals bedoeld in de
Regeling bodemkwaliteit. In artikel 2.1., eerste lid onder j. van de Regeling bodemkwaliteit
(Rbk) staat:
1. Als werkzaamheden als bedoeld in het besluit worden aangewezen de werkzaamheden
die behoren tot de volgende categorieën:
…
j. produceren van bouwstoffen, grond of baggerspecie die is bestemd voor toepassing in
Nederland en waarvoor een kwaliteitsverklaring is afgegeven die erkend is volgens de eisen
van de desbetreffende bij categorie 10 in bijlage C aangewezen nationale BRL en de eisen
in het document HCB/2009-200 van de Harmonisatie Commissie Bouw, dat is opgenomen in
Bijlage D ;
Voor het afgeven van de erkende kwaliteitsverklaringen wordt naar bijlage C verwezen. Via
categorie 10 in Bijlage C van de Rbk wordt verwezen naar ‘de BRL die genoemd staat
onder categorie 2.’ In categorie 2 is de werkzaamheid ‘Afgeven van kwaliteitsverklaringen,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b’ aangehaald. De BRL-en die van toepassing zijn
worden daar genoemd. In deze lijst staat onder andere de BRL 9321 Milieuhygiënische
kwaliteit van industriezand en (gebroken) industriegrind.
Met betrekking tot het toepassingsgebied van de BRL 9321 ‘Milieuhygiënische kwaliteit van
industriezand en (gebroken) industriegrind, versie van 4 november 2014’ staat er in de BRL:
‘1.2 Toepassingsgebied
Industriezand en/of (gebroken) industriegrind is bedoeld om te worden toegepast als grond
binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.
Om materiaal onder deze beoordelingsrichtlijn te kunnen certificeren dient het afkomstig te
zijn van een industriële winning, waarbij het materiaal wordt gewonnen of vrijkomt in een
beheerst proces. Het betreft niet materiaal dat vrijkomt bij werken van sanering of onderhoud
van (water)bodem.
Industriezand en/of (gebroken) industriegrind heeft een natuurlijke herkomst en komt uit een
"ongeroerde" bodem. Op basis van het geologisch dossier kan een uitspraak worden
gedaan over de kwaliteit van het materiaal dat wordt gewonnen.
Deze beoordelingsrichtlijn is niet bedoeld voor materiaal dat een bewerking heeft ondergaan
anders dan scheiden, wassen of breken. Certificering van hergebruikt materiaal onder deze
beoordelingsrichtlijn is niet toegestaan.
Klei, teelaarde, materiaal afkomstig uit deklagen, flugsand en dergelijke kunnen niet op basis
van deze beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Dit geldt ook voor steenslag
geproduceerd uit gesteente.’
Verder staat in de BRL 9321 onder ‘2. Definities’ de definitie van Industriezand en
(gebroken) industriegrind ‘van nature in de bodem voorkomend sedimentair materiaal.
Waarom valt granuliet niet onder de BRL 9321 (zie het toepassingsgebied):
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1. Granuliet komt vrij bij de productie van steenslag/granulaat. Aan het proceswater van
   dit proces wordt flocculant toegevoegd, door middel van filterpersen wordt het water
   gescheiden van het granuliet. De filterkoek is het granuliet, een industrieel bijproduct
   en er is geen sprake van een natuurlijke herkomst en afkomst uit de “ongeroerde
   bodem”. Zie foto’s.
2. Bijproducten kunnen niet worden gecertificeerd onder deze BRL. Steenslag
   geproduceerd uit gesteente kan immers ook niet onder deze BRL worden
   gecertificeerd;
3. De BRL is niet bedoeld voor materiaal dat een bewerking heeft ondergaan anders
   dan wassen, scheiden en breken. Granuliet komt niet tot stand door breken.
   Granuliet is een granietslijpsel dat wordt verkregen bij het slijpen van graniet. Er is
   ook geen sprake van scheiden of wassen als bedoeld in de BRL. Onderdeel van het
   proces is de toevoeging van flocculant aan het proceswater. Het granuliet /
   watermengsel wordt vervolgens door middel van filterpersen ontdaan van het water.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>