<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1.99a

9. Verhoogde Barium gehalten in granuliet

Vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het volgende uitvoeringsvraagstuk over
verhoogde barium gehalten granuliet aangedragen:

N.a.v. een casus waarbij een partij granuliet met een verhoogd bariumgehalte, wil ik graag de
volgende verbeterpunten aandragen. Deze hebben betrekking op de normstelling en op de

bewijsmiddelen.

1. normstelling barium

De normstelling voor barium is momenteel op de volgende wijze opgenomen in de Regeling:
eBarium zit in het standaard pakket voor grond, dus je moet het meten.

e In bijlage B van de Rbk is de norm voor barium ingetrokken (de tabel vermeldt geen waarde).
e In de voetnoot wordt de intrekking verklaard. Namelijk dat natuurlijke gehalten vaak boven de
interventiewaarde uitkomen. Toetsen aan die waarde zou dan te vaak afkeuring opleveren.
eMaar in de voetnoot staat ook dat als het verhoogde bariumgehalte een antropogene oorsprong
heeft, het bevoegd gezag dit kan beoordelen op basis van de oude interventiewaarde van 625
mg/kg d.s. Dus dan geldt er kennelijk wel een soort eis..(?).

Probleem van deze wijze van normstelling is dat het nogal onduidelijk en onvoldoende scherp is.

Verbetering: de waarde van 625 mg/kg d.s. in de tabel opnemen en dit vrijstellen als wordt
aangetoond dat het gehalte van natuurlijke oorsprong is.

2. hoe omgaan met verhoogde waarden van natuurlijke oorsprong

Het onderscheid natuurlijke/antropogene oorsprong vergt van het bevoegd gezag dat zij een
oordeel kan vormen over het onderscheid wel/niet antropogeen. Maar ook dat zij kan omgaan met
hoge waarden van natuurlijke oorsprong: in principe is die vrijgesteld, maar er geldt ook een
zorgplicht om in bijzondere situaties (zoals grote hoeveelheden in kleine watergangen) om
ongelukken te voorkomen. Granuliet wordt bijvoorbeeld gebruikt om watergangen waterdicht af te
sluiten.

Verbetering: beschrijf deze situatie en hoe het bevoegd gezag daarmee kan omgaan.

3. informatie nodig om onderscheid te kunnen maken
De vraag is hoe je aan de hand van een erkende kwaliteitsverklaring als bevoegd gezag het
onderscheid kunt maken. Gebruikelijk is dat met een productcertificaat wordt verklaard dat aan de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Buiten reikwijdte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>