<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>5.2

Van: 10.2e LIT
Aan: 10.2e MES (Mu
Onderwerp: granuliet

Datum: donderdag 16 mei 2013 11:24:37
Hoi 10.2e

Was mijn eerdere mails over dit onderwerp aan het lezen en kwam het antwoord van bodem
plus op de vraag of het hier grond betreft eigenlijk al tegen. (zie rode tekst.)

Ik denk dat aanvulling op deze vraag met bevinden van mijn bezoek niet nieuw licht op de zaak
gaat brengen......zal in hun ogen denk ik grond blijven.

Hoe nu verder volgend week donderdag even bespreken???

Groet MODE

Op 14-03-2013 stelde u ons een vraag over de barium in stofffenpakket grond.
Aanvulend op uw vraag kregen wij van u de volgende informatie: Het berteft
granuliet dat onder een productcertificaat wordt afgezet. Dit product wordt
op diverse plekken in Nederland toegepast. Het product wordt zowel op de
bodem als waterbodem toegepast. Echter, het bevat een hoog bariumgehalte van
antropogene bron. Dit volgt niet uit het productcertificaat. Hoe kunnen
toepasser/bevoegde overheden nu weten wat er wordt toegepast? Het product
wordt namelijk als AW weggezet. Voldoet dit product wel aan de regels voor
het productcertificaat? Zo ja, is de wet/regelgeving hier wel afdoende?

In antwoord op uw vraag:

Granietzand (ook aangeduidt als granuliet) betreft fijn zand (fractie < 2
mm) afkomstig van granietmijnen in onder andere Engeland en Noorwegen.
Granietzand kan ook voorkomen als restproduct bij de winning of bewerking
van graniet. Granietzand bestaat overwegend uit het mineraal kwarts. Het
materiaal heeft een samenstelling in een verhouding en met een structuur
zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen en voldoet daarmee aan
de definitie van grond, mits het materiaal niet meer dan 20
gewichtsprocenten bevat in de fractie > 2 mm.

Garnuliet wordt gecertificeerd onder de BRL 9321. Dit is een product
certificaat. UItgangspunt hierbij is dat het granuliet afkomstig is van

een industriele winning, waarbij het materiaal wordt gewonnen of vrijkomt in
een beheerst proces. Het betreft niet materiaal dat vrijkomt bij werken van
sanering of onderhoud van (water) bodem. Industriezand ( granuliet) heeft
een natuurlijke herkomst en komt uit een ongeroerde bodem. Op basis van het
geologisch dossier kan een uitspraak worden gedaan over de kwalitiet van het
materiaal dat wordt gewonnen. De BRL is niet van toepassing op materiaal dat
een andere bewerking heeft ondergaan dan scheiden,wassen of breken.
Uitgangspunt voor het onderzoek van de samenstelling (het analysepakket)
verwijst de BRL naar standaard pakket zoals dat in gezammelijke uitgave van
SIKB, NEN en Bodem+ is weergegeven. Op de website van SIKB kunt u dit
nazoeken. Barium is in de meeste gevallen opgenomen in dit stoffenpakket.
Echter in de voetnoot 17 onder tabel 2 van Bijlage B van de Regeling
bodemkwaliteit staat over barium het volgende: De normen voor barium zijn
ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan
het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van
verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium
van 625 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier
onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen. Barium
wordt daarom standaard niet meer in het stoffenpakket opgenomen tenzij er
sprake is van een antropogene bron.
Of er sprake is van een antropogene bron is voor granuliet een lastige
vraag. Waarschijnlijk komt de hoge concentratie barium van nature voor in
het granuliet. Mijn advies is dat om samen met uw afdeling handhavingsbeleid
bodem en de beleidsdirectie van het ministerie van I&M 10.2e
) hierover een standpunt in te nemen en een
vervolg te bepalen.

Bij de helpdesk worden door meerdere organisaties momenteel vragen gesteld
over de toepassing van granuliet.

Ik ga er vanuit dat uw vraag hiermee beantwoord is. Voor eventuele
vervolgvragen kunt u contact opnemen met Helpdesk Bodem+. Vermeld bij uw
vervolgvraag altijd het vraagnummer van deze vraag V1303 2884.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>