<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Datum: dinsdag 17 maart 2020 09:29:47
Bijlagen: image001,png

1.159

De geldende versie van de BRL 9321 is:

BRL 9321 Milieuhygišnische kwaliteit
van industriezand en (gebroken)
industriegrind, versie van 4 november
2014.

Tekstpassage uit de BRL

1.2 Toepassingsgebied
Industriezand en/of (gebroken) industriegrind is bedoeld om te worden toegepast als grond
binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Om materiaal onder deze beoordelingsrichtlijn te kunnen certificeren dient het afkomstig te zijn
van een Industriële winning, waarbij hat materiaal wordt gewonnen of vrijkomt In een behoorst

proces. Het betreft niet materiaal dat vrijkomt bij werken van sanering of onderhoud van
(water)bodem.

Industriezand en/of (gebroken) industriegrind heeft een natuurlijke herkomst en komt uit een
bodem. Op basis van het geologisch dossier kan een uitspraak worden gedaan
over de kwaliteit van het materiaal dat wordt gewonnen.

Deze beoordelingsrichtlijn is niet bedoeld voor materiaal dat een bewerking heeft ondergaan an-
ders dan scheiden, wassen of breken’ Certificering van hergebruikt materiaal onder deze

beoorde-lingsrichtlijn is niet toegestaan.

Klei, teelaarde, materiaal afkomstig uit deklagen, flugsand en dergelijke kunnen niet op basis
van deze beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Dit geldt ook voor steenslag geproduceerd
uit ge-steente.

Opmerkingen:
e Er kan worden gezegd dat het vrijkomt uit een “beheerst proces” maar komt het uit een
industriële winning. Dat volgens mij niet
e Het komt niet uit ongeroerde bodem (althans niet rechtstreeks)
e  Granuliet heeft ook een andere bewerking ondergaan> zagen/slijpen? En het
toevoegen van Floculant (lijkt mij ook een bewerking)
e  Granuliet is (volgens mij) geen steenslag maar juist een fijnere fractie

10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>