<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1.22

Van: 10.2e Bis

Aan: 10.2e Bike

Cc: 10.2e Bike

Onderwerp: FW: Project Twentekanalen en toepassen granuliet & bentoniet
Datum: maandag 4 februari 2019 15:04:00

Hoi 102

Onderstaande mail heeft ook betrekking op het granuliet-verhaal.
Mogelijk willen ze het ook toepassen in een EW van RWS, in dat geval zijn wij als ILT niet alleen
bevoead irt kwalibo maar aaan we ook over de toepassing.

10.2.e

Van:10 26 (ON)

Verzonden: donderdag 31 januari 2019 11:25

Aan:10 2e - ILT 70026 )-ILT
CC: 10.2e (WVL) ; 10:28 (WVL)

Onderwerp: Project Twentekanalen en toepassen granuliet & bentoniet

Hallo 10:28 en 10.26

Vanochtend heb ik een gesprek gehad met het project Twentekanalen. Het ging om de
toepassing van granuliet en bentonietmengsel.

Ik heb het volgende aangegeven:

Granuliet

Er is op dit moment geen certificaat en de toepassing dient conform regelgeving plaats te
vinden. Indien een bouwstof, dan geldt art. 33 en betekent terugneembaar toepassen en niet
vermengen met ontvangende bodem.

Dit gaat dus al fout, de bedoeling is om het materiaal in de bodem te verwerken. Dan wel
laagsgewijs en vermengd met de bodem. Wat mij ook op viel is dat vanuit het project werd
aangegeven dat granuliet met een flocculant is vermengd. Dit betekent volgens mij dat de
BRL9321 sowieso niet van toepassing is, het is namelijk geen puur product meer maar een
mengsel en dat dient dus opnieuw gecertificeerd te worden, net als bentonietmengsels.
Bentonietmengsel

Op basis van het certificaat BRL1148 en de achterliggende tekst van dit certificaat had ik een
aantal vragen. In de BRL wordt beschreven dat een maximaal vochtpercentage van belang is
voor de werking van het mengsel en zie ik eigenlijk alleen droge toepassingen. De toepassing in
het TK is onder water en lijkt dus vreemd tov de BRL. Ik heb geadviseerd om hierover navraag
te doen.

Deltares

Voor het project TK zijn Deltares en TU Delft onderzoek aan het doen naar de toepasbaarheid,
duurzaamheid en verwerkingswijze van deze twee producten. Vooralsnog komen deze twee
producten als meest kansrijk naar voren. Dit heeft te maken dat de producten kwelbeperkend
zijn, maar niet geheel afdichten om enige kwel voor omliggende natuur en stabiliteit van de
kanaalconstructies te blijven borgen.

Wat ik wel vreemd vind is dat Deltares betrokken is vanuit het project en als adviseur voor GIB,
het zouden om twee verschillende personen gaan maar komt op mij vreemd over.

Mogelijke strijdigheid regels en toepassing

Ik voorzie een mogelijke strijdigheid van regels Bbk en de toepassing van het materiaal als
kwelbeperkende maatregel. Het zou zo maar kunnen zijn dat er geen of niet passend certificaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>voor de producten aanwezig zijn irt de verwerking in het kanaal. Het lijkt mij goed om dit
gezamenlijk op te pakken en te kijken naar wat mogelijk is. Het maatschappelijk belang in een
aantal gebieden rond het TK is toch wel behoorlijk en lijkt het mij wenselijk om te kijken naar
oplossingen. Wel blijf ik van mening dat er een gedegen onderbouwing en onderzoek aan ten
grondslag dient te liggen!!
Verder ben ik benieuwd naar de effecten van de flocculanten/polymeren die worden
toegevoegd, normaliter zijn die slechts tijdelijk van aard en wat doet dit in relatie tot het
opp.water/ecologie?
Met vriendelijke groet,
10.2e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>