<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>










ik beschik over een SDE-beschikking en vergunning voor een mono mestvergister. Binnen mijn systeem wordt uitsluitend dierlijke mest van mijn eigen veehouderij vergist, met een minimale verblijftijd van 60 dagen. Uit recente praktijkresultaten blijkt dat deze verblijftijd zorgt voor een aantoonbare reductie van ziektekiemen, verbeterde stabiliteit van het digestaat en een betere scheiding tussen dunne en dikke fractie. Na de vergisting wordt het digestaat bij mij gescheiden met een trilzeef en/of schroefpers. deze technieken leveren een dunne fractie op die voldoet aan de eisen voor samenstelling en zuiverheid van Renure. De dunne fractie bevat nauwelijks organisch gebonden stikstof en voldoet daarmee goed aan het doel van REnure: een minerale en goed plant-beschikbare stikstofbron die veilig gebruikt kan worden als kunstmestvervanger. Het toepassen van deze techniek brengt geen extra risico's met zich mee. De kwaliteit van het product is goed te monitoren via standaard bemonstering en analyse volgens de gestelde Renure-criteria. In de praktijk blijkt bovendien dat het digestaat na vergisting veel constanter van samenstelling is dan ruwe mest, waardoor de scheiding met trilzeef of schroefpers een homogeen en betrouwbaar product oplevert. Door Renure op deze manier toe te staan wordt de productie van hernieuwbare kunstmestvervangers op boerderijschaal gestimuleerd, worden mineralenkringlopen gesloten, daalt de kunstmestbehoefte en draagt het systeem bij aan lagere emissies binnen de landbouw. Daarmee sluit deze werkwijze uitstekend aan bij de doelen van kringlooplandbouw en reductie van milieubelasting. Ik verzoek daarmee om de dunne fractie uit mijn mono mestvergister, verkregen met een trilzeef en/of schoefpers, te erkennen als Renure-product, mits de geproduceerde dunne fractie voldoet aan de vereiste Renure-analyses.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>