<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>










Vergisting is een techniek waarbij onder andere organisch gebonden stikstof omgezet wordt in ammoniumstikstof.  Door digestaat uit monomestvergisting met een minimale verblijftijd van 60 dagen goed te scheiden met bijvoorbeeld een centrifuge of een zeefband wordt een dunne fractie verkregen die voldoet aan de analytische eisen van Renure. Dit als techniek aanmerken geeft geen aanvullende risico's  en is goed controleerbaar middels het Verticer platform in combinatie met de standaard eisen genoemd in het Renure voorstel. Daarbij wordt op die manier biogasproductie gestimuleerd middels monomestvergisting waardoor emissies in de veehouderij fors gaan dalen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>