<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>16260054
         Informatie    en aan   te leveren gegevens       vergunningaanvraag     Wet beheer
         rijkswaterstaatswerken
         Aanvraag
         U kunt de aanvraag Wet beheer rijkswaterstaatswerken digitaal indienen via het aanvraagformulier
         op de website www .rijkswaterstaat.nl.
              ¢   Kies op de website achtereenvolgens wegen, wetten, regels en vergunningen,
                  vergunningen rijkswegen, digitaal aanvraagformulier.
              e   Of rechtstreeks via de volgende link:
                  https:   //fd8.formdesk.com/ienm/Aanvraag      Wbr beschikkin
         Vervolgens vult u het formulier     in en voegt de bijlagen toe. U ontvangt een  automatische
         ontvangstbevestiging.
         Mailadres:    IEEE                  C vs.nl
         Dit mailadres kunt   u gebruiken voor algemene      vragen  over vergunningen  waarvoor  nog geen
         behandelaar is toegewezen.
         Proces
              1.  Aanvraag indienen     via www.rijkswaterstaat.nl
              2.  U ontvangt   een automatische     ontvangstbevestiging
              3.  Binnen 10   werkdagen ontvangt u verzoek tot betaling leges of een ontvangstbevestiging
                  waarin tevens de contactgegevens van de behandelaar zijn vermeld
                  Indien binnen 10 werkdagen geen reactie, dan mailen naar |IIIGNGEENEEEN            Cvs. nl
             pak  Als de aanvraag niet compleet of onduidelijk is wordt uw contactpersoon gebeld
                  Mogelijk ontvangt u een verzoek om aanvullende gegevens te leveren waarbij tevens de
                  behandeltermijn wordt opgeschort
              7.  Als de aanvraag compleet is en evt. leges zijn betaald wordt uw aanvraag in behandeling
                  genomen
              8.  De vergunning wordt binnen acht weken afgegeven. Deze termijn wordt opgeschort met de
                  gebruikte periode voor het betalen van leges en evt. de gebruikte periode voor het
                  aanleveren van aanvullende gegevens. Dan kan het langer duren dan acht weken.
              9.  Worden de gevraagde aanvullende gegevens niet tijdig of niet compleet aangeleverd, dan
                  wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.
         Procedure
         Er is geen  specifieke voorbereidingsprocedure voorgeschreven. In principe wordt de eenvoudige
         procedure toegepast volgens titel 4.1.2. van de Algemene Wet Bestuursrecht. Er vindt geen
         publicatie plaats en de beschikking wordt in principe binnen acht weken afgegeven. Deze termijn
         wordt opgeschort met de gebruikte periode voor het betalen van leges en evt. de gebruikte periode
         voor het aanleveren van aanvullende gegevens. Dan kan het langer duren dan acht weken.
         Als er sprake is van complexiteit, politieke gevoeligheid, invioed op de omgeving of tegenstrijdige
         belangen kan het bevoegd gezag besluiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd.
         3.4) toe te passen. Bij deze procedure worden zowel de concept beschikking als de definitieve
         beschikking gepubliceerd, en bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en beroep.
         De beslistermijn is dan maximaal zes maanden.
         Leges
         Voor   vergunningaanvragen ter zake van werken met een kostprijs van meer dan € 2400,-- is voor
         de eenvoudige procedure een bedrag van € 200,-- verschuldigd, en voor de openbare procedure €
         920,
         Digitale situatietekening
         De situering van het vergunningwerk moet worden aangegeven op een door Rijkswaterstaat           te
         verstrekken digitale ondergrond. U kunt deze ondergrond aanvragen via het mailadres
         IFT                   © rvs. nl.
         Na verwerking van de gegevens dient u de CAD-tekening terug te mailen naar
                                 rws.nl.
         Verder dient   u de tekening   in pdf-formaat bij de vergunningaanvraag   te voegen.
         Wegkruisingen
         Een boring onder de rijksweg wordt getoetst aan de Richtlijn Boortechnieken van de Dienst Weg-
         en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (2004). Onder de hoofdrijbaan en de toe- en afritten mag
         geen persing (PBT-techniek) worden toegepast.
                                                                                                             0000000051
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>16260054
         Aan te leveren gegevens
         Tekeningen (alles voor zover van toepassing)
         e
             Situatietekening, schaal 1:1000, voorzien van legenda, met vermelding van km-punt en
              rijksgrens ter plaatse van het werk en locaties grondonderzoek (op ondergrond
              Rijkswaterstaat, verplicht)
         e
              Dwarsprofiel, schaal 1:100 of 1:200 met diepteligging, gronddekking, lengte van de
             wegkruising, lengte- en hoogteschaal
         e   Afstand tot andere leidingen of constructies (indien van toepassing)
         e
             Type kabel of leiding, diameter, aantal, materiaal, mantelbuis medium voerende buis, vrij
             verval
         e    De  hoogtematen   van  de tekeningen   en het grondonderzoek dienen    ten opzichte van  NAP te
             worden aangegeven
         e
              DBestekstekening  met  details, aanzichten, verlichting, maatvoering, dwarsprofielen,  toe te
              passen materialen.
         e
              Bemalingsplan
         e
             Tekening tijdelijke situatie, noodweg etc.
         De tekeningen dienen te zijn voorzien van onderwerp, legenda, tekeningnummer met datum en
         evt. wijzigingen en schaal. De hoogtematen van de tekeningen en het grondonderzoek dienen ten
         opzichte van NAP te worden aangegeven.
         Berekeningen (indien van toepassing)
         e
             Constructieberekeningen van het bouwwerk
         Tijdsplanning
         e
             Tijdsplanning van de verschillende fasen       van  uitvoering, bij kortdurende werken gewenste
             dag/week van uitvoering
         Gegevens bij wegkruisingen
         Rapport/boorplan
         e
             Type kruising: HDD, OFT< GFT of PBT
              Leidingdiameter
             Type leiding, aantal, materiaal, mantelbuis mediumvoerende buis, vrij verval
             Samenstelling bundel inclusief boorgatdiameter (alleen bij bundels)
         .     De gegevens volgens de checklists uit de Richtlijn Boortechnieken
             e    Voor een horizontaal gestuurde boring:             hoofdstuk 1.6 checklist HDD-techniek
             e    Voor een OFT-boring:                       hoofdstuk 2.5 checklist open front techniek
             e    Voor een GFT-boring:                       hoofdstuk 3.5 checklist gesloten front techniek
             e    Voor een PBT-boring:                       hoofdstuk 4.5 checklist pneumatische boortechniek
                                                                                                               0000000052
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>