<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855026

VERANDERINGSVERGUNNING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

verleend aan

SUIKER UNIE VIERVERLATEN

Voor het verlengen van de campagne, diksapraffinage, het
vergroten van de bietverwerkingscapaciteit, de bouw van
diksaptank 3 en het lozen van hemelwater.

(Locatie: Fabriekslaan 12 te Hoogkerk)

Groningen, 11 november 2014
Zaaknummer: 545934
OLO nr.: 472533

pagina 1 van 23

0000000375
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855026

1.

Inhoudsopgave
WIJZIGINGSVERGUNING:. mmm 4
1.1 Onderwerp aanvraag … ee ccc ctecesecseceeeeeecneeneesaeeauecaessesseeseseeeesateaetadssacteesaesaeenees 4
1.2 Besluit … e cece ecsseecseesseereesseeceaeceaeeesaeceaeenneseaesescesnaeecseesenecersessaeseeeeneeeseeseteseaetenaeens 4
1.3 Ondertekening en VerZending..........cccssesetesceeecenseusreaesieseriseersessesseenssesenesssseseessees 5
OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL neven sansanesenresaanenenven 6
2.1 GEGEVENS aanvrager visiiri viva iva tatamil 6
2.2 ProGedUre ouer neee een 6
2.3 Projectbeschrijving zm), 6
2:4. _Huidigevergunningsituatie mre ende anaes 6
2.5 Bevoegd gezamen nanne tenen 7
26 _Volledigheid van de aanvraag … … … … … OTC rare RAGE RG 7
2.7 Verhouding tussen aanvraag en vergunning … nnn snnnsernnerennneersnneennneer sense 7
2.8 AAVISGUS muumia Mumm! 7
29 Naar voren gebrachte zienswijzen … … … … … nnen eee ene verversen enn eneen 7
2.10 Rechtstreeks werkende voorschriften … … nnn neenneernnenereneerenneerseervennnerneenn 8
2.11 Coördinatie met de Waterwet ………… … … nnen enneneene nennen venne nerneeneneeenenvennen neen: 9
2.12 MER SUSA 9
VERANDEREN VAN EEN INRICHTING nan snee vensvensennenn searsansnarsnerenesnsensenseenseensne 9
3.1 i eine ii i 9
52. Töetsing Vera ASEME 9
3.3 Beste beschikbare technieken … rn erevserrnsrsorersinervensonevaerneonenrenvenernanvwerendend ener 9
3.3.1 Inleiding gegeven aE 9
3.3.2 POGUSING ansehen 10
33.0 GON CIUSIS erneer une TA 10
3.4 Nationale milieubeleidsplan … … neee ennen enerseneerseenenneenn earn 10
3.5 Provinciaal Omgevingsplan (POP) … …….…..….nnnnonnenneenneenveneene erneer seen versneneenee enn 10
3.6 AE ei eee cece cee ceeeeee cee eteeeeeseeeseecnaeceeeeaeceesneeeaesneesaeecegcaeeaaseeseessenenisenesereniees 10
3.7 Milieuzorg nnen nennen eneneensenere eneenennenrenneneneer vennen sensvennsenvendenenevenseeenne 10
38 AV-beleid en AOC nennen eeneenerenneneennennerseenneennenneenvenvennvensenneneneen venen 11
3.9 Sanitair afvalwater en proceswater … nnn nnrnnenonensenneeensensenneeneeneeeneeneenee eneen 11
3.9.4 Inleiding … … eee cece cece cee cece cesses see caaeceaeeeseeeseecsaeccaeceeeceseeseeeseeeeeesuaeeeeteeieeees 11
3.9.2 Relatie Waterwetvergunning … nnn nnee nnee nnenneenvensernvenneendeneen venen. 11
310) (SEU rme nn AEEA RO VeRO EET 11
SAD = (BSIGIASK EGER, ananas ante neten der erde ed nema 11
510:2 TOEB eneen nnee adap andi exemee jaatavas 11
3.10.3 Beoordeling geurhindersituatie …… nnen EES 12
3104 Diksapraffinage-.…arsnanasnmeervernsrreserervntrnsenenden akan ekk da edet eerie 12
3.10.5 Geuremissie vergistinginstallatie ..............................eeenrenmeernrn nee 12
910.6 BBT afweging: mms nst 12
24107 Eondusemummmm-wemmammamamenpmammmsm (2
3.11  Lucht=emissiestoomketels … neusen a aa E mene aa 13
dl Toetsingskader 13
311:2 Monitoring: orn verevenen venen teen 13
sild Luehtiwalitetmmam-0wmmW:IIKMIRMEMLMNKA 13
318 Geluiden ENE 13

pagina 2 van 23

0000000376
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855026

3131 Inleiding … anar eenennenvennen vene enernenneenene renee enenn verversen venvenveernvenveneenenenne 13
3132 Geluidzon@ … … nnen ceeccecscecseecsececeecescecaeecaeeeaeeesseneressiessnetseetenaeenaes 13
SIGS ZONSOS rnaar omedsnn anne ate vaneen on itta ka 13
3.13.4 Geluidnormen piekniveaus ……… … ………..nnnunnnener nn eeneennenneeneenenn enen veneeneesnerseenn 14
3.13.5 Geluidnormen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus … nnn 14
3:13:86 Indirecte hinder: arena ma etma 14
3:13 Best Beschikbare: Technlekef sneren rrd 14
3414. ENN eyccswswensemaen cence aera: en 15
3:15: Verkedr en VOIVOEM senen eed ER 15
3:16: Veligheido-=::z)w):))])zzunmcmmmmmus ss musa amaan 15
3.16.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen … …… nnn ooverseoenense erven vensenneeneeenenn 15
3.16.2 Beoordeling afstand tot natuurgebieden … … nennen versen 15
3.16.3 Registratiebesluit externe veiligheid …… … … nn nnee onnennennveneennenne eneen: 16
3.16.4 Besluit externe veiligheid inrichtingen … … nn sunrsenneenvenvenereen sevens 16
3.16.5 Opslag gevaarlijke stoffen … … ensen eren enerennenneernneenneneneeenenenen: 17

3.17 Integrale afweging. nnn enne nnneersnersenesvensneren vens ervnerenerennenseennvenneneneeeneeenenn 17
4. HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK …… noor oaneer oeeveneeenennensnennenseensenseanrsersnnensen 17
41 OVE TINEA eneen Ee 17
42 TOES saatsi õisik aal atra tas odn ve tener trant neve aad vive 17
4.2.1 Toetsing aan het bestemmingsplan … … … … cece seesenseesservoerrenevensvenveneversvens 17
4.2.2 Toetsing aan redelijke eisen van welstand … … nnn ven eenvennverneen 18
4.2.3 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 ornoo vaervenenenenvenesveneneenenenenn 18
4.2.4 Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening … … … … nanne vennen ven: 18
4.2.5 CONCIUSIC nennen Ne 18
BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGSVERGUNING naan saonsoevenesevenseneresenrsens 20
BIJLAGE 2: BEGRIPPEN wecescsesscvscsnsearceevsuresespeence came narevee nent nennen A 22
BIJLAGE 3: GEURGONTOUREN mmm 23

pagina 3 van 23

0000000377
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855026

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 11 november 2014
Zaaknummer: 545934
Nr. 2014 - 46.519/46, ODG

verzonden: 1 2 NOV. 2014

Beschikken hierbij op de aanvraag van Suiker Unie Vierverlaten om een veranderingsvergunning op grond
van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht voor het wijzigen van de campagneduur, het vergroten
van de capaciteit en het lozen van hemelwater.

1. WIJZIGINGSVERGUNING

11 Onderwerp aanvraag

Wij hebben op 23 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Suiker Unie

Vierverlaten. Het betreft:

— het verlengen van de campagne van 135 naar 150 dagen;

— de raffinage van diksap gedurende maximaal 50 aaneengesloten dagen, in de periode tussen 1 maart
en 1 juli;

— het verhogen van de capaciteit van 22.500 naar 25.000 ton suikerbieten per dag;

— hetlozen van hemelwater afkomstig van de vergistingsinstallatie en diksaptanks;

— realisatie en gebruik van diksaptank 3;

— opheffen van strijdigheid met het bestemmingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder Olo nummer 472533.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder a (bouwen); c (opheffen strijdigheid
bestemmingsplan) en e (milieu).

1.2 Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en
2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- De aangevraagde wijzigingen te vergunnen en de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen.

- Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
o Aanvraag om vergunning, rapportnummer FC 1108-80-RA d.d. 23 mei 2013;
o Aanvraaggegevens, formulierversie 2012.02;
o Geluidrapport, rapportnummer FC 1108-84-RA-002 d.d. 26 september 2013, hoofdstuk 1 en 3;
o Rapport ‘Geursituatie Suiker Unie Vierverlaten na verlenging campagne naar 150 dagen,
50 dagen diksapraffinage periode’, rapportnummer EZGE/11/0107_rap3, d.d. 8 mei 2013;

le)

d.d. 15 mei 2013;

o Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Suiker Unie Vierverlaten te Hoogkerk, Versie juni 2013,
hoofdstuk 1, 2 en 3 en de aanvullingen, zoals deze zijn vastgelegd in de wijziging van de
vergunningaanvraag d.d. 4 december 2013 in notitie FC 1108-31-NO.

Rapport ‘luchtkwaliteitsonderzoek Suiker Unie Vierverlaten’, rapportnummer FC 1108-82-RA-005,

0000000378
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855026

1.3 Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

‚ secretaris.

Een exemplaar van dit besluit zal worden verzonden aan:

- Suiker Unie Vierverlaten, t.a.v. de heer Postbus 2305, 9704 CH Groningen;

- Peutz B.V., t.a.v. de heer Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer; :

- Gemeente Groningen, t.a.v. dienst SoZaWe, Loket bouwen en wonen, Postbus 7081, 9701 JB
Groningen;

- Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen

- Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16.191, 2500 BD Den Haag;

- Inspectie SZW, Postbus Al IO MHC, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;

- het bestuur van de veiligheidsregio, t.a.v. afdelingshoofd risicobeheersing de heer
Postbus 66, 9700 AB Groningen;

- Gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden, t.a.v. mevrouw

- Gemeente Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA Vries;

- Gemeente Leek, Postbus 100, 9350 AC Leek:

- Gemeente Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn;

- Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen, en

- deheer en mevrouw

pagina 5 van 23

0000000379
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855026

2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1 Gegevens aanvrager

Op 23 mei 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Suiker Unie Vierverlaten,
onderdeel van de coöperatie Koninklijke Cosun U.A. De aanvraag is op 4 december 2013 aangevuld. Deze
aanvulling heeft betrekking op de gewijzigde positionering van diksaptank 3.

2.2 Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Wij hebben op 14 juni 2013 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager.

Met ingang van 4 augustus tot en met 15 september 2014 heeft het ontwerp van de beschikking ter inzage
gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Groningen en in het provinciehuis en is een ieder in de
gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het
Dagblad van het Noorden van 2 augustus 2014 en op de provinciale website. Daarnaast is het
ontwerpbesluit bij brief van 29 juli 2014 toegezonden aan de aanvrager en de adviseurs. Tegen het
ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen ingebracht (zie verder onder 2.9). De definitieve vergunning heeft ter
inzage gelegen van 17 november 2014 tot en met 29 december 2014.

2.3 Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

— Het verlengen van de maximale campagneduur met 15 dagen (van 135 naar 150 dagen);

— De raffinage van diksap gedurende maximaal 50 aaneengesloten dagen in de periode tussen 1 maart tot
1 juli;

— Vergroten van de capaciteit (van 22.500 naar 25.000 ton suikerbieten per dag);

— Hetrealiseren en gebruiken van diksaptank 3;

— Het lozen van hemelwater afkomstig van de vergistingsinstallatie en diksaptanks;

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande
omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de in de Wabo omschreven activiteit “milieu”, “bouwen” en
“opheffen strijdigheid bestemmingsplan".

2.4 Huidige vergunningsituatie

Bij besluit van 19 januari 2010, kenmerk 2010-03524/3, MV, hebben wij aan Suiker Unie Vierverlaten een

revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de productie van

suiker en groen gas, gelegen aan Fabriekslaan 12 te Hoogkerk. Deze vergunning is verleend voor

onbepaalde tijd.

Voorts hebben wij van de aanvrager de volgende verzoeken tot wijzigingen voor het bouwen van een

bouwwerk en/of het milieuneutraal wijzigen en — indien nodig — het opheffen van de strijdigheid met het

bestemmingsplan ontvangen:

e Een wijziging d.d. 22 oktober 2010 voor het plaatsen van een loods voor de opslag van goederen en een

proefvergister.

Een wijziging d.d. 3 maart 2011 voor het plaatsen van een bieten punt fijn (BPF) installatie

Een wijziging d.d. 13 juli 2011 voor het plaatsen van een diksaptank.

Een wijziging d.d. 22 juli 2011 voor het produceren van groen gas i.p.v. groene stroom.

Een wijziging d.d. 22 juli 2011 voor het wijzigen van de vergistingsinstallatie.

Een wijziging d.d. 5 september 2011 voor het plaatsen van een aggregaat.

Een wijzigingd.d. 8 juni 2012 voor het wijzigen van de inrichtingsgrens.

Een wijziging d.d. 19 juni 2012 voor het plaatsen van een tweede diksaptank.

Een wijziging d.d. 26 juni 2012 voor het plaatsen van opslagtanks voor agrarische producten en

chemicaliën, een indamplichaam en een koeltoren.

Een wijziging d.d. 26 september 2012 voor het opslaan van 1000 liter ijzerchloride in een IBC;

Een wijziging d.d. 21 november 2012 voor het plaatsen van een weegbrug en een kalkmelktank;

Een wijziging d.d. 14 januari 2013 voor het wijzigen van een zuurinstallatie;

Een wijziging d.d. 27 maart 2013 voor het verlengen van een kade voor het lossen van vloeibare

producten;

e Een wijziging d.d. 11 april 2013 voor het wijzigen van de lozing van condensaat van de
vergistingsinstallatie;

0 68 68 08 8 6 6 °

ee 8 8

pagina 6 van 23

0000000380
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855026

e Een wijziging d.d. 27 maart 2013 voor het verlengen van een kade voor het lossen van vloeibare
producten;

e Een melding op grond van Activiteitenbesluit d.d. 3 april 2013 voor de lozing van koelwater voor de

vergistingsinstallatie;

Een wijziging d.d. 11 april 2013 voor lozing condensaat vergister op riool;

Een wijziging d.d. 10 september 2013 ten behoeve van de herbouw van diksaptank 2;

Een wijziging d.d. 21 november 2013 voor diffusietoren 4;

Een wijziging d.d. 5 december 2013 voor een leidingbrug bij de vergistingsinstallatie;

Een wijziging d.d. 13 januari 2014 ten behoeve van de realisatie van een wachtruimte bij de

pulpverlading;

Een wijziging d.d. 22 januari 2014 ten behoeve van de realisatie van een trommelfilter en een decanteur.

Een wijziging d.d. 28 april 2014 voor het plaatsen van een biogaskoeling en een trafostation.

Een wijziging d.d. 10 juni 2014 voor het lossen van scheepsbieten.

Daarnaast zijn de voorschriften voor de opslag van vloeibare zwaveldioxide in een stationair reservoir en
voorschriften voor het maximaal geluidsniveau aangepast middels een wijziging van de
omgevingsvergunning dd. 14 mei 2013.

Ingevolge artike! 1.2, eerste lid, Invoeringswet Wabo, worden genoemde vergunningen, mits van kracht en
onherroepelijk, gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

2.5 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto
artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage | onderdeel C categorie
9.3.g van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort en waarop het
Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is.

2.6 Volledigheid van de aanvraag

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden
overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor,
met een nadere uitwerking in hoofdstuk 4 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Na ontvangst
van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel
dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit
op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

2.7 Verhouding tussen aanvraag en vergunning

Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel

uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen

geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:

- Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;

- Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;

- Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.

In het besluit (paragraaf 1.2) is aangegeven welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze

overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig

en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze

een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.

2.8 Adviseurs

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies gezonden aan:

- Gemeente Groningen;

- Gemeente Noordenveld;
- Gemeente Tynaarlo;

- Gemeente Leek;

- Gemeente Zuidhorn;

pagina 7 van 23

0000000381
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855026

- Provincie Drenthe

- Waterschap Noorderzijlvest;

- _ Veiligheidsregio Groningen

- - Inspectie SZW

- Inspectie Leefomgeving en Transport

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen. Wel heeft de gemeente Noordenveld ons
verzocht om haar op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen van de planning van geur reducerende
maatregelen.

2.9 Naar voren gebrachte zienswijzen
Op 15 september 2014 hebben de heer Knol en mevrouw de Jong de volgende schriftelijke zienswijze naar
voren gebracht:

1. De bietenwagens veroorzaken geluidhinder en geluidtrillingen. Door de verlenging van de campagne zal
nog langer hinder worden ondervonden. Verzocht wordt de bietenwagens langs een andere route te
laten rijden.

Reactie

Op grond van de 'schrikkelcirculaire' en vaste jurisprudentie valt hinder veroorzaakt door bietenwagens
die van en naar de Suiker Unie Vierverlaten rijden via het Hoendiep en de Johan van Zweedenlaan,
buiten het beoordelingskader van deze vergunning.

Voor de volledigheid merken wij op dat Suiker Unie Vierverlaten afspraken heeft gemaakt met
(bieten)vervoerders met betrekking tot o.a. de rijroute, om overlast te voorkomen. Het nakomen van
deze afspraken wordt door Suiker Unie Vierverlaten gemonitord.

Op 15 september 2014 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld de volgende
schriftelijke zienswijze naar voren gebracht:

2. Door de uitbreiding van de productiecapaciteit zal de afvalstroom tarragrond groter worden. Suiker Unie
onderzoekt de mogelijkheden om in de gemeente Noordenveld tarragrond te verwerken. Deze
uitbreiding kan niet worden vergund voordat concreet zicht is voor een oplossing van dit afvalprobleem.

Reactie

In deze vergunning wordt - onder voorwaarden - de verwerking van tarragrond in de huidige
grondberging vergund. Suiker Unie onderzoekt de mogelijkheden om de grondberging te vergroten
omdat zij vreest dat de capaciteit van de grondberging te klein is om de bij het wassen van de bieten
vrijkomende grond te verwerken. Dit is echter geen reden om deze vergunning te weigeren.

Voor de volledigheid merken wij op dat met deze vergunning het overbelasten van de grondberging niet
wordt vergund. Het overbelasten van de grondberging kan immers geurhinder veroorzaken, hetgeen in
strijd is met het gestelde in de voorschriften in deze vergunning en de voorschriften in de
revisievergunning van 19 januari 2010. Dit betekent dat Suiker Unie de verwerking van suikerbieten zal
moeten terugschroeven indien de bij het wassen van de bieten vrijkomende grond niet kan worden
verwerkt in de grondberging zonder deze te overbelasten.

Op 27 augustus 2014 heeft het Waterschap Noorderzijlvest enkele opmerkingen gemaild. Naar aanleiding
hiervan is de tekst in paragraaf 2.10 en 3.9.2 aangepast.

2.10 Rechtstreeks werkende voorschriften

Zowel voor de op 19 januari 2010 vergunde activiteiten als voor aangevraagde activiteiten/wijzigingen geldt
dat voor de onderstaande deelactiviteiten moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het
Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:

pagina 8 van 23

0000000382
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855026

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening;

- Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater;

- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;

- Paragraaf 3.3.6 Opslaan en overslaan van goederen;

- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6
(overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de
inrichting, zoals voornoemd opgenomen.

Het Activiteitenbesluit is rechtstreeks werkend. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze
situatie. Er worden in daarom in deze vergunning geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor
genoemde activiteiten.

2.11 Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort waarbij
sprake is van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet. Hiervoor is een vergunning
noodzakelijk op grond van de Waterwet. Naast deze aanvraag is een aanvraag om een vergunning op grond
van de Waterwet ingediend bij waterschap Noorderzijlvest.

212 MER

De aangevraagde uitbreidingen van de activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het
Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat er geen MER opgesteld dient te worden en ook geen mer-
beoordeling hoeft te worden uitgevoerd.

3. VERANDEREN VAN EEN INRICHTING

3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderenvan een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en
onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2 Toetsing veranderen

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de

aanvraag:

— de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;

— de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;

— de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;

— de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen
worden voorkomen;

— het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen
en - voor zover het nadelige gevolgen betreft - te verminderen.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van

invloed (kunnen) zijn.

3.3 Beste beschikbare technieken

3.3.1 Inleiding

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor
het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de
bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de
voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

pagina 9 van 23

0000000383
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855026

Bij het bepalen van wat de beste beschikbare technieken zijn voor een IPPC-installatie, moeten wij rekening
houden met Europese referentiedocumenten (BREF-documenten). Deze documenten geven een overzicht
van de beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste milieuprestaties leveren en
daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn. Deze aanwijzingen worden BBT-conclusies genoemd.Een
actueel overzicht van de BBT-conclusies is te vinden op de website van Kenniscentrum
InfoMil(www.infomil.nl/bbt-conclusies).

3.3.2 Toetsing

Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:
— BREF Voedingsmiddelen dranken en zuivel;

— BREF Op- en overslag bulkgoederen;

— BREF Grote stookinstallaties.

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Mor
aangewezen informatiedocument over beste beschikbare technieken.
— Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), juli 2012;

Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke
toetsing aan de relevante milieucompartimenten.

3.3.3 Conclusie

Uit de toetsing blijkt dat er binnen de inrichting IPPC- installaties aanwezig zijn. De inrichting voldoet - met
inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter
voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe
veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de
desbetreffende paragraaf.

3.4 Nationale milieubeleidsplan

Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationale Milieubeleidsplan. Doel
van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke
leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke
hulpbronnen uit te putten.

In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NO,,
SO, en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghoudster niet in strijd is met de NMP's.

3.5 Provinciaal Omgevingsplan (POP)

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het ontwerp
van het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op
17 juni 2009 hebben vastgesteld. Op 24 april 2013 is dit plan door Provinciale Staten met twee jaar verlengd.

Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.

3.6 VTH kader

Op 29 oktober 2013 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen de “Beleidsregel
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2013-2016 provincie Groningen” (hierna: het VTH
kader) vastgesteld. In het VTH kader is aangegeven dat met betrekking tot geur voor Suiker Unie
Vierverlaten de afspraken gelden die zijn vastgelegd in de IMR afspraken. Ten aanzien van de overige
milieuaspecten die hier aan de orde zijn, bevat het VTH kader geen concrete beleidsregels.

3.7 Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.

Suiker Unie Vierverlaten beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften
hebben wij hiermee rekening gehouden.

pagina 10 van 23

0000000384
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855026

3.8 AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en
verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en
organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en
geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij Suiker Unie Vierverlaten kunnen afvalstoffen, als koolstofbron voor de waterzuivering, worden
geaccepteerd. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in de vergunning van 19 januari 2010 (voorschrift
2.1.10 t/m 21.12). Door het gestelde in deze voorschriften is voldoende gewaarborgd dat Suiker Unie
Vierverlaten beschikt over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor
administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) voor de koolstofbronnen.

3.9 Sanitair afvalwater en proceswater

39.1 Inleiding

In de vergunning van 19 januari 2010 zijn eisen gesteld aan lozingen op het openbare riool en het door een
openbaar lichaam beheerd zuiveringstechnisch werk (hoofdstuk 3). In voorschrift 3.1.1 en 3.1.2 staat dat
uitsluitend sanitair afvalwater in een openbaar riool mag worden gebracht. Suiker Unie heeft op 11 april 2013
verzocht om de vergunning op dit punt te wijzigen. Dit voorschrift is middels een vergunning voor het
milieuneutraal veranderen van de inrichting dd. 6 juni 2013, als volgt gewijzigd:

“Het sanitair afvalwater en condensaat van de vergistingsinstallatie mag uitsluitend in een openbaar riool

worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking van het openbaar riool en/of de bij het openbaar riool behorende apparatuur, niet
wordt belemmerd;

b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool, niet wordt belemmerd”

Door deze voorschriften is de goede werking van het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de
kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende beschermd.

39.2 Relatie Waterwetvergunning

Hemelwater afkomstig van het terrein van de vergister en de diksapopslag wordt op omliggende
watergangen getoosd. Terreinafvalwater van het diksaptanksterrein dat vermoedelijk verontreinigd is wordt
via de bedrijfsriolering en een persleiding naar de zuiveringsinstallatie van SUV afgevoerd en samen met het
fabrieksproceswater gezuiverd. Daarnaast zal door de aangevraagde verandering meer water worden
geloosd op het Koningsdiep vanuit de waterzuivering van Suiker Unie Vierverlaten. Voor deze lozingen is
gelijktijdig met onderhavige Wabo-aanvraag een Watervergunning aangevraagd bij het waterschap
Noorderzijlvest.

3.10 Geur

3.10.1 Beleidskader

Het aanvaardbaar hinderniveau voor geur is vastgelegd in het convenant Integratie Milieu en Ruimtelijke
ordening (IMR), suikerindustrie 2013.In dit convenant zijn de randvoorwaarden voor de Suiker Unie
Vierverlaten, de gemeente Groningen en de provincie Groningen vastgelegd met betrekking tot milieu en
ruimtelijke ordening binnen een bepaalde zone rondom Suiker Unie Vierverlaten in Hoogkerk. Het IMR-
convenant is op 31 januari 2014 afgesloten.

3.10.2 Toetsing

De (wijziging van de) geuremissie als gevolg van de verlenging van de campagne, de diksapraffinage en de
toename van de verwerkingscapaciteit van suikerbieten,is getoetst aan de randvoorwaarden in de IMR-
convenant. Suiker Unie heeft hierbij aangegeven geurreducerende maatregelen te zullen treffen.

De uitbreiding van de bietverwerkingscapaciteit, de lengte van de bietencampagne en de lengte van de
diksapraffinageperiode zal gefaseerd groeien. De uitvoering van de geurbestrijdingsmaatregelen wordt
eveneens gefaseerd uitgevoerd en is reeds gestart. Doordat de groei in capaciteit en de uitvoering van de
geurbestrijdingsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd, treden er geen significante wijzigingen op ten aanzien
van de vergunde geurcontour. Op basis hiervan komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde wijziging
van de geuremissie past binnen de gemaakte afspraken in het IMR-convenant.

pagina 11 van 23

0000000385
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855026

3.10.3 Beoordeling geurhindersituatie

De aangevraagde verlenging van de campagne, 50 dagen diksapraffinage en toename van de
verwerkingscapaciteit van suikerbieten hebben een toename van de geuremissie tot gevolg.

Bij de aanvraag om een veranderingsvergunning is een geurrapport gevoegd (“rapport Geursituatie Suiker
Unie Vierverlaten na verlenging campagne naar 150 dagen, 50 dagen diksapraffinage periode,
EZGE/11/0107d.d. 8 mei 2013”).

Uit dit geurrapport blijkt dat — door het treffen van maatregelen - de geurcontour in 2014 en 2015 nauwelijks
groter zal worden en in 2016 zelfs kleiner zal zijn dan de huidige (vergunde) geurcontour. In de aanvraag is
aangegeven dat de volgende maatregelen zullen worden getroffen:

- beperking van het aantal drooguren van de pulpdrogers (vanaf 2013).

- behandeling deelstroom valwater (vanaf 2014);

- behandeling carbonatatieafgassen (vanaf 2016);

Met deze maatregelenworden de effecten van de uitbreiding gecompenseerd. De overige mogelijke
maatregelen zijn volgens paragraaf 5.2. van het eerder genoemde geurrapport niet kosteneffectief of
bevatten teveel (technische) knelpunten. Wij onderschrijven deze conclusies in het geurrapport.

3.10.4 Diksapraffinage

Om een indruk te krijgen van de geurbelasting tijdens de diksapraffinage periode, hebben medewerkers van
de provincie en de gemeente Groningen op 22 juni 2013 bezoeken gebracht aan de suikerfabrieken in
Appeldorn (D) en Dinteloord. Tijdens dit werkbezoek is gebleken dat tijdens het raffineren van diksap de
koeling van het valwater de grootstegeurbron is.

Hoewel de geuremissie tijdens het raffineren van diksap veelkleiner is dan de geuremissie tijdens de
campagne en de bijdrage van deze geuremissie aan de berekende geurcontour gering is, was het niet op
voorhand uitgesloten dat deze geuremissie door de omgeving toch als hinderlijk(er) wordt ervaren doordat
de diksapraffinage plaatsvindt in een periode (maart t/m juni) waarin tot nu toe geen geur werd geémitteerd
door de Suiker Unie Vierverlaten.

Suiker Unie Vierverlaten heeft daarom tijdens de diksapraffinage in 2014 de geuremissie van de sproeivijver,
waarin het valwater wordt gekoeld, gereduceerd door een gedeelte van de geurdragende kookdampen te
onttrekken aan het valwatercircuit en op andere wijze te behandelen. Uit geurmetingen die op 9 april 2014
zijn uitgevoerd (SGS rapport "Geurmetingen Suiker Unie Vierverlaten diksapraffinageperiode 2014, kenmerk
EZGE-14-0244) blijkt dat door het treffen van deze maatregel de geuremissie van de sproeivijver zodanig is
gereduceerd dat deze niet meer meetbaar is.

3.10.5 Geuremissie vergistinginstallatie
De opening van de vergistinginstallatie heeft meer geuremissie tot gevolg gehad dan op voorhand was
ingeschat. Hierdoor is het aantal geurklachten over de Suiker Unie Vierverlaten sterk toegenomen.

De geuremissie die de klachten veroorzaakten zijn niet meegenomen in de aanvraag om deze

veranderingsvergunning. De middels deze vergunning vergunde geuremissie heeft dus geen betrekking op
de geuremissies die de sterke toename van geurklachten hebben veroorzaakt.

De Suiker Unie heeft inmiddels een aantal maatregelen genomen om de geuremissie van de
vergistinginstallatie te beperken. De geurklachten zijn hierdoor sterk afgenomen.

Daarnaast heeft de Suiker Unie een plan van aanpak opgesteld om de geuremissie nog verder te beperken.
Omdat het plan van aanpak geen betrekking heeft op de thans door de Suiker Unie aangevraagde
veranderingen, zal de behandeling/goedkeuring van het plan van aanpak in een apart besluit worden
geregeld.

3.10.6 BBT afweging
De geurreducerende maatregelen die binnen de inrichting zijn/worden getroffen, wordenbeschouwd als de
beste beschikbare technieken.

3.10.7 Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat aangevraagde wijzigingen van de activiteiten
vergunbaar zijn. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste
beschikbare technieken worden toegepast,

pagina 12 van 23

0000000386
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855026

3.11 Lucht - emissie stoomketels

3.11.1 Toetsingskader

Binnen de inrichting staan 3 stoomketels (Bronswerk, Stork, Lamont) met een vermogen van resp. 88, 44 en
44MWth. Op deze grote stookinstallaties zijn de rechtstreeks werkende emissie-eisen in het Bees-A en
Activiteitenbesluit van toepassing. Wij nemen daarom in deze vergunning geen emissie-eisen op voor deze
stoomketels.

3.11.2 Monitoring

Monitoring van emissies dient drie doelen, die elk hun eigen specifieke eisen aan het monitoren stellen:

- als controle op de goede werking van installaties en eventuele emissiebeperkende voorzieningen en
of aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan (voor IPPC-installaties: art. 5.5, vierde lid onder a
van het Bor);

- een vergelijking te kunnen maken met de beste beschikbare technieken geassocieerde
emissieniveaus;

- ter vaststelling van de jaarvracht voor bijvoorbeeld MJV/E-PRTR (hoofdstuk 12 van de Wm).

Zoals eerder is aangegeven vallen de verbrandingsemissies van de stoomketels onder Bees-A en het
Activiteitenbesluit. In deze rechtstreeks werkende besluiten en de daarbij behorende regelingen zijn
monitoringsvoorschriften opgenomen en een storingsregeling.

3.12 Luchtkwaliteit
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan grenswaarden voor de concentratie van zwaveldioxide,
stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in de buitenlucht.

Indien emissies van deze stoffen een toename veroorzaken van de concentratie in de buitenlucht, dient deze
(toename van de) concentratie te worden getoetst aan deze grenswaarden.

Uit het bij de aanvraag gevoegde luchtkwaliteitsonderzoek (Luchtkwaliteitsonderzoek Suiker Unie
Vierverlaten, rapport nummer, FC 1108-82-RA-005 d.d. 15 mei 2013, Peutz) blijkt dat ruimschoots wordt
voldaan aan de grenswaarden in bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

3.13 Geluid

3.13.1 Inleiding
Bij de aanvraag om vergunning is een akoestisch rapport als bijlage toegevoegd, rapportnummer FC 1108-
84-RA-002, datum 26 september 2013.

in dit geluidrapport en het onderliggende geluidrapport van LPB Sight “Akoestisch onderzoek uitbreiding
verwerkingscapaciteit" d.d. 6 september 2012 is de door Suiker Unie veroorzaakte geluidbelasting - na
uitbreiding van de verwerkingscapaciteit - berekend.

3.13.2 Geluidzone

Suiker Unie Vierverlaten is aangewezen in artikel 2.1, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond
hiervan isde suikerfabriek gesitueerd op een volgens artikel 40 van de Wet geluidhinder geluidsgezoneerde
industrieterrein.

Op de vastgestelde zonegrens mogen de op het industrieterrein aanwezige bedrijven gezamenlijk een
maximale geluidsbelasting (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) van 50 dB(A) etmaalwaarde produceren.

Dit betekent dus dat de Suiker Unie met haar bijdrage in het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet mag
zorgdragen voor een overschrijding van de geluidszonegrenswaarde.

Tevens dient de geluidsbijdrage in het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau te worden getoetst op
woningen, welke zijn gelegen tussen het industrieterrein en de geluidszonegrens. Voor deze woningen is
een ontheffing verleend voor een hogere geluidsbelasting middels een maximale toelaatbare
geluidsbelasting of een hogere grenswaarde. Eveneens geldt hier dat deze grenswaarden moeten worden
gerespecteerd. De geluidsbijdrage van Suiker Unie mag niet zorgdragen tot een overschrijding van deze
grenswaarde.

3.13.3 Zonetoets

De gemeente Groningen is zonebeheerder van dit industrieterrein en is verantwoordelijk voor de inpassing
binnen de ontheffingswaarden bij woningen binnen deze zone en binnen de geluidszonegrens. Om die
reden wordt bij een oprichting of wijziging van een vergunning gevraagd aan de gemeente of de gewijzigde

pagina 13 van 23

0000000387
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855026

geluidsbelasting inpasbaar is. Wanneer blijkt dat de wijziging geen akoestische gevolgen heeft in de
vergunde geluidsbijdrage, dan is een formele zonetoets niet noodzakelijk.

3.13.4 Geluidnormen piekniveaus

Voor het beoordelen van maximale geluidsniveaus worden de adviezen uit de Handreiking Industrielawaai
en vergunningverlening gevolgd. De Handreiking adviseert dat in beginsel dient te voldoen aan
streefwaarden indien maximale geluidsniveaus niet kunnen worden voorkomen dan wel worden beperkt.
Voor industrieterreinen die voorzien zijn van een geluidszonegrens en waarbinnen woningen met een
ontheffing voor een hogere geluidsbelasting aanwezig zijn adviseert de Handreiking een grenswaarde die
niet meer mag bedragen dan 10 dB boven de ontheffingswaarde van deze woning. De voor Suiker Unie
Vierverlaten geldende geluidnormen voor piekniveaus zijn opgenomen in de veranderingsvergunning van 14
mei 2013. Middels deze veranderingsvergunning zijn de geluidnormen voor de piekniveaus in de vergunning
van 10 januari 2010 vervangen door geluidnormen die op het beoordelingspunt SU 4 (Hoendiep 233) een
piekniveau van 63 dB(A) toestaan, veroorzaakt door transportbewegingen in de nachtperiode. Voor deze
woning is een ontheffingdwaarde van LAr,LT= 65 dB(A) etmaalwaarde verleend. Dit betekent dat voor deze
woning een grenswaarde voor maximale geluidsniveaus geldt: 75 dB(A) in de dagperiode, 70 dB(A) in de
avondperiode en 65 dB(A) in de nachtperiode. Omdat de aangevraagde uitbreiding van de campagne en
verwerkingscapaciteit geen wijziging in transportroutes en wijzigingen in de overige geluidsbronnen tot
gevolg heeft, worden de vergunde grenswaarden zoals vastgelegd in de veranderingsvergunning 14 mei
2013 gerespecteerd.

3.13.5 Geluidnormen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De voor Suiker Unie Vierverlaten geldende geluidnormen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
staan in de revisievergunning van 10 januari 2010. Volgens het akoestisch rapport worden op het
beoordelingspunt SU 10de geluidsnormen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dag- en
nachtperiode overschreden. Deze overschrijding is volgens Peutzgeen gevolg van een toename van het
geluidsniveau, maar van een fout in de tabel in voorschrift 11.1.1 van de revisievergunning van 2010.Wij
onderschrijven deze conclusie en passen dit voorschrift daarom zodanig aan dat de aangevraagde
geluidbelasting voldoet aan de - aangepaste — geluidnormen.

3.13.6 Indirecte hinder

De Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening geeft advies over het beoordelen van indirecte
hinder. Dit is hinder dat buiten de inrichtingsgrenzen van een bedrijf plaatsvindt die direct gevolg zijn van de
activiteiten binnen de inrichtingsgrenzen. In meeste gevallen zijn dit de transportbewegingen van en naar de
inrichting. Voor het beoordelen van indirecte hinder hanteert de Handreiking een reikwijdte waarin sprake is
van hinder als gevolg van transportbewegingen. Wanneer sprake is van indirecte hinder adviseert de
Handreiking de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting” d.d.

29 februari 1996 als toetsingskader te hanteren. Voor transportbewegingen van en naar een inrichting op
een geluidsgezoneerd industrieterrein mag op grond van jurisprudentie niet aan grenswaarden uit deze
circulaire worden getoetst. Wel kunnen middelvoorschriften worden gesteld om indirecte hinder te beperken.

In het verleden zijn al inspanningen verricht om het centrum van Hoogkerk van vrachtverkeer van en naar de
Suikerfabriek te ontlasten. Het vrachtverkeer wordt nu om de woonkern van Hoogkerk omgeleid en de
ingang bedoeld voor aanvoer van bieten is verplaatst naar de noordzijde aan het Hoendiep. Met de
ontwikkeling van het industrieterrein Westpoort zal directe ontsluiting via de A7 plaats vinden. Naar
verwachting zal een groot deel van deze transporten gebruik maken van deze ontsluiting. Met dit gegeven
worden woningen zoveel mogelijk ontzien van geluidshinder als gevolg van indirecte hinder en is het stellen
van (middel) voorschriften ook niet noodzakelijk.

3.13.7 Best Beschikbare Technieken

Voor het onderdeel geluid zijn geen specifieke adviezen over best beschikbare technieken voorhanden.
Gezien de bovenstaande beschreven maatregelen en de daarmee bereikte geluidsreductie naar de directe
omgeving toe, zijn wij van oordeel dat voor het onderdeel geluid wordt voldaan aan best beschikbare
technieken.

pagina 14 van 23

0000000388
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855026

3.14 Energie

De Europese Unie heeft 1 januari 2005 een systeem van CO, - emissiehandel (ETS) ingevoerd dat het grote
inrichtingen met aanzienlijke CO, - uitstoot mogelijk maakt CO, rechten te kopen en te verkopen. Suiker
Unie Vierverlaten is een ETS-onderneming die valt onder de richtlijn die CO, - emissiehandel verplicht
maakt. Omdat Suiker Unie Vierverlaten deelneemt aan CO; -emissiehandel kunnen er ingevolge artikel 5.2
van de Bor 2 geen voorschriften, tot verbetering van de energie-efficiency, of voorschriften ter verlaging van
het energieverbruik worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

3.15 Verkeer en vervoer

Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en
Vergunningverlening" van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte
vallen, richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende
relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan

2 miljoen transportkilometers per jaar.

De aangevraagde wijzigingen zullen een toename van het aantal transportkilometers tot gevolg hebben.

De mogelijkheden om het vrachtautoverkeer van en naar de inrichting te beperken zijn in 1998 onderzocht.
Uit dit onderzoek bleek dat het vrachtautoverkeer van en naar de inrichting het beste kan worden beperkt
door het gebruik van retourbeladingen. Deze maatregel is inmiddels uitgevoerd.

Alternatieven voor aanvoer van bieten per vrachtwagen zijn transport per schip of trein. Deze alternatieven
hebben volgens het onderzoek van 1998 de volgende nadelen:

e extra handelingen met suikerbieten met als gevolg meer beschadiging van bieten;

¢ het transport duurt langer, waardoor meer suiker in de biet tijdens het transport wordt omgezet in warmte
e ophetterrein van de suikerfabriek is geen losvoorziening meer aanwezig voor treinen.

Bovenstaande nadelen gelden anno 2013nog steeds.

Het aantal transportbewegingen - en de daarmee gepaard gaande hoge transportkosten - is altijd een
aandachtspunt bij Suiker Unie Vierverlaten. Een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden om het aantal
transportbewegingen te verminderen heeft, gezien voorgaande, geen toegevoegde waarde en is daarom
niet voorgeschreven.

3.16 Veiligheid

3.16.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen

Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999
(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.

Binnen de inrichting kunnen de volgende, in het BRZO genoemde stoffen aanwezig zijn:Giftige stoffen
(Zwaveldioxide, formaline) >50 ton.

De hoeveelheid gevaarlijke stoffen, die binnen de inrichting aanwezig is dan wel kan worden gevormd,
overschrijdt hiermee de in artikel 4 BRZO 1999 aangegeven drempelwaarde. Het bedrijf is daarom PBZO-
plichtig op grond van het BRZO 1999. Dit houdt in dat er een preventiebeleid zware ongevallen (PBZO)
aanwezig moet zijn en dat een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) moet zijn ingevoerd. De gegevens met
betrekking tot risico's voor personen buiten de inrichting en het milieu zijn overeenkomstig artikel 4.13 Mor
jo. artikel 4.16 Mor bij de vergunningaanvraag gevoegd en tezamen met de vergunningaanvraag ter inzage
gelegd.

De aanvraag is daarom op grond van BRZO-verplichtingen verzonden aan de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de burgemeester van de gemeente Groningen, waterschap Noorderzijlvest en de
Regionale brandweer.

3.16.2 Beoordeling afstand tot natuurgebieden

Volgend uit art. 2.14 lid 2 Wabo en art. 5.11 Bor draagt het bevoegd gezag ervoor zorg dat de beslissing op
een aanvraag om een vergunning die betrekking heeft op een inrichting waarop het Besluit risico's zware
ongevallen 1999 van toepassing is, niet tot gevolg heeft dat minder dan voldoende afstand aanwezig is
tussen die inrichting en een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied. Bij de beoordeling van de
afstand betrekt het bevoegd gezag de maatregelen die worden getroffen om een zwaar ongeval in de
inrichting te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

pagina 15 van 23

0000000389
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855026

De Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer is op 1 oktober 2010 tegelijkertijd met de
invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingetrokken.

De inhoud van deze Regeling is echter in artikel 2.14 van de Wabo opgenomen. Uit artikel 2.14, tweede lid,
van de Wabo blijkt dat er voldoende afstand aanwezig moet zijn tussen de inrichting en een waardevol of
kwetsbaar natuurgebied. Bij de beoordeling van deze afstand betrekt het bevoegd gezag de maatregelen die
worden getroffen om een zwaar ongeval in de inrichting te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.
Het begrip ‘voldoende afstand’ is niet nader gedefinieerd, een uniforme methode voor her beoordelen van de
risico's ontbreekt nog.

Als te beschermen natuurgebieden zijn aangewezen de beschermde Natuurmonumenten, en de gebieden
die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Het natuurgebied Leekstermeer ligt op een afstand van ca. 1200 meter van de grens van de inrichting. In de
vergunningsaanvraag is aangegeven, wat de impact is van de risico's voor dit gebied. Hieruit blijkt dat de
afstand tot het natuurgebied Leekstermeer voldoende groot is.

3.16.3 Registratiebesluit externe veiligheid
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid (28 november 2006 gepubliceerd} in werking
getreden.

Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het Risicoregister.
Hiernaast dienen ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriele regeling provinciale
risicokaart (19 april 2007 gepubliceerd) te worden opgenomen in het register. De criteria van beide stukken
regelgeving zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel. De drempelwaardentabel is opgenomen in de
Leidraad Risico Inventarisatie, deel Gevaarlijke Stoffen.

Suiker Unie Locatie Vierverlaten valt onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Ministeriele regeling
en is opgenomen in het Risicoregister. Na afronding van onderhavige procedure zal de opname in het
risicoregister geactualiseerd worden.

3.16.4 Besluit externe veiligheid inrichtingen

Suiker Unie locatie Vierverlaten valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
van wege het feit dat het valt onder het BRZO'99. Het BEVI koppelt de Wabo en de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO). De toegestane grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR) ter plaatse van een
(geprojecteerd) kwetsbaar object is 10° per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde voor een (geprojecteerd)
beperkt kwetsbaar object. Door de koppeling met de WRO wordt het bestemmingsplan hierop aangepast
(voor zover dat nodig mocht zijn). Om inzicht te krijgen in de groep mensen die potentieel blootgesteld wordt
aan de gevolgen van een JATGP is ook beoordeeld of het groepsrisico (GR) een relevant aspect is.

Plaatsgebonden risico (10° contour)

Wij hebben vastgesteld dat er zowel voor de fabriek als voorde vergisting een 10° contour wordt berekend.
De 10° contour voor de vergisting bedraagt circa 50 meter rondom de (bio)gasbuffer en de 10° contour
voor de fabriek bedraagt circa 108 meter rondom de zwaveldioxide tank. Binnen de 10° contour komen geen
(beperkt) kwetsbare objecten voor. In het bestemmingsplan Hoogkerk Gravenburg is geborgd dat er geen
(beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10° contour mogelijk zijn. Daarmee wordt voldaan aan de
grenswaarde respectievelijk de richtwaarde van het BEV].

Conclusie
Uit voorgaande overwegingen volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde
van het BEVI.

Groepsrisico

Wij hebben vastgesteld dat het invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico verantwoord moet worden
584 meter rondom de zwaveldioxide tank bedraagt. De effectafstand van de vergistingsinstallatie is

54 meter, deze valt geheel binnen de inrichtingsgrens. De bijdrage van de scenario's met betrekking tot de
opslag van formaline aan het groepsrisico is gering.

Nu het groepsrisico is toegenomen door een andere probitrelatie voor formaline en het toenemen van het
aantal dagen dat de zwaveldioxide tank in gebruik is, is een verantwoording van het groepsrisico
noodzakelijk. Het BEVI verplicht ons voorts aandacht te besteden aan:

pagina 16 van 23

0000000390
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855026

- de personendichtheid in het invloedsgebied;

- het groepsrisico versus de oriënterende waarde;

- de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije
toekomst;

- de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding van een ramp bij Suiker Unie Viervertaten;

- de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen.

Wij hebben hierover overlegd met het college van burgemeester en wethouders van gemeente Groningen

en advies gevraagd aan het bestuur van de Veiligheidsregio.

Personendichtheid in het invloedsgebied

Het invloedsgebied hebben wij bepaald met behulp van de effectafstanden die zijn gegeven in de tabellen
van paragraaf 5.1 van de risicoanalyse. De effectafstand bedraagt 584 meter rondom de zwaveldioxide
opslagtank. De woonkern Hoogkerk is gelegen op circa 40 meter afstand van de grens van de inrichting.
Aangrenzend aan de vergistingslocatie bevindt zich geen dorpskern, hier bevinden zich enkele
bedrijfsgebouwen in de directe omgeving. Alleen de woonkern wordt gekenmerkt door een hogere dichtheid
van personen.

Het groepsrisico versus de oriënterende waarde

Het groepsrisico van de aangevraagde activiteit is weergegeven in de figuren 11 en 12 vande risicoanalyse
die bij de aanvraag is gevoegd. Het groepsrisico ligt onder de oriënterende waarde.

Maatregelen die het groepsrisico beperken

Uit de figuur leiden wij af dat het groepsrisico klein is. In de aanvraag zijn geen maatregelen genoemd die
specifiek het groepsrisico beperken. Gelet op de geringe omvang van het risico hebben wij zelf geen
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het groepsrisico te beperken.

Conclusie

Aldus geeft de bovenstaande beschouwing van het groepsrisico ons geen aanleiding om de aangevraagde
vergunning te weigeren.

3.16.5 Opslag gevaarlijke stoffen

Opslag zwaveldioxide

In de vigerende vergunning van 19 januari 2010, kenmerk2010-03524/3 MV, hebben wij de voorschriften van
PGS 10, voor zover relevant, van toepassing verklaard. In de ARA zoals opgenomen in de aanvraag wordt
bij de berekeningen ervan uitgegaan dat de opslagtank 178 dagen per jaar is gevuld. Dit uitgangspunt
leggen wij vast in de voorschriften.

3.17 Integrale afweging

Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.

Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.

4. HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

4.1 Overwegingen

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze
aspecten heeft plaatsgevonden.

4.2 Toetsing

4.2.1 Toetsing aan het bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Bedrijvenpark Westpoort Groningen. Dit
bestemmingsplan is vastgesteld op 20 februari 2008. Specifiek voor deze locatie geldt bedrijfsdoeleinden
categorie 4 suikerindustrie -B4(s)-. Bouwwerken geen gebouw zijnde mogen uitsluitend worden opgericht
binnen het op de kaart aangewezen bestemmingsvlak. De diksaptank is, met zijn 25 meter hoogte, 10 meter
hoger dan het vigerende bestemmingsplan toestaat.

De aanvraag omgevingsvergunning behelst tevens het bezien van de wettelijke mogelijkheden indien de
aanvraag niet binnen de bestemmingsplan regels valt te verlenen.

pagina 17 van 23

0000000391
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855026

Bij de invoering van Wabo heeft de wetgever in bepaalde gevallen (zie BOR Hoofdstuk IV) genoemd waarin
voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid,
onder a, van de wet kan worden verleend.

Er is door aanvrager een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd en ter advies voorgelegd aan de gemeente
Groningen, welke bevoegd gezag is voor het bepalen van het bestemmingsplan en de afwijkingen op dit
vigerende bestemmingsplan. Op 22 juli 2013 is er door de gemeente Groningen (kenmerk OVA-
201371455P/100) als volgt geadviseerd:

Het bouwen is in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan omdat de hoogte van dergelijke
bouwwerken maximaal 20 meter mag bedragen. Voor de strijdigheid is geen binnenplanse afwijking
mogelijk. Op grond van artikel 4, lid 1, onder a, van het Besluit omgevingsrecht, bijlage 11 kan echter worden
afgeweken van de voorschriften voor dit bouwen. Dit wordt als volgt nader gemotiveerd:

De locatie van de diksaptank maakt deel uit van een groter gebied met veel bestaande bedrijvigheid.
Grootschalige en kleinschalige bedrijvigheid wisselen elkaar af. Meest opvallend zijn uiteraard de silo's en
installaties van Suiker Unie ten zuiden van het Hoendiep. Deze zijn zeer beeldbepalend. Het terrein ten
noorden van het Hoendiep is deels in gebruik als bedrijventerrein en in zijn geheel bestemd als
bedrijventerrein. Bebouwingshoogtes zijn toegestaan tot 15 meter en tot 20 meter aan de Vierverlatenweg.
Er is sprake van een industrieel landschap, dat zich in de toekomst uitbreidt. Het is de derde diksaptank die
in lijn met de eerste twee wordt gesitueerd.

De diksaptank maakt onderdeel uit van een grotere ontwikkeling, waarin meerdere hogere gebouwen en
installaties worden gerealiseerd. Zo komen er westelijk van de Vierverlatenweg, het gedeelte tussen
Kerkstraat en Hoendiep, een rij vergistingstanks met een hoogte van tussen de 20 en 25 meter. Deze
schermen de locatie van de diksaptank af vanaf de Vierverlatenweg, dorpslint Hoendiep en het zuidelijk deel
van het dorpslint Kerkstraat. Vanuit deze richting zal de extra hoogte geen noemenswaardige invloed
opleveren op het uitzicht.

Vanaf een deel van het bebouwingslint Kerkstraat ligt de diksaptank niet achter een rij vergistingstanks. De
diksaptank ligt vanuit deze richting achteraan (meest westelijk) in het bestemmingsvlak met bouwhoogte
20 meter. Het huidige bestemmingsplan laat tussen Vierverlatenweg en diksaptank nieuwe bebouwing toe
die het zicht op de diksaptank wegneemt.

Vanaf de Aduarderdiepsterweg langs het Aduarderdiep zal de diksaptank wel zichtbaar zijn. Het deel van de
Aduarderdiepsterweg dat hier het meest op uitkijkt, is bestemd en in gebruik als bedrijventerrein. Op het
terrein tussen de diksaptank en Aduarderdiep maakt het bestemmingsplan mogelijk met een hoogte van

15 meter.

De diksaptank is nauwelijks zichtbaar vanaf het buurtschap Vierverlaten omdat de er tussen gelegen
bestaande bedrijfsbebouwing en de begroeiing het zicht in die richting grotendeels ontnemen. Het
bestemmingsplan laat bovendien toe dat het gebied ertussen zich verder verdicht met bedrijvigheid.

Omdat dichtbij woningen gelegen bebouwing van 15 meter veel meer het zicht bepaalt dan verder weg
gelegen bebouwing van 25 meter, zal de extra hoogte van 5 meter geen noemenswaardige invloed
opleveren van het uitzicht.

Gedeputeerde staten hebben op 2 juli 2013 de grenzen van de bebouwde kom van Groningen vastgesteld in
het besluit “stedelijk centrum Groningen" (zaaknummer 604541) waarbinnen de locatie van de aanvraag valt.

Daarom kan op grond van Artikel 4, onder 1 onder a van het Besluit omgevingsrecht, bijlage II, bijbehorend
bouwwerk binnen de bebouwde kom, de aanvraag worden verleend.

4.2.2 Toetsing aan redelijke eisen van welstand
Het bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn opgenomen in de Welstandsnota(welstandsadvies d.d.
17 juni 2013 GNG13-0707-W1)

423 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012
De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het Bouwbesluit en voldoet hieraan

4.2.4 Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde bepalingen en voldoet hieraan.

4.2.5 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van
deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze
activiteit relevante voorwaarden opgenomen.

pagina 18 van 23

0000000392
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855026

INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN

BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGSVERGUNING nes ensonnene saar enne vanraerennensvensennenevens 20
1, GELUID. aaa maa 20
2. GEUR roemen van ennrenen nnn on rn en se eve eneen 20
2.1 DOGIWOOrSCHIR nanne menemen 20
2.2 Maatregelen .......................miiemireenenteenerenerannneonenannenanreoe nan nneonanannnanerennaeanaenenenenenanaaananeenaaea aanrennen 20
23 Metingen en rapportage … … … … nnen renner sverven oenen ee vennveneenvenveenvennvenvense evene vene sen ennen 20
3. EXTERNE VEILIGHEID .......::csssccssseesssssscsesnsenssenvansendssessenssacsensesesnsveecressaeesvssisrennsuseorsintany opnenunecesteiuanieiiia 21
3.1 Opslag zwaveldioxide nan ernnerseerrenonersennneerenvenerr vereen ennvennvereennensennerenneneenneneenennere ven 21
BIJLAGE 2: BEGRIPPEN ssssescssssseccressesssacssesecscsusneronevenusenssternasvestansnnsrasesersansanusswanensocenesuanenntnaenernnesedanasen 22
BIJLAGE 3: GEURCONTOUREN … a aasananaantorene veneseerearenevanenensennenennennenevenvenensenerenreernvennenvente 23

pagina 19 van 23

0000000393
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855026

BIJLAGE 1 : VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGSVERGUNING
1.

GELUID

1.1.1
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (Lar17), veroorzaakt door de inrichting, mag de
aangegeven vergunningpunten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:

Co-ordinaten Dagperiode | Avondperiode | Nachtperiode
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
SU 1 Zuiderweg 28 229448, 581494 | 54 54 53
SU 2 Noorderstraat 1 229403, 581412 | 53 53 52
SU 3 Noorderstraat 33 229227, 581351 | 56 56 55
SU 4 Hoendiep 233 229157, 581550 | 58 56 55
SU 5 Roderwolderdijk 4 228598, 581146 | 56 56 55
SU 6 Roderwolderdijk 46-48 228613, 580911 | 55 53 52
SU 7 HN Werkmanstraat 47 229193, 580599 | 55 47 46
SU 8 Julianastraat 2 229093, 581060 | 54 54 53
SU 9 Julianastraat 151 229118, 581180 | 55 55 55
SU 10 Noorderstraat 39-41 229236, 581297 | 55 54 54
SU 11 Kerkstraat 38 229359, 581719 | 50 47 46
SU 12 Kerkstraat 80C 80D 229940, 581940 | 48 45 43
SU 13 Hoendiep 205 229445, 581648 | 49 47 46
2. GEUR
2.1 Doelvoorschrift
2.1.1

De door Suiker Unie Vierverlaten veroorzaakte geurbelasting mag in 2014 en 2015 niet meer bedragen dan
1,5 oue(H)/m° ter plaatse van de in bijlage 3 voor dit jaar aangegeven geurcontour.

2.1.2 |

Vanaf 2016 mag de door Suiker Unie Vierverlaten veroorzaaktegeurbelasting ter plaatse van de in bijlage 3
van dit besluit aangegeven rode geurcontour niet meer bedragen dan 1,5 oue(H)/m?.

2.2 Maatregelen

2.2.1

Het aantal drooguren van de pulpdrogers mag niet meer bedragen dan 60% van de campagneduur.

2.2.2

Vanaf de start van de diksapraffinage in 2014 dient een deelstroom van de geurdragende kookdampen te
onttrekken aan het valwatercircuit en zodanig te behandelen dat de geuremissie van het valwatercircuit met
50% wordt gereduceerd.

2.2.3

Vanaf de start van de bietencampagne 2016/2017 moeten de carbonatatie afgassen worden verbrand of
worden behandeld met een qua geurreductie tenminste gelijkwaardige methode.

2.3 Metingen en rapportage

2.3.1

Vergunninghoudster dient een registratie bij te houden van:

— De duur van de campagne (in dagen);

— Het aantal bieten dat per dag wordt verwerkt (in ton);

— De duur van de diksapraffinage (in dagen);

— De hoeveelheid diksap dat per dag wordt verwerkt (in ton);
— Het aantal drooguren van de pulpdrogers.

De registratie moet op verzoek aan de toezichthoudend ambtenaar van of namens het bevoegd gezag ter
inzage kunnen worden gegeven.

pagina 20 van 23

0000000394
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>20855026

2.3.2

Geuremissiemetingen en verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd conform de NeR. De
bijbehorende geurconcentratiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 13725 (2003).
De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd inhedonisch gewogen odour
units (ouge (H)).

3. EXTERNE VEILIGHEID

31 Opslag zwaveldioxide

3.1.1

De tank met zwaveldioxide mag maximaal 178 dagen per jaar zijn gevuld.
3.1.2

In het logboek als bedoeld in paragraaf 7.1 van de PGS10 moet zijn vermeld wanneer de tank (niet) is
gevuld.

pagina 21 van 23

0000000395
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>20855026

BIJLAGE 2 : BEGRIPPEN
AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU:

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:

- - toetsingskader;

-  geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;

- aard en waardering van de geur (hedonische waarde);

-  klachtenpatroon;huidige en verwachte hinder;

- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;

- de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit
BREF's en nationale BBT-documenten;

-  lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale
afwegingen);

-_ historie van het bedrijf in zijn omgeving.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om

de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen

of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen -

economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden

toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen

zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt

gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten

gebruik wordt gesteld.

EMISSIE:

Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de

Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-

publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURBELASTING:

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese

geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (oue/m? als x-percentiel van de

uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor

geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of

gelijk is aan deze waarde.

IMMISSIE:

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde

periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal

geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld

overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand ‘fast’ komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands
Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 13725:

Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie.
NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

PERCENTIELWAARDE:

Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden.Een geurbelasting van 1
oue/m? als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie
van 1 oue/m? gedurende 2% van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden.

pagina 22 van 23

0000000396
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>20855026

BIJLAGE 3 : GEURCONTOUREN

581500

579500,

T T T T T ] J T Bi T
227000 227500 228000 228500 229000 229500 230000 230500 231000 231500 232000

berekening met PluimPlus 4.0, emissies hedonisch gecorrigeerd, gecorrigeerde uitstroomsnelheid ruimtelucht, 98-
percentiel 1,5 oue(H)/m3.

zwart: vergund situatie 135 dagen
2013: blauw

2014: licht blauw

2015: geel:

2016: rood (aangevraagde situatie: campagneduur 150 dagen en 50 dagen diksapraf-finageperiode, 60% capaciteit
pulpdrogerij, 50% reductie valwatercircuit en 90% reductie carbonatatie).

pagina 23 van 23

0000000397
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>