<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855047

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan:

Voor:

activiteiten:

locatie:

kenmerk bevoegd gezag:

kenmerk
Omgevingsdienst
Groningen:

bevoegd gezag:

datum besluit:

Cosun Beet Company Vierverlaten

het wijzigen van een inrichting bedoeld voor de
productie van suiker

milieuneutraal veranderen van een inrichting en
het bouwen van een bouwwerk

Fabriekslaan 12, Hoogkerk

GR-VERG-2020-000440

Z2020-00008513

College van Gedeputeerde Staten van
Groningen

16 november 2020

0000000716
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855047

BESLUIT

Onderwerp

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 24 september 2020 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen
voor de activiteiten het milieuneutraal veranderen van een inrichting en het bouwen van een bouwwerk.
Op 20, 21 en 22 oktober 2020 hebben wij aanvullingen op de aanvraag ontvangen.

De aanvraag (ref. FQ 1108\EBa) is namens Coöperatieve Koninklijke Cosun U.A. voor de bedrijfslocatie
Cosun Beet Company Vierverlaten (hierna CBCV), ingediend door Peutz BV. De aanvraag heeft
betrekking op de locatie Fabriekslaan 12 te Hoogkerk.

De ingediende aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5445677. De aanvraag heeft betrekking
op de realisatie van een aanpassing van het kookstation voor omzetting van dunsap in kristalsuiker.

Besluit
Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen besluit:
1. gelet op artikel 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de
aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
e het milieuneutraal veranderen van (de werking van) de inrichting (artikel 2.1 lid 1 ondere
juncto artikel 3.10 lid 3 Wabo);
e het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo).
3. dat de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de vergunning:
e het aanvraagformulier voor voornoemde activiteiten;
e Notitie “Cosun Beet Company locatie Vierverlaten; project aanpassing kookstation", ref
EBa/RN/JMa/FQ 1108-7-NO-001, d.d. 24 september 2020;
e  Notitie "Geluid in de omgeving ten gevolge van Cosun Beet Company locatie Vierverlaten;
project aanpassing kookstation", ref. EBa/RV/C) /FQ 1108-8-RA-002, d.d. 24 september
2020;
e "Project: Aanpassing Kookstation, uitbreiding fabriek vergunningaanvraag, constructiebrief",
doc.nr. 1331001, rev. A, d.d. 23 september 2020;
* Documenten volgens documentenlijst 1141-011 van Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.,
ordernr. 54799-01, rev. C, d.d. 22 oktober 2020.
4. dat wij aan de vergunning de in dit besluit opgenomen voorschriften verbinden;
5. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Inwerkingtreding
Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door
toezending.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten binnen zes weken na de dag van
bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).

0000000717
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855047

Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,

Mw. N.D. Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Verzonden op: 16 november 2020

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:

Cosun Beet Company Vierverlaten, Postbus 2305, 9704 CH Groningen;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700
RM Groningen;

de Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen;

de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 9080, 2509 LV Den Haag;

het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen;

de Nederlandse Emissieautoriteit, Postbus 9150, 2509 EC Den Haag.

0000000718
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855047

1

1

1

1

wheal

n

dad

1.4

VOORSCHRIFTEN BOUW

(Ver)bouwen van een bouwwerk

Ruim voor de uitvoering dienen de volgende stukken aan ons te worden toegezonden:

e De hoofdberekening en detailberekeningen van de beton- en staalconstructies;

e Een geotechnisch bodemonderzoek;

e Een funderingsadvies;

e De palenplannen met maatvoering en specificaties van de palen;

e De uitvoeringstekeningen van de betonconstructies in overzicht met afmetingen en
details inclusief de wapening;

e De uitvoeringstekeningen van de staalconstructies in overzicht met afmetingen en
details;

e Een berekening van de paalwapening en de paalwapeningschetsen van de leverancier;

e Rapportage akoestisch doormeten van de funderingspalen;

e Een tekening van de paalafwijkingen en eventueel naar aanleiding daarvan de gewijzigde
tekeningen en berekeningen van de fundering;

e De nodige detailtekeningen en -berekeningen van de verdiepingsvloeren en dakvloeren
met sparingen en de vloerwapening van de leverancier.

Deze gegevens dienen minimaal 3 weken voor de uitvoering van de onderdelen digitaal bij

het bevoegd gezag te worden ingediend, onder vermelding van het bouwadres en het

nummer van de vergunning.

Van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden dient ten minste 2 werkdagen voor die
tijd melding te worden gedaan bij de Omgevingsdienst Groningen via

EES @0d-groningen.nl.

Omdat er een brandmeldinstallatie aanwezig is in de bouwwerken, dient er een Programma
van Eisen (PvE) opgesteld te worden. Minimaal 4 weken vóór het aanbrengen van deze
brandmeldinstallatie dient dit PvE ter beoordeling ingediend te worden bij het bevoegd
gezag.

Omdat er een ontruimingsinstallatie aanwezig is in de bouwwerken, dient er een Programma
van Eisen (PvE) opgesteld te worden. Minimaal 4 weken vóór het aanbrengen van deze
ontruimingsinstallatie dient dit PvE ter beoordeling ingediend te worden bij het bevoegde
gezag.

0000000719
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855047

2.1.1

VOORSCHRIFTEN MILIEU

Geluidsonderzoek

Binnen uiterlijk 6 maanden na het in werking hebben van het gewijzigde kookstation, dient
aan het bevoegd gezag een rapport te worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn
opgenomen:

een beschrijving van de voor aanpassing van het kookstation relevante geluidsbronnen
en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;

een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze
bronnen, waaronder begrepen het door metingen vastgestelde geluidsvermogensniveau
per octaafband en in dB(A);

een berekening van de geluidsbijdrage van deze bronnen op de beoordelingspunten,
zoals opgenomen in het aan beschikking van 11 november 2014 (kenmerk 545934)
verbonden voorschrift 1.1.1;

een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidreducerende maatregelen
en de effecten hiervan;

toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de in de beschikking van
11 november 2014 (kenmerk 545934) verbonden voorschrift 1.1.1 opgenomen
grenswaarden.

0000000720
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855047

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

Te PROCEDURELEBASPEGTEN emacesecnaneumeussnsreeuen eenn enen 7
1.1 _ Publicatie aanvraag … nnn nrnnnnenenenenennenenenenvenenenenennenenrnennenenrnnnnnnenvnenennenenrnennenenvennennen vennen 7
1:2: Reguliere procedute&n HESlSTERMN roeren nn nennen nen 7
1.3 Valledigheid aanvraad ssissiccscscscccscccssssacaxsnassenscuawexesreceusacverecuanas KAANANI A sanne 7
li Opschorting beslistermijnissnsmrnne ie Ei
1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht
1.6 Coördinatie met Wet natuurbeheer … nnen sann senen nennen ennreneneren nnn ssennneenenr eenen seenenenen:
Is? AOVIEZEllrnenumnnmenmeenemsmumenmembvumnmenmmenmnemmmmsanmmnn 7
18 _PúblCAtIE BESIUI reren enen enn rerrer reer reer rer en venne ent 8

2» INHOUDELIJKE, OVERWEGINGEN eonossnizoeeeerseesmininresneesennmiitisesensnen di aa 9
2.1 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting................s 9
2.2 Het bouwen van een bouwwerk ………....….unsnensenrenenenenenenseenenennnensenrvneneneennenesnnennenvenennennneenvent 16
Bijlage: Algemene voorwaarden bouwen van een bouwwerk ....................::::::::nenerntaneennnnnnnannnnannnanana 17

6

0000000721
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855047

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Publicatie aanvraag
Van de aanvraag is kennisgegeven door publicatie in het Dagblad van het Noorden, editie Noord en op
de provinciale website.

1.2 Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in
paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden
beslist.

1.3 Volledigheid aanvraag

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op
volledigheid. De aanvraag bevatte onvoldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen
van het project voor de fysieke leefomgeving.

Op 21 en 22 oktober 2020 hebben wij, op ons verzoek van 14 oktober 2020, van Cosun aanvullingen
op de aanvraag ontvangen met betrekking tot brandveiligheid. Op 20 oktober hebben wij een actuele
Aerius-berekening (versie 2020) voor de stikstofdepositie ontvangen.

Met de ingediende aanvullende gegevens is de aanvraag door ons als volledig beoordeeld en is deze
door ons in behandeling genomen.

1.4 Opschorting beslistermijn
De beslistermijn dient te worden opgeschort met de termijn die gebruikt is voor de aanvullingen van de
gegevens. De termijn die is gebruikt voor aanvulling van de aanvraag betreft 8 dagen.

1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo
juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De inrichting valt onder de categorieën 1.3.a en b, 7.1.a, 9.3.9,
20.1.a.4 en 28.1.b van het Bor. Het betreft een vergunningplichtige inrichting. Op grond van de
categorieën 1.3.a, 1.3.b en 9.3.g zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen

Verder valt de inrichting in verband met de aanwezigheid van IPPC-installaties, onder de in bijlage 1
van de RIE aangegeven categorie 6.4.b. Tevens valt de inrichting onder de werkingssfeer van het
Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan
de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen
dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.6 Coördinatie met Wet natuurbeheer

Voor de inrichting hebben wij bij besluit van 28 februari 2018 voor het in werking hebben van deze
inrichting een vergunning (kenmerk K1728, 2018-015204) in het kader van de Wet natuurbescherming
(Wnb) verleend. Voor onderhavig project is geen wijziging van deze Wnb-vergunning aan de orde.

Er is daarmee geen sprake van een gecoördineerde behandeling met onderhavige aanvraag voor een
omgevingsvergunning.

1.7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan:

e de gemeente Groningen;

e het waterschap Noorderzijlvest;

e de Veiligheidsregio Groningen;

0000000722
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855047

e de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
e de welstandscommissie Libau.

Op 30 september 2020 hebben wij een advies van welstandscommissie Libau ontvangen.
Van de overige adviseurs hebben wij binnen de gestelde termijn geen advies ontvangen.

1.8 Publicatie besluit

Van de publicatie van dit besluit wordt mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden, editie
Noord en op de provinciale website.

0000000723
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855047

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN
2.1 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Omschrijving van de aangevraagde verandering

CBCV heeft het voornemen om het bestaande kookstation voor dunsap aan de oostzijde van de fabriek
aan te passen en een andere kristallisatietechniek voor vorming van kristalsuiker toe te passen.
Hiermee beoogd CBCV het energieverbruik te verlagen en daarmee de COz-uitstoot.

Het bestaande kookstation bestaat in hoofdzaak uit een combinatie van kookpannen, malaxeurs,
verdampingslichamen, centrifuges en droogtrommels waar het dunsap uit de middenfabriek behandeld
wordt tot de kristalsuiker die na de droging van uit het kookstation naar de suikerverwerkende afdeling
c.q. suikersilo’s wordt getransporteerd.

In de huidige opzet is het kookstation is, met een lage temperatuur uitdamping, een grote
energieverbruiker die sterk bepalend is voor het totale energieverbruik per ton suiker en de inrichting
als geheel. De opzet van het proces waarbij in een kookpan kristallisatie plaats vindt door verdamping
van water, is bepalend voor uiteindelijke procesparameters van de restwarmte en eventuele nuttige
toepassing daarvan. Dit geeft beperkingen voor verdere energieverbeteringen.

Door de kristallisatie-stap procesmatig te wijzigen is een proces mogelijk met een lagere
energiebehoefte waarbij, ondersteund door toepassing damprecompressie (mechanical vapor
recompression, MVR) het energieverbruik en de COz footprint verkleind wordt.

De binnen de inrichting aan te brengen veranderingen hebben betrekking op de volgende

bouwkundige /installatie-technische uitbreidingen van het bestaande fabrieksgebouw:

e Realisatie van een MVR-ruimte (uitbouw zuidzijde fabrieksgebouw) met daarin opgesteld 3 MVR-
installaties;

e Realisatie van een aanpassing van het kookstation voor A-stroop (aanpassing kookstation zuid,
aanbouw zuidoost-zijde fabriekgebouw) met daarin ondergebracht een tweetal MVR-installaties
voor mengsap en A-stroop, sap circulatiepompen, trafo's (frequentie-omvormers), damplichamen
voor mengsap en A-stroop, een mengsaptank en noodwatertanks;

e Realisatie van een aanpassing van het kookstation voor B-stroop (aanpassing kookstation noord,
aanbouw noordoost-zijde fabrieksgebouw) met daarin ondergebracht een MVR-installatie voor B-
stroop, sapcirculatiepompen, een 4-tal kookpannen en een damplichaam voor B-stroop en een
noodwatertank.

De beoogde planning voor de uitvoering van het gehele project loopt van Q3 2020 tot en met Q4 2024.

Huidige vergunningssituatie

Op 19 januari 2010, kenmerk 2010-03524/3, MV hebben wij aan voorheen Suiker Unie Vierverlaten
een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de
productie van suiker en groen gas, gelegen aan Fabriekslaan 12 te Hoogkerk. Deze vergunning is
verleend voor onbepaalde tijd en betreft een bietverwerkingsbedrijf van 22.500 ton per dag.

Op 14 mei 2013, zaaknummer 460335, hebben wij op verzoek van Suiker Unie Vierverlaten de
voorschriften voor het maximale geluidsniveau en de voorschriften voor de opslag van zwaveldioxide
gewijzigd.

Op 11 november 2014, zaaknummer 545934, hebben wij aan Suiker Unie Vierverlaten een
veranderingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor verlenging van de campagne,
diksapraffinage, het vergroten van de bietenverwerkingscapaciteit van 22.500 naar 25.000 ton
suikerbieten per dag, de bouw van een diksaptank en het lozen van hemelwater. Deze vergunning is
verleend voor onbepaalde tijd.

0000000724
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855047

Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende vergunningen voor het bouwen van een bouwwerk
en/of het milieuneutraal veranderen van de inrichting en - indien nodig - het opheffen van de
strijdigheid met het bestemmingsplan verleend:

aangevraagde verandering datum datum Zaak- Bouwen (B),
indiening besluit nummer afwijken

bestemmingplan
(A),
Milieu (M),
melding Activi-
teitenbesluit
Milieubeheer
(melding)

Het plaatsen van een loods voor de opslag | 06-07-2010 22-10-2010 264500 M

van goederen en een proefvergister

Het plaatsen van een bieten punt fijn (BPF) | 03-03-2011 09-06-2011 312088 M

installatie

Het plaatsen van een diksaptank 13-07-2011 19-10-2011 340831 B, A, M

Bouwen overkapping 17-06-2011 24-04-2012 341028 M

Het produceren van groen gas i.p.v. 14-06-2011 22-07-2011 331924 M

groenestroom en het wijzigen van de

vergistingsinstallatie

Bouwen bandentransportband naar 14-07-2011 28-10-2011 342150 B

noordzijde

Het plaatsen van een aggregaat 05-09-2011 04-01-2012 OLO-nr. M

190766

Het wijzigen van de inrichtingsgrens 08-06-2012 03-08-2012 413704 M

Het plaatsen van een tweede diksaptank 19-06-2012 09-08-2012 414316 B, A, M

Het plaatsen van opslagtanks voor 26-06-2012 03-09-2012 417835 M

agrarische producten en chemicalién, een

indamplichaam en koeltoren bij de

vergistingsinstallatie

Het oprichten en in werking hebben van 18-07-2012 25-10-2012 426713 B, M

een laad- en loskade aan het

Aduarderdiep

Het opslaan van 1000 liter ijzerchloride in | 26-09-2012 21-11-2012 431770 M

een IBC

Het plaatsen van een weegbrug en een 21-11-2012 16-01-2013 439479 B, M

kalkmelktank

Wijzigingen aan de zuurinstallatie 14-01-2013 20-03-2013 451955 B,

Het verlengen van een kade voor het 27-03-2013 25-06-2013 464404 B, M

lossen van vloeibare producten

De lozing van koelwater voor de 03-04-2013 13-06-2013 N.v.t. N.v.t.

vergistingsinstallatie (AIM melding).

Het wijzigen van de lozing van condensaat | 11-04-2013 06-06-2013 463356 M

van de vergistingsinstallatie.

Realiseren noodwaterbuffertank 08-05-2013 03-09-2013 470706 B, A, M

Bouwen diksaptank 3 en afvoer 23-05-2013 03-09-2014 545934 B, A, M

hemelwater

De herbouw diksaptank 2 16-07-2013 10-09-2013 918737 B, A, M

10

0000000725
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855047

Plaatsen diffusietoren 4 21-11-2013 16-01-2014 1049071 B, A, M

Plaatsen leidingbrug bij de 05-12-2013 30-01-2014 1089621 B

vergistingsinstallatie

De realisatie van een wachtruimte bij de 13-01-2014 17-04-2014 1110913 B, M

pulpverlading

De realisatie van een trommelfilter en een 22-01-2014 28-04-2014 1136531 B, M

decanteur

Realiseren tankstation gecomprimeerd 27-03-2014 24-04-2014 N.v.t N.v.t

aardgas (melding Activiteitenbesluit)

Het plaatsen van en biogaskoeling en een 28-04-2014 01-08-2014 1266175 B, M

trafostation

Lossen scheepsbieten 10-06-2014 21-07-2014 1302561 M

Het reduceren van de opslaghoeveelheid 22-01-2015 17-03-2015 1541857 M

zwaveldioxide en formaline

Het op- en overslaan van kalksteen aan de | 24-06-2015 18-08-2015 39974 M

kade aan het Aduarderdiep

Plaatsen opslagtank voor diksap 26-05-2015 20-08-2015 38707 B, A, M

Vergroten capaciteit 30.000-50-150 21-09-2015 09-11-2015 43224 M

Realiseren nieuwe werkplaats 29-03-2016 09-05-2016 49786 B, M

Realisatie nieuwe portiersloge 05-04-2016 30-05-2016 50190 B, A,

Portaalbord 18-04-2016 01-06-2016 50647 B

Wijziging inzet pulpdrogers 05-07-2016 04-08-2016 53068 M

Realisatie eindzuivering 4 21-07-2016 06-09-2016 53488 B, A, M

Methaanreactor 3 17-02-2017 24-05-2017 Z2017- B, A, M
00004664

Diverse bouwobjecten en het uitbreiden 30-03-2017 24-05-2017 Z2017- B, M

van het vergistingsinstallatiegebouw 00006442

Realisatie van Betacal-persen 22-05-2017 25-07-2017 Z2017- M
00008811

Intrekking vergunning suikersilo 6 08-10-2015 14-08-2017 Z2017- B, M
00003718

Uitbreiding grondberging met terrein aan 06-07-2017 19-09-2017 Z2017- M

Roderwolderdijk 00010929

Keerwand vergisterterrein 10-05-2017 23-01-2018 Z2017- B, A
00008643

Het plaatsen van 2 melassetanks 04-01-2018 14-02-2018 Z2018- B, A, M
00000374

Het tijdelijk plaatsen van extra 19-07-2018 22-08-2018 Z2018- B, melding

stoomketels 00008003

ISO container chloorbleekloog 16-11-2018 18-02-2019 Z2018- M
00011792

Chemisch defosfateren effluent 03-07-2019 21-08-2019 Z2019- M
00006982

Uitbreiding suikerloods 03-07-2019 11-09-2019 Z2019- B, A, M
00007176

Het plaatsen van 2 noodwaterbuffertanks 13-11-2019 03-01-2020 Z2019- B, A, M

en het verkleinen van de kalksteenopslag 00011646

Het uitbreidingen van de damp flashtanks 18-11-2019 03-01-2020 Z2019- B, M

en pompen nabij de bestaande 00011648

verdampingsinstallatie

11

0000000726
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855047

Toetsingskader

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale
wijziging kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze
aanvraag beoogde wijziging van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

e niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning(en) danwel het Activiteitenbesluit is toegestaan;

« niet m.e.r.-plichtig is; en

e niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

De voorgenomen verandering is niet van enige invloed op de milieu-aspecten emissies naar lucht,
geur, (externe) veiligheid, grond- en hulpstoffen, afvalstoffen en afvalwater. Onderstaand is een nadere
beoordeling van de milieu-aspecten geluid, energieverbruik, bodem en natuur opgenomen.

Geluid:

Bij de aanvraag is een akoestische onderbouwing van het project gevoegd (Notitie “Geluid in de
omgeving ten gevolge van Cosun Beet Company locatie Vierverlaten; project aanpassing kookstation",
ref. EBa/RV/C) /FQ 1108-8-RA-002, d.d. 24 september 2020).

Voor de geluidsuitstraling van de inrichting relevante nieuwe geluidsbronnen betreffen de in de MVR-
ruimte en de twee uitbreiding A en B van het kookstation te plaatsen MVR-installaties en
circulatiepompen.

Op basis van de bij de aanvraag gevoegde akoestische onderbouwing concluderen wij dat met de
aangevraagde verandering van de inrichting blijvend wordt voldaan aan de in de omgevingsvergunning
van 11 november 2014 (kenmerk 545934) in voorschrift 1.1.1 vastgelegde geluidemissie-eisen voor
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (Larur).

Ten gevolge van de, continu in werking zijnde, installaties treden er geen piekgeluiden op die van
invloed zijn op de in de omgevingsvergunning van 14 mei 2013 (kenmerk 460335) in voorschrift
11.1.3 voor de inrichting vastgelegde maximale geluidsniveaus (Lamax).

Omdat de akoestische onderbouwing betrekking heeft op een - op basis van gegevens van de
leverancier en vergelijkbare binnen de inrichting aanwezige installaties gebaseerde — prognose van de
uitstraling van industrielawaai, vinden wij het noodzakelijk dat er na het in gebruik nemen van de
aangevraagde binnen de inrichting aan te brengen wijzigingen een evaluatie-onderzoek wordt
uitgevoerd. Hiertoe is een voorschrift aan dit besluit verbonden.

Bij het bepalen van wat de Beste Beschikbare Technieken (BBT) zijn voor een IPPC-installatie, moeten
wij rekening houden met BBT-conclusies. BBT-conclusies zijn documenten met de conclusies over BBT,
vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en lid 7 van de RIE. Het vijfde lid verwijst naar BBT-
conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de
bestaande Europese referentiedocumenten (BREF-documenten). Deze documenten geven een overzicht
van de beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste milieuprestaties leveren
en daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn. Deze aangewezen technieken worden BBT —
conclusies genoemd. De procedure tot vaststelling en bekendmaking van BBT-conclusies vindt op
Europees niveau plaats.

Met betrekking tot onderhavig besluit hebben wij rekening gehouden met de volgende, voor
onderhavige IPPC-inrichting van toepassing zijnde, BBT-conclusies voedingsmiddelen-, dranken- en
zuivelindustrie van 4 december 2019.

12

0000000727
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855047

In deze BBT-conclusies zijn voor het voorkomen danwel verminderen van de geluidemissie (BBT 14)
BBT 14) de volgende (combinatie van) technieken vastgelegd:
a) Een geschikte locatie van apparatuur en gebouwen.
Het geluidsniveau kan worden verminderd door de afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger
te vergroten, door gebouwen te gebruiken als geluidsschermen en door in- of uitgangen van
gebouwen te verplaatsen.
Voor bestaande installaties is de verplaatsing van apparatuur en in- of uitgangen van gebouwen
mogelijk niet toepasbaar door een gebrek aan ruimte en/of buitensporige kosten.
b) Operationele maatregelen.
Hierbij gaat het onder meer om:
— _ verbeterde inspectie en beter onderhoud van apparatuur;
—  sluiten van deuren en schatten in gesloten ruimten, indien mogelijk;
= bediening van apparatuur door ervaren personeel;
- _ vermijding van lawaaierige activiteiten “s nachts, indien mogelijk;
- maatregelen treffen voor lawaaibeheersing, bv. tijdens onderhoudswerkzaamheden;
c) Geluidsarme apparatuur.
Dit omvat geluidsarme compressoren, pompen en ventilatoren.
d) Apparatuur voor geluidsbeheersing.
Dit omvat:
- geluidsdempers;
- isolatie van apparatuur;
— _ omhulling van lawaaierige apparatuur;
- geluidsisolatie van gebouwen;
e) Lawaaibestrijding:
Barrières tussen zenders en ontvangers plaatsen (bv. geluidswallen, ophogingen en gebouwen).

Ten aanzien van de aanpassing van het kookstation worden de volgende akoestische maatregelen

getroffen:

e Opstelling van geluidsrelevante installaties in een geluidsisolerend gebouw;

e Geluidafscherming van geluidrevante installaties van de dampdiffusie door situering van de nieuwe
MVR-ruimte (gebouwafscherming);

e Toepassing van geluidsisolerende deuren.

Daarmee wordt met betrekking tot de beperking van de geluidemissie voldaan aan BBT.

Energie:

Met de aanpassing van het kookstation voor de productie van kristalsuiker wordt beoogd om voor de
inrichting een substantiële energiebesparing en bijbehorende reductie van de CO2- en NOx-emissie te
realiseren.

In de aanvraag is aangegeven dat een besparing van het aardgasverbruik van het suikerproductie-
proces (van circa 40 % (circa 20 miljoen Nm3) zal worden gerealiseerd door, naast gebruik te maken
van een ander kristallisatieproces, deze deels te elektrificeren in de vorm van MVR (dampre-
compressie).

Het aardgas wordt verbruikt in de WKC (warmte kracht centrale) bestaande uit 3 stoomketels welke
primair worden ingezet voor de productie van stoom benodigd voor het kookstation. Door de stoom
eerst te gebruiken voor elektriciteitsproductie door middel van 2 stoomturbine-generatoren, zal naast
stoomproductie ook de voor het kookstation benodigde elektriciteitsproductie plaats vinden.

COz-emissiehandel en MEE-convenant
De Europese Unie heeft een systeem van COz-emissiehandel (Emission Trading System, ETS) ingevoerd
dat bepaalde energie-intensieve inrichtingen met een aanzienlijke CO2-uitstoot verplicht CO2-rechten

13

0000000728
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855047

te kopen en de mogelijkheid geeft het teveel aan rechten eventueel te verkopen. Cosun is voor haar
bedrijfslocatie te Hoogkerk verplicht om aan CO2-emissiehandel deel te nemen.

Voor de inrichting wordt deelgenomen aan het Convenant Benchmarking energie-efficiency dat is
overgegaan in het huidige MEE-convenant (meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen).
Dit convenant is bedoeld voor bedrijven die onder het CO2-emissiehandelsysteem vallen.

Artikel 5.12 van het Bor verbiedt het bevoegd gezag om voor inrichtingen waarvoor wordt
deelgenomen aan de CO2-emissiehandel voorschriften te verbinden aan de vergunning ter bevordering
van een zuinig gebruik van energie.

Het MEE-convenant vult de wettelijke verplichtingen voor zuinig gebruik van energie in. Cosun wordt
daarmee geacht in deze te voldoen aan BBT.

Elk MEE-bedrijf heeft een individuele besparingsopgave geaccepteerd voor haar inrichting(en). Deze
individuele besparingsopgave moet uiterlijk in 2020 gerealiseerd zijn. Uiterlijk 1 november 2017
moesten de MEE-bedrijven hun aanvulling op het EEP bij indienen. In deze aanvulling op het EEP zijn
additionele finale energiebesparingsmaatregelen opgenomen die invulling geven aan de individuele
besparingsopgave. Elk MEE-bedrijf rapporteert jaarlijks apart over de voortgang van de aanvulling op
het EEP, gelijktijdig met de reguliere monitoringsrondes van de MEE.

Voorliggend project levert een significante bijdrage aan het realiseren van de doelstelling uit

het MEE-convenant, welke is vastgelegd in het EEP 2017-2020 van CBCV.

Het MEE-convenant heeft een doorlooptijd tot 1 januari 2021. In verband hiermee dienen bedrijven die
deelnemen aan het MEE-convenant binnen 2020 een energie-audit te hebben uitgevoerd.

Energie-audit

In juli 2015 is de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie in
werking getreden. Deze regeling is gebaseerd op de Europese richtlijn deze energie -efficiëntie (EED).
De Europese richtlijn heeft als doel 20 procent besparing op het energiegebruik in 2020 (ten opzichte
van 2010) te bereiken. De belangrijkste verplichting uit de Europese richtlijn energie-efficiënte is het
uitvoeren van een energie-audit. De auditplicht geldt voor ondernemingen met meer dan 250
medewerkers en/of een jaaromzet groter dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal groter dan

€ 43 miljoen.

Ook voor de Cosun locatie te Hoogkerk geldt de verplichting tot het uitvoeren van een energie-audit.
In verband met de deelname aan het MEE-convenant heeft Cosun met het in dat kader geschreven EEP
reeds invulling gegevens aan de energie-audit plicht.

Bodembescherming:

De gesloten procesinstallaties en bijbehorende pompen en utilities van de aanpassing van het
kookstation worden allen inpandig op een vloeistofkerende vloer opgesteld. Daarmee wordt, in
combinatie met de implementatie en uitvoering geven aan een onderhouds- en inspectieprogramma en
algemene zorg, voor de bodembescherming voldaan aan een, op basis van de geldende Nederlandse
Richtlijn Bodembescherming (NRN 2012), vereist verwaarloosbaar bodemrisico, zoals vastgelegd in
artikel 2.9 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Bodemonderzoek:

De nulsituatie van de kwaliteit van de bodem op de locaties waar de MVR-ruimte en de

kristallisatieruimtes A en B worden gerealiseerd is vastgelegd in de volgende, in kader een BSB 7-

traject, uitgevoerde bodemonderzoeken:

e Basisdocument Inventariserend Bodemonderzoek Suiker Unie "Suikerfabriek Vierverlaten" d.d. 14
april 1998;

e _ Milieukundig bodemonderzoek op het terrein van Suiker Unie Vierverlaten te Hoogkerk, kenmerk
C-8454.110, d.d. 25 juni 1999;

14

0000000729
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855047

e Nader milieukundig bodemonderzoek op het terrein van Suiker Unie Vierverlaten te Hoogkerk,
kenmerk 81000422.120, d.d. 19 juli 2001.

Natuur:

Voor de inrichting hebben wij bij besluit van 28 februari 2018 een vergunning (kenmerk K1728, 2018-
015204) in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wnb verleend voor het in werking hebben van een
uitbreiden van de suikerfabriek op het adres Farbiekslaan 12 te Hoogkerk.

Er geldt een Wnb-vergunningplicht omdat ten tijde van het nemen van dit besluit de door de
voorgenomen situatie te veroorzaken stikstofdepositie boven de toemalig geldende verlaagde
grenswaarde van 0,05 mol/ha/jr lag van onder meer de Natura 2000-gebieden Norgerholt, (voorheen)
Bakkeveense Duinen, Drouwenerzand en Drentsche Aa-gebied.

Voor de beoordeling of in verband met de aangevraagde activiteiten het milieuneutraal veranderen van
de inrichting en het bouwen van een bouwwerk vanwege een toename van de stikstofdepositie een
wijziging van deze vergunning in het kader van de Wnb is vereist, zijn bij de aanvraag Aerius-
berekeningen (versie 2020) voor de stikstofdepositie gevoegd voor de met betrekking tot het project
uit te voeren bouw- en sloopwerkzaamheden (Notitie “Cosun Beet Company Vierverlaten;
Stikstofdepositie ten gevolge van het project aanpassing kookstation en samenhangende wijzigingen”,
ref. EBa/RN/DP/FQ 1108-6-NO-0032, d.d. 20 oktober 2020). Voor de gebruiksfase van het gewijzigde
kookstation zijn er geen (wijzigingen ten aanzien van) stikstofbronnen aan de orde.

Wij concluderen dat er met betrekking tot het project voor realisatie van de aanpassingen aan het
kookstation geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie, waarvoor een wijziging van de
Wnb-vergunning is vereist. De hiertoe uitgevoerde Aeriusberekening geeft als resultaat een
stikstofdepositie < 0,00 mol/ha/jr.

De aan te brengen wijzigingen vinden plaats binnen een sinds lange tijd voor industriéle doeleinden in
gebruik zijnde deel van het bedrijfsperceel. Gevolgen voor flora en fauna als gevolg van de bouw en de
inzet van de aangevraagde installaties zijn daarom uit te sluiten. Een ecologische (voor)toets is
daarmee niet aan de orde.

Het project op zichzelf leidt niet tot significant negatieve effecten op een Natura 2000-gebied. Er is
daarmee geen sprake van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid aanhef onder i van de Wabo
waarvoor een vergunning of ontheffing in het kader van de Wnb is vereist.

M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering van de inrichting is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het
Besluit milieu- effectrapportage 1999. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-
beoordelingsplichtig. De voorgenomen verandering is niet van enige invloed op de vergunde
productiecapaciteit van suiker. Ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling is daarmee niet aan de orde.

Andere inrichting
Het betreft een inrichting bedoeld voor de productie van suiker. Door de voorgenomen wijziging zal dit
niet veranderen.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking de activiteiten het milieuneutraal veranderen van de
inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wij achten het niet
noodzakelijk om met betrekking tot deze aangevraagde activiteit voorschriften aan deze beschikking
te verbinden.

15

0000000730
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855047

2.2 Het bouwen van een bouwwerk

Door CBCV is een omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk aangevraagd

voor de bouw van:

e een MVR-ruimte aan de zuidzijde van het bestaande fabrieksgebouw;

e een uitbouw van het kookstation (KKA-gebouw) aan de zuidoostzijde van het bestaande
fabrieksgebouw;

e een uitbouw van het kookstation (KKB-gebouw) aan de noordoostzijde van het bestaande
fabrieksgebouw.

Weigeringsgronden

Als er sprake is van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid londer a, Wabo, moet de
omgevingsvergunning worden geweigerd indien één van de in artikel 2.10 lid 1 genoemde
weigeringsgronden aan de orde is. Een toetsing of deze weigeringsgronden aanwezig zijn heeft
plaatsgevonden, er zijn geen weigeringsgronden.

Toetsing aan het bestemmingsplan

Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Hoogkerk-Gravenburg" geldt.
De gronden hebben de bestemming “Bedrijventerrein” met de functieaanduiding "bedrijf tot en met
categorie 5" en de gebiedsaanduiding "geluidzone-industrie".

Volgens artikel 6 van het bestemmingsplan zijn deze gronden onder andere bestemd voor bedrijven
als bedoeld in de categorieén 1 tot en met 5 van de bij dit bestemmingsplan behorende Lijst van
bedrijfstypen op het terrein van Suiker Unie, met dien verstande dat hier maximaal 50% van het bruto
vloeroppervlak mag bestaan uit kantoorrruimte ten dienste van het ter plaatse gevestigde bedrijf.

Het bouwplan is niet in strijd met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan omdat de MVR-
ruimte en kristallisatiegebouwen A en B een onderdeel vormen van de suikerfabriek welke voor komt
op de Lijst van Bedrijfstypen als categorie 5. Van realisatie van kantoorruimte is bij dit project geen
sprake. Ook aan de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan wordt voldaan.

Volgens artikel 22 van het bestemmingsplan mogen geen nieuwe geluidgevoelige gebouwen orden
gebouwd in het plangebied. Met het project worden geen geluidgevoelige gebouwen gerealiseerd.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

De welstandscommissie Libau is gevraagd te adviseren met betrekking tot de redelijke eisen van
welstand.

Het bouwplan is getoetst aan de voor dit gebied geldende welstandscriteria. Op 30 september 2020
heeft Libau positief geadviseerd.

Wij hebben geen redenen om te twijfelen aan de zorgvuldigheid van de totstandkoming van dit advies.
Het advies hebben wij gevolgd.

Toetsing aan het Bouwbesluit 2012
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

Toetsing aan de bouwverordening
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de gemeentelijke bouw-
verordening.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen
om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante
voorschriften opgenomen.

16

0000000731
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855047

Bijlage: Algemene voorwaarden bouwen van een bouwwerk

Aanwezigheid stukken

Op het bouwterrein zijn, voor zover van toepassing op het bouwwerk, de volgende bescheiden
aanwezig en worden op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage gegeven:

e verleende vergunningen en ontheffingen;

e het bouwveiligheidsplan.

Uiterlijk drie weken voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen berekeningen en tekeningen
van de constructie bij het bevoegd gezag te worden ingediend.

Het uitzetten van de bouw

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend, wordt —
onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning bepaalde - niet begonnen alvorens
door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig;

e het straatpeil is aangegeven;

e de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

Het bouwtoezicht wordt - voor zover het een bouwwerk betreft waarvoor deze omgevingsvergunning is

verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning — ten minste

twee dagen voor de aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in

kennis gesteld:

e de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen;

e de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder
begrepen;

e de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.

Het bouwtoezicht wordt ten minste één dag van tevoren in kennis gesteld van het storten van beton.

Opmetingen ontgravingen, op-brekingen en onderzoekingen

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid worden alle opmetingen, ontgravingen, op-
brekingen en onderzoeken verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de
naleving van deze beschikking en van het Bouwbesluit en de bouwverordening nodig acht.

Veiligheid op het bouwterrein

Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, geschiedt op veilige wijze. Voor

aanvang van de werkzaamheden zijn alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen die ten behoeve van

de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn alle
maatregelen genomen die nodig zijn ten behoeve van het borgen van de veiligheid voor naburige
bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.

Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd zijn, wanneer er niet wordt gewerkt

(rustpauzes tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen):

e de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in
hun geheel op zodanige wijze uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties
door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;

e machines en werktuigen achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen
daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen
worden gesteld.

17

0000000732
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855047

Afscheiding van het bouwterrein

Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden
verricht, is door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein
afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

Bouwafval

Het bouwafval wordt op de bouwplaats ten minste gescheiden in de volgende fracties:

e deals gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst behorende bij de
Regeling Europese afvalstoffenlijst;

e steenwol, mits dit meer dan 1 m? per bouwproject bedraagt;

e  glaswol, mits dit meer dan 1 m? per bouwproject bedraagt;

e  overig afval.

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

Van het gereedkomen van putten en van grond- en huis-aansluitleidingen van de riolering en van
leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil wordt bouwtoezicht
onmiddellijk na die voltooiing in kennis gesteld.

Onderdelen van het bouwwerk, waarop bovenvermeld voorschrift betrekking heeft, worden niet zonder
toestemming van bouwtoezicht aan het oog onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van
kennisgeving.

Het bepaalde in bovenvermeld voorschrift is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van
het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften een plicht tot
kennisgeving van voltooiing is bepaald.

Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning betrekking
heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij bouwtoezicht gemeld.

Melden van werken bij lage temperaturen

Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt

uitgevoerd, wordt bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in

kennis gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

e het niet verwerken van bevroren materialen;

e het verkrijgen van een goede binding en verharding;

e de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog
onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

18

0000000733
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>