<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23991461
    To:             EECEEDE                   (EXEDI           @provinciegroningen      ni]; EXE. (IEXEZM @provinciegroningen                 ni];
    1.24        5.1.22e           @od-groningen.nl
    Cc.                                                      @od-groningen.nl]
    From:
    Sent:           Tue 6/6/2017 2:44:18 PM
    Subject:        resultaten eerste brain storm               terugvaloptie ESD
    Received:                           Tue 6/6/2017 2:44.20 PM
      Allen,
      Zoals   toegezegd probeer                ik bij  deze de resultaten    van onze   eerste brainstormsessie te verwoorden. In cursief heb ik aangegeven
      welke punten nog onderzocht moeten worden.
      Startpunt      van    de discussie         was    de opmerking van      ESD  (bron?)  dat  beheersing van de grondwaterstand de werking van de
      onderhuisafzuiging               verbetert      en de kans op blazers sterk reduceert        (tot vrijwel nul). Wij hebben die twee verbonden en
      veronderstellen dat het laatste                  (ook) loopt via   de  werking van    de onderhuisafzuiging. De redenering is dat door een goede
      gasafvoer holtevorming                 wordt verminderd.
      In deze eerste sessie hebben                  we ons    daarom    voornamelijk gericht     op blazers. Als milieueffect hebben     we  gekeken     naar (grof) stof.
      Immers,
           eo
                   fijn stof kan redelijkerwijs             niet leiden tot  overschrijding    van normen     omdat “voor de eerste 35    dagen    geen   dagnorm
                  geldt”,
           e       van  geur niet vast staat dat het              (bovenmatig)     door blazers wordt veroorzaakt        en bovendien in één keer     en  met vaststelling
                  van een       aanvaardbaar           geurhinderniveau      moet worden      geregeld.
      Dat  bij  een    blazer       (grof)   stof wordt     uitgestoten   in zonneklaar,    en er  is geen  norm  zodat anderszins beoordeeld moet worden of de
      situatie aanvaardbaar is. Basis is ABM artikel 2.1 lid 1 onder i: “het voorkomen dan wel                            voor zover dat niet  mogelijk is het tot een
      aanvaardbaar niveau                 beperken      van  stofhinder”.   Daarbij  gaan  we   niet uit van een  kwantitatieve stofnorm     (die is er immers niet),
      maar van       de toepassing           van   BBT. Immers, als geen BBT wordt toegepast kan             moeilijk gesproken worden      van  “tot  een  aanvaardbaar
      niveau     beperken”.
      Voorwaarde hiervoor is dat                  voor    de vaststelling van   wat BBT is de Bref niet al te    zeer  in de weg staat. Dit moet    gecontroleerd
      worden.
      De  redenering         is   nu    dat het   optreden     van  blazers  aangeeft   dat  (kennelijk) niet sprake is van BBT, want goede procescondities
      (waaronder grondwaterstand)                      kunnen    er toe leiden dat blazers    nauwelijks voor zullen komen. Deze redenering moet verder
      uitgebouwd en onderbouwd worden.
      Bij de volgende sessie richten we ons                    meer   op geur   en  op de  reguliere bedrijfsvoering.
      Groet,
      Met   vriendelijke groet,
       51.2e   5.1.2e
      Adviseur Lucht              -
      ERED               © od -groningen.nl
              hoa T
       Omgevingsdienst
                      Groningen
       Bezoekadres
       Lloydsweg        17      -
       9641     KJ]   Veendam            -
       0598     -   788 000          -
       Postadres
       Postbus 97         -
       9640 AB        Veendam              -
     www.od-groningen.nl                     -
                                                                                                                                                                 0000001763
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23991461
         0000001764
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>