<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20873905
         Onderzoek     naar  ammoniak emissie uit rundveestallen
         Opdrachtgever
         Inleiding
         Nederland heeft     een  stikstofprobleem.    Daarnaast    ligt er een   opgave in de landbouw    om   emissies te
         reduceren    en  kringlopen  te sluiten.  Nedmag     BV in Veendam heeft       een verkennend onderzoek
         uitgevoerd naar een nieuw concept om de ammoniakuitstoot in de landbouw te verminderen door
         vastlegging van stikstof in de mestput in vorm van struviet. Door magnesiumchloride toe te voegen
         aan dierlijke mest bij de veehouder wordt de stikstof en fosfaat gebonden met het toegevoegde
         magnesium tot het mineraalproduct struviet (Mg(NH4)PO4). Struviet is een langzaam werkende
         mineralenmeststof. Door vastlegging van de stikstof in de mest ontstaat er een meststof die minder
         ammoniak emitteert naar de lucht. Dit heeft een lagere stikstofdepositie tot gevolg. Bovendien
         neemt de nitraat uitspoeling naar bodem- en oppervlaktewater af, omdat de stikstof in de vorm van
         struviet als mineralenmeststof langzamer oplost. Door de toevoeging van magnesiumchloride wordt
         de gangbare dierlijke mest op de boerderij omgezet in een slow-release mineralenmeststof met een
         stikstofemissie reductie    naar  de bodem     en  de lucht. Boeren kunnen op deze       wijze een  betere
         stikstofbenutting    realiseren  en het  gebruik van    kunstmest verminderen.
         Laboratoriumresultaten tonen        aan  dat het toevoegen       van   magnesiumzout   aan  mest de
         stikstofuitstoot tot   max. 40% kan verminderen. Op de Dairy Campus te Leeuwarden                en  bij
         veehouders in de provincies      Drenthe, Friesland     en  Groningen zijn    eerste verkennende
         praktijkexperimenten uitgevoerd        met verschillende     doseringen     om  het nieuwe concept te    beproeven
         in de  praktijk.  De eerste resultaten   zijn zeer  bemoedigend, waardoor het         nieuwe
         mestverrijkingsconcept van Nedmag door noordelijke provincies wordt geclassificeerd als “laag
         hangend fruit’    voor de landbouwsector.
         In een  eerste   proefopzet  in een  periode van     14 weken     bij de Dairy Campus  is naast het bijmengen
         van  de  magnesiumchloride      in de mestput onder de roosters ook          een concept waarbij de
         magnesiumchloride       over de roostervioer onder de koeien wordt           gedoseerd. Het sproeien     over de
         roostervloer    gaf hele goede resultaten     en geeft aanleiding tot nader onderzoek.
         Doel  van   het onderzoek
         In dit onderzoek zal onderzocht moeten worden wat de concentratie verschillen                (Mg/m? drijfmest),
         verdunningseffecten      en frequentie van    doseren doet met de ammoniak emissie op stal niveau. In
         overleg   met de uitvoerende     onderzoeksinstelling zal      in detail worden   uitgewerkt   met welke
         doseringen,    welke mate   van  verdunning     en  met welke     frequenties van  doseren de   metingen
         uitgevoerd    moeten worden.
         Opzet   en  uitvoering
         Metingen zullen uitgevoerd       moeten worden in echte rundveestallen met daarin melkkoeien. Er zal
         met tenminste twee identieke groepen           gewerkt moeten worden. Enerzijds         qua oppervlak
                                                                                                                            0000000144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20873905
         roostervioer en ligboxen en anderzijds twee vergelijkbare groepen melkkoeien qua aantal,
         leeftijdsopbouw, lactatiestadium en melkproductie resultaten (kg melk, ureum etc.). De twee
         groepen      zijn nodig   om op wetenschappelijke    correcte  wijze  een case-control onderzoek te kunnen
         uitvoeren. Ten aanzien       van  de emissie  metingen zal gemeten      meten worden   overeenkomstig de
         protocollen      van  het RVO  voor  het meten  van  ammoniak emissie in stallen t.b.v.   een  erkenning  op de
         RAV   lijst.
         Planning
         Voor het     gehele onderzoek wordt uitgegaan       van een   periode  van 20 weken   voor  de uitvoering van
         de  metingen. Tussentijds (wekelijks) zal      er een  korte (mondelinge) update    van  de  metingen  gegeven
         moeten worden zodat de          opdrachtgever kan meebeslissen       over te nemen  stappen in het onderzoek.
         Aan het einde       van  de metingen wordt   een  schriftelijke rapportage   verwacht met   een statistische
         analyse    van   de  gevonden   dat en een conclusie   van het onderzoek.
         Het onderzoek zal in 2022        uitgevoerd  moeten worden     waarbij bij voorkeur aanvang zal   plaats vinden
         in april  van   dit jaar.
                                                                                                                         0000000145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>