<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>28050001
                                                                             O
                                                                 anteagroup
                                     Rapport
                                                  projectnummer       266618
                                                  (oe]gle(<]e]s
         Grondwatermonitoring loogverontreiniging 6 februari 2018
                         FrieslandCampina Bedum
                                                  Understanding today.
                                                                   F
                                                                   -
                                                  Improving     tomorrow.
                                                                              0000000001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>28050001
                                                                                           O
                                                                                     anteagroup
         Rapport
         Grondwatermonitoring loogverontreiniging
         FrieslandCampina Bedum
         projectnummer 266618
         concept revisie 00
         6 februari 2018
         Auteurs
         Opdrachtgever
         FrieslandCampina Bedum           B.V.                L
         Postbus 3
         9780 AA BEDUM
                                                              ‘9
                                                             FrieslandCampina aie
         datum  vrijgave   beschrijving revisie 00 goedkeuring  512         vrijgave
          06-02-2018
                         |  concept                |                      |    mm
                                                                                                0000000002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>28050001
                                                   anteagroup
                   Inhoudsopgave                          Blz.
                   Inleiding
                   Uitgevoerde werkzaamheden
                   Grondwatermonitoring
                   Uitvoering sanering
                   Resultaten
                   Presentatie
                   Bespreking
                   Conclusies   en  aanbevelingen
         Bijlage 1 Kwaliteitsborging
         Bijlage 2 Analysecertificaten
         Bijlage 3 Toetsing analyseresultaten
         Bijlage 4 Overzicht monitoringsresultaten
         Bijlage 5 Tekening
                                                               0000000003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>28050001
           Rapport
           Grondwatermonitoring loogverontreiniging                                                            i
           projectnummer 266618
           6 februari 2018 revisie 00
                                                                                                       anteagroup
           FrieslandCampina Bedum     B.V.
         1 Inleiding
           In opdracht van FrieslandCampina Domo Bedum B.V. heeft Antea Group in december 2017 een
           grondwatermonitoring uitgevoerd van een grondwaterverontreiniging met loog op het terrein
           aan het Boterdiep WZ 45 te Bedum.
           De lokale situatie is in figuur 1 weergegeven.
           Figuur 1.1:   Situatie loogverontreiniging terrein Frieslandcampina Domo Bedum
           De   loogverontreiniging manifesteert zich door hoge pH-waarden           en metalenconcentraties boven
           de interventiewaarde.
           De   loogverontreiniging bevindt zich in een met grof zand gedempte, voormalige insteekhaven op
           het   zuidelijke deel van de locatie. De loogverontreiniging is vermoedelijk het gevolg van een
           plaatselijke looglekkage, waarna het loog onder invloed van instromend water vanuit Het Dok via
           het goed doorlatende dempingsmateriaal van de voormalige insteekhaven en een zandophoging
           op het omliggende terrein is verspreid.
           In de oorspronkelijke kleigrond rondom de voormalige insteekhaven en onder de ophoging vindt
           naar verwachting niet of nauwelijks verspreiding plaats.
           De loogverontreiniging valt onder artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht). In het
           volgende document is het voorstel voor de sanering uitgewerkt:
           “Plan van aanpak bodemsanering verontreiniging met loog en metalen in grondwater, Bedum,
           Boterdiep WZ”, documentnr. 250159-PVA-003, d.d. 7 april 2014, opgesteld door Antea Group.
                                                          Blad1van5
                                                                                                                   0000000004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>28050001
         Rapport
                                                                                                                  >
                                                                                                                 C-
         Grondwatermonitoring loogverontreiniging
         projectnummer   266618
         6 februari 2018 revisie 00                                                                       ante ag roup
         FrieslandCampina   Bedum B.V.
         Provincie     Groningen heeft door middel van een brief met kenmerk 2014-19874/a, zaaknummer
         486158      en  locatiecode GR0O00500066, d.d. 21 mei 2014 te kennen gegeven in te kunnen
         stemmen met het            plan van aanpak.
         Het   plan van aanpak voorziet in een onttrekking van grondwater via een drain met een laag
         debiet     (1 m3/uur). Tevens zou de instroom van water vanuit Het Dok worden tegengegaan door
         het aanbrengen van een hydrologisch scherm langs de kade / oever van Het Dok.
         Gedurende de grondwateronttrekking wordt de voortgang gevolgd door middel van
         grondwatermonitoring.
         De doelstelling van de sanering is als volgt:
         e
              pH<S§, en
         e
              concentraties metalen, excl. arseen < tussenwaarde, en
              concentratie        arseen < 5 maal interventiewaarde.
         Naar    schatting     zou   de saneringsdoelstelling   na een periode van 7 a 12 jaar zijn bereikt.
         In het najaar van 2014 is het hydrologische scherm langs Het Dok aangebracht en is de
         onttrekkingsdrain aangesloten. Vanaf 23 september 2015 wordt er grondwater onttrokken.
         Leeswijzer
         In dit rapport wordt de voortgang van de saneringsmaatregel beschreven.
         In hoofdstuk 2 zijn de uitgevoerde werkzaamheden toegelicht.
         De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 3.
         Tot slot zijn in hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen gegeven.
                                                         Blad 2 van 5
                                                                                                                       0000000005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>28050001
             Rapport
                                                                                                                              >
                                                                                                                             C-
             Grondwatermonitoring loogverontreiniging
             projectnummer 266618
             6 februari 2018 revisie 00                                                                              ante ag roup
             FrieslandCampina   Bedum B.V.
             Uitgevoerde                          werkzaamheden
         21  Grondwatermonitoring
             De grondwatermonitoring is uitgevoerd conform het monitoringsschema dat in het
             goedgekeurde plan van aanpak is opgenomen. De uitgevoerde werkzaamheden zijn                           in tabel 2.1
             samengevat.
             Tabel 2.1:  Onderzoeksprogramma
                Bemonsteren    grondwater uit 5 peilbuizen.       20, 22, 209, 211, 212       5 maal metalen in grondwater
                Meting grondwaterstand, pH, EC en                 Drainput  1                 1 maal metalen in afvalwater
               troebelheid in het veld.
                Bemonsteren effluent in     drainpunt 1
             Toelichting  tabel 2.1
             EC= elektrische   geleidbaarheid.
             *:  grondwater   uit de  drainput.
             Het veldwerk is op 13 en 14 december 2017                uitgevoerd door dhr.                  Voor de
             kwaliteitsborging wordt verwezen naar bijlage 1.
             Voor de posities van de monsternemingspunten wordt verwezen naar tekening 250159-DS1                            in
             bijlage 5.
             Het    chemisch-analytische onderzoek is uitgevoerd door het door de Raad                 van  Accreditatie
             erkende laboratorium            van Eurofins-Analytico te Barneveld.
         3.2 Uitvoering sanering
             In   de afgelopen periode zijn         een aantal werkzaamheden verricht        aan  het onttrekkingssysteem die
             relevant zijn voor het verloop van de sanering. Het gaat om het volgende:
             e
                   Op 20 maart 2017 is de debietmeter vervangen. De vervangen debietmeter                     was   defect
                   geraakt door het zwevende stof in het bemalingswater.
             *
                   Op 6 oktober 2017 is de drain inwendig gereinigd teneinde het onttrekkingsdebiet te
                   optimaliseren.
             e
                   Op 10 oktober 2017 is de debietmeter verplaatst naar de pompput in verband met
                   noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering.
             De stand van de vervangen debietmeter               bedroeg     334 m3. De nieuwe debiet meter is       geplaatst
             met een debietstand van 0 m3.
             Op 16 januari 2018 bedroeg de debietmeterstand 58 m3.                    Het gemiddelde onttrekkingsdebiet
             bedroeg in de afgelopen periode 0,2 m3/dag.
                                                               Blad 3van5
                                                                                                                                  0000000006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>28050001
             Rapport
                                                                                                                  >
                                                                                                                 C-
             Grondwatermonitoring loogverontreiniging
             projectnummer 266618
             6 februari 2018 revisie 00                                                                  ante ag roup
             FrieslandCampina   Bedum B.V.
             Resultaten
         3.1 Presentatie
             De   analysecertificaten zijn als bijlage 2 opgenomen.
             In  bijlage 3 zijn de analyseresultaten getoetst aan de actuele streef- en interventiewaarden uit de
             Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering.
             Het water uit drainput 1 is eveneens getoetst aan de normwaarden voor grondwater om de
             analyseresultaten voor het monster te kunnen vergelijken met die van de grondwatermonsters.
             In bijlage 4 is de verontreinigingssituatie vergeleken met de nulmeting in 2013 en de voorgaande
             monitoringsronden.
         3.2 Bespreking
             De   grondwaterstanden waren in december 2017 aanmerkelijk hoger dan tijdens de voorgaande
             monitoringsronden. Met name langs Het Dok zijn de grondwaterstanden aanmerkelijk hoger dan
             tijdens de voorgaande monitoringsronden. Een mogelijke oorzaak zijn de relatief grote
             hoeveelheden neerslag die in het najaar en december zijn gevallen, alsmede een hogere
             waterstand in Het Dok.
             In de   verontreinigingskern, ter plaatse van peilbuizen 209 en 211, zijn zowel de pH als de
             metalenconcentraties          afgenomen ten opzichte van de voorgaande ronden. Ter plaatse van de
             overige peilbuizen zijn de pH en de metalenconcentraties constant of vertonen deze een licht
             afnemende trend.
             Met uitzondering van de verontreinigingskern,           waar de pH nog te hoog is, wordt voldaan aan de
             saneringsdoelstellingen.
             De   pH   van   het water in de drain is ongeveer constant. Er stroomt nog steeds basisch water    naar
             de drain toe.
                                                          Blad 4 van 5
                                                                                                                      0000000007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>28050001
         Rapport
         Grondwatermonitoring loogverontreiniging                                                       =
         projectnummer 266618
         6 februari 2018 revisie 00                                                            ante ag roup
         FrieslandCampina   Bedum B.V.
         Conclusies                    en      aanbevelingen
         Op basis van de resultaten van de grondwatermonitoring in december 2017 kan het volgende
         geconcludeerd worden:
         e
              De grondwaterstanden langs Het Dok zijn relatief hoog, mogelijk als gevolg van het hoge
              waterpeil in Het Dok en de meer dan gemiddeld gevallen hoeveelheid neerslag.
         *
              Het onttrekkingsdebiet was de afgelopen periode betrekkelijk laag.
         *
              De metalenconcentraties en de pH zijn in de verontreinigingskern afgenomen. In de overige
              peilbuizen zijn de metalenconcentraties en pH-waarden relatief constant of licht afnemend.
         e
              Buiten de verontreinigingskern, waar de pH nog te hoog is, wordt aan de
              saneringsdoelstelling voldaan.
         e
              Via de drain wordt grondwater met een constante verontreinigingsgraad onttrokken.
         Aanbevolen wordt de           grondwatersanering conform plan voort te zetten.
         Antea     Group,
         Heerenveen, februari 2018
                                                      Blad 5van5
                                                                                                            0000000008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>28050001
         0000000009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>28050001
         Rapport
         Grondwatermonitoring loogverontreiniging                                                               =
         projectnummer 266618
         6 februari 2018 revisie 00                                                                   ante ag roup
         FrieslandCampina   Bedum B.V.
         Bijlage               1    Kwaliteitsborging
         Certificatie/accreditatie
         Antea Nederland B.V. is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging
         Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).
         Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
         proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek). Antea Nederland B.V. is
         volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de
         beoordelingsrichtlijn zijn in onderhavig rapport vermeld. In het colofon staan de namen en
         parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben
         uitgevoerd.
         De   naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door         interne auditors
         en   externe    auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.
         De onderzochte locatie is niet in        eigendom  van Antea  Group  B.V. of gerelateerde zusterbedrijven.
         De in het bodemonderzoek             benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group
         verrichten door         een door de RvA   geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat
         bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de
         analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform
         het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd.
                                                                                                                    0000000010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>28050001
                                                                                                                                                          O
                                                                                                                                                  anteagroup
           Colofon
           Verantwoording
           Project:                   Monitoring     grw  sanering   FC Bedum
           Projecthummer:             266618
           Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aankruisen door projectleider/projectmedewerker):
           []     Plaatsen  van   handboringen    en peilbuizen (protocol 2001)
                  Nemen    van  grondwatermonsters (protocol 2002)
           []     Milieuhygiénisch    onderzoek waterbodems      (protocol 2003)
         |
           [| ]   Locatie-inspectie   en  monsterneming    van  asbest in bodem    (protocol 2018)
           Verklaring functiescheiding
         lk verklaar dat het veldwerk onafhankelijk                van  de  opdrachtgever      is  uitgevoerd   conform de eisen     van  de BRL 2000 en   het
           vermelde      protocol
         |Protocol                    Datum/Periode          [Naam veldwerker*                         Naam veldwerkbureau**                 Handtekening
           2002/6001                    ig
                                                             |       XE
                                                                                                       Bureau:
                                       “lind                                                           |                                 EE
                                                                                                       Bureau:
                                                                                                       Cert.nr  ***%;
                                                                                                       Bureau:
                                                                                                       Cerl.nr a>;
                                                                                                       Bureau:
                                                                                                       Cert.nr.x>%;
                                                                                                       Bureau:
                                                                                                       Cert.nr.>***:
                                                                                                       Bureau:
                                                                                                       Cert.nr.>**:
                                                                                                       Bureau:
                                                                                                       Cerl.nr.=**:
                                                                                                       Bureau:
                                                                                                       Ceri.nr.*=*:
                                                                                                       Ceri.nr.>**;
                                                                                                       Bureau:
                                                                                                       Cert.or.®**:
           *
               Naam invullen  van  de  eerstverantwoordelijke  veldwerker die op de betreffende   datum/periode  de werkzaamheden heeft  uvitgevoerd.
           **
               Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.
           ¥**
                Het veldwerkbureau dient hier het    nummer van   het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus
                                                                                                                                                       versie 9.11
                                                                                                                                                                 0000000011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>AN 00) oO XQ) oO oO oOo
                                                5s                           a © od      EOE
                                                                             tlThra
                            -                            ——
                          L             x                         ——       -    y
                                            |
                                                   \/ IS  .) (ol
                        YAY           -                           Pe
                                                                                    ca
                              a
                                     b=)                          em
                                    [=    i
                                                         |a     |
                                                                  _
                                                                           |                p= L 3 1
                               LA
                                  |           .
                                                    St               ult rE          hep
                                                                                                     0000000012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>28050001
         Rapport
         Grondwatermonitoring loogverontreiniging             ®
         projectnummer 266618
         6 februari 2018 revisie 00
                                                        anteagroup
         FrieslandCampina Bedum     B.V.
         Bijlage               2    Analysecertificaten
                                                                   0000000013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>28050001
     o% eurofins
                                              —
                                                   analytico’
               Antea     Group
               T.a.v.
               Postbus 24
               8440 AA       HEERENVEEN
               Analvsecertificaat
               Datum: 19-Dec-2017
               Hierbij ontvangt      u de resultaten      van   het  navolgende      laboratoriumonderzoek.
               Certificaatnummer/Versie                        2017170614/1
               Uw  project/verslagnummer                       266618
               Uw  projectnaam                                 Campina Bedum
               Uw  ordernummer
               Monster(s) ontvangen                            14-Dec-2017
               Dit certificaat mag uitsluitend in          zijn geheel worden gereproduceerd.
               De  analyse    resultaten hebben alleen          betrekking op het beproefde object.
               De  grondmonsters       worden tot 4 weken         na  datum ontvangst bewaard          en  watermonsters tot 2 weken               na
               datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
               Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar                             uiterlijk  1  werkdag voor afloop
               van  de   standaardbewaarperiode ondertekend                 aan ons    te retourneren. Voor de kosten            van  het   langer bewaren
               van  monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
               Bewaren tot:
               Datum:                                   Naam:                                     Handtekening:
              Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
               analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
               Met  vriendelijke groet,
               Eurofins   Analytico    B.V.
                                                                                                                                    Ing.
                                                                                                                                    Technical Manager
        Eurofins  Analytico B.V.
         Gildeweg  42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins  Analytico B.V. is ISO 14001: 2004  gecertificeerd door TOV
         3771 NB  Barneveld       Fox +31  (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525        en  erkend door het Yloamse Gewest (OVAM     en Dep. Omgeving),
         P.0. Box 459             E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest    (BIM), het Waalse  Gewest  (DGRNE-0WD)
         3770 AL  Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623           en  door de overheid  van  Luxemburg (MEV).
                                                               BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                   0000000014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>28050001
     o% eurofins
                                                 —analytico’
               Analysecertificaat
               Uw   project/verslagnummer                266618                                                        Certificaatnummer/Versie                    2017170614/1
               Uw   projectnaam                         Campina Bedum                                                  Startdatum                                  14-Dec-2017
               Uw ordernummer                                                                                          Rapportagedatum                             19-Dec-2017/08:35
                                                                                                                       Bijlage                                     A.C
               Monsternemer                                                                                            Pagina                                      1/1
               Monstermatrix                            Water  (AS3000)
                                                                            Eenheid                     1                       2                    3                 4              5
               Analyse
              Metalen
        |
        Fs     Arseen    (As)                                                   pg/L             <5.0                        15                 <5.0                 65             73
        BO
        Vs     Barium    (Ba)                                                   pg/L               110                       79                    95                22             70
        TR
               Cadmium      (Cd)                                                pg/L           <0.20                     <0.20                <0.20              <0.20          <0.20
        JON
         7
               Kobalt    (Co)                                                   pg/L             2.0                      <2.0                  £2.0              2.0            2.0
        TN
         ¥
               Chroom     (Cr)                                                  pg/L             <1.0                       1.3                 <1.0                2.8          <1.0
        TO
        7's
               Koper (Cu)                                                       pg/L             £2.0                     {2.0                  <2.0              2.0            2.0
        TO
               Kwik
         5
        ¥
                      (Hg)                                                      pg/L         <0.050                   <0.050                <0.050             <0.050         <0.050
        NN
        Vc
               Molybdeen (Mo)                                                   pg/L             £2.0                     <2.0                  £2.0                2.4          <2.0
        TR
         ¥
               Nikkel   (Ni)                                                    pg/L             <3.0                       2.3                 £3.0                8.1          <3.0
        TO
         7
               Lood   (Pb)                                                      pg/L             <2.0                     <2.0                  2.0                 5.0          £2.0
        TR
        Lo     Zink  (In)                                                       pg/L                 59                      47                  <10                 12             23
               Monsteromschrijving                                                                                                                Datum monstername         Monster    nr.
               022-1-2     (200-300)                                                                                                              14-Dec-2017                  9869927
         BS    20-1-4
               209-1-4
                         (200-300)
                           (200-300)
                                                                                                                                                  14-Dec-2017
                                                                                                                                                  14-Dec-2017
                                                                                                                                                                               9869928
                                                                                                                                                                               9869929
         ST    211-1-4     (170-270)                                                                                                              14-Dec-2017                  9869930
        BE
        [5     212-1-4     (200-300)                                                                                                              14-Dec-2017                  9869931
                                                                                                       g
                                                                                                               diteerd
                                                                           Je\eWa,°,
                                                                          Fg
                                                                                           Q: door RvA
                                                                                           A: APO4 erkende  verrichting
                                                                                                                           ichting                                             Akkoord
                                                                                                                                                                                     .
                                                                          -
                                                                                      t=}  5: AS SIKB erkende verrichting                                                      Pr. coord.
                                                                          2           a    V: VLAREL erkende verrichting
        Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                                      VA
                                                                           CA
                                                                                           Hie MAERYS akong
                                                                                           Dit certificaat mag uitsluitend in         zijn geheel worden  gereproduceerd.
                                                                                                                                                                          A
         Gildeweg  42-44
                  Barneveld
                                Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TUV
                                                                                                  en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
                                                                                                                                                                             IN
         3771 NB                Fax +31   (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525
                                                                                                                                                                            TESTEN
         P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest        (BIM), het Woalse    Gewest (DGRNE-0WD)
                  Barneveld NL  Site www.eurofins.nl                                                  door de overheid                                                       RvA L010
         3770 AL                                              KvK/CoC No.  09088623               en                        van   Luxemburg (MEV).
                                                              BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                              0000000015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>28050001
     o% eurofins
                                                —
                                                     analytico’
               Bijlage (A)      met deelmonsterinformatie behorende                      bij analysecertificaat            2017170614/1
                                                                                                                                                                Pagina 1/1
               Monster    nr.   Boornr             Omschrijving                           Van       Tot        Barcode              Monsteromschrijving
                9869927         022                1                                       200        300        0800559014           022-1-2     (200-300)
                9869928         20                 1                                       200        300        0800558935            20-1-4    (200-300)
                9869929                            1                                       200        300        0800558849            209-1-4    (200-300)
                9869930                            4                                       170        270        0800558878            211-1-4    (170-270)
                9869931                            1                                       200        300        0800562129            212-1-4    (200-300)
        Eurofins Analytico B.V.
         Gildeweg  42-46        Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TUV
         3771 NB  Barneveld     Fax +31  (0)34 242 63 99    IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM    en Dep. Omgeving),
         P.0. Box 459           E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest   (BIM), het Waalse Gewest  (DGRNE-OWD)
         3770 AL  Barneveld NL  Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No.  09088623            en door de overheid  van  Luxemburg (MEV).
                                                            BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                   0000000016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>28050001
     o% eurofins
                                                —
                                                     analytico’
               Bijlage (C)      met    methodeverwijzingen            behorende        bij analysecertificaat            2017170614/1
                                                                                                                                                                  Pagina 1/1
               Analyse                                           Methode          Techniek                            Methode      referentie
               Arseen    (As)                                    wo421            ICP-MS                               Cf.   pb  3150-1/2      en  cf. NEN-EN-ISO
                                                                                                                       172%94-2
               Barium    (Ba)                                    wo421            ICP-MS                               Cf.   pb  3110-3     en  cf. NEN-EN-ISO 17294-2
               Cadmium      (Cd)                                 wo421            ICP-MS                               Cf.   pb  3110-3     en  cf. NEN-EN-ISO 17294-2
               Kobalt    (Co)                                    wo421            ICP-MS                               Cf.   pb  3110-3     en  cf. NEN-EN-ISO 17294-2
               Chroom     (Cr)                                   wo421            ICP-MS                               Cf.   pb  3150-1/2      en  cf. NEN-EN-ISO
                                                                                                                       17294-2
               Koper (Cu)                                        wo421            ICP-MS                               cf.  pb   3110-3     en  cf . NEN-EN-ISO 17294-2
               Kwik   (Hg)                                       wo421            ICP-MS                               ct.  pb   3110-3     en  cf. NEN-EN-ISO 17294-2
               Molybdeen (Mo)                                    wo421            ICP-MS                               ci.  pb   3110-3     en  cf. NEN-EN-ISO 17294-2
               Nikkel   (Ni)                                     wo421            ICP-MS                               Ct.  pb   3110-3     en  cf. NEN-EN-ISO 17294-2
               Lood   (Pb)                                       wo421            ICP-MS                               cf.  pb   3110-3     en  cf. NEN-EN-ISO 17294-2
               Zink  (In)                                        wo421            ICP-MS                               Ct.  pb   3110-3     en  cf. NEN-EN-ISO 17294-2
               Nadere informatie        over   de  toegepaste onderzoeksmethoden alsmede                   een   classificatie      van  de meetonzekerheid
               staan vermeld in       ons   overzicht    "Specificaties analysemethoden”,             versie   juni   2016.
        Eurofins Analytico B.V.
         Gildeweg  42-46        Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins  Analytico B.V. is ISO 14001: 2004  gecertificeerd door TUV
         3771 NB  Barneveld     Fax +31  (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525        en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM      en Dep. Omgeving),
         P.0. Box 459           E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                   het Brusselse Gewest    (BIM),  het Waalse Gewest  (DGRNE-OWD)
         3770 AL  Barneveld NL  Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623           en door de overheid   van  Luxemburg (MEV).
                                                             BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                      0000000017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>28050001
     o% eurofins
                                              —
                                                   analytico’
               Antea     Group
               T.a.v.
               Postbus 24
               8440 AA       HEERENVEEN
               Analvsecertificaat
               Datum: 20-Dec-2017
               Hierbij ontvangt      u de resultaten      van   het  navolgende      laboratoriumonderzoek.
               Certificaatnummer/Versie                        2017170619/1
               Uw  project/verslagnummer                       266618
               Uw  projectnaam                                 Campina Bedum
               Uw  ordernummer
               Monster(s) ontvangen                            14-Dec-2017
               Dit certificaat mag uitsluitend in          zijn geheel worden gereproduceerd.
               De  analyse    resultaten hebben alleen          betrekking op het beproefde object.
               De  grondmonsters       worden tot 4 weken         na  datum ontvangst bewaard          en  watermonsters tot 2 weken               na
               datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
               Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar                             uiterlijk  1  werkdag voor afloop
               van  de   standaardbewaarperiode ondertekend                 aan ons    te retourneren. Voor de kosten            van  het   langer bewaren
               van  monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
               Bewaren tot:
               Datum:                                   Naam:                                     Handtekening:
              Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
               analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
               Met  vriendelijke groet,
               Eurofins   Analytico    B.V.
                                                                                                                                    Ing.
                                                                                                                                    Technical Manager
        Eurofins  Analytico B.V.
         Gildeweg  42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins  Analytico B.V. is ISO 14001: 2004  gecertificeerd door TOV
         3771 NB  Barneveld       Fox +31  (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525        en  erkend door het Yloamse Gewest (OVAM     en Dep. Omgeving),
         P.0. Box 459             E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest    (BIM), het Waalse  Gewest  (DGRNE-0WD)
         3770 AL  Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623           en  door de overheid  van  Luxemburg (MEV).
                                                               BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                   0000000018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>28050001
     o% eurofins
                                                 —
                                                      analytico’
               Analysecertificaat
               Uw   project/verslagnummer                266618                                                        Certificaatnummer/Versie                  2017170619/1
               Uw   projectnaam                         Campina Bedum                                                  Startdatum                                14-Dec-2017
               Uw ordernummer                                                                                          Rapportagedatum                           20-Dec-2017/07:20
                                                                                                                       Bijlage                                   A.C
               Monsternemer                                                                                            Pagina                                    1/1
               Monstermatrix                            Afvalwater
               Analyse                                                     Eenheid                      1
              Metalen
        Oo     Arseen    (As)   na   ontsluiting                                pg/L                 98
        OO     Barium    (Ba)   na   ontsluiting                                pg/L                 26
         0     Cadmium      (Cd)   na  ontsluiting                              pg/L           <0.40
        O00    Kobalt    (Co)   na   ontsluiting                                pg/L             <5.0
         0     Chroom     (Cr)  na   ontsluiting                                pg/L                 12
         0     Koper (Cu)      na  ontsluiting                                  pg/L                 13
         0     Kwik   (Hg)   na  ontsluiting                                    pg/L           <0.10
         0     Molybdeen (Mo)         na  ontsluiting                           pg/L                5.5
        O00    Nikkel   (Ni)   na  ontsluiting                                  pg/L                 16
        Oo     Lood   (Pb)   na  ontsluiting                                    pg/L                 12
         ©     Zink  (In)   na  ontsluiting                                     Hg/L                 84
               Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername        Monster   nr.
         1     Effluent-1-2       (0-1)                                                                                                          14-Dec-2017                9869944
                                                                                                               liteerd
                                                                                           Q: door RvA g                  ichting                                            Akkoord
                                                                                           A: APO4 erkende  verrichting
                                                                                           5: AS SIKB erkende verrichting                                                   Pr. C00 rd.
                                                                                           V: VLAREL erkende verrichting
        Eurofins Analytico B.V.                                                            mo                                                                                    VA
                                                                                                                                                                        A
         Gildeweg  42-44         Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25
                                                                                           Dit certificaat mag uitsluitend in        zijn geheel worden gereproduceerd.
                                                                                                  Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TUV    RY nN
         3771 NB  Barneveld      Fax +31  (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
                                                                                                                                                                          TESTEN
         P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest       (BIM), het Woalse   Gewest (DGRNE-0WD)
                  Barneveld NL   Site www.eurofins.nl                                                 door de overheid                                                     RvA L010
         3770 AL                                              KvK/CoC No.  09088623               en                       van   Luxemburg (MEV).
                                                              BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                            0000000019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>28050001
     o% eurofins
                                                —
                                                     analytico’
               Bijlage (A)      met deelmonsterinformatie behorende                      bij analysecertificaat            2017170619/1
                                                                                                                                                                 Pagina 1/1
               Monster    nr.   Boornr             Omschrijving                           Van       Tot        Barcode               Monsteromschrijving
                9869944         Effluent           1                                       0          1          0800559445            Effluent-1-2      (0-1)
        Eurofins Analytico B.V.
         Gildeweg  42-46        Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2004  gecertificeerd door TUV
         3771 NB  Barneveld     Fax +31  (0)34 242 63 99    IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM     en Dep. Omgeving),
         P.0. Box 459           E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BENPANL2A                   het Brusselse Gewest   (BIM), het Waoalse Gewest  (DGRNE-OWD)
         3770 AL  Barneveld NL  Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No.  090884623           en door de overheid  van  Luxemburg (MEV).
                                                            BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                    0000000020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>28050001
     o% eurofins
                                                 —
                                                      analytico’
               Bijlage (C)      met     methodeverwijzingen            behorende        bij analysecertificaat            2017170619/1
                                                                                                                                                                   Pagina 1/1
               Analyse                                            Methode          Techniek                            Methode      referentie
               Arseen    (As)   na   ontsluiting                  w0425            ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO 17294-2           en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Barium    (Ba)   na   ontsluiting                  w0425            ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO 17294-2           en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Cadmium      (Cd)   na  ontsluiting                w0425            ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO 17294-2           en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Kobalt    (Co)   na   ontsluiting                  w0425            ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO 17294-2           en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Chroom     (Cr)  na   ontsluiting                  w0425            ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO 17294-2           en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Koper (Cu)      na   ontsluiting                   w0425            ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO 17294-2           en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Kwik   (Hg)   na  ontsluiting                      w0425            ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO 17294-2           en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Molybdeen (Mo)         na  ontsluiting             wo0425           ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO 17294-2           en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Nikkel   (Ni)  na   ontsluiting                    w0425            ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO 17294-2           en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Lood   (Pb)   na  ontsluiting                      w0425            ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO 17294-2           en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Zink  (In)   na  ontsluiting                       w0425            ICP-MS                               Cf. NEN-EN-ISO0 17294-2          en  cf.
                                                                                                                        CMA/2/1/B.5
               Nadere informatie         over   de  toegepaste onderzoeksmethoden alsmede                   een   classificatie      van  de meetonzekerheid
               staan vermeld in        ons   overzicht    "Specificaties analysemethoden”,             versie   juni   2016.
        Eurofins Analytico B.V.
         Gildeweg  42-46         Tel. +31 (0)34 242 43 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins  Analytico B.V. is ISO 14001: 2004  gecertificeerd door TUV
         3771 NB  Barneveld      Fax +31  (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525        en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM      en Dep. Omgeving),
         P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                   het Brusselse Gewest    (BIM),  het Waalse Gewest  (DGRNE-OWD)
         3770 AL  Barneveld NL   Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623           en door de overheid   van  Luxemburg (MEV).
                                                              BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                       0000000021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>AN 00) oO XQ) oO oO oOo
                               ~Ivvearacti |
                                    | ye seresul ry =,at  he
                                                        +anrn
                                                        7
                                  h
                        1 i IK
                               -
                               ®
                                :                CH Crd
                                                       en
                                                              0000000022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>28050001
         Rapport
         Grondwatermonitoring loogverontreiniging                    ®
         projectnummer 266618
         6 februari 2018 revisie 00
                                                               anteagroup
         FrieslandCampina Bedum     B.V.
         Bijlage               3    Toetsing analyseresultaten
                                                                          0000000023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>28050001
       Tabel 1: Gemeten concentraties in            grondwater     met  beoordeling  conform de Wet      Bodembescherming
       Watermonster                                022-1-2                            20-1-4                            209-1-4
       Datum                                       14-12-2017                         14-12-2017                        14-12-2017
       Filterdiepte (m -mv)                        2,00 -
                                                          3,00                        2,00 -
                                                                                             3,00                       2,00 -
                                                                                                                               3,00
       Datum van toetsing                          15-1-2018                          15-1-2018                         15-1-2018
       Monsterconclusie                            Overschrijding Streefwaarde        Overschrijding Streefwaarde       Overschrijding Streefwaarde
       Monstermelding 1
       Monstermelding 2
       Monstermelding 3
                                                     Meetw        GSSD         Index    Meetw        GSSD         Index   Meetw        GSSD         Index
       METALEN
       Arseen  [As]                    ug/l
       Barium  [Ba]                    ug/l
       Cadmium [Cd]                    ug/l
       Chroom [Cr]                     ug/l
       Kobalt [Co]                     ug/l
       Koper [Cu]                      ug/l
       Kwik [Hg]                       ug/l
       Lood [Pb]                       pall
       Molybdeen [Mo]                  ug/l
       Nikkel [Ni]                     pg/l
       Zink [Zn]                       Hg/l
       Tabel 1: Gemeten concentraties in            grondwater     met  beoordeling  conform de Wet      Bodembescherming
       Watermonster                                211-14                             212-14
       Datum                                       14-12-2017                         14-12-2017
       Filterdiepte (m -mv)                        1,70 -
                                                          2,70                        2,00 -
                                                                                             3,00
       Datum van toetsing                          15-1-2018                          15-1-2018
       Monsterconclusie                            Overschrijding Interventiewaarde   Overschrijding Interventiewaarde
       Monstermelding 1
       Monstermelding 2
       Monstermelding 3
                                                     Meetw        GSSD         Index    Meetw        GSSD         Index
       METALEN
       Arseen  [As]                    pg/l
       Barium  [Ba]                    ug/l
       Cadmium [Cd]                    ug/l
       Chroom [Cr]                     ug/l
       Kobalt [Co]                     ug/l
       Koper [Cu]                      ug/l
       Kwik [Hg]                       ug/l
       Lood [Pb]                       ug/l
       Molybdeen [Mo]                  pg/l
       Nikkel [Ni]                     ug/l
       Zink [Zn]                       pg/l
                   : kleiner dan de detectielimiet
                   : <=  Streefwaarde
                   : > Streefwaarde
                   : Groter dan Tussenwaarde
                   : > Interventiewaarde
                   : Heeft geen normwaarde
                   : verhoogde rapportagegrens
                   : Gestandaardiseerde meetwaarde
                   : (GSSD -S)/ (I   -
                                       S)
                     -
                       Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0  -
       Projectcode: 266618
                                                                                                                                                    0000000024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>28050001
       Tabel 2: Normwaarden conform de Wet  Bodembescherming
                                                       S     S Diep     Indicatief   |
       METALEN
       Arseen   [As]                     pg/l         10           1.2              60
       Barium   [Ba]                     ug/l         50        200                625
       Cadmium [Cd]                      ug/l           0,4        0,06              6
       Chroom [Cr]                       ug/l           1          25               30
       Kobalt  [Co]                      pg/l         20           0,7             100
       Koper [Cu]                        ug/l         15           1,3              75
       Kwik [Hg]                         ug/l           0,05       0,01              0,3
       Lood  [Pb]                        ug/l         15           y EY             75
       Molybdeen [Mo]                    ug/l           5          3,6             300
       Nikkel [Ni]                       ug/l         15           2,1              75
       Zink [Zn]                         ug/l         65         24                800
       Projectcode: 266618
                                                                                         0000000025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>28050001
       Tabel 1: Gemeten concentraties in             grondwater     met  beoordeling    conform de Wet    Bodembescherming
       Watermonster                                 Effluent-1-2
       Datum                                        14-12-2017
       Filterdiepte (m -mv)                         0,00 -
                                                           0,01
       Datum van toetsing                           15-1-2018
       Monsterconclusie                             Overschrijding Interventiewaarde
       Monstermelding       1
       Monstermelding       2
       Monstermelding       3
                                                      Meetw        GSSD          Index
       METALEN
       Arseen   [As]                    ug/l
       Barium   [Ba]                    ug/l
       Cadmium [Cd]                     ug/l
       Chroom [Cr]                      ug/l
       Kobalt [Co]                      ug/l
       Koper [Cu]                       ug/l
       Kwik [Hg]                        ug/l
       Lood [Pb]                        pall
       Molybdeen [Mo]                   pall
       Nikkel [Ni]                      pg/l
       Zink [Zn]                        Hg/l
                    : kleiner dan de detectielimiet
                    : <=   Streefwaarde
                    : >  Streefwaarde
                    : Groter dan Tussenwaarde
                    : >  Interventiewaarde
                    : Heeft geen normwaarde
                    : verhoogde rapportagegrens
                    : Gestandaardiseerde meetwaarde
                    :(GSSD-S)/(I-S)
                      -
                         Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 -
       Tabel 2: Normwaarden conform de Wet                  Bodembescherming
                                                                           S       S Diep      Indicatief        I
       METALEN
       Arseen   [As]                                    ug/l              10             7,2                    60
       Barium   [Ba]                                    pg/l              50           200                     625
       Cadmium [Cd]                                     ug/l                0,4          0,06                    6
       Chroom [Cr]                                      ug/l                1            25                     30
       Kobalt  [Co]                                     ug/l              20             0,7                   100
       Koper [Cu]                                       pg/l              15             1.3                    75
       Kwik [Hg]                                        ug/l                0,05         0,01                    0,3
       Lood [Pb]                                        ug/l              15             1,7                    75
       Molybdeen [Mo]                                   ug/l                5            3,6                   300
       Nikkel [Ni]                                      pg/l              15             21                     i5
       Zink [Zn]                                        ug/l              65            24                     800
       Projectcode:     266618
                                                                                                                           0000000026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>28050001
         :   a                          a
                                                   i
           y      1               ae             ]    Be
                                                   eA
             =
                           a
                                1
                                            Fr al
           |
                    |         a   As 4
                                       |
                                  4
                                          i
               Fy     a
                           ul   d
             -          WW
                             eed Smile
                                                         0000000027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>28050001
         Rapport
         Grondwatermonitoring loogverontreiniging                             ®
         projectnummer 266618
         6 februari 2018 revisie 00
                                                                        anteagroup
         FrieslandCampina Bedum     B.V.
         Bijlage               4 Overzicht        monitoringsresultaten
                                                                                   0000000028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>28050001
                                                                                                                                                                      ®
                                                                                                                          2
       Documentnr. 266618-MON-2017-RES-002
       Revisie 00
       Januari 2018
                                                                                                                          Da   FrieslandCampina gir
                                                                                                                                                                    .
                                                                                                                                                          a ntea g rou P
                                                                                                                                                                             >
                          A         Q
                                                                                                                                                                  ~
            <           &         g                                                                                &                                    2
                                                                                                                                                                 S         2
          S            g         S                                                  §                             g                                    5        3         $s
          5            =
                                                    IS              S         Ss   =
                                                                                   s
                                                                                         *      4                °
                                                                                                                        T                             >        vg         <
         RS           o
                                <Q                  3              @         3           ©
                                                                                               7]    x     fe;  RN     Ts    a                        3        &
                                                                                                                                                                        ri
        Q
         g           &
                    iS
                               £
                               3                  Q
                                                   5
                                                                 <iy        Q
                                                                             5
                                                                                 C     x
                                                                                        §
                                                                                             x
                                                                                              &
                                                                                                   <
                                                                                                    s
                                                                                                         S
                                                                                                          S     S
                                                                                                                 S
                                                                                                                     3
                                                                                                                       N
                                                                                                                            N
                                                                                                                             S           <
                                                                                                                                         Q
                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                    br
                                                                                                                                                             A
                                                                                                                                                             @         5
                                                                                                                                                                        o
       20          2,20-3,20         n.g.       07-2012                     n.g. <0,8  n.g.  <15  <0,05  <15    n.g. <15   <60          7,0         1250       n.g       n.g.
                                                01-2015                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     <2   4,6   54          7,0         1410     0,66*       100
                                                03-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     <2    13   24          7,2         2480     0,83*        41
                                                12-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     <2   9,3   47          7,0         2230     0,63*        33
       22          1,70-2,70         n.g.       07-2012                          <0,8  n.g.  <15  <0,05  <15    n.g. <15   <60          6,7         3140       n.g.      n.g.
                                                01-2015                          <0,2  31     <2  <0,05   <2     2,4  3,5   65          7,6         2700     1,06*       212
                                                03-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     <2    <3   25          7,3         2270     1,09*         7
                                                12-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     <2    <3   59          7,5         2120     0,51*        64
       202         2,00-3,00       0,145        01-2013                          <0,8   <5   <15  <0,05  <15    <3,6 <15   <60          7,8         4410     0,53          7
                                                01-2015                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     <2   4,1   28          7,7         2640     0,24         45
                                                03-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     <2   3,3   10          7,5         2340     -0,49         1
       204         2,00-3,00       0,496        01-2013                          <0,8   <5   <15  <0,05  <15    <3,6 <15   <60          7,6         2420     0,92          0
                                                01-2015           10             <0,2   <2    <2  <0,05    2   BEE          44          7,9         1440     -0,82        70
                                                03-2017           <5             <0,2   <2   2.7  <0,05   <2     4,5  6,2   16          7,6         2220     0,87          1
       207         2,00-3,00       -0,140       01-2013                          <0,8  9,9   <15  <0,05  <15     3,8 <15   <60          7,0         3710     0,82         10
                                                01-2015                          <0,2  2,6    <2  <0,05   <2     3,1   11   28          7,2         3140     0,72        115
                                                03-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05  2,4     <2   8,3   26          7,1         3320     0,97        126
       209         2,00-3,00       0,087        01-2013                          <0,8   <5                                 <60         12,8        13200     -0,43        44
                                                01-2015                          <0,2   <2                                  18         12,5         1410       n.g.     8400
                                                03-2017                          <0,2   <2                           .
                                                                                                                            35         11,2         4580     0,42         31
                                                12-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     <2    <3  <10          8,7         2860     -0,01         5
       211         2,00-3,00       0,103        01-2013                          <0,8  6,8   <15                                       13,4        20000     0,47          8
                                                01-2015                          0,39   14   5,3                                       10,7         6520     0,18        380
                                                03-2017                          <0,2   <2    <2                                       10,8         2570     0,75         42
                                                12-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05  5,0     2,4  8,1   12         10,3         4930      0,00        26
       212         2,00-3,00       0,248        01-2013                          <0,8   <5   <15  <0,05  <15         <15   <60          7,8         1020     0,53          5
                                                01-2015                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2          3,1  <10          7,8         1450     -0,28        41
                                                03-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2           <3  11,0         8,0          770     -0,48       185
                                                12-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2           <3  23,0         7,6         1480     0,36         14
       214         2,00-3,00       0,312        01-2013                          <0,8  6,3   <15  <0,05  <15    <3,6 <15    60          7,0         2190     -0,83        10
                                                01-2015                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     <2  130  Sl            7.0         2410     -0,72       275
       215         2,00-3,00       0,379        01-2013                          <0,8   10   <15  <0,05  <15    <3,6 <15   <60          6,8         2980     0,59          4
                                                01-2015                          <0,2  3,1    <2  <0,05   <2     <2   74    48          6,9         2520     0,29        400
                                                03-2017                          <0,2  2,6    <2  <0,05   <2     <2   3,0   25          6,9         2170     -0,59         3
       216         2,00-3,00       0,113        01-2013                          <0,8   <5   <15  <0,05  <15    <3,6 <15   <60          7,1         2570     -0,85         9
                                                01-2015
                                                                                 <0,2  2,4    <2  <0,05   <2     <2    <  IE            7:          1700     0,77        120
                                                03-2017                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     <2    <3   15          7,2         2260     0,88          9
       Drainl       n..t.            n.g.       01-2015                          <0,2   <2    <2  <0,05   <2     41  30   8            101          4300      1,5*      1000
                                                03-2017                      25  <0,2   <2    <2  <0,05          2,6   14   25          9,8         3420       n.g.      n.g.
                                                12-2017                      26  <0,4   <5    13  <0,10   12                            9,9          n.g.      n.g.      n.g.
       Drain2       n..t.            n.g.       03-2017          58     |66       <0,2  <2  [I    -o0.05  <2     <2    <3   33          7,6         2360       n.g.      n.g.
                   Verklaring:
                                           =
                                             overschrijding streefwaarde
                                           =
                                             Index > 0,5
                                           =
                                             overschrijding interventiewaarde
                   X
                                           =
                                             grondwaterstand in m-mv
                                                                                                                                                                          0000000029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>28050001
              ~
         ey  ee             gen     B    E.
                          i
         Desl
         Bijlage
          dh    hg
                   mv
                   _- lf tt?
                   -
                     )
                      1
                             —
                                "a rT
                        -. 5 Tekening
                                 Sw   ht
                                         JALIL
                                               0000000030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>28050001
         Rapport
                                                        OO)
         Grondwatermonitoring loogverontreiniging
         projectnummer 266618
         6 februari 2018 revisie 00
                                                  anteagroup
         FrieslandCampina Bedum     B.V.
         Bijlage               5    Tekening
                                                             0000000031
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>28050001
                                                                                       2214
                                                                                                                                              A
                                                                                                                                                i
                                                                                                                                           213                                 |
                                                                                                                                                                                                   2202
                                                                                                                                                                               |                   2
                                                        4003                                                                                        -
                                                                                                                                                      J
                                                                                                                                                                  WAT             OL
                                                                                                                                                                                               ills
                                                                                                                                               1
                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                                                      hi ~~
                                                                                                                                            ”~                                                               be.
                                                                                                                                         7                                                                       \
                                                                                                                                                                                                  EE               \
                                                                                                                                     N
                                                                                                                                                                                                                      \
                                                                                                                                                                                                  ed
                                                                                                                                   z
                                                                                                                                 7                                                                                     \
                                                                                                                            ”
                                                                                                                         7                                                                                                \
                                                                                                                                                                                                                            \
                                                                                                                     7}                   +       +     +          +
                                                                                                                   d                                                                         212                            !
                                                                                                                 /                                                                          A
                                                                                                                                                                                                                            I
                                                                                                               /
                                                                                                           /                                                                                                                I
                                                                                                                                                                                                                            I
                              A                                                                        27                                                                                                                  |         A
                              04                                                                    [7                                                                                                                                207
                                                                                                /                                                                                                                         |
                                                                                             /
                                                                                                                                                                                                                          |
                                                                                           /
                                                                                         /                                                                                                                               |
                                                                                       /                                                                                                                                 |
                                                     C03,                            7
                                                                                                                                                                                                                        |
                                                                                   4
                                                                                 /                                                                                                                                      [
                                                                               /                                                                                                                                        |
                                                                             /                                                                                                                                          |
                                                                          7                                                                                                                                             |
                                                                        p                                                                                                                                                    17
                                                                     /
                                                                                                                           ~~
                                                                                                                                   F   —
                                                                                                                                               -~                                                                                  All
                                                                  Py                                                   7
                                                                                                                         7                        -
                                                                                                                                                    -                                                                   |
                                                                /
                                       215.                                                                          ,
                                                                                                                       0 20h                          NR                         )
               A20
                                          hb                  2                                                    /
                                                                                                                           J"                             \                                                           I
             ®
                                                             |
                                                                                    810g    e    Buoo.          7                 A
                                                                                                                                                            \
                                                ———   —         f————
                                                                                             1
                                                                                                         I
                                                                                                              /              103 [3                           A                —_                                   |
                                                     ®
                                                       B600 |\    \DRAN   02
                                                                                                  1
                                                                                                           /
                                                                                                                           r
                                                                                                                                   g                                                                                \
                                                                                                        /                                                      ‘
                                                                                                                                                                                                                     \          py
                                                               %                                     Pe                                                         |      106 4                                             \
                                                                                                 ~                                                              |
                                                                    -
                                                                        -
                                                                                          -   }                               203.                               \                                                             “         14
                   A                                |OCATIE     B   @       Sa   — Re
                     Al
                                                                                                                                                                                                                                 Xi
                                                                                                                               :
                                                                                                                                                                                                                                         A
                                                                  B500
                                                                                                                           01,                                    \                                                         EA                                   .
                                                                                                                                                                                                                                                                   ’1
                                                                                     B20e     |                                                                     \                                                                                                                                                              201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a
                                                                                                                                                                      )
                                                                                                                                                                                                                      LL1
                                                                                   B300,8.olin
                                                                                                                                                                        \                  205
                                                     B700                                                                                 ®       *    =
                                                                                                                                                                          \n        =     A
                                                   .
                                                                                                                               4
         A10                                                                                                                                                               \
                                                                                                                                                                                                        B209                               20
                                            BTA
                                                                                    5           218]
                                                                                                A
                                                                                                           ©
                                                                                                                                                                   22° \
                                                                                                                                                                             \
                                                                                                                                                                                      21
                                                                                                                                                                                        |
                                                                                                                                                                                                                  2s            ax: AN Lz
                                                                                                             -
                                                                                                                             8]      EEE
                                                                                                                                         EN EN EN   EEE    EEE
                                                                                                                                                                           EE
                                                                                                                                                                                  \
                                                                                                                                                                                      EE
                                                                                                                                                                                              20=
                                                                                                                                                                                                   8
                                                                                                                                                                                                      —
                                                                                                                                                                                                       BE BEA   4   Bs        |
                                                                                                                                                                                                                                     \DRAIN 01 0          5             10    15       20m
                                                                                                                                                                                                                                                                                          y
                                                                                                                                                                                      \                    /                    Af               oo   11-04-2013
                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEFIMITIEF                                                        J.F.
                                                                                                                                                                                        ~
                                                                                                                                                                                           ~          7                                          NR
                                                                                                                                                                                                                                                    |  DATUM                           WIIZIGING                                    GET.
                ~~
                    VERKLARING:                                                                                                                                                                                                              FRIESLAND CAMPINA BEDUM                                JEFOEKEMA                       1500
                        @
                          B700
                                 BORING   MET  NUMMER
                                                                                                                                                                                                                                             LOOGVERONTREIN
                                                                                                                                                                                                                                             LOOGVERONTREINIGING GRONDWATER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1    IN    1
                                                                          —   ee    we    wee
                                                                                                  [JRAINAGE                                                                                                                                  FRIESLAND CAMPINA DOMO BEDUM                           —                              —
                          216
                                 PEILBUIS MET NUMMER                                                                                                                                                                                         REEDS AANWEZIG DRAINSYSTEEM
                        A
                                                                          F-——-—-           i’    CONTOUR        LOOGVERONTREINIGING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     250159-DS 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DO
                        AY       DIEPE  PEILBUIS MET   NUMMER
                                                                          L  ———=—=—<        r
                                                                                                                                                                                                     OREN
                                                                                                                                                                                              DIGITAAL AANGELEVERD                           DEFINITIEF                                                            anteagroup
                                                                                                                                                                                                                                                                              R:\00250000000250159\BodemiVrijgavel130411-D0\250159-DS1.dwg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0000000032
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>28050001
         Contactgegevens
         Tolhuisweg 57
         8443 DV HEERENVEEN
         Postbus 24
         8440 AA HEERENVEEN
                    IEEE
         T. (0513)
         E. info.nl@anteagroup.com
         www.anteagroup.nl
                                   A member of
                                 INOGEN
                                         0000000033
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>