<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20075381
              7
              {WR                                                                                                    offerte
                                                                                                                    Groningenhaven         7
                                                                                                                    Postbus 1072
         Provincie  Groningen                                                                                       3430 BB      Nieuwegein
         Afdeling Landelijk gebied       en  Water
                          5
         Ta.v.
                 E
                                                                                                                    T+313080695 11
                                                                                                                    I   www. kwrwater.nl
         Projectnummer        403133
         Onderwerp            Offerte   Ecohydrologisch onderzoek Liefstinghsbroek                                   Informatie
         Datum                10 BEB    2020                                                                                                030-6069550
         Kenmerk              20040015A.H.                                                                          EEF                         rvater.nl
                                                                                                                    a
         Geachte heer
         Naar  aanleiding   van uw    schriftelijk   verzoek d.d. 7 november 2020      aan         BREE
                                                                                                          =n na   telefonisch      overleg     met
                              ontvangt     u  hierbij onze  offerte voor  het uitvoeren  van  ecohydrologisch onderzoek             voor    het
         Liefstinghsbroek.    Nadere gegevens betreffende dit          project zijn opgenomen in het      bijgaande projectplan,           dat  samen
         met deze   aanbiedingsbrief       de offerte vormt.
         Aanleiding
         Het  Liefstinghsbroek    is een    Natura 2000    {N2000) gebied    in het oosten van  Groningen,      met de     habitattypen
         blauwgrasland (H6410), Beuken-eikenbos (H9120), Eiken-Haagheukenbos (H9160A)                        en  beekbegeleidend
         Elzenzegge-elzenbroekbos (H91EOC).             Recente  vernattingsmaatregelen lijken positief       uit te   pakken    voor    alluviaal
         elzenbroekbos,    maar    lijkt  het N2000 doel    voor  instandhouding    en verbetering   van   kwaliteit    van   blauwgrasland
         tegen  te werken.    Waarschijnlijk      wordt dit veroorzaakt door    verzuring als gevolg   van een     afgenomen        invioed    van
         basenhoudend     grondwater        in de wortelzone in combinatie met       hoge stikstofdepositie.     Daarnaast is       onduidelijk
         welke  grondwaterafhankelijke          natuur  potentie heeft in de gebieden    waar nu    nog geen     habitattype is      aangewezen.
         De indruk bestaat dat aanvullende           waterhuishoudkundige maatregelen nodig zijn          om   de  ontwikkelpotenties van
         het  Liefstinghsbroek vollediger        te benutten  en  de  N2000-doelstellingen   te realiseren. Met       een   verkennend
         veldbezoek door experts        van   De   Bosgroepen,   B-Ware   en KWR in 2019   zijn reeds enkele      moegelijke knelpunten in de
         waterhuishouding gesignaleerd.            De huidige  inzichten in de  bepalende hydrologische      en   hydrachemische
         gebiedskenmerken zijn        echter onvoldoende       goed   bekend   om een  doeltreffend   en  doelmatig maatregelenpakket te
         kunnen samenstellen.
         Doelstelling
         Het doel  van het   voorgestelde       onderzoek is   om  (1) aanknopingspunten     te identificeren voor behoud en herstel van
         habitattypen in het Liefstinghsbroek, (2) de belangrijkste hydrologische knelpunten in kaart                   te  brengen     en   (3) een
         beeld te  vormen van     de   ontwikkelpotentie      buiten  habitattypen   met een  focus op   grondwaterafhankelijke              natuur.
         Hiermee wordt    bijgedragen        aan  het vormgeven    van een   maatregelenpakket voor anti-verdroging             en   mitigatie    van
         stikstofdepositie   ten behoeve       van  het realiseren  van  de N2000-instandhoudings-       en  uitbreidingsdoelen.          Dit  project
         is daarmee leverend      aan    de evaluatie   en actualisatie  van het  N2000-beheerplan.
                                                                                                          LST Fs,     Handelsregister Regio
                                                                                                         5 wmi, Utrecht,       27279653
                                                                                                        | fa
                                                                                                           sama
                                                                                                                      KWR Water Research Institute is de
                                                                                                                      handelsnaam  van  KWR Water B.V.
                                                                                                                                                          0000001086
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20075381
                                                                                                                      Pagina
                                                                                                                      2/4
         Opbrengsten
         Tijdens    of na uitvoering    van  dit project worden de volgende producten opgeleverd:
               (I)    Kaarten   (output van Waterwijzer Natuur) met indicaties voor (a) de ontwikkelpotentie en knelpunten voor
                     de  instandhouding van de N2000 nabitattypen, (b) doelgaten tussen huidige en vereiste GxG, kwelflux,
                     zuurgraad, voedselrijkdom;
               (Il)   Een meetnet     (peilfilters)  ten behoeve     van  systeemanalyse      op  gebiedsniveau     en eventueel het monitoren
                     van  de effectiviteit   van   nog te nemen    maatregelen;
               (Il)  Verbeterd inzicht in het       geohydrologisch systeem in       en om     het  Liefstinghsbroek,   met  specifieke aandacht
                     voor   basenaanvoer door lokale         en  periodieke   kwel  en  de   mogelijke   invioed  van  verdroging, vernatting   en
                     stikstofinvang    op de   grondwaterkwaliteit;
               (IV)   Een overzicht   van   perspectiefvolle herstelmaatregelen (op          het niveau   van  zoekrichtingen   en —gebieden)   ter
                      bevordering van bovengenocemde habitattypen;
               (V)    Een voorstel   voor    aanvullende     monitoring gericht    op het karakteriseren        van  kleinschalige gradiénten    en
                     fine-tuning   van   maatregelen (indien noodzakelijk).
         Deze     opbrengsten    worden in     een   rapport onderbouwd      en  toegelicht.
         Aanpak      en planning
         De  opbrengsten       van dit project worden       gerealiseerd   met de  volgende activiteiten:
               es    Activiteit 1: Vaststellen     van  potentiéle habitattypen     in de  huidige    situatie op basis  van Waterwijzer    Natuur
                      (WWN);
               eo    Activiteit 2: Ontwerp      en  inrichting van een   grondwatermeetnet         bestaande uit maximaal 20      peilbuizen, huur
                     van  20  drukopnemers       en een   telemetriecontract    voor   52 weken;
               e     Activiteit 3: Karakteriseren      bodemsamenstelling (20 monters)          en  grondwaterkwaliteit (2     keer 20  monsters);
               eo    Activiteit 4: Visualiseren     en  anzlyseren   van  de beschikbare     dats;
               eo    Activiteit 4: Aanbevelingen       en  rapportage.
         Onderstaande tabel        geeft de activiteiten, tijdsplanning      en kosten   weer.
           Activiteit        Omschrijving                                                 Afronding              Begroting (k€)
                             startoverleg                                                  BRE    2020
           3                 Potentiele    habitattypen huidige     situatie (WWN) |      Juni 2020
           2
                                                                                           5
                             Ontwerp     en  inrichting grondwatermeetnet
           3                 Monitoring grondwaterkwaliteit
           4                 Visualiseren    en  analyseren   data                         Mei 2021
           5                 Aanbevelingen      en  rapportage                             Mei 2021
                             Eindoverleg    op locatie                                    Juni 2021
                             Projectmanagement         en  kwaliteitsborging
                             Totaal
           (optioneel} | Inrichting       meetnet
                             52 weken telemetrie        (stelpost)
                             Totaal met opties
         Indien    tijdens het onderzoek in       belangrijke  mate wordt    afgeweken     van   de  geplande werkzaamheden,        zal hierover
         tijdig overleg    met de   opdrachtgever      worden    gevoerd,   mede gezien de      mogelijke   financiéle  consequenties.
                                                                                                                                                    0000001087
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20075381
                                                                                                                            Pagina
                                                                                                                            3/4
         Expertise
         Voor dit    project hebben wij       een  consortium       gevormd   met B-WARE. Daarmee            zijn de noodzakelijke expertise velden
         voor  dit onderzoek      samengebracht.         KWR heeft     een  lange  traditie   van   ecohydrologisch      onderzoek   gericht op
         natuurpotenties, waterhuishoudkundige knelpunten                    en  effectief herstel     van  terrestrische natuur. B-ware voert veel
         projectmatig onderzoek          uit naar   de  samenhang       tussen  bodemsamenstelling, waterkwaliteit, landschap               en
         vegetatie. Vanwege        deze    bundeling    van   expertises   en ervaringen,      is KWR-B-Ware de        geschikte  combinatie   om   dit
         project    uit te voeren.
         Wij stellen    voor om    de  inrichting   van   het meetnet uit te besteden          aan  Avallo, omdat wij uit vorige projecten       een
         goede samenwerking          hebben     opgebouwd.        De inhuur   van  Avallo hebben       wij als optie   in deze offerte opgenomen.
         Kosten     en  facturatie
         De totale kosten            de                       dit                      €
                               voor       uitvoering    van       project bedragen        |||EEETETEGEGEGEGEEEEEEEEE
         BTW.    Bij dit bedrag zijn inbegrepen         reis-  en  verblijfkosten,  de  analyses van grondwater-           en bodemmonsters      en
                                          definitieve rapporten in                                       kunnen
         levering    van  concept-   en                                  digitale vorm.    Optioneel               wij  voor
                                                                                                                               EJ
                                                                                                                                IEEE
                                               excl. btw de     inrichting en  onderhoud       van   het peilbuizenmeetnet uitbesteden         aan
         Avallo.
         Wij beschouwen genoemd bedrag als bindend                    voor  beide   partijen,    en brengen    dit als  volgt in rekening:
              eo     30%   na  oplevering     van  het meetnetontwerp         (activiteit 2);
              es      20%  na  oplevering    van   de  conceptresultaten      van   Waterwijzer Natuur (activiteit 1);
              e       20%  na  uitvoering    van  de eerste     bemonsteringsronde (activiteit 3);
              e       20%  na  uitvoering    van  de tweede       bemonsteringsronde (activiteit 3);
              eo      10%  bij acceptatie eindrapportage.
         De  optionele     kosten   voor   de  inrichting   en  onderhoud     van  het meetnet zullen        na  installatie  van de peilbuizen   en
         drukopnemers        op basis   van   nacalculatie tot     een  maximum      van  het    begrote bedrag     in  rekening  worden   gebracht.
         Onze tarieven worden         jaarlijks geindexeerd        per 1 januari. Wij hanteren        een  standaard     betalingstermijn  van  dertig
         (30) dagen.
         Voorwaarden        en  uitgangspunten
         Voor deze      opdracht zijn   de   Algemene Inkoopvoorwaarden              Provincies 2018      van  toepassing.    Voor  overige
         uitgangspunten       en  randvoorwaarden         verwijzen wij    u naar   het  bijgevoegde projectplan.
         Ten slotte
         Mochten      er  nog vragen    zijn, dan zijn wij uiteraard bereid deze aanbieding nader                toe te lichten.
         Wij vertrouwen erop u hiermee een               passende aanbieding        te hebben      gedaan   en  zien   uw  reactie met  belangstelling
         tegemoet.
                                                                                                                                                        0000001088
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20075381
                                                              Pagina
                                                             4/4
         Met vriendelijke groet,
         KWR Water Research Institute
         Vianager Watersystemen  en   |echnologie Projectmanager
                                                                     0000001089
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>