<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760063
            Ww           BRANDWEER
                        Groningen
                                                                   Sontweg   10
                                                                   9723 AT  Groningen
                                                                   Postbus 66
                                                                   9700 AB  Groningen
                                                                   T: 088 165 5000
                                                                     :  EE@vrgroningen.nl
                                                                   W:  www.veiligheidsegiogroningen.nl
                                                                   W:  www.brandweer.nl/groningen
         Datum                10 juni 2022                   Zaaknummer           7/22/045341
         Aantal   bijlagen    -
                                                             Uw referentie       72022-004303
         Behandeld door                                        ctor              Risicobeheersing
         Telefoon                                              am                Specialistisch Advies
         E-mail
         Onderwerp            Advies aanvraag omgevingsvergunning Cosun Beet Company.
         Beste   menee   [JER
         Op 4 mei jl. hebben wij uw adviesverzoek ontvangen betreffende een aanvraag voor een
         omgevingsvergunning voor het veranderen of het veranderen van de werking en het in werking hebben
         van een inrichting (revisievergunning), betreffende de bestaande inrichting van Cosun Beet Company
         (verder te noemen CBC) gelegen aan de Fabriekslaan 12 te Hoogkerk.
         Beoordeling
         De door u toegestuurde aanvraag met bijgevoegde stukken is beoordeeld op de volgende onderdelen:
              e
                    Verhoging van de opslaghoeveelheid zwaveldioxide (van 35 naar 60 ton) en formaline(van 13
                    naar  31 ton;
              eo
                    Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS   15 opslag).
         Verhoging opslaghoeveelheid zwaveldioxide        en formaline
         De  opslaghoeveelheden       van zwaveldioxide  en formaline worden     verhoogd binnen de bestaande
         insluitsystemen.
         Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslag)
         Bij de aanvraag is het rapport ‘Toetsing opslag verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15, FQ 1108-40-RA-001’
         gevoegd. Uit deze rapportage blijkt dat de wand tussen het magazijn en de vatenopslag niet over een
         vereiste WBDBO beschikt van minimaal 60 minuten. Ook is gebleken dat, voor de opslagvoorzieningen 1
         t/m 4, niet bekend is of de deuren en de ventilatieroosters in de deuren en of de roosters achter in de
         muur een    WBDBO hebben       van minimaal 60 minuten. Hiervoor is in het rapport aangegeven dat CBC
         maatregelen zal treffen om aan de      vereiste brandwerendheid te voldoen of hiervoor een verzoek tot
         gelijkwaardigheid zal indienen.
         Vastgesteld   is dat CBC  voor de vatenopslag uitgaat van beschermingsniveau 2a. Zoals aangegeven in PGS
         15:2016 heeft     beschermingsniveau 2a het uitgangspunt om een brand binnen het desbetreffende
         brandcompartiment te houden, zonder dat een blussing van het desbetreffende
         brandcompartiment wordt ingezet. Belangrijk hierbij is dat voldoende koelwater beschikbaar moet zijn
         om de hittestraling op de erfgrens en/of de eigen gebouwen te reduceren. Daarnaast is voor
                                                                                     VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                     GRONINGEN
                                                                                                                  0000000763
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760063
            Pagina  2 van  2
         Onderwerp  Advies aanvraag omgevingsvergunning Cosun Beet Company.
                   beschermingsniveau      2a van belang dat een snelle branddetectie  plaatsvindt met een  doormelding  naar
                   een  alarmcentrale.
                   In het rapport ‘Toetsing opslag verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15’ is geen onderbouwing gegeven of
                   voldoende koelwater beschikbaar is. Daarnaast is in het rapport aangegeven dat er geen branddetectie
                   aanwezig is in de vatenopslag. Voor het ontbreken van de branddetectie met doormelding naar de
                   regionale brandweeralarmcentrale, conform voorschrift 4.8.2 van de PGS 15:2016, wordt verzocht        om
                   hier  een gelijkwaardige voorziening toe te mogen passen. Aangegeven is dat de portier te allen tijde
                   aanwezig is binnen de inrichting en middels elektronische hulpmiddelen continu toezicht heeft op de
                   vatenopslag. Hoe continu toezicht is gewaarborgd en op welke elektronische hulpmiddelen gedoeld
                   worden is echter niet aangegeven. Hierdoor is niet duidelijk in hoeverre dit gelijkwaardig is aan een
                   branddetectie met doormelding naar de regionale brandweeralarmcentrale.
                   Advies
                   Ten aanzien   van  het verhogen  van  de opslaghoeveelheden van zwaveldioxide en formaline zien wij,
                   gelet  op de rekenresultaten van de nieuw    opgestelde kwantitatieve risico analyse (QRA) en reeds
                   aanwezige beveiligingen, gaan     aanleiding om aanvullende maatregelen te adviseren.
                   Voor wat betreft de    opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslag) adviseren wij u om eisen te
                   stellen  aan CBC  om  de  gebreken ten aanzien van brandwerende scheidingen in de PGS 15 opslagen te
                   verhelpen.   Daarnaast   adviseren wij u om CBC te verzoeken een nadere onderbouwing te geven, om
                   beschermingsniveau 2a voor de vatenopslag te rechtvaardigen, of voldoende koelwater beschikbaar is
                   en waarom de aanwezigheid van de portier en elektronische hulpmiddelen gelijkwaardig zijn aan
                   branddetectie met doormelding naar de regionale brandweeralarmcentrale.
                   Wij  gaan  ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Indien      u naar aanleiding van deze
                   brief nog vragen heeft, kunt   u contact opnemen me
                                                                               EE
                   Met   vriendelijke groet,
                   het bestuur   van de Veiligheidsregio Groningen
                   namens    deze, de regionaal commandant brandweer
                   namens    hem,
                   Sectorhoofd Risicobeheersing
                   Deze brief is elektronisch ondertekend    en daarom niet voorzien  van een  handtekening
                                                                                           VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                           GRONINGEN
                                                                                                                              0000000764
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>