<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760053
                                                            PEUZ
         Cosun Beet Company Vierverlaten;
         luchtkwaliteit in de omgeving
         Onderdeel      van   de aanvraag           voor een revisievergunning
         in het kader     van   de Wet      algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         Rapportnummer FQ 1108-17-RA-003 d.d. 20 april 2022
                                                                               0000000384
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                                PEUZ
         Cosun Beet Company Vierverlaten;
         luchtkwaliteit in de omgeving
         Onderdeel              van       de aanvraag                 voor een            revisievergunning
         in het kader               van       de Wet         algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         opdrachtgever              Cosun Beet        Company Vierverlaten
         rapportnummer           ~~  FQ 1108-17-RA-003
         datum                      20    april  2022
         referentie                  EBa/RN/CJ/FQ 1108-17-RA-003
         verantwoordelijke
         peutz bv, postbus 696, 2700  ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,     EREE
         kvk  12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                           —
                                             eindhoven —
                                                          disseldorf— dortmund   -
                                                                                   berlijn —
                                                                                             niirnberg -
                                                                                                         leuven -
                                                                                                                  parijs
                                                                                                                         —
                                                                                                                           lyon
                                                                                                                                0000000385
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760053
                                                           PEUZ
             Inhoudsopgave
           1 Inleiding  en samenvatting                                 4
           2 Grenswaarden    en  wettelijke aspecten                    5
         2.1 Wet milieubeheer                                           5
         2.2 Ministeriéle Regeling ‘Beoordeling   luchtkwaliteit 2007’  5
         2.3 Niet in betekenende mate                                   7
           3 Uitgangspunten                                             8
         3.1 Algemeen                                                   8
         3.2 Emissies ten gevolge  van installaties                     8
         3.3 Mobiele  werktuigen                                        9
         3.4 Transportbewegingen                                       10
           4 Berekeningen                                              11
         4.1 Modelvorming                                              i
         4.2 Rekenresultaten                                           1
           5 Beoordeling   en  conclusie                               12
                                                                          0000000386
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                      PEUZ
         1
           Inleiding           en    samenvatting
           In opdracht   van Cosun Beet   Company is  een  onderzoek    uitgevoerd  naar luchtkwaliteit in de
           omgeving    ten  gevolge  van  Cosun Beet   Company Vierverlaten (hierna CBC-V) gelegen        aan
           de Fabriekslaan 12 te      Groningen.  Dit  rapport is onderdeel    van   een  aanvraag   om   een
           omgevingsvergunning (revisievergunning)        ex artikel 2.6 van de Wet   algemene bepalingen
           omgevingsrecht (Wabo).
           In figuur 1 is de situering van CBC-V ten  opzichte  van  de omgeving   weergegeven.
           Doel  van  het onderzoek is het in kaart     brengen   van  de  gevolgen   van  de aangevraagde
           activiteiten op de immissieconcentraties NO,, PM,         en  PM,s  in de  omgeving    en deze te
           toetsen aan de    grenswaarden    opgenomen in de Wet milieubeheer. Voor         een  uitgebreide
           beschrijving van het productieproces wordt verwezen naar de algemene beschrijving van
           de inrichting behorende bij de vergunningaanvraag (rapport FQ 1108-23-RA). Uit de
           resultaten van het onderzoek volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarden zoals
           beschreven in hoofdstuk 2.
                                                                                                              0000000387
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                                              Pru
              Grenswaarden                              en        wettelijke aspecten
         2.1  Wet     milieubeheer
              De     belangrijkste      wet- en        regelgeving          voor     luchtkwaliteit is   vastgelegd         in  paragraaf  5.2
              Luchtkwaliteitseisen           van     de Wet milieubeheer. In               bijlage  2  van   de Wet milieubeheer          zijn
              regels    en  grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden,
              zwevende deeltjes, lood, koolmonoxide en benzeen. Luchtkwaliteitsbepalende stoffen zijn
              fijnstof (PM,s en PM,,) en stikstofdioxide (NO,). De overige in de Wet milieubeheer
              opgenomen         verbindingen            vormen       geen     probleem      meer   in Nederland. Deze           verbindingen
              worden dan ook niet nader beschouwd.
         t2.1 Relevante  grenswaarden     conform Wet milieubeheer,         bijlage 2
              Stof         Type norm                                                                      Concentratie in pg/m’
              NO,          Jaargemiddelde                                                                           40
                           Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden                              200
              PM           Jaargemiddelde                                                                           40
                           Daggemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden                               50
              PM;          Jaargemiddelde                                                                           25
         2.2  Ministeriéle          Regeling ‘Beoordeling                        luchtkwaliteit 2007"
              In de    Regeling 'Beoordeling               luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007)"            zijn regels vastgelegd         voor  de
              wijze    van  uitvoering      van    luchtkwaliteitsonderzoeken. De                 regeling    bevat    bepalingen     over de
              plaats waarbij       wegen of       inrichtingen         beoordeeld dienen te worden.
              In    de   Regeling 'Beoordeling                    luchtkwaliteit        2007'   is   het    "toepasbaarheidsbeginsel"
              opgenomen. Dit           beginsel geeft            aan    op welke       plaatsen   de luchtkwaliteitseisen toegepast
              moeten      worden: de       werkingssfeer            en  de   beoordelingssystematiek.
              De    belangrijkste consequenties                 van   het   toepasbaarheidsbeginsel zijn:
                          beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft
              —
                   geen
                   en waar geen bewoning is;
                   geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriéle
              —
                   inrichtingen (hier gelden de ARBO-regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning;
                   geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen en op de middenberm
              —
                  van   wegen,     tenzij voetgangers normaliter toegang                     tot de middenberm hebben.
                                                                                                                                               0000000388
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                           Pru
         Voor het    bepalen     van     de  rekenpunten speelt       het  ‘blootstellingscriterium’     een   rol. Het
         blootstellingscriterium       houdt in dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op              plaatsen
         waar   een    significante blootstelling aan mensen plaatsvindt. Het gaat dan om een
         blootstellingsperiode die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar,
         etmaal, uur) significant is.
         In de toelichting bij   de RBL 2007 is ten aanzien         van het  blootstellingscriterium het volgende
         opgenomen. Voor         uitwerking     van   de  verplichting tot beoordeling van de luchtkwaliteit,
         daar  waar    mensen      worden      blootgesteld gedurende een periode die significant                is ten
         opzichte  van   de  bepaalde middelingstijd, kan het volgende worden gehanteerd:
         Significant ten opzichte van middelingstijd van een jaar:
            woningen en andere voor wonen bestemde gebouwen en woonboten;
         —
            kinderopvang, scholen, verzorgings- en bejaardentehuizen;
         —
            revalidatie-instellingen;
         —-
         —
            overige gebouwen         als  penitentiaire inrichtingen    en  asielzoekerscentra.
         Significant ten opzichte van middelingstijd van          een etmaal:
         —
            tuinen  bij woningen;
            recreatiewoningen             campings;
         —
                                     en
                        recreatieterreinen, zwembaden           et cetera;
         —
            sport- en
         —
            havens   voor  recreatievaartuigen.
         Significant ten opzichte van middelingstijd van          een uur
         Voor  een belangrijk     deel gaat het     hierbij  om  weggebonden       activiteiten of activiteiten die in
         het  verlengde     van    gebruik     van   de weg     liggen,  zoals   bijvoorbeeld     stations  en    haltes
         openbaar vervoer, parkeerterreinen            en winkels.
         Relevant in dit kader      zijn   ook voetpaden,     trottoirs en  fietspaden.    Echter binnen tien meter
         van  de  wegrand     is  ingevolge     de RBL 2007      toetsing   niet  aan   de orde.  Op de rijbaan      van
         wegen wordt evenmin getoetst.
         In de RBL 2007 is de manier opgenomen waarop het aantal                      dagen bepaald     wordt dat de
         PM,o.concentratie     een     daggemiddelde        waarde   van  50   pug/m’® overschrijdt.   Dit dient    voor
         inrichtingen te gebeuren                door      directe    telling van het gemiddelde                 aantal
         overschrijdingsdagen per jaar            in  een    verspreidingsberekening, waarbij gebruik            wordt
         gemaakt     van    een     tienjarige meteorologische          database.      Indien   sprake   is  van     een
         verkeersaantrekkende         werking    dient het aantal    verspreidingsdagen       dat hiervan het   gevolg
         is ook berekend te worden op basis               van  berekende     concentratiebijdragen      en  een    in de
         wijziging   gegeven       relatie.   De   som    van   beide berekeningen geeft het            totaal   aantal
         overschrijdingsdagen dat getoetst dient te                      worden       aan    de   grenswaarde        van
         35 overschrijdingen per jaar, zoals weergegeven in             tabel 2.1.
                                                                                                                         0000000389
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                       PEUZ
         2.3 Niet in betekenende mate
             Onderdeel     van  de Wet milieubeheer is het     begrip  ‘niet in betekenende mate (Besluit
             NIBM)". Indien    een nieuw initiatief in niet betekenende mate    bijdraagt aan de heersende
             achtergrondconcentratie kan toetsing      aan de wettelijke grenswaarden achterwege blijven.
             Sinds de    inwerkingtreding   van  het Nationaal   Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
             (NSL)  op 1  augustus 2009 is, conform de algemene maatregel van bestuur (Besluit NIBM) en
             de ministeriéle regeling (Regeling NIBM), het begrip NIBM als 3% van de grenswaarde voor
             PM,   en NO, gedefinieerd.
                                                                                                           0000000390
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                                                  PEUZ
              Uitgangspunten
         3.1  Algemeen
              Voor     een      uitgebreide beschrijving                 van     het     productieproces      wordt      verwezen          naar  de
              algemene beschrijving                 van    de   inrichting       behorende         bij de vergunningaanvraag (rapport
              FQ 1108-23-RA). Ten opzichte                     van    de   vergunde         situatie vindt het persen         van    pulpbrokjes
              niet   langer plaats.              Daarnaast vinden           er   voor      het aspect luchtkwaliteit geen relevante
              wijzigingen plaats ten opzichte                   van    de   vigerende vergunning.           Wel    zijn in dit onderzoek de
              emissies      geactualiseerd.
              Relevant       voor     het aspect luchtkwaliteit ten                gevolge       van CBC-V  zijn de emissies         ten   gevolge
              van  installaties binnen de               inrichting,      de   transportbewegingen           en   het   gebruik      van   mobiele
              werktuigen.
         3.2  Emissies ten              gevolge        van     installaties
              Binnen de          inrichting        van   CBC-V      zijn verschillende fabrieksinstallaties               in   bedrijf die      een
              emissie      van      NO,      en   PM;, kennen. Emissiegegevens                     van  de verschillende installaties            en
              afzuigingen bij CBC-V                      zijn     afkomstig           uit    meetrapporten         van     de     verschillende
              emissiepunten. In bijlage               1 is een     overzicht gegeven             van  de meetresultaten        en  afleiding van
              de emissies.            In    tabel    3.1   zijn    de verschillende fabrieksinstallaties met                      bijbehorende
              bedrijfstijden         en   emissies     (kg/uur)      weergegeven.
         t3.1 Overzicht emissies fabrieksinstallaties CBC-V
                nr  Omschrijving                                       Bedrijfstijden                                Emissie [kg/uur]
                                                            Periode                    uren/jaar              NO,                      PM;
                01  Bronswerk ketel                          C+DS                        4.800                6,21                       —
                02  Lamont ketel                             C+DS                        4.800                1,62                       —-
                03  Stork ketel                              C+DS                        4.800                2,83                       -
                04  Gasmotor N                               C+DS                        4.800                1,70                       K
                05  Kalkoven                                                             3.600                0,56                       -
                06  (V-installatie (2x)                      continu                     8.760                0,28                       -
                07  Huurketel 58                             C+DS                        4.800                0,43                       -
                08  Huurketel 59                             (+DS                        4.800                0,43                       -
                09  Suikerkoeler                             C+DS                        4.800                 -
                                                                                                                                       0,35
                10  Suikerdroger                             C+DS                        4.800                 -
                                                                                                                                       0,03
                11  Doekfilters jaarbedrijf (4x)             continu                     8.760                 -
                                                                                                                                       0,12
                12  Pulpdroger  west                            (                        3.600                3.37                     6,19
                                                                                                                                                    0000000391
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                                              Pru
         33   Mobiele         werktuigen
              Binnen de         inrichting van CBC-V zijn dieselaangedreven mobiele werktuigen in bedrijf zoals
              shovels, kranen            en graafmachines. Dit levert een emissie (PM,, en NO,) door de verbranding
              van    diesel.
              De emissies door het                gebruik      van materieel     zijn gegeven in tabel 3.1. Voor de       bepaling     van
              de emissie is           uitgegaan       van     de Stage IV-norm, Europese standaard           voor non     road mobile
              machinery.          Uit de        Stage   IV-norm     volgt een emissiekental van 0,4         gram NO, per kWh             en
              0,025 gram PM, per kWh                    voor    dieselaangedreven materieel.
         t3.2 Emissies ten   gevolge van       materieel door CBC-V
                Bron   Materieel                       Vermogen      Emissie NO,    Emissie PM, Emissie NO,   Emissie PM,    bedrijfstijd
                                                          [kW]         [g/kwh]        [g/kwh]    [kg/uur]       [kg/uur]     [uren/jaar]
                 001   GOR Shovel 1                        274           0,4            0,025      0,110          0,007         3.600
                 002   GOR Shovel 2                        274           0,4            0,025      0,110          0,007         3.600
                 003   Loskraan  schepen                   186           04             0,025      0,074          0,005          400
                 004   Shovel vergister                    191           0,4            0,025      0,076          0,005         8.760
                 005   Dozertrekker 1                      130           04             0,025      0,052          0,003          600
                 006   Dozertrekker 2                      152           0,4            0,025      0,061          0,004          600
                 007   Transport kipper                    152           0,4            0,025      0,061          0,004          600
                 008   Trekker veger                        90           04             0,025      0,036          0,002          250
                 009   Bobcat                               40           04             0,025      0,016          0,001          400
                 010   Overslagkraan   betacal             180           0,4            0,025      0,072          0,005         3.600
                 011   Shovel terrein                      174           0,4            0,025      0,070          0,004         1.200
                 012   Shovel kalkoven                     174           0,4            0,025      0,070          0,004         1.200
                 013   Shovel menger                       186           0,4            0,025      0,074          0,005          900
                 014   Shovel pulp                         203           04             0,025      0,081          0,005         3.600
                 015   Trekker schoonmaak                  225           04             0,025      0,090          0,006          900
                 016   Kraan grondberging    N1            180           0,4            0,025      0,072          0,005          800
                 017   Kraan grondberging N2               180           0,4            0,025      0,072          0,005          250
                 018   Kraan grondberging Z1               180           0,4            0,025      0,072          0,005          800
                 019   Kraan grondberging £2               174           0,4            0,025      0,070          0,004         1.200
                 020   Kraan grondberging Z3               174           0,4            0,025      0,070          0,004         1.200
                                                                                                                                            0000000392
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                                        Pru
          34 Transportbewegingen
             De    inrichting      wordt       dagelijks aangedaan     door zowel      vrachtwagens          als personenwagens. In
             tabel 3.3 is      een     overzicht gegeven        van het totale aantal bezoekende               voertuigen tijdens       een
             maatgevende dag tijdens                    de campagne.
         3.3 Aantallen   transportbewegingen op een campagnedag
             Nr.      Omschrijving                                                     Aantal voertuigen per periode
                                                                     07:00 tot 19:00           19:00 tot 23:00          23:00 tot 07:00
             M01      Personenwagens suikerfabriek                         120                        40                       40
             M02      Vrachtwagens suikerfabriek                           731                       233                      370
             M03      Vrachtwagens vergistingsfabriek                      170                        38                       62
             M04      Vrachtwagens sleufsilo's                              84                         0                       0
             M05      Vrachtwagens grondberging  hoofdroute                 70                         0                       0
             M05a    Vrachtwagens grondberging deel a                       12                         0                       0
             M05b     Vrachtwagens grondberging  deel b                     12                         0                       0
             MO05¢    Vrachtwagens grondberging  deel c                     12                         0                       0
             Tijdens       de      diksapraffinage           en  intercampagne        is   het     aantal       transportbewegingen
             (aanzienlijk) lager. In dit onderzoek wordt                  er   worst case van       uitgegaan      dat de in tabel 3.3
             gegeven transportbewegingen gedurende                       alle   dagen   in het jaar plaatsvinden.
             De    vervoersbewegingen                   binnen de inrichting zijn    in Geomilieu          gemodelleerd      als wegen
             met       als voertuigtype lichte motorvoertuigen (voor personenwagens) en                                              zware
             motorvoertuigen (voor overige transportbewegingen) met een gemiddelde snelheid                                         van  20
             km/uur.         De      vervoersbewegingen zijn             opgenomen          tot     aan      het    moment        dat    de
             verkeersbewegingen zijn                    opgenomen in het heersende verkeersbeeld.
                                                                                                                                            0000000393
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                                          Pru
              Berekeningen
         4.1  Modelvorming
              De    berekeningen          zijn    uitgevoerd         met     Geomilieu         versie     V2022.1       (2022).      In    het
              verspreidingsmodel          is gebruikgemaakt          van   de  volgende      aannamen         c.q. gegevens:
              —
                 voor     de     karakteristieke       ruwheidslengte           van     de    omgeving          van   de    inrichting       is
                 gebruikgemaakt          van  Stacks versie 2021.1 (PreSRM 2.102);
              —
                 gebruik is gemaakt          van  de meteogegevens            over   de   jaren 2005-2014;
              —
                 voor   de   afgasstroom geldt        dat 5%       van de NO,-fractie uit NO, bestaat.
              De   invoergegevens        van   het rekenmodel         zijn  opgenomen in         bijlage    1.
         4.2  Rekenresultaten
              In tabel 4.1     zijn  de berekende concentraties inclusief de                  bijdrage    van    CBC-V ter    hoogte van
              de toetspunten gegeven, alsmede het aantal verwachte keren dat de                                    (24-)uurgemiddelde
              waarde    hoger      is dan 200    pg/m? voor        NO,  en  50   pg/m? voor      PM,,. De gegeven concentraties
              zijn   inclusief       achtergrondconcentraties.               De     berekeningen          zijn     verricht     voor       het
              referentiejaar 2021. In bijlage 2 is de gedetailleerde                     uitvoer opgenomen. Tussen               haakjes     is
              de bijdrage van CBC-V opgenomen.
         t4.1 Berekende concentraties (2022)
              Nummer Positie                      Jaargemiddelde           Aantal maal uur        Jaargemiddelde         Aantal maal 24-uur
                                                    concentratie       gemiddelde concentratie      concentratie       gemiddelde concentratie
                                                         .
                                                                 3                        3             F
                                                                                                                 3                       3
                                                    NO.in
                                                       2   pg/m        hoger dan 200 pg/m’ NO,     PMqin pg/m          hoger dan 50 pg/m’ PM,,
                101  Zuiderweg   28                   13,6 (3,4)                  0                   18,1(0,2)                   6
                102  Noorderstraat 1                  14,3 (4,1)                  0                   18,1(0,2)                   6
                103  Noorderstraat 33                 17,0 (6,8)                  0                   18,1(0,3)                   6
                104  Hoendiep   233                   19,3(9,1)                   0                   18,3(0,5)                   V4
                105  Roderwolderdijk 4                11,0(1,7)                   0                   16,8 (0,1)                  6
                106  Roderwolderdijk 46-48            12,8(1,2)                   0                   14,6 (0,1)                  6
                107  HN Werkmanstraat 47              10,9 (0,8)                  0                   14,9 (0,0)                  6
                108  Julianastraat 2                  12,2(2,0)                   0                   17,9(0,1)                   6
                109  Julianastraat 151                13,6 (3,4)                  0                   18,0(0,2)                   6
                710  Noorderstraat 39-41              15,0 (4,8)                  0                   18,0(0,2)                   6
                T11   Kerkstraat 38                   13,3(3,1)                   0                   18,0(0,2)                   6
                112  Kerkstraat 80C 80D               14,7 (4,5)                  0                   18,1(0,3)                   6
                T13   Hoendiep 205                    13,0 (2,8)                  0                   18,0(0,2)                   6
                                                                                                                                                0000000394
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                        Pru
         s
           Beoordeling              en    conclusie
           Uit tabel 4.1 volgt dat de berekende     jaargemiddelde concentratie NO, en PM, ter hoogte
           van  de beschouwde toetspunten ten        hoogste respectievelijk 19,3 en 18,3 ug/m’ bedraagt
           (jaargemiddelde waarde).     Dit  is ruim    lager  dan de     grenswaarde   van  40   pg/m?®  zoals
           opgenomen in de Wet milieubeheer. Ook              blijkt   uit tabel 4.1  dat aan  het maximaal
           toegestane aantal overschrijdingen     van  de  (24-)uurgemiddelde grenswaarden       voor  NO;   en
           PM, wordt voldaan.
           Voor wat betreft  PM,;s kan worden geconcludeerd dat, gezien de          concentratie PM,    aan  de
           grenswaarde    wordt voldaan.   PM,s   is immers   een    fractie van PM. De hoogst berekende
           waarde  voor  PM,, bedraagt 18,3   pg/m®.  De  grenswaarde      van PM,s bedraagt 25  pug/m’.
           Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen            belemmeringen geeft     voor
           het verlenen  van de vergunning.
                                                                                                   oetermeer,
           Dit rapport bevat 12  pagina's en  2 bijlagen.
                                                                                                                0000000395
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760053
      Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
                                          PE
                                           FQ 1108-17-RA-003 1.1
                                                      0000000396
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                                                                PEUZ
         Model:     Luchtkwaliteit      2021 17-A-003
         Groep:     (hoofdgroep)
                    Lijst wan Schoorstenen,      voor rekenmethode  Luchtkwaliteit  -
                                                                                      STACKS
         Naam   Omschr.                                     X                Y  Hoogte   Int.diam. Ext.diam.   Emis NOx  Emis  PM10
         001    GOR  shovel   1                    228783,74       581316,49       2,00       0,20      0,30 0,00003100 0,00000200
         01     Bronswerk    ketel                 229036,00       581417,00     30,00        1,35      1,45 0,00173000 0,00000000
         002    GOR  shovel   2                    228781,25       581287, 80      2,00       0,20      0,30 0,00003100 0,00000200
         02     La  Mont  ketel                    229012, 00      581398,00     30,00        1,59      1,79 0,00045000 0,00000000
         003    Loskraan   schepen                 228838, 64      581376,69       2,00       0,20      0,30 0,00002000 0,00000100
         03     Stork  ketel                       229000,00       581393,00     30,00        1,35      1,45 0,00072000 0,00000000
         004    Shovel   vergister                 228959, 66      581682,05       2,00       0,20      0,30 0,00002000 0,00000100
         04     Gasmotor   N                       229049,00       581431,00     36,50        0,40      0,50 0,00047000 0,00000000
         005    Dozertrekker     1                 228965,01       581737.,327     2,00       1,00      1,10 0,00001400 0,00000083
         05     Kalkoven                           228962,00       581410,00     65,00        0,79      0,89 0,00016000 0,00000000
         006    Dozertrekker     2                 228961, 27      581620, 95      2,00       1,00      1,10 0,00001700 0,00000111
         06     CV  instalatie     (2x)            229110,00       581386, 05      4,00       1,00      1,10 0,00008000 0,00000000
         007    Transport kipper                   228833,20       581351,97       4,00       1,00      1,10 0,00001700 0,00000100
         07     Huurketel    58                                    581426, 28
                                                   229051,9%%                      4,00       1,00      1,10 0,00012000 0,00000000
         008    Trekker   veger                    228989,58       581302,79       4,00       1,00      1,10 0,00001000 0,00000060
         08     Huurketel    59                    229054,79       581421, 29      4,00       1,00      1:10 0,00012000 0,00000000
         009    Bobcat                             228812, 20      581367,44       4,00       1,00      1,10 0,00000400 0,00000030
         09     suikerkoelers                      229102,00       581399,00     33,00        2,40      2.50 0,00000000 0,00010000
         010    Overslagkraan      Betacal         228838,73       580900, 52      4,00       1,00      1,10 0,00002000 0,00000140
         10     suikerdrogers                      229109,00       581410,00     29,00        2,10      2,20 0,00000000 0,00001000
         011    Shovel   terrein                   229082, 69      5812917,11      4,00       1,00      1,10 0,00002000 0,00000100
         11     Doekfilters     jaarbedrijf        229239,00       581425,00     14,60        1,28      1,3: 0,00000000 0,00001300
         012    Shovel   kalkoven                  228917,13       581370, 81      4,00       1,00      1:10 0,00002000 0,00000100
         12     pulpdroger    west                 228958, 26      581365,25     45,00        2,90      3,00 0,00084000 0,00172000
         g13    Shovel   menger                    228844, 26      580883,18       4,00       1,00      1,10 0,00002100 0,00000100
         014    Shovel   pulp                      228939, 84      581547, 48      4,00       1,00      1:10 0,00002000 0,00000100
         015    Trekker   schoonmaak               228919, 65      581109, 84      4,00       1,00      1,10 0,00003000 0,00000200
         Ole    Kraan  grondberging      N1        228539,61       580618,13       2,00       0,20      0,30 0,00002000 0,00000140
         017    Kraan  grondberging      N2        228555,27       580572,57       2,00       0,20      0,30 0,00002000 0,00000140
         018    Kraan  grondberging      Z1        229218,75       579991, 67      2,00       0,20      0,30 0,00002000 0,00000140
         019    Kraan  grondberging      Z2        229237,26       579966, 04      2,00       0,20      0,30 0,00002000 0,00000140
         020    Kraan  grondberging      Z3        229131,81       579865,74       2,00       0,20      0,30 0,00002000 0,00000140
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                                             20-04-2022 15:47:09
                                                                                                                          FQ 1108-17-RA-003 1.2
                                                                                                                                     0000000397
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                                            PEUZ
         Model:   Luchtkwaliteit   2021  17-A-003
         Groep:    (hoofdgroep)
                  Lijst wan Schoorstenen,     voor rekenmethode  Luchtkwaliteit -
                                                                                  STACKS
         Naam   Emis  PM2.5      Flux   Gas  temp    Warmte     $NO2  Geb.bron  Bedr. uren
         001    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     3600,00
         01     0,00000000     25,400       423,0     4,837     5,00        Ja     4800, 00
         002    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     3600,00
         02     0,00000000     12,700       423,0     2,419     5,00        Ja     4800, 00
         003    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      400,00
         03     0,00000000     12,700       423,0     2,419     5,00        Ja     4800, 00
         004    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     8760,00
         04     0,00000000      0,900       423,0     0,170     5,00        Ja     4800, 00
         005    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      600,00
         05     0,00000000      2,500       303,0     0,060     5,00        Ja     3600,00
         006    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      600,00
         06     0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     8760,00
         007    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      600,00
         07     0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     4800, 00
         008    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      250,00
         08     0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     4800, 00
         009    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      400,00
         08     0,00000000     37,400       320,0     1,810     5,00        Ja     4800, 00
         010    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     3600,00
         10     0,00000000     13,400       310,0     0,460     5,00        Ja     4800, 00
         011    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     1200,00
         11     0,00000000      5,000       303,0     0,120     5,00        Ja     8760,00
         012    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     1200,00
         12     0,00000000     89,300       414,0    15,897     5,00        Ja     3600,00
         J13    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      900,00
         014    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     3600,00
         015    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      900,00
         Ole    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      800,00
         017    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      250,00
         018    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee      800,00
         019    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     1200,00
         020    0,00000000      0,100       285,0     0,000     5,00       Nee     1200,00
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                         20-04-2022 15:47:09
                                                                                                     FQ 1108-17-RA-003 1.3
                                                                                                                0000000398
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                                                        PEUZ
         Model:    Luchtkwaliteit   2021 17-A-003
         Groep:     (hoofdgroep)
                   Lijst wan Wegen,   voor rekenmethode Luchtkwaliteit  —-
                                                                           STACKS
         Naam   Omschr.                                           Lengte    Wegtype  V Breedte Hweg Totaal  aantal %Int(D)
         MO1    Persconenwagens  suikerfabriek                   1148,78    Normaal 20    7,00 0,00         200,00    5,00
         M05a   Vrachtwagens grondberging deel    a              1444,33    Normaal 20    7,00 0,00          12,00    8,33
         M05c   Vrachtwagens grondberging deel    c              3763,39    Normaal 20    7,00 0,00          12,00    8,33
         M05b   Vrachtwagens grondberging deel    b              2477,15    Normaal 20    7,00 0,00          12,00    8,33
         M02    Vrachtwagens Suikerfabriek                       3437,929   Normaal 20    7,00 0,00        1334,00    4,57
         M03    Vrachtwagens vergister                           1000, 68   Normaal 20    7,00 0,00         270,00    5,24
         M04    Vrachtwagens sleufsilo's                         1157,33    Normaal 20    7,00 0,00          84,00    8,33
         MOS    Vrachtwagens grondberging   hoofdroute           1496,07    Normaal 20    7,00 0,00          70,00    2,33
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                                     20-04-2022 15:49:40
                                                                                                                    FQ 1108-17-RA-003 1.4
                                                                                                                               0000000399
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760053
         Model:    Luchtkwaliteit  2021   17-A-003
         Groep:     (hoofdgroep)
                   Lijst wan Wegen,  voor   rekenmethode Luchtkwaliteit -
                                                                            STACKS
         Naam   %Int (A)  Int (N)  FLV (D)   SLV (A) 3LV(N)  $ZV(D)  %ZV (A)   FZV (N)
         MO1       5,00      2,50  100,00    100,00  100,00
                                                                 —_       ——        —_
         MO5a         —         ——      —         ——     --
                                                             100,00
                                                                          —         <i
         MO5c         on        —       os        -—     --
                                                             100,00       —_—       oe
         MO5b         --        —-      —         -—     --
                                                             100,00
                                                                          ——        —
         M02       4,37      3,47
                                        —         -      --
                                                             100,00  100,00    100,00
         M03       3,52      2,87
                                        —         -      we      -        _—        _
         M04          —         —       -—        -—     --
                                                             100,00
                                                                          _—        —
         M05          —         -—      _—        -—     --
                                                             100,00
                                                                          _—        —
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                    20-04-2022 15:49:40
                                                                                                FQ 1108-17-RA-003 1.5
                                                                                                           0000000400
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760053
                                                                                         PEUZ
         Model:    Luchtkwaliteit     2021 17-A-003
         Groep:     (hoofdgroep)
                   Lijst wan Toetspunten,     voor  rekenmethode Luchtkwaliteit -
                                                                                  STACKS
         Naam   Omschr.                                 X               Y
         SU01              30                  229448, 25
                Zuiderweg                                      581493, 69
         SU02   Noorderstraat   1              229403,18       581412, 65
         SU03   Noorderstraat   33             229230, 88      581351,11
         SU04   Hoendiep 233                   229158, 45      581551,10
         SU05                      4
                Roderwolderdiijk               Z228597,63      581142,10
         SUO6   Roderwolderdijk    46-48       228613, 44      580911, 32
         5007   HN Werkmanstraat     47        229193, 44      580599, 27
         SU08   Julianastraat   2              229097 ,55      581058, 95
         SU09   Julianastraat   151            229116,85       581187, 30
         SU10   Noorderstraat   39-41          229235,21       581297,89
         SU1l1  Kerkstraat  38                 229359,13       5817192,73
         S8Ul2  Kerkstraat  80C   BOD          229340,23       5818940,86
         SU13             205
                Hoendiep                       229440,83       581646, 64
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                      20-04-2022 15:49:57
                                                                                                  FQ 1108-17-RA-003 1.6
                                                                                                             0000000401
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760053
        CBCV    -
                  Luchtkwaliteit
                                                                                                                        VVoTT
                                                                                                                  Toetspunten          C——
                                                                                                                                            a
                                                                                                                  Wegen
                                                                                                                  Schoorstenen
                                                                                                                                        00
                                                                                                                                            *
                                                                                                                     0m                    500 m
       582000
                                                                                                             Su12
                                                 anne  park
                                                    ar]
                                                  Vierverlaten
       581000
                                     nl
       580000
                                            :                     .               :               R             :              ;
                      A                                                                                  AAA                             236660
        STACKS, [CBCV -
                        Luchtkwaliteit 2021   17-A-003]     ,
                                                              Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv
                                                                                                                                 FQ 1108-17-RA-003 1.7
                                                                                                                                            0000000402
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760053
        CBCV    -
                  Luchtkwaliteit
                                                                                                                             Toetspunten            C1
                                                                                                                                                         a
                                                                                                                             Wegen
                                                                                                                             Schoorstenen
                                                                                                                                                       La
                                                                                                                                                         #
                                                                                                                                      Om       100  m
          |
       582000                                                                                                                             >
              i
                                                                                                                                                Oud Hoogkerk
       581600                                                                                                                                         Boejers nge!
                                                                                                       pany
                                                                                                                 gs
                                                                                                   erfkerfabriek
                                                                                                                    TRI A oR
                                        O
                                              OO)
       581200
              |
                                                                        iv: |
                                                                                                                                                        Polmanstr,
                      1                                      1        nd
                                                                           rr  |                 I
                                       Es iL
        STACKS, [CBCV  -
                         Luchtkwaliteit 2021 17-A-003] ,
                                                         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv
                                                                                                                                            FQ 1108-17-RA-003 1.8
                                                                                                                                                         0000000403
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760053
      Bijlage2 Rekenresultaten
                               FQ 1108-17-RA-003 2.1
                                          0000000404
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760053
                                        Resultatentabel
                                                                                                                  PEUZ
         Rapport:
         Model:                         Luchtkwaliteit   2021 17-A-003
         Resultaten  voor  model:       Luchtkwaliteit   2021 17-A-003
         Btof:                          NO2  -
                                               Stikstofdioxide
         Referentiejaar:                2022
         Naam   Omschrijving                 X cobrdinaat   Y codrdinaat  NO2 Concentratie [pg/m?]  NO2 Achtergrond [pg/m?]
         SU01   Zuiderweg  30                   229448, 25     581493, 69                     13,6                     10,2
         SU02   Noorderstraat   1               229403,18      581412, 65                     14,3                     10,2
         SU03   Noorderstraat   33              229230,88      581351,11                      17,0                     10,2
         SU04   Hoendiep 233                    229158, 45     581551,10                      13,3                     10,2
         5005   Roderwolderdijk    4            228597, 63     581142,10                      11,0                      9,2
         SUO06  Roderwolderdijk    46-48        228613,44      580911,32                      12,8                     11,5
         SU07   HN Werkmanstraat     47         229193,44      580598, 27                     10,9                     10,0
         85008  Julianastraat   2               229097,55      581058, 95                     12,2                     10,2
         SU09   Julianastraat   151             229116, 85     581187, 30                     13,6                     10,2
         SU10   Noorderstraat   39-41           229235,21      581297,89                      15,0                     10,2
         SUl1l  Kerkstraat  38                  229359,13      581715,73                      13,32                    10.2
         SUl2   Kerkstraat  80C   80D           229340, 23     581940, 86                     14,7                     10,2
         SU13   Hoendiep  205                   229440,83      581646, 64                     13,0                     10,2
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                                                 20-04-2022 15:53:05
                                                                                                                            FQ 1108-17-RA-003 2.2
                                                                                                                                       0000000405
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760053
         Rapport:                  Resultatentabel
         Model:                    Luchtkwaliteit  2021 17-A-003
         Resultaten  voor model:   Luchtkwaliteit  2021 17-A-003
         Btof:                     N02  -
                                          Stikstofdioxide
         Referentiejaar:           2022
         Naam   NO2 Bronbijdrage [ug/m? ]  NOZ # Overschrijdingen uur limiet [-
         5001                        3,4
         5002                        4,1
         sSuU03                      6,8
         5004                        9.1
         5005                        1,7
         SU06                        1,2                                        0
         SU07                        0,8                                        0
         SU08                        2,0                                        0
         SU09                        3,4                                        0
         SU10                        4,8                                        0
         sull                        3,1
         SU12                        4,5                                        0
         SU13                        2,8
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                               20-04-2022 15:53:05
                                                                                          FQ 1108-17-RA-003 2.3
                                                                                                     0000000406
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760053
                                        Resultatentabel
                                                                                                                     PEUZ
         Rapport:
         Model:                         Luchtkwaliteit     2021 17-A-003
         Resultaten  voor  model:       Luchtkwaliteit     2021 17-A-003
         tof:                           PM10   -
                                                  Fijnstof
         Zeezoutcorrectie:              Nee
         Referentiejaar:                2022
         Naam   Omschrijving                 X   cobrdinaat   Y codrdinaat   PM10 Concentratie [pug/m®] PM10 Achtergrond [pg/m?3]
         SU01   Zuiderweg  30                     229448, 25     581493, 69                        18,1                      17,8
         SU02   Noorderstraat   1                 229403,18      581412, 65                        18,1                      17,8
         SU03   Noorderstraat   33                229230, 88     581351,11                         18,1                      17,8
         SU04   Hoendiep 233                      229158, 45     581551,10                         18,3                      17,8
         SU05   Roderwolderdiijk   4              228597, 63     581142,10                         16,8                      15,6
         SU06   Roderwolderdijk    46-48          228613, 44     580%11,32                         14,6                      14,5
         SU07   HN Werkmanstraat     47           229193, 44     580598, 27                        14,9                      14,8
         SU08   Julianastraat   2                 229097, 55     581058,95                         17,9                      17,8
         SU09   Julianastraat   151               229116, 85     581187,30                         18.0                      17,8
         SU10   Noorderstraat   39-41             229235,21      581297,89                         18,0                      17,8
         SU1l   Kerkstraat  38                    229359,13      581718%,173                       18,0                      17,8
         SUl2   Kerkstraat  80C   80D             229340,23      581940,  86                       18.1                      17,8
         SU13   Hoendiep  205                     229440,83      581646,  64                       18,0                      17,8
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                                                    20-04-2022 15:53:34
                                                                                                                                  FQ 1108-17-RA-003 2.4
                                                                                                                                             0000000407
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>22760053
         Rapport:                  Resultatentabel
         Model:                    Luchtkwaliteit   2021 17-A-003
         Resultaten  voor model:   Luchtkwaliteit   2021 17-A-003
         tof:                      PM10  -
                                           Fijnstof
         Zeezoutcorrectie:         Nee
         Referentiejaar:           2022
         Naam   PM10 Bronbijdrage [pg/m3 ]  PM10 #  Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
         5001                          0,2                                           OY
         5002                          0,2                                           OY
         sU03                          2.3                                           OY
         sU04                          0,5                                           Ov
         5005                          0,1                                           Oy
         SU06                          0,1                                            6
         SU07                          0,0                                            6
         SU08                          0,1                                            6
         SU09                          0,2                                            6
         SU10                          0,2                                            6
         suUll                         0,2
         sUl2                          0,3                                            6
         SU13                          0,2
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                     20-04-2022 15:53:34
                                                                                                FQ 1108-17-RA-003 2.5
                                                                                                           0000000408
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>