<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                         WW                   groningen
                           QA
                bezoelcadres: St. Jansstraat 4
                   postadres: Postbus 610
                              9700 AP
                              Groningen
       algemeen   telefoonnr: 050 316 46 68
             CUCIN TLR EV  TE 050 313 86 53
  www.provinciegroningen.ni                   Datum                29    April  2011
secicx(@provinciegroningen.nl                 Briefnummer          : 2011-18638
                                              Zaaknummer           : 308235
                                              Behandeld door       :
                                              Telefoonnummer       : (050) IEEE
                                                                          brief d.d. 10-02-2011
                                                                   :
                                              Antwoord op             uw
                                              Bijlage
                                              Onderwerp                               5.1.2e                verzoek inz.  aanbrengen
                                                                     doorgetrokken streep brug       ter hoogte restaurant In den
                                                                     Stallen, Qostereinde te Winschoten, N966
                                              Geachte
                                                          IER ECS
                                              In uw brief van 10 februari wijst u ons op de in uw ogen zeer onveilige situatie op
                        -                     de N966, die in beheer is bij de provincie, rond de brug over het Blauwdiep.
                                              Daarnaast verzoekt u ons om ter plaatse van de brug een doorgetrokken witte
                                              streep aan te brengen om te voorkomen dat voertuigen op het midden van de weg
                                              gaan   rijden.
                        ea
                                              Naar  aanleiding van uw constatering en verzoek          hebben wij het ontwerp   van de
                                              bug geanalyseerd en de locatie bezocht.
                        <n                    Onze conclusie is dat het ontwerp       van de brug voldoet aan de CROW-richtlijnen
                                              voor  erftoegangswegen met een snelheidsregime van 60 km/u. Dit houdt in dat de
                                              combinatie van rijpaanbreedte, boogstralen, hellingspercentages en toegestane
                                              snelheid voldoende zicht opleveren voor bestuurders om tijdig te kunnen
                        tek                   anticiperen op verkeerssituaties.
                                              De  belijning op dit wegvak is overeenkomstig de functie van een erftoegangsweg
                                              en  bestaat uit een onderbroken kantstreep aan beide zijden van de weg. Het doel
                                              van de belijning is het geleiden van bestuurders. Echter de ruimte tussen de
                        Oo                    belijning is onvoldoende voor het passeren van tegemoetkomende voertuigen. In
                                              deze situatie moeten bestuurders       rekening    met elkaar houden  en  zijn ze
                                              gedwongen snelheid te minderen         en  uit te wijken.
                        LLI                   Het aanbrengen van een as-belijning zoals u voorstelt past niet binnen dit
                                             wegbeeld. Daarnaast suggereert een as-lijn dat twee voertuigen elkaar kunnen
                                              passeren zonder snelheid te verminderen en of uit te wijken. Die suggestie is in
                                              deze situatie onterecht en onwenselijk.
                       =
           verkeerstechniek,
                  wegaanleg,
                 grondzaken
  06-HB-WE-D01
                                                                                                                                       0000000013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30025024
         Tijdens het bezoek aan de locatie hebben wij echter wel de indruk gekregen dat
         werkelijk gereden snelheid hoger is van de toegestane snelheid van 60 km/u.
         Omdat er een directe relatie bestaat tussen snelheid en zichtafstanden zullen wij
         op korte termijn snelheidsmetingen gaan uit uitvoeren om te onderzoek of de
         werkelijk gereden snelheid niet hoger is dan de toegestane snelheid van 60 km/u.
         Op basis van de resultaten zullen wij de mogelijkheden verkennen van
         snelheidsremmende maatregelen.
         Ik vertrouw erop  u hiermee voldoende  geinformeerd  te hebben.
                                         Hoogachtend,
                                         Hoofd  van de afdeling Wegenbouw
                                                                                           0000000014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>