<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>28370547
                                                                                                                               &
                                                                                                                        ile
         MEMO                                                                                                    NEDMAG
         Aan:                 Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag                    en  betrokken bestuurders
         Datum:               24 maart 2023
         Onderwerp:           Monitoring gebouwen binnen                en  buiten  bodemdalingsgebied
         Inleiding
         Sinds 2011 voert de Hanselman Groep in                   opdracht van Nedmag iedere twee a drie jaar            een
         bouwkundige        opname uit      bij  een  geselecteerd aantal panden binnen            en buiten het    bodemdalings-
         gebied   van   Nedmag.      De start van deze        monitoring     maakte deel uit    van  het onderzoek     naar  de
         mogelijke oorzaken        van    gebouwschade         in het   zoutwinningsgebied van Nedmag dat de ambtelijke
         werkgroep bodemdaling Nedmag                  in  opdracht van hun bestuurders in 2011-2012 heeft laten
         uitvoeren®. Doel      van   de monitoring        was om     bij totaal circa 70  panden het verloop van schade         over
         een   langere periode      te  volgen     en om    inzicht te   verkrijgen  in (eventuele) verschillen in de
         ontwikkeling van gebouwschade binnen                   en  buiten het   bodemdalingsgebied       van   Nedmag.
         De  toegevoegde waarde            van   de  monitoring     is minimaal    gebleken:
              e    (Circa 70   panden     vormen      geen   representatief     beeld.
              e    De bereidheid van bewoners om deel te nemen aan de                       monitoring is sterk teruggelopen.
              e    Na de start     van   de  monitoring      is er een    toegenomen impact       van aardbevingen door
                   gaswinning.      De   panden die onderdeel           vormen van    de monitoring bevinden zich alle in het
                   effectgebied      van   de   aardbevingen       door gaswinning in het      Groningenveld.
         Het doel van de       monitoring kan hierdoor niet bereikt worden.
         Nedmag stelt voor de gebouwmonitoring te beéindigen. Omdat de monitoring oorspronkelijk
         geinitieerd    is vanuit de    ambtelijke werkgroep, dienen de ambtelijke werkgroep                   en  betrokken
         bestuurders met de         beéindiging      in te stemmen. Deze memo           beschrijft de opzet van monitoring, de
         resultaten   van    10 jaar monitoring        en een     onderbouwing      waarom    de monitoring geen       toegevoegde
         waarde    meer     heeft.
         Opzet monitoring
         De  langjarige monitoring van panden binnen                  en   buiten het  bodemdalingsgebied       van   Nedmag?   had
         tot doel om inzicht te       krijgen    in de  ontwikkeling van gebouwschade            in de loop van de tijd    en om na te
         gaan of   er verschillen zijn binnen         en   buiten het     bodemdalingsgebied.      Doel  en  opzet  van   de
         monitoring is beschreven           in het “Onderzoek oorzaken            gebouwschade      in het  bodemdalingsgebied
         Nedmag     —
                       Plan   van  aanpak 25-01-2011"           :
         1
           Samenvattend onderzoek hoofdoorzaken          gebouwschade in het bodemdalingsgebied Nedmag,       10 januari 2013
         2
           Uitgangspunt vormde het     in 2010   geprognotiseerde bodemdalingsgebied.
                                                                      Pagina 1van 4
                                                                                                                                       0000000079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>28370547
          7.   Monitoring  van ca.  80 panden Nedmag start een monitoringsprogramma naar de
               ontwikkeling  van  gebouwenschade binnen en buiten het bodemdalingsgebied. Een
               voorstel voor dit onderzoek is reeds besproken met alle betrokkenen. Het onderzoek gaat
               uit van de referentiemeting die in 2002/2003 aan ca. 300 panden is verricht. In 2011
               worden aan ca. 80 panden opnieuw metingen uitgevoerd. Het betreft zowel woningen
               binnen als buiten het bodemdalingsgebied. Na 2011 zal elke 2 jaar een monitoringsronde
               worden uitgevoerd. Daarmnaast worden maximaal 40 woningen waarvan schade is gemeld
               1 maal per 6 jaar gemeten. Het monitoringsprogramma moet meer inzicht geven in de
               ontwikkeling van gebouwenschade in de tijd en in de verschillen in gebouwenschade
               binnen en buiten het bodemdalingsgebied.
         Onderstaande       afbeelding geeft de opzet van de monitoring         weer.  De met letters aangeduide    groene
         rechthoeken zijn de       gebieden   binnen het   bodemdalingsgebied      waar   in 2011 51 panden geselecteerd
         zijn, de   met  cijfers aangeduide gele ellipsen    geven   gebieden buiten het bodemdalingsgebied aan
         waar    26  referentiepanden geselecteerd zijn.
         De   geselecteerde panden vormden          een  dwarsdoorsnede      van voorkomende      bebouwing   in het gebied:
         vrijstaande woningen,        meerdere   woningen    onder één   kap, hoogbouw, boerderijen, panden        van véér
         1950    en van na   1950.   Uitgangspunt   van  de monitoring vormden de        bouwkundige   opnames die
         Hanselman in 2002/2003          uitgevoerd   had.
         Uitvoering     en  resultaten monitoring
         In de    periode  tussen 2011 en 2020     zijn zes monitoringsrondes uitgevoerd.       De bewoners werden
         telkens door Hanselman         aangeschreven     met het verzoek    medewerking te verlenen.     De bewoners en
         Nedmag ontvingen vervolgens           een opnamerapport      met tekst en foto’s van    geconstateerde schades
         aan   interieur  en  exterieur.  Hierbij werd   een indicatieve typering    van  scheuren weergegeven:
             Haarscheur                          een scheur met  een  scheurwijdte tot 0,3 mm
             Lichte scheur                       een scheur met  een  scheurwijdte tussen 0,3 mm en 1,0 mm
             Matige  scheur                      een scheur met een scheurwijdte tussen 1,0 mm en 3,0 mm
             Zware scheur                        een scheur met een scheurwijdte vanaf 3,0 mm
             Craquelé                            een haarscheur die zich netvormig vertakt over het stucwerk van een
                                                 muurvlak of plafond of in de afwerking van betonvioeren
                                                              Pagina 2 van 4
                                                                                                                             0000000080
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>28370547
         Met    daarbij vermeld de aantallen:
            Enkele                                 met deze   typering wordt    een aantal   van 2 tot maximaal 4   aangeduid
            Diverse                                met deze   typering wordt    een aantal   van 4 tot 10  aangeduid
            Meerdere                               met deze   typering wordt    een aantal   van meer dan 10 aangeduid
            Talloze                                met deze   typering wordt    een niet te tellen aantal aangeduid
         Ook werd in de rapportages aangegeven dat de scheuren niet worden opgemeten                              en  dat  er geen
         onderzoek wordt       gedaan     naar  aard  en  oorzaak     van  de  gebreken.
         Conform      afspraak  met de    dorpsvereniging Borgercompagnie/Tripscompagnie werd de reguliere
         monitoring vanaf 2016 uitgebreid            met een ruim 50       panden    waarvan     de bewoners      een  schademelding
         bij Nedmag      hadden    ingediend    en  die niet in de    reguliere monitoring       opgenomen      waren.    De
         monitoring      van schadepanden kende          een   (met de dorpsvereniging afgesproken) frequentie                van
         eenmaal per vier      jaar.
         In de   loop der jaren    nam   de bereidheid     om   deel te   nemen aan      de   reguliere monitoring sterk af:
                      Aangeschreven            Totaal   uitgevoerd | Panden in                            Referentiepanden
                      adressen                                             bodemdalingsgebied
           2011    |  77                       71                         47                              24
           2020    |  72                       43                          29                             14
         Ook de bereidheid       om   deel te  nemen aan       monitoring     van  schadepanden       nam    sterk af:
                      Aangeschreven           Uitgevoerd
                      adressen
           2016    |  56                      49
           2020    |  55                      19
         In  2016, 2018    en  2020 heeft Hanselman         een   totaalinventarisatie      gemaakt    van   de  uitgevoerde
         bouwkundige       opnames.     Enige conclusie die hieruit getrokken kon worden,                is dat er zowel binnen als
         buiten het     bodemdalingsgebied sprake          is van een toename van         vooral haarscheuren        en  lichte
         scheuren. Verdere conclusies kunnen             er  niet  aan  verbonden worden:
              e¢     Het aantal opgenomen        panden    vormt geen       representatieve steekproef, zeker gezien de
                    teruggelopen deelname.
              e      Na de start  van  de monitoring in 2011 is        er een   toegenomen impact          van  aardbevingen door
                    gaswinning. Alle geselecteerde panden bevinden zich binnen het effectgebied                        van
                    aardbevingen     door gaswinning in het         Groningenveld.
         Het   oorspronkelijke doel      van de monitoring       -
                                                                    inzicht geven in de     ontwikkeling van de gebouwschade
         in de   loop der tijd  en  in verschillen in   gebouwschade binnen           en  buiten het    bodemdalingsgebied        van
         Nedmag       —
                        kan niet gerealiseerd    worden. Sinds november 2021 behandelt de                   landelijke  Commissie
         Mijnbouwschade schademeldingen die samenhangen                       met   Nedmag'’s zoutwinning. Nedmag heeft de
         monitoring besproken         met de commissieleden.          Zij hebben    aangegeven dat       continuering    van   de
         monitoring geen meerwaarde zal hebben bij de beoordeling van schademeldingen.
                                                                   Pagina 3 van 4
                                                                                                                                      0000000081
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>28370547
         Vervolgstappen
         Als de  werkgroep  en  betrokken bestuurders instemmen met het        beéindigen  van de  monitoring    is de
         volgende stap het informeren     van de bewoners    van  de  panden die deel uitmaken  van   de monitoring.
         Voorstel   van Nedmag   is dat de ambtelijke werkgroep bodemdaling      de bewoners   een   brief stuurt
         waarin de   beéindiging van de monitoring wordt uitgelegd, net zoals dit    in februari 2011   bij de start
         van  de  monitoring is gebeurd. Nedmag    is bereid  om  Hanselman   opdracht te  geven  bij panden   van
         bewoners die daar prijs op stellen, nog   een  laatste keer  een bouwkundige    opname uit te laten
         voeren.
                                                         Pagina 4 van 4
                                                                                                                       0000000082
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>