<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141116
                                                    Nedmag     Industries B.V.
                                                    t.a.v. de heer          5.1.2
                                                    Postbus 241
                                                    9640 AE VEENDAM
         Datum                              :  16 januari 2015
         Briefnummer                        :  2015-01734
         Zaaknummer                         :   GR-C-2015-000037-0001 / 555777
         Behandeld door                     :  de heer
         Telefoonnummer
         Onderwerp                          :   bevindingen inspectie 25   november 2014
         Geachte heer
         Op 25 november 2014 heeft de heer                                        toezichthouder bij de
         Omgevingsdienst Groningen, een inspectiebezoek uitgevoerd in uw inrichting,
         gelegen aan de Billitonweg 1 te Veendam.
         Tijdens        de inspectie  is gecontroleerd of uw inrichting in werking is overeenkomstig
         de  aan u       verleende   omgevingsvergunning van 12 februari 2008 met zaaknummer
         2008-09213/7 en de op uw bedrijf direct van toepassing zijnde regels van het
         Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van de Wet algemene bepalingen
         omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn Gedeputeerde
         Staten bevoegd om toe te zien op de naleving hiervan. Het toezicht hierop is
         uitbesteed aan de Omgevingsdienst Groningen.
         Tijdens        de inspectie  heeft de heer                      met   u   gesproken.
         Inspectiepunten
                        Bijzonderheden
                        Ongewoon voorval      T2003
              PARDON»
                        Klachten
                        Opslag  zoutzuur in IBC's
                        Bodem
                        Opslag gasflessen
         Bevindingen
         Ad 1.        Bijzonderheden
         De nieuwe indikker wordt in          januari 2015 in gebruik genomen. Tank T2006 wordt in
         2015 vernieuwd. Tank T2003 wordt in 2016 vervangen, de nieuwe tank wordt wel
         op een nieuwe locatie (calmag) geplaatst.
         De stof retour       van  de calcineeroven 3100 wordt vervangen, hier is          een vergunning
         voor     aangevraagd.
         Ad 2.         Ongewoon voorval T2003
                                                                                                          0000000374
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141116
         Op 19 oktober 2014 heeft er een ongewoon voorval plaats gevonden               met T2003.
         Nedmag heeft hierop de volgende acties ondernomen.
                   e   Direct    na het constateren   van  de lekkage op   19 oktober 2014 is het
                       niveau in de tank     teruggenomen     om   de druk op de  lekkage  te
                       verminderen;
                   e
                       Maandag 20       oktober 2014 is   een  verticale bronnering string geplaatst
                       op  ca.   2/3 rond de tank.
                   Verder genomen schade beperkende maatregelen:
                   e
                       Applus RTD heeft in week 43 een scan van de bodem             van  de tank
                       uitgevoerd.    Uit de  scan  bleek dat er  1 gaatje in de bodem  van   de tank
                       zat. Over dit   gaatje is in week 44 een 6 mm dikke ijzerplaat gelast.
                   e   De  bronnering wordt voortgezet tot begin januari 2015:
                               -
                                  Het bronnering effluent wordt iedere twee weken gemonitord
                                  op geleidbaarheid (EGV) en chloride concentratie
                               -
                                  Na een week bronneren is een voorspoedige teruggang van
                                  de geleidbaarheid (EGV) te zien:
                               -
                                  21 okt: 16 mS/cm
                               -
                                  29 okt: 6.7 mS/cm
                               -
                                  Aangezien het zout snel van de bodem naar het grondwater
                                  uitspoelt, acht Nedmag verder bodemsaneringsonderzoek niet
                                  noodzakelijk en beperkt Nedmag zich tot het saneren van het
                                  verontreinigde grondwater.
                               -
                                  Voordat de bronnering begin januari 2015 wordt verwijderd,
                                  wordt het elektrisch geleidend vermogen (EGV) en het chloride
                                  gehalte bepaald. Deze mogen maximaal resp. 3 mS/cm en
                                  1000 mg/l zijn. Indien hier dan nog niet aan voldaan wordt, zal
                                  de bronnering blijven staan tot het betreffende punt bereikt is     .
         Definitieve  corrigerende maatregel:      tank T2003 wordt in 2016 vervangen.
         Tijdens de controle van 25 november 2015 is afgesproken dat voordat de
         bronnering begin januari 2015 wordt verwijderd, het elektrisch geleidend vermogen
         (EGV) en het chloride gehalte worden bepaald. Deze mogen volgens Nedmag
         maximaal resp. 3 mS/cm en 1000 mg/l zijn. Indien hier dan nog niet aan voldaan
         wordt, zal de bronnering blijven staan tot het betreffende punt bereikt is. Wanneer
         tank 2003 in 2016 is verwijderd, kan op deze locatie een bodemonderzoek worden
         verlangd door het bevoegd gezag.
         Ad 3. Klachten
         In augustus en november 2014 heeft de           Omgevingsdienst een klacht ontvangen
         over  geluidsoverlast afkomstig van Nedmag. Wij hebben niet kunnen aantonen dat
         de  geluidsoverlast afkomstig is van Nedmag. Nedmag hoeft hierin nog geen actie
         te ondernemen.
         Ad 4.  Opslag zoutzuur in IBC's
         Tijdens de rondgang op 26 juni        2014 stonden    er een  aantal IBC's met daarin
         zoutzuur    (UN 1789) binnen de inrichting opgeslagen. De opslag van gevaarlijke
         stoffen  in verpakking was op 26 juni 2014 niet door Nedmag aangevraagd en
         daardoor ook niet     vergund. Dit is een overtreding van artikel 2.1 lid 1 aanhef en
         onder  e van   de Wabo.     Nedmag werd verzocht om deze overtreding ongedaan te
         maken.
                                                                                                        0000000375
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141116
         Tijdens  de controle op 25 november 2014 bleek dat er voor de IBC's met zoutzuur
         een  aanvraag is ingediend. Nedmag heeft de IBC's met zoutzuur inmiddels naar
         binnen verplaatst en staan nu opgeslagen boven een voorziening met een lekbak.
         Hiermee is de    overtreding opgeheven.
         Ad 5. Vloeistofdichte en kerende voorzieningen.
         De bodemvoorschriften van hoofdstuk 2 van de vergunning            zijn vervallen en
         vervangen door de rechtstreeks werkende bodemvoorschriften              van het
         Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat alle bodem beschermende
         voorzieningen    binnen de  inrichting moeten voldoen   aan  afdeling 2.4 van    het
         Activiteitenbesluit milieubeheer   en  de eisen  van de Activiteitenregeling
         milieubeheer.
         In de vergunning stond voorgeschreven dat de wasplaats, de opslag van olién en
         vetten in de  opslagloods en de noodstroomaggregaat inclusief dagtank voorzien
         moesten zijn van een vloeistofdichte voorziening. Nu het Activiteitenbesluit van
         toepassing is moet er een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd. Dit
         betekend dat de wasplaats moet blijven voorzien van een vloeistofdichte
         voorziening (4.3.1NRB). De opslag van olién en vetten in de opslagloods en de
         noodstroom aggregaat mogen volgens de NRB voorzien zijn van een vloeistof
         kerende voorziening (3.3.2 NRB).
         Ad 6. Opslag gasflessen
         De opslag van gasflessen voldoet       aan hoofdstuk 6  van  de PGS 15.
         Tot slot
         Dat deze   inspectie heeft plaatsgevonden, houdt niet in dat alle onderdelen en
         aspecten van de inrichting zijn gecontroleerd. In deze brief zijn alleen de
         belangrijkste, tijdens het bezoek geconstateerde feiten opgenomen. De inspectie
         vrijwaart u als vergunninghouder niet van enige aansprakelijkheid of
         verantwoordelijkheid. U bent op ieder moment verplicht te voldoen aan de
         wettelijke eisen.
         Voor eventuele vragen     over  de inhoud  van  deze brief kunt  u  contact opnemen met
         de heer                        van  de  Omgevingsdienst Groningen tel
         Bij correspondentie   over  deze  brief verzoeken wij u het zaaknummer te       vermelden.
                                             Hoogachtend,
                                             Namens   Gedeputeerde     Staten    van Groningen:
                                             Directeur Omgevingsdienst Groningen
         Deze  brief is elektronisch aangemaakt en daarom       niet ondertekend.
                                                                                                    0000000376
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141116
         0000000377
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>