<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141122
                                                                                                              &#
                                                                                                  ifs
                                                                                          NEDMAG
         Omgevingsdienst Groningen                                                                Nedmag B.V.
                               XIEEF
         T.a.v.  mevrouw                                                                            ila
                                                                                                  Billitonweg    1
         Postbus 610                                                                              9641 KZ Veendam
         9700 AP    Groningen                                                                     PO. Box 241
                                                                                                  5640 AE Veendam
         Per e-mail verstuurd     naar: loketvergunningen@provinciegroningen.nl
                                                                                                  The Netherlands
                                                                                                  T +31598 651 511
                                                                                                  E  infog@nedmag.nl
                                                                                                  I www.nedmag.nl
         Datum:             29 september     2022                                                 I www.nedmag.com
         Betreft:           Uw kenmerk Z2021-013061       / Z2022-006943
                            Last onder   dwangsom    emissie van lood
         Geachte     mevrouw     EES
         Op   20 juni 2022 heeft u Nedmag een vooraankondiging last onder dwangsom gestuurd met
         betrekking tot de emissie van lood, gevolgd door de brief van 27 september 2022 met de formele last
         onder dwangsom.
         In beide brieven is aangegeven dat       Nedmag de geconstateerde overtredingen uiterlijk  31 maart 2024
         ongedaan     dient te (laten) maken. Ook is aangegeven dat conform de met uw dienst gemaakte
         afspraken    het plan van aanpak hiervoor in het derde kwartaal van 2022 gereed zal zijn. Middels deze
         brief informeren    wij  u over  het plan van aanpak.
         Status   uitgevoerd onderzoek
         Vlak nadat    duidelijk werd dat de emissiegrenswaarden voor lood van de rotatiewassers bij een aantal
          metingen    werd  overschreden, zijn we gestart met een project ‘Nedmag loodvrij’. De projectgroep
          had als doelstelling te garanderen dat de luchtemissies voor lood voldoen aan zowel de huidige
         emissie-eisen uit het Activiteitenbesluit, als aan de aanscherping van deze eisen die binnen
         afzienbare tijd van kracht worden.
         Tussentijdse resultaten van de projectgroep zijn op 10 juni 2022 met uw dienst besproken. Tijdens
         dat overleg hebben we aangegeven dat Nedmag extra nageschakelde technieken zal gaan inzetten
         voor het ongedaan maken van de overschrijdingen van de emissienorm voor lood, afkomstig van de
          rotatiewassers van de schachtovens. Eerder in het productieproces verwijderen van lood uit de
         grondstof dolime door bijvoorbeeld het inzetten van hars, zal niet tot voldoende reductie leiden.
         Verwijdering aan het eind van het productieproces door betere afgasreiniging zal het meest effectief
          zijn. Uit metingen is gebleken dat ca. 95% van het lood gekoppeld aan stof aanwezig is in het afgas.
         Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met diverse leveranciers om na te gaan wat de meest geschikte
         techniek voor het Nedmag productieproces zou zijn. Enkele technieken vielen af, zoals een extra
          natte scrubber, en extra cycloon en elektrostatische precipitatie. De meest kansrijke technieken zijn
          een droog filter of een nat filter.
                                                                                                  Trade register Groningen 02331543
                                                                                                  VAT   no. NL 003384871801
                                                                                                  Nedmag is    ISO 9001, 150 14001
                                                                                                  FSSC 22000 and GMP+ certified
                                                                                                                               0000000387
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141122
                                                                                                                   #
                                                                                                           IF
                                                                                                     NEDMAG
         Vervolgstappen
           In het najaar van       2022 worden testen     uitgevoerd met een nat filter en met een droog filter. Hiervoor
         wordt      een   kleine   testopstelling geplaatst, waarbij een afgetapte stroom actueel afgas door de
         testunit gevoerd wordt en de concentraties lood in het afgas van de testfilters vervolgens gemeten
         wordt. Bij de test met een droog filter is verhitting van de afgasstroom van belang om nat worden
         van het filter te voorkomen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het hete afgas van de DBM-
           koelers.
         Vervolgens wordt           een  keuze gemaakt    voor het meest geschikte soort filter. Hierbij spelen meer
           aspecten     een   rol dan alleen het   afvangen van stof met lood. Bij de implementatie van de
           nageschakelde techniek zal ook rekening gehouden moeten worden met de verwijdering van NOx                    in
           de toekomst. Er zijn droge filters die stof- en NOx afvangst combineren. Een ander aspect dat
           meegewogen wordt, is de invloed van de gekozen techniek op toekomstige mogelijkheden om
           restwarmte      terug    te winnen.
           Daarnaast zal de       gekozen techniek    een   positief effect hebben op de reductie van  stofemissie uit deze
           installatie.
           Planning
           De planning      ziet  er globaal als volgt uit:
             oktober-november 2022                     Testen met nat     en droog filter
                                                       Valideren testresultaten
             september      2022    —
                                       maart 2023      In kaart  brengen overige aspecten (procesintegratie,
                                                       bedrijfseconomische aspecten)
         |
             december 2022                             Stand zaken opnemen in actualisatie Vermijdings- en
                                                       reductieprogramma ZZS
             april  =
                      juli 2023                        Detailengineering
                                                       Plaatsen bestelling bij leverancier
             november 2023         —
                                      februari 2024  | Bouw installatie
             februari    —
                           maart 2024                  Testen   en  inbedrijfstellen
           Communicatie met            Omgevingsdienst
           In de   loop   van  dit  traject zal Nedmag de Omgevingsdienst Groningen regelmatig op de hoogte
           houden van de voortgang. Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van invloed zijn                op de
           planning, zullen we u hierover tijdig informeren.
           Vertrouwende         u hiermee voldoende     geinformeerd     te hebben.
           Met   vriendelijke groet,
               Director   Operations
                                                                                                                            0000000388
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>