<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141218
                                                                                                                             (=.
                                                                                                                          WATERS         CHAP
        LABORATORIUM                                                                                                  Hunze              en Aa’s
                                                                                                                      Postadres:          Postbus 195, 9640AD Veendam
       Analyserapport                                                                                                 Bezoekadres:       Aquapark 1, 9641PJ
                                                                                                                                                  69 3666
                                                                                                                                                             Veendam
                                                                                                                      Telefoon:           0598  -
                                                                                                                      E-mail:             laboratorium@hunzeenaas.nl
                                                                                                                      Website:           www.hunzeenaas.nl
                                                                                                                      Pagina:             1van 3
                                                                                                                      Rapportcode:        RAP1900489
                                                                                                                      Versie:             001.000
                                                                                                                      Datum:              19-06-2019
       Opdrachtgever:          Omgevingsdienst
                               Postbus 97
                               9640 AB Veendam
       In dit analyserapport    vind u de resultaten     van  het laboratoriumonderzoek dat op       uw  verzoek is  uitgevoerd.
       Het onderzoek is, met      uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door het laboratorium van Waterschap
       Hunze    en  Aa's volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende RvA accreditatie-certificaat L221 en/of in de
       producten- en dienstencatalogus. De methode en bijbehorende meetonzekerheid zijn achterin dit rapport te vinden. De
       analysedatum wordt niet getoond omwille de leesbaarheid. Deze informatie is opvraagbaar via onze klantenservice.
       Heeft   u naar  aanleiding  van  deze   rapportage nog vragen,      dan verzoek ik    u  contact op te nemen    met onze  klantenservice.
       Dit analyserapport bevat de volgende monster(s):
       Monstercode       Monstername         Meetpunt             Omschrijving
       M1905807          30-04-2019          23100127              Nedmag   industries  voor   lozing op de VKA
       Toelichting gebruikte afkortingen
       De met een Q gemerkte analyses zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd (RvA-registratienummer L221).
       De met een U gemerkte analyses zijn uitbesteed aan een extern laboratorium.
       De met een LXXX gemerkte analyse zijn door een extern geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd, het nummer refereert
       hierbij aan het RVA-registratienummer.
       De met een S gemerkie analyses zijn geaccrediteerd volgens het AS3000 schema. Indien de analyse met LXXX is
       aangemerkt, is betreffende analyse door een extern geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd volgens het AS3000 schema.
          A              *
                           Monster en/of resultaat is voorzien van een opmerking; zie de bijlage.                                             i
                                                                                                                                                                   =
          [IN                                                                                                                                        EEE
                                                                                                                               Hoofd Laboratorium
                         Aanbevelingen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. De
                  I      gerapporteerde analyseresultaten hebben slechts betrekking op het analysemonster. Dit rapport
                         Mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.                                                          oy        ]     WE.
              RyAL))
                                                                                                                                                                     0000001209
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141218
                                                                                                                         (=.
                                                                                                                      WATERSCH
        LABORATORIUM                                                                                              Hunze            en Aa’s
       Analyserapport
       23100127          Nedmag   industries voor  lozing op de VKA                                               Pagina:            2van 3
                                                                                                                  Rapportcode:       RAP1900489
                                                                                                                  Versie:            001.000
                                                                                                                  Datum:             19-06-2019
       Lab. nummer                                                                M1905807
       Meetpuntcode                                                               23100127
       Monstertype                                                                afv. water
       Datum monstername                                                          30-04-2019
       Tijd monstername                                                           11:40
       Bemonsteringsmethode                                                       steek Q
       VELDGEGEVENS
       Bemonsterd door                                            =
                                                                                  lab
       Chloor (vrij)                                              ma/l                 <0.02
       ALGEMEEN CHEMISCHE GEGEVENS
       Zuurgraad (25 °C)                                       Q  -
                                                                                        6.3
       METALEN
       Boor                                                    U  ug/l              5900
       Cadmium                                                 Q ug/l                   1.7
       Chroom                                                  Q ug/l                  34
       Koper                                                   Q ug/l                   7.6%
       Kwik                                                    Q ug/l                   0.21%
       Nikkel                                                  Q ug/l                   3.2
       Lood                                                    Q ug/l                  51
       Zink                                                    Q mg/l                   0.059%
          A          *
                       Monster en/of resultaat is voorzien van een opmerking; zie de bijlage.                                            i
          [IN        Aanbevelingen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. De
                     gerapporteerde analyseresultaten hebben slechts betrekking op het analysemonster. Dit rapport
                                                                                                                          Hoord Laboratorium
                                                                                                                             E I]
                I
                     Mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.                                                                  y HE
             RyAL))
                                                                                                                                                     0000001210
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141218
                                                                                                                            —
                                                                                                                         WATERSCH
        LABORATORIUM                                                                                                Hunze                en Ad's
       Analyserapport
                                                                                                                     Pagina:              3van3
                                                                                                                     Rapportcode:         RAP1900489
                                                                                                                     Versie:              001.000
                                                                                                                     Datum:               19-06-2019
       Monster    en  analyseopmerkingen
       M1905807
       Koper: Het   massa  verschil is  groter dan toegestaan.      De referentiemassa is     8.871ug/l
       Zink: Het massa verschil is    groter  dan  toegestaan.    De referentiemassa is 0.77      mg/l
       Kwik: Het  massa   verschil is  groter dan   toegestaan.   De referentiemassa's     zijn 0.192 en 0.16   ug/l
       Meetonzekerheid       en  methode
                                                            Matrix         Betrouwbaarheids-         Methode
                                                                                    interval  (%)
       MONSTERNEMING
       Monsterneming afv.    water                          afv. water                              conform NEN 6600-1, conform NPR 8066
       VELDGEGEVENS
       Chloor (vrij)                                        afv. water                              eigen  methode
       ALGEMEEN CHEMISCHE GEGEVENS
       Zuurgraad (25 °C)                                    afv. water           pH +/-0.2          conform NEN-EN-ISO10523
       METALEN
       Cadmium                                              afv. water                 80-120       conform NEN6953 (ontsluiting cf. NEN6961, analyse
                                                                                                    cf. NEN-EN-ISO17294-2)
       Chroom                                               afv. water                 80-120       conform NEN6953      (ontsluiting cf. NEN6961,  analyse
                                                                                                    cf. NEN-EN-1ISO17294-2)
       Koper                                                afv. water                 80-120       conform NEN6953 (ontsluiting      cf. NEN6961,  analyse
                                                                                                    cf. NEN-EN-1SO17294-2)
       Kwik                                                 afv. water                 80-120       conform NEN6953 (ontsluiting      cf. NENG6961, analyse
                                                                                                    cf. NEN-EN-1SO17294-2)
       Nikkel                                               afv. water                 80-120       conform NEN6953 (ontsluiting      cf. NEN6961,  analyse
                                                                                                    cf. NEN-EN-ISO17294-2)
       Lood                                                 afv. water                 80-120       conform NEN6953 (ontsluiting      cf. NEN6961,  analyse
                                                                                                    cf. NEN-EN-1ISO17294-2)
       Zink                                                 afv. water                 80-120       conform NEN6953 (ontsluiting      cf. NEN6961,  analyse
                                                                                                    cf. NEN-EN-ISO17294-2)
                       *
                         Monster en/of resultaat is voorzien van een opmerking; zie de bijlage.
                       Aanbevelingen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. De
                       gerapporteerde analyseresultaten hebben slechts betrekking op het analysemonster. Dit rapport
                       mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
                                                                                                                              Hoofd Laboratorium
                                                                                                                                                   | oe
                                                                                                                                                            0000001211
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>