<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141336
                                                                3       "EL
                                                         Omgevingsdienst
                                                                       Groningen
                                                                     Kies  een   em.
                                                                                      Datum:                     27 mei 2019
          Aan                         Dossier     Nedmag                              Zaaknummer                 £2019-00002895
          Opsteller                                                                   Bevoegd Gezag              Provincie  Groningen
          Collegiale   toetser                                                        Kenmerk BG                 GR0O04703315
          Onderwerp                   een   beoordeling     van een  Plan  van  Aanpak,  2° lekkage Nedmag;        locatie Noorderweg    3-1 te
                                      Veendam,      GR004703315
         Documenten
              1.   Bodemonderzoek           en  plan  van  aanpak, lekkage      22 december 2018      Nedmagleiding      aan  de
                   Noorderweg        te Veendam; AnteaGroup, projecthnummer 0437283.100; d.d.                   22 mei 2019.
         Aanleiding
         Aanleiding    voor    het bodemonderzoek          en  PvA is de op 22 december 2018 ontstane           bodemverontreiniging
         met calciumchloride en borium ter              hoogte  van  de  Noorderweg    3-1te Veendam. Deze is ontstaan door
         lekkage   van   de VKA    (afvalwaterleiding)      van  Nedmag     B.V..
         Op dit geval    is de   zorgplicht    Wbb    van  toepassing.
         Note
         Op  14 december 2018 heeft            een  soortgelijke lekkage plaatsgevonden.        De   wijze  van saneren van     de toen
         ontstaande     bodemverontreiniging           is met de ODG    besproken    en schriftelijk vastgelegd. Nedmag (de        heer
         BEE              heeft aangegeven dat zij de          lekkage  van   22 december 2018 op       een soort    gelijke wijze willen
         saneren.
         Betrokken kadastrale         percelen
         Veendam-N-73, Veendam-N-75                  en  Veendam-N-134. Deels in        particulier  bezit  en  deels  van  het waterschap
         en de gemeente Veendam.
         Beoordeling
         Voor de    sanering     van  het 1°  geval   is overleg geweest     tussen  Nedmag B.V., AnteaGroup         en de toezichthouder
         ODG.    Tijdens   dit  overleg   is aangegeven dat de       terug saneerwaarde de     vastgelegde      referentie waarde is. Te
         weten het standaard         gehalte    aan  calciumchloride    en  borium in de   omgeving    van   de  Noorderweg     te
         Veendam.
         Tijdens   het  uitgevoerde      bodemonderzoek zijn        een   aantal referentiemonsters genomen:
             e
                   REF2,    ca.   90  m  vanaf de bron.      Boring tot 2,9   m-mv met    peilbuis  en  filter op 1,9-2,9    m-mv.
                   De is   na   plaatsing    24  januari  2019 direct bemonstert dit is op 8 februari 2019 herhaald.
             ¢
                   Boring 311, zuidelijke wegberm.
         Bundelt kennis &             ervaring
                                                                                                                                           0000001803
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141336
         REF 2   —
                    24  januari  2019
         Grondwater
              e     Chloride 35     mg/I
              ¢
                    EC-veldmeting       534    us/cm
         Grond
              e     Chloride 8,9     mg/kg.ds
              e
                    EC-veldmeting 0,18 mS/cm
         REF 2- 8 februari 2019
         Grondwater
              e     Chloride 34     mg/|
              ¢
                    EC-veldmeting       272    uS/cm
         Boring    311
         Zuidelijke wegberm        ten oosten van de bron.
         Geplaatst    tot  2,0 m—-mv, geen peilbuis aanwezig. Grondwater op 1,25                    m-mv.
         Grond
              e     Chloride 26     mg/kg.ds
              ¢
                    EC-veldmeting       0.1   mS/cm
         opmerkingen
              1.    Het in het PvA vermelde           toetsingskader   op blz. 2 onder hfdst. 1 is niet       van   toepassing op deze
                    zorgplicht sanering;
              2.    De   parameter borium in niet meegenomen in de referentiemonsters. Getoetst wordt                          aan de
                    standaard streefwaarde borium in             grond   en  grondwater. (dit     is niet de  bedoeling bij zorgplicht)   In
                    het bodemonderzoek is borium echter zowel in                   grond  als  grondwater    niet boven de
                    rapportagegrens aangetoond,;
              3.    Peilbuis 201 in de      bron/kern      30  mg/l gemeten,       voldoet   aan  de referentie   waarde;
                    Bij boring   303 is het     gehalte   aan  Chloride   en   borium in het     grondwater     niet vastgelegd,;
              5.    Onder 6.5 PvA is      een    opsomming opgenomen             van  de het  verslag   op te  nemen    onderdelen. Wat
                    daarin   afwezig is,    is een    eventuele  vervolgactie     als blijkt dat het   grondwater     nog verontreinigd  is.
         Conclusie
         Vast   gestelde bodemverontreiniging:
         De  wegberm       aan de  noordzijde (ligging        VKA  leiding)   is  over een   lengte  van ca.  50 meter tot    ca. 1,5 m-mv
         verontreinigd      met calciumchloride boven de referentiewaarde van 8                  mg/kg.ds.
         De  wegberm       aan de  zuidzijde      is  over een  lengte  van   15 meter tot    ca.  1,2  m-mv    boven de referentiewaarde
         van  8  mg/kg.ds     Chloride    verontreinigd.
         De  bermgreppel/slootbodem              is  over een  lengte  van   160 meter tot     een   diepte van   0,9  meter onder de
         slootbodem       verontreinigd     met chloride tot ca. 3.400        mg/kg.ds. Plaatselijk (boring 309)         is tot 2,0-2,5 onder
         de slootbodem       ca.  3.700 mg      /kg.ds   aan  Chloride   aangetoond.
         Nabij   de  greppel   is in  peilbuis    401   (2,0-3,0)  en  chloride    gehalte   van  600   mg/l aangetoond.
         Bij peilbuis    403  (2,0-3,0)    is 26    mg/l  aan  chloride  aangetoond.
         Aan de    westzijde   van   de  greppel peilbuizen       405   en  405A    (2,0-3,0   en  5,0-6,0)   is 19  en  1,7 mg/l  aan
         chloride   aangetoond.
               Zaaknummer 72019-00002895                                                                                        Pagina       2/3
                                                                                                                                               0000001804
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141336
         In het weiland    zijn bij de boringen 309A, 309B,      401    en 413 sterk  verhoogde gehalten      aan  chloride in de
         vaste bodem    (grond) gemeten.       Het  grondwater   is  negatief beinvioed   (peilbuis  201  -
                                                                                                            600   mg/l)
         Voorgestelde maatregelen:
         Conform de    werkwijze      van art. 13 Wbb wordt door       Nedmag uitgegaan     van een   inspanningsverplichting.    De
         aanwezige verontreiniging         met chloride en eventueel borium wordt zoveel als         redelijkerwijs  en technisch
         mogelijk verwijderd.
         De  aangetoonde verontreiniging         wordt doormiddel      van open ontgraving zoveel      mogelijk verwijderd. Daarbij
         wordt in de eerste instantie ontgraven dat het        aanwezig grondwaterniveau.
         Na de  ontgravingswerkzaamheden           wordt het chloride     gehalte in het grondwater opnieuw vastgesteld.
         Advies
         Het PvA is  richtinggevend      voor  de uit te voeren werkzaamheden. Het PvA is niet          maatgevend    voor de uit te
         voeren  bodemherstelwerkzaamheden. Voor de             verwijdering    van  de door de   lekkage   aan  de VKA  leiding in
         grond  en  het  grondwater aanwezige parameter          calcium chloride    geldt  de inspanningsverplichting     zoals ook
         is vermeld onder 6.1.       van  het Plan van Aanpak.’
         In het PvA mist    een   vervolgactie  voor  de nog vast te stellen omvang      van  chloride in het   grondwater.  In de
         instemming    op het PvA zal hier      een  passage aan    gewijd  worden.
         '
           Bodemonderzoek      en  plan van aanpak, lekkage 22 december 2018     Nedmagleiding   aan de
           Noorderweg   te  Veendam; AnteaGroup, projectnummer 0437283.100; d.d.         22 mei 2019.
              Zaaknummer 72019-00002895                                                                                Pagina’      3/3
                                                                                                                                      0000001805
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>