<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141346
                                                             3         "EL
                                                      Omgevingsdienst
                                                                      Groningen
                                                                   Kies  een   em.
                                                                                       Datum:                   17 oktober 2019
          Aan                      Dossier    Nedmag                                  Zaaknummer                Z2019-00002966
          Opsteller               de heer
                                              [EERE                                    Bevoegd Gezag            provincie Groningen
          Collegiale   toetser    -
                                                                                       Kenmerk BG               GR0O04703308
          Onderwerp                Een  beoordeling     Notitie  aanpak    RV   bij zorgplicht
         Aanleiding
         De  aanleiding   voor  het  opstellen   van een   notitie   over  het  vervolg    van  de saneringswerkzaamheden         vormen
         de resultaten   van  de grondwaterbemonstering            van  10 mei 2019       en  het daarop volgende overleg      tussen
         Nedmag     en de  Omgevingsdienst Groningen.           In dit overleg    heeft de   omgevingsdienst      aangegeven dat indien
         gemotiveerd     kan worden dat      een chlorideconcentratie in het         grondwater    van  3.000   mg/l   geen  nadelig  effect
         heeft  voor  de  leefomgeving     de  sanering kan worden afgesloten.
         Documenten
                           "
              —
                   Notitie   Vervolg bodemsanering         ter plaatse   van   de  noordelijke wegberm       van  de  Noorderweq     te
                   Veendam    naar   aanleiding    van  leidinglek (14-nov.      201  8) VKA-leiding    van  Nedmag"     Antea   Group;
                   projectnr. 052855.100; d.d.        4 oktober 2019.
         Situatieschets
         Na de   uitgevoerde   bodemherstelwerkzaamheden              begin   2019 is in de vaste bodem        en  het  grondwater   een
         RV  achtergebleven    van   chloride   en  calcium. Met de brief      van  22   juni  2019 heeft de ODG      ingestemd    met het
         behaalde    saneringsresultaat     in de vaste bodem. Omdat          hierbij  het  grondwater   niet is  gesaneerd    is door de
         ODG aangegeven dat dit        grondwater     moet worden onderzocht. Aan dit verzoek is met het
         grondwateronderzoek        van  Bodemvisie d.d. 2     juli   2019 met kenmerk 190102-1 voldaan.
         Uit het  grondwateronderzoek blijkt         dat in het  grondwater      op  ca.  2 tot 3  m-mv   chloride   en  borium is
         aangetroffen    boven de    aangetoonde      referentiewaarden. Voor chloride           was deze 48   ug/l,  voor  borium   was
         het  achtergrondgehalte      niet bepaald.
         Tijdens   de uitgevoerde monitoringrondes          is aangetoond      dat het chloride     gehalte  in het  grondwater
         toeneemt. Voor borium fluctueert het          gehalte    in de tijd.
         Bundelt kennis &          ervaring
                                                                                                                                           0000001820
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141346
         Vastgestelde     waarden uit het      evaluatieverslag
          Tabel 4: Overzicht concentraties in controlemonsters grondwater
            Monstercode              Filterdiepte (m-mv)              Resultaat Borium (pol)          Resultaat Chloride (mg)
             Bemonstering 14 maart 2019
             Fh001                       2,3-3,3  m-mv                           8s                               53
             Fho02                       23-3 3   m-my                          <B(                              430
             Ph103a                      2,0-3.0  m-mv                          <50                             2600
             Bemonstering 21 maart 2019
             FhO01                       2 3-3 3  m-mvy                         =50)                              87
             Ph002                       2,3-3.2  m-my                          =50                             2000
             Pb103a                      20-30    mm                            320                             2000
         Vast   gestelde   waarden op 2      juli  2019 grondwater monitoring
            Tabel 3: Overzicht concentraties in controlemonsters       grondwater
              Monstercode             Filterdiepte {(m-mv)             Resultaat Borium  (pg)         Resultaat Chloride  (mg/l)
              Bemonstering 14 maart 2019
              Fb001                       23-33    m-mv                           Bs                              53
              Fbl02                       2,3-3,3  m-mv                          <50                             430
              Pbh103a                     20-30    m-mv                          =50                            2600
              Bemonstering 21    maart 2019
              PhO01                       2,3-3.3  m-mv
                                                                                 =50                              ar
              Pb002                       23-33    m-mv                          =5()                           00
              Fb103a                      2,0-3,0  m-mv                          320                            2000
              Bemonstering 10 mei 2019
              FBO01                       2,3-3,3  m-mv                          <50                              53
              PblOz2                      23-33    m-mv                          B4                              1500
              Fb103a                      2,0-3,0  m-mv                          180                            2600
         Beoordeling
         Doel   van   de notitie is het aantonen dat ondanks het         achterblijven van  RV in grond en  grondwater    er geen
         sprake    is van  (blijvende) nadelige gevolgen       c.q. blijvende aantasting  van de bodem.
         In de   rapportage wordt      een   onderbouwing     gegeven   voor een   gecontroleerde verspreiding   van  de RV via het
         grondwater      en  oppervlakte    water. Beredeneerd wordt dat dit geen       nadelige gevolgen  voor   de bodem    en het
         gebruik    van  het  grondwater      en  oppervlakte  water zal hebben.
         Voorgesteld     wordt   om   deze    hypothese   te controleren doormiddel van     grondwatermonitoring.     In beginsel
         zou   terughoudend      met   monitoring     van grondwater    moeten worden omgegaan.      Monitoring    zou  alleen plaats
                                                                                                                      AS
               Zaaknummer Z2019-00002966                                                                                   gin     2/3
                                                                                                                                     =
                                                                                                                                     0000001821
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141346
         moeten vinden als in de      omgeving   situaties  zijn die beschermd      moeten worden. Omdat         wij in dit geval
         spreken  over een   zorgplichtgeval    en een   naastgelegen watergang       waaruit  mogelijk    vee  drenking    of
         bewatering   van  de  landerijen  kan  plaatsvinden   wordt door    ons  toch  gekozen    voor  de  monitoring     van een
         gecontroleerde verspreiding      van  de (in het  grondwater)    aanwezige calciumchloride. De        aangetroffen
         gehalten zijn  niet  dusdanig hoog     dat deze   een acuut   gevaar   vormen voor    de  mens en    dier of de bodem. Het
         laten treffen van  actieve   saneringsmaatregelen      zouden   onredelijk   belastend zijn   voor   het  bedrijf,  maar   ook
         voor  het milieu.
         Voorgesteld   wordt de te bemonsteren        monitoringspeilbuizen      1 maal per   jaar te bemonsteren en daarvan
         een  beknopt verslag    per mail   naar het  bevoegde   gezag te zenden. In de      bijlage bij  de notitie is in tabelvorm
         een  monitoringsplan aanwezig.       Daarin is tevens vermeld dat de       monitoring als    er geen  verspreiding     boven
         de risiconorm    optreed richting   het landbouwperceel      en als  aangetoond    wordt dat de     aanwezige     viek bij
         Pb103a zich   verspreid (verdund) richting      het diepere grondwater beeindigd         kan worden.
         Watergang
         Verwacht wordt dat het CaCL deels        naar  de  waterschap   sloot zal afstromen. Het      gehalte   aan   CaCL in het
         oppervilaktewater   zal daarom    gemonitord     worden. Voor het     oppervlakte   water is het   Waterschap      Hunze    en
         Ad's het  bevoegde    gezag. Uit de notitie wordt niet     duidelijk  of dit ook met het    waterschap     is kortgesloten.
         Terugvalscenario
         In de notitie is een  terugvalscenario    opgenomen.     Op het   moment dat de risicowaarden worden
         overschreden dan vindt      overleg  met de   bevoegde    gezagen Whb      en Waterwet    plaats.
         Conclusie
         Het voorstel  voor een   monitoring    van  het verontreinigd grondwater       ter onderbouwing      van   de door Antea
         gestelde hypothese     kan  gevolgd   worden.
         Advies
         Per brief instemmen met het       monitoringvoorstel van Antea. In de brief zal het mailadres van de provincie
         vermeld worden     voor  de  toezending van het beknopte monitoringverslag. Ook zal het waterschap door
         Nedmag    op de   hoogte gesteld    moeten worden van de RV en de          mogelijke bedreiging     van   de waterkwaliteit.
              Zaaknummer 72019-00002966                                                                                 Pagina’        3/3
                                                                                                                                         0000001822
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>