<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141294
                                                                                                               gu
                                                                                                                  WE             provincie
                                                             oa                      T                             @W2S          groningen
                                                    Omgevingsdienst
                                                                     Groningen
                     B.V.                                                                                     Provincie  Groningen
         Nedmag
                             3.1  Za
                                                                                                              Postadres
                                                                                                              Postbus 610
         Postbus 241                                                                                          9700 AP    Groningen
         9640 AE VEENDAM
                                                                                                              Bezoekadres
                                                                                                              Sint Jansstraat 4
                                                                                                              9712   JN Groningen
                                                                                                              t (050) 3164911
                                                                                                              e  info@provinciegroningen.nl
         Datum    verzending:                 22 februari 2021
         Behandeld door:                    de heer        5
         Telefoonnummer:                      512%
                                            |
         Uw kenmerk /     uw brief:           -
         Kenmerk     Omgevingsdienst
         Groningen:                         Z2020-00012103
         Kenmerk     bevoegd gezag:
                                              -
         Bijlagen:
                                              -
         Onderwerp:                           Milieucontrole 17 februari 2021
         Geachte heer
         Op   17 februari 2021 heeft de heer                     3
                                                                       toezichthouder milieu    van   de Omgevingsdienst
         Groningen,     namens       de provincie   Groningen      een  reguliere milieucontrole    uitgevoerd bij     uw   bedrijf
         (hierna inrichting), gelegen         aan  de Billitonweg 1 in Veendam. De controle is in          uw   bijzijn uitgevoerd.
         In deze    brief informeren wij       u over  de bevindingen      van onze   controle.
         Doel controle
         Uw   inrichting wordt aangemerkt als           een  inrichting type C    met een IPPC-installatie. Voor uw          inrichting
         zijn de volgende vergunningen verleend:
         eo    ]2 februari 2008 (nr. 2008-09213/7, MV)                voor  de productie   van  magnesiumhoudende            en
               calciumchloride       producten.
         o     14 juni 2011      (nr. 2011-27.483/24, MV)           voor het vervangen    van een   scalingsmiddel.
         eo    |] september 2014 (nr. 527223)           voor een     wijziging in het  stofretour-systeem.
         eo    ]2 februari 2015 (nr. 552704)           voor  het vervangen     en  verplaatsen   van een   bovengrondse tank        voor
               de opslag   van    calciumchloride.
         o    23 juni 2015 (nr. 580926) met            betrekking     tot meerdere   aspecten.
         eo   20 oktober 2015 (nr. GR-VERG-2015-000067) ten behoeve                       van  het realiseren    van een
              aanvaardbaar bodemrisico.
         eo   27 november 2017 (nr. Z2017-00014342)                    voor de  uitbreiding  van een   parelmolen      ten behoeve van
               het  fijnmalen     van  magnesiumhydroxide.
         eo    ]3 maart 2018 (nr. Z2018-00001427)               voor    het vervangen   van een   stoffilter.
         e    23 maart 2018 (GR-VERG-2018-000078) ten behoeve                       van een  tweede koeltoren.
         eo   24   april 2018 (GR-VERG-2018-000168)                 ten behoeve van het    wijzigen    van het   stofretoursysteem
               calciner F320].
         Bundelt kennis &              ervaring
                                                                                                                                            0000001681
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141294
         eo     ]5 augustus 2018 (nr. Z2018-00005970)             voor  de  uitbreiding    van een    lozing    van  (zout)water  en
               magnesiumchloride pekel op de           VKA
         e      JZ maart 2019 (GR-VERG-2019-000105)               voor  het milieuneutraal veranderen            voor het plaatsen   van
               een extra    koeltoren.
         e     6 november 2020 (GR-VERG-2020-000452)                  voor het milieuneutraal veranderen            voor  het
                vervangen    van de effluenttank.
         Daarnaast      gelden  voor  enkele activiteiten binnen      uw inrichting de artikelen van het Activiteitenbesluit
         milieubeheer (Activiteitenbesluit)       en  de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling). De
         volledige tekst     van het Activiteitenbesluit    en  de Activiteitenregeling vindt       u   op de website
         www.wetten.nl.
         Op grond      van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor)
         zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om toe te zien op de naleving van de op basis van deze wetgeving
         voor uw     inrichting geldende regels.     Het toezicht    hierop   is uitbesteed    aan  de   Omgevingsdienst
         Groningen.
         Bevindingen controle
         Tijdens de milieucontrole zijn de volgende aspecten              met   betrekking    tot uw    inrichting gecontroleerd
         met de aangegeven         bevindingen:
               1.   Bodemaspecten,;
               2.   Controle conditie tanks;
               3.   Luchtemissies;
               4.   Overige zaken.
         Ad 1. Bodemaspecten
               -
                    Peilbuisbemonsteringen: in de nabijheid van tank T1006 is nog steeds sprake van een
                    verhoogde geleidbaarheid. Wel is er bij de laatste bemonsteringen sinds het incident in 2019
                    sprake   van een   daling bij de nabijgelegen peilbuis P104. Ook            is er  in de directe   omgeving
                    sprake   van een   historische verontreiniging onder enkele betonvloeren.                Bronbemaling     zou
                    kunnen leiden tot schade       aan  de infrastructuur     en  is  om  deze reden niet      wenselijk   om te
                    worden toegepast.
                    Na   uitgebreid onderzoek     is gebleken dat de oorzaak          van het scheuren      van   tank T1006 helaas
                    niet met zekerheid te achterhalen is.        Initiatiepunt is waarschijnlijk de tankbodem of het
                    mangat geweest.
               -
                    Olieopslag bij tankplaats: bij de opslag       van  afgewerkte olie      in vaten wordt geen        gebruik
                    gemaakt    van   lekbakken. Opvang vindt plaats in        een    verdiept gelegen kelder waarin ook
                    hemelwater     van  de tankplaats wordt verzameld         en  periodiek afgetapt       via een   olie-afscheider.
                    Er vindt geen controle    plaats   op de conditie    van   de  opvangkelder.      Wij hebben met       u
                    afgesproken dat dit alsnog zal worden georganiseerd                en verwachten de resultaten binnen 3
                    maanden     na  verzending   van  deze brief.
         Ad 2. Controle tanks
         De tanks T1000, T1001, T1002, T2004, T2006, T2007                   zijn (betrekkelijk) nieuw        en  voorzien   van een
         lekdetectie. Tank T2003 wordt binnenkort gesloopt               en  niet vervangen.
         Tijdens het bezoek       is het rapport  van   de controle   van  de bodemconditie        van   tank T1004 ingezien. In
         2017 is deze tank vrijgegeven        voor   gebruik   van  opnieuw 10 jaar. Deze tank is tijdens de bouw
         overigens niet voorzien       van een  lekdetectie.
         Pagina: 2/3
                                                                                                                                         0000001682
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141294
         Ad 3. Luchtemissies
         ZZS:   Dit  onderwerp     is in  een  separaat traject behandeld. Wij zonden            u  daarover  een  beoordelingsbrief
         d.d. 24 november 2020 met kenmerk Z2019-00010763.
         Er  zijn  in 2020 extra     metingen uitgevoerd         aan  de emissies    van zware     metalen   naar de lucht; dit zal
         vanaf    nu  jaarlijks plaatsvinden.     U stuurde     ons   op 30 december 2020         een  vermijdings-    en
         reductieprogramma          voor   ZZS met de voorziene acties         voor   de komende jaren. Over de beoordeling         van
         het   reductieprogramma ontvangt            u  nog   een  apart bericht    en er  vindt te zijner  tijd nog  een  gesprek
         plaats over de voortgang.
         De   periodieke analyse       van  het arseengehalte in het afvalwater is           weer ter  hand genomen.
         Jaarprogramma 2020: De resultaten               van   de conform de vergunning         uitgevoerde reguliere
         luchtemissiemetingen          in 2020 verwacht       u  binnenkort toe te kunnen zenden.
         Schoorsteen      Calmag:     In 2020   zijn  er  bij het  ministerie  van   I&W vragen     gesteld  over de effecten  van
         zout op de conditie van enkele           (inmiddels verwijderde) bomen langs de N33. Dit jaar wordt de
         schoorsteen 6 meter verhoogd            en  voorzien     van een nauwere       uitlaatopening    om   de verspreiding  van  de
         zoutemissie te verbeteren.
         Stookinstallaties:     Op   10   september 2020 mailde          u ons  de resterende gegevens        over  de  keuringen  van
         de stookinstallaties. Hiermee wordt            nu   geheel voldaan     aan   artikel 3.7m   van  het Activiteitenbesluit.
         Ad 4. Overige zaken
               -
                     De controle op de      werking    van   de  noodstroomvoorziening vindt maandelijks plaats.             Hiermee
                    wordt    invulling   gegeven    aan  voorschrift 14.1.3      van   de revisievergunning 2008.
               -
                     Vervanging    van uw    deel  van   de VKA     leiding zal  in 2021    plaatsvinden. Momenteel vindt de
                     materiaalkeuze      plaats.  In november 2020 vond de laatste            lekkage (locatie Meeden) plaats.
               -
                     U hebt aangegeven dat de controle op de conditie                van  koelinstallaties (Besluit   gefluoreerde
                     broeikasgassen      en  ozonlaagafbrekende stoffen)           en  blusmiddelen (voorschrift 7
                     revisievergunning 2008) regelmatig plaatsvindt.               Hier gaat de toezichthouder       bij een volgend
                     bezoek nader op in.
         Tot slot
         Heeft   u naar    aanleiding    van  deze brief nog vragen of       opmerkingen, dan         kunt u  contact opnemen met
         de heer                   van   de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer:
         Hoogachtend,
         Gedeputeerde        Staten  van   Groningen,
         namens      dezen,
         Mevrouw           5
         Directeur     Omgevingsdienst Groningen
         Pagina: 3/3
                                                                                                                                        0000001683
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>