<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141193
                                                                                                                                     ®,
         Memo                                                                                                          anteagroup
         memonummer                   20181213
         datum                        28  januari 2019
         aan                                      EE       -
                                                             Nedmag   B.V.
         van                          Antea   Group
         kopie                        -
         project                      Ontgraving magnesium(hydr-)oxide bassin      1 eigen terrein Nedmag   aan  de Bilitonweg 1 te Veendam
         projectnr.                   434281
         betreft                      Addendum evaluatie ontgraving       magnesium(hydr-)oxide ter plaatse  van  Bassin 1
         Deze memo betreft        een aanvulling (Addendum) op het evaluatierapport zoals op 13 december 2018 is afgesproken
         met   Nedmag B.V. en Omgevingsdienst Groningen (ODG) tijdens het overleg op de locatie van Nedmag aan de
         Bilitonweg 1 te Veendam. Nedmag werd vertegenwoordigd door de heer                             namens de ODG was de heer
                         aanwezig.
         Doel   van  dit memo    is om een   juiste motivatie te geven van het verkregen saneringsresultaat zodat de ODG
         goedkeuring      kan geven op de    uitgevoerde werkzaamheden.
         Aanleiding
         Tijdens het 0-onderzoek op het terrein van Nedmag zijn ter plaatse van het geplande bassin 1 productresten
         aangetroffen. In het uit de procesresten samengestelde mengmonster is alleen een licht verhoogd gehalte aan nikkel
         aangetoond. Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet het materiaal aan de
         functieklasse ‘achtergrondwaarde’. In de peilbuizen die geplaatst zijn voor het onderzoek zijn geen verhogingen boven
         de streefwaarde gemeten. De hoeveelheid productresten werd ingeschat op 150 a 300 m?.
         De locatie betreft een     gedeelte van het terrein waar de aanleg van bassin 1 is voorzien. De |locatie is gelegen aan de
         Bilitonweg    1 te  Veendam, het betreft kadastrale percelen 1504 en 1396, beide in eigendom van Nedmag B.V.
         Voor het    verwijderen van de productresten is een Plan van Aanpak opgesteld door Antea Group (434281, datum 28
         augustus 2018). Op basis van de melding is door de Provincie Groningen een instemmingsbrief verzonden (2018-
         060236/a d.d. 7 september 2018). Gesteld werd dat er geen sprake is van een geval van bodemverontreiniging maar
         van een laag bodemvreemd materiaal welke dient te worden beschouwd als afvalstof.
         Verwijderen productresten
         De productresten zijn op 19 september 2018 verwijderd door Antea Group Milieurealisatie volgens BRLSIKB
         7000/protocol 7001. De milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) is volgens BRLSIKB 6000/6001)
         uitgevoerd door Bodemvisie Milieu en Veiligheid BV (K86154) als onafhankelijke partij.
         In totaal is 240    m3 (381,26 ton) grond vermengd      met bodemvreemd materiaal     afgevoerd  naar  DBG  Groningen
         (afvalstroomnummer 0101F8002326).
         In de conclusie     van het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat op basis     van zintuiglijke waarnemingen nog laagjes
         productresten      in de bodem en wanden       aanwezig zijn. Door  Nedmag is aangegeven dat niet verder hoeft te worden
         ontgraven     en  dat een  klein deel  van  de productresten kan achterblijven.
         blad 1 van 3
                                                                                                                                        0000000856
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141193
                          20181213
         memonummer:
         betreft: Addendum evaluatie
                                                                                                                                 OO)
                                       ontgraving magnesium(hydr-)oxide      plaatse van Bassin 1
                                                                                                                                 -
                                                                         ter
                                                                                                                    anteagroup
         Schriftelijke  reactie ODG op evaluatie
         In de reactie per brief van 30 november 2018      (kenmerk z2018-00011654) is de saneringsevaluatie beoordeeld.
         Bij de ontvangen gereed melding van Antea Group (19 september 2018) is aangegeven dat langs de randen van de
         ontgraving bodemvreemd materiaal is achtergebleven.
         In het  evaluatieverslag is opgenomen dat in de bodem en randen       van  de ontgraving procesresten zijn achtergebleven,
         in opdracht van Nedmag zijn niet alle procesresten ontgraven.
         Door ODG is    gesteld dat het achterlaten van technisch te verwijderen productresten in de bodem een afwijking is van
         het  plan  van aanpak waarbij op de afwijking geen goedkeuring is gegeven. De aangepaste saneringsdoelstelling van
         het Plan van Aanpak is niet overlegd met het bevoegde gezag. Ook is uit het evaluatieverslag niet gebleken dat de
         procesresten in de putbodem technisch niet bereikbaar of verwijderbaar waren. Waarmee door ODG de conclusie is
         getrokken dat de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd conform het plan van aanpak en de goedkeuring
         daarop.
         Overleg 13 december 2018
         In het overleg is de schriftelijke reactie toegelicht door de ODG; zoals geformuleerd in de evaluatierapportage lijkt het
         of financiéle afwegingen zijn gemaakt om niet verder te graven en niet de technische beperkingen die omschreven zijn
         in het Plan van Aanpak. Ook is niet omschreven of de restverontreinigingen beperkingen hebben voor het gebruik en
         of deze gevolgen hebben voor het milieu.
         In het  overleg werd genoemd dat tijdens het projectbezoek op locatie geconstateerd is dat het grootste deel van het
         bodemvreemde materiaal is ontgraven met het         verwijderen van de bovengrond.
         Onder andere een deel onder de taluds (zie pijl 1) is vanwege technische beperkingen (weghalen steunwal voor muur)
         niet ontgraven. De onderliggende laag (pijl 2) betreft plaatselijk een sterk verharde laag met uitgeharde
         magnesiumoxide die plaatselijk gebroken zou moeten worden. Daarnaast was het technisch niet mogelijk deze laag
         met de aanwezige graafmachine te ontgraven zonder een veelvoud aan ontgraven m? te krijgen waarbij het
         merendeel schone grond zonder bijmenging zou zijn.
         Tijdens het overleg heeft Nedmag aangegeven dat de locatie in het verleden (voor 1987) is gebruikt als opslaglocatie
         voor grits magnesiumoxide/hydroxide welke stof wordt gebruikt voor toepassingen in de landbouw, later is de locatie
         verhard en heeft opslag op de verharding plaatsgevonden. Gezien de lange periode vanaf de jaren 80 dat de
         bodemvreemde stof in de grond aanwezig was, alsmede het feit dat nu ter plaatse het merendeel van deze
         bodemvreemde stof is verwijderd, wordt gesteld dat de achtergebleven productresten geen nadelige effecten hebben
         blad 2 van 3
                                                                                                                                    0000000857
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141193
                            20181213
         memonummer:
         betreft: Addendum evaluatie
                                                                                                                                           @,
                                              ontgraving magnesium(hydr-)oxide      ter plaatse van Bassin 1
                                                                                                                              anteagroup
         voor   het   huidige gebruik      als industrielocatie   voor zoutverwerkingsactiviteiten. Tijdens het 0-onderzoek bij bassin 1
         zijn, ondanks het feit dat sinds de jaren 80 de bodemvreemde stof in de                  grond aanwezig was, in het grondwater geen
         verhoogde chloridegehalten gemeten                in het grondwater.
         Grits  (magnesiumoxide/hydroxide) is een stof die slecht oplosbaar is in water en heeft daarmee niet de neiging uit te
         spoelen en zich te verspreiden via het grondwater. De bovengrond is na ontgraving afgewerkt met schone
         aanvulgrond waarmee er geen direct contact met de bodemvreemde stof mogelijk is. Nedmag heeft op dit moment
         geen geplande graafactiviteiten op deze locatie.
         Conclusie is dat met het achterlaten            van productieresten op de bodem van de ontgraving op dit onderdeel formeel is
         afgeweken van het ingediende Plan van Aanpak zonder dat dit gemeld is bij het bevoegde gezag. De afwijking is op het
         overleg van 13 december 2018 door Nedmag nader besproken met de ODG waarbij is toegelicht dat de
         bodemvreemde stof in de bodem niet op basis van financiéle gronden maar vanwege technische beperkingen
         niet volledig is ontgraven. Er is 240 m3 ontgraven waarbij in het Plan van Aanpak rekening was gehouden
         met 150 a 300      m3,
         Met het uitvoeren van de           sanering is   een  forse inspanning geleverd en is het grootste deel van het bodemvreemde
         materiaal verwijderd. Inmiddels is de aanleg             van het naastgelegen bassin, zijnde de aanleiding voor de ontgraving,
         gerealiseerd.
         Voor eventuele       ontgravingen op het terrein in de toekomst geldt eveneens dat de resten met bodemvreemd
         materiaal moeten worden             verwijderd conform dezelfde voorwaarden uit het plan van aanpak.
                              BRL6000
                             Vrijgave     voor   Verificatie Bodemvisie    (protocol 6001)
                              Naam                   IEE
                              Functie                :
                                                       Milieukundig Verificator
                              Handtekening
                                                    —
         Interne kwaliteitscontrole Antea            Group:
          datum  vrijgave    beschrijving revisie                      goedkeuring                  vrijgave
         | 25-01-2019         Definitieve Memo     (Addendum)                     J
         blad 3 van  3
                                                                                                                                             0000000858
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>