<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130507
    To:          a                                aren         1         EC                          vanronsy
    Cc:                                [      2       @provinciegroningen.nl];           Inspecteurs        [REE @provinciegroningen.n!]; SRE                              ERE)
                        provinciegroningen.nl];          Peize Bei size|@provinciegroningen.nl];
                                                                           [
    Verkeersloket                           @provinciegroningen.nl]
    From:        ERIE,
    Sent:         Fri 1/19/2024 9:20:02 AM
    Subject:      Instemming Verkeersloket M288141 N976 Ter Apelerstraat Sellingen                                  -
                                                                                                                       Verkeersmaatregelen       -
                                                                                                                                                   Kabels / Leidingen   -
                                                                                                                                                                          2024
    Received:                     Fri 1/19/2024 9:20:04 AM
    M288141-N9/6-Ter-Apelerstraat-Sellingen-Verkeersmaatregelen-Kabels-Leidingen-2024                                            pdf
        Behandeld door             :
                                               | 5.1.2e ff    5.1.2e
       Telefoonnummer              :   +316     BERS)          310     HB
        Bijlage(n)                 |
        Onderwer P
                                       Instemming Verkeersloket              Tijdelijke Verkeersmaatregelen                    N976
                                                                          —                                                 —
      Beste     5.1.2e    I|.2e
                                          P
      Bij dezen accepteren           wij, op  grond van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake hetWegverkeer (BABW), de
     tijdelijike verkeersmaatregelen conform de gedane melding op de N976. De uitvoeringsdata en de werktijden zijn vermeld in de
     bijgevoegde       notificatie. Onder het toepassen             van   de  tijdelijke verkeersmaatregelen                 wordt verstaan: het aanvoeren, het       plaatsen,
      het  instandhouden, het verwijderen, het                 op- en   afdraaien    en      het afvoeren       van   alle  voor  die toe te passen  maatregel benodigde
     zaken.
     De   acceptatie     van    tijdelijke verkeersmaatregelen             wordt   gedaan            onder de   volgende      voorwaarden:
             1. Borden moeten worden                geschoord     als de  verkeersmaatregelen langer                  dan   een  dag  worden   ingezet.
             2.  Grondpotten          moeten worden         verwijderd.
             3.  Verkeersmaatregelen              moeten worden        geplaatst    op   eigen palen         en  mogen het zicht op bestaande         bebording   niet
             belemmeren.
             4. De    gebruikte materialen moeten voldoen aan de richtliinen voor maatregelen bij werk in uitvoering(CROW-publicatiereeks
             96a,2020).
             5. De CROW-96b-voorschriften en -beperkingen zijn onverkort van toepassing.
             6. De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de uitvoering afgedraaid of geblindeerd
             worden geplaatst.
             7. De    tijdelijke verkeersmaatregelen             moeten     uiterlijk  2    werkdagen        na   de werkzaamheden zijn        verwijderd.
             8. De    gebruiker       van   deze  acceptatie draagt       de  voorgeschreven veiligheidskleding.
             9.  Overeenstemming, ontheffingen, vergunningen                       en acceptaties (o.a. deze acceptatie                op grond van   artikel 34  BABW),
             benodigd      voor    de uitvoering      van   de werkzaamheden moeten                    (zichtbaar) aanwezig zijn op locatie.
             10. Deze activiteit moet actuee! worden                  gemeld. Daarvoor kan deze link worden gebruikt:
     Beperkingen:
             1. De    bloktijden zijn ook        van  toepassing bij het plaatsen, verwijderen                   en het    (alvast) op-  en afdraaien  van  de tijdelijke
             verkeersmaatregelen.
             2. In   geval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard, die het zicht                                       voor
             weggebruikers kunnen beperken tot een afstand van minder dan 400 m op
                auto(sne!)wegen           en  waarbij langs het werkvak          geen barrier is          toegepast, dan geen werkzaamheden op, boven of langs               voor
                het  openbaar         verkeer   opengestelde rijbanen         uitvoeren.
             3.  Op, boven of langs andere voor het openbaar verkeer opengestelde rijbanen dan de                                      in het vorige lid genoemde    wegen,
             waarbij langs       het werkvak geen          tijdelijke barrier   aanwezig is,           en waarbij   de
                toegestane snelheid bij werk in uitvoering groter is dan 30 km/h, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in het
                geval   van    mist, sneeuwval of andere omstandigheden, in het bijzonder van
                                                                                                                                                                        0000000809
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130507
               atmosferische aard,     die zicht voor   weggebruikers   kunnen  beperken tot een  afstand van   minder dan 200   m.
     Kosten vanwege niet-naleven voorwaarden:
     Als de  verkeersmaatregelen niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd onder 1, 2,                3 en 4, kunnen wij onze aannemer
     opdracht geven om (hertstel)acties in gang te zetten. De kosten hiervan zullen wij aan de            melder doorberekenen.
     Uw   melding,   inclusief het  bijgevoegde verkeersplan,      maakt  onlosmakelijk deel uit van  deze  acceptatie. Bijgevoegd  een notificatie
     van  de  melding.
     Wanneer     u vragen heeft    over  de inhoud   van    deze toestemming kunt  u contact opnemen met het Verkeersloket via bovenstaand
     telefoonnummer.
     Hoogachtend,
     Gedeputeerde       Staten van  Groningen,
     Namens     dezen,
     Teamleider Areaalbeheer
     Domein    Uitvoering
     Van:  FERRER @ servicedeskndw.nu <PERR                @ servicedeskndw.nu>
     Verzonden:     woensdag     17 januari   2024 15:30
     Aan: Verkeersloket
                             <SESEIE           © provinciegroningen.nl>
     Onderwerp:      Melvin M288141:       Melding  is ingediend,   N976 Ter Apelerstraat, Sellingen,  17-01-2024 07:00
     Beste heer/mevrouw
     Een Melvin       melding   met   de  volgende gegevens       1s ingediend:
     Melding M288141:          N976 Ter      Apelerstraat Sellingen Kabels / Leidingen
     Deze   melding      is ingevoerd door:
        5.1.2e   1.26
     E-mail:
     EE                        2 anvensby     nl
     Aannemer / Infra beheerder          naam:
                   Mobiliteit
     Melding     link (U dient in te    loggen om      de link te  gebruiken)
     Datum     gebeurtenis:      | 7-01-2024 15:29
     Uitvoerperiode(s):
     Start: 17-01-2024 07:00
     Einde: 29-02-2024 16:00
     Commentaar:
                                  (RRR
     [17-01-2024 15:29]                                  :  Contact tussen weg   inspecteur  en  baas, 1s utgekomen dat     er met de
     werkzaamheden mee, borden J37-werk in/utrit                  geplaatst wordt. Het trace is weergegeven.
     Heeft   u verdere vragen dan kunt         u contact opnemen met       uw  regio beheerder.    De e-mail adressen    van  de regio beheerders
     vindt  u  in de Melvin     handleiding.
     Met   vriendelijke groeten,
     Het Melvin team
                                                                                                                                            0000000810
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>