<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130335
                  WDD                 provincie
                   CYS groningen
                                                                          Aan Enexis Netbeheer B.V.
                                                                          Magistratenlaan 116
                                                                          5223 MB 'S-HERTOGENBOSCH
         Datum                    13 februari 2023
                              :
         Documertnumme:          2023- 020057
         Dossiernummer        :   K47616
         Behandeld door       :                  team VTH
         Telefoonnummer       :   (050)
         Bijlage(n)           :   -gewaarmerkte tekeningen
                                  -
                                    bomenposter
                                  -
                                    nota leges
         Onderwerp            :   Ontheffing Omgevingsverordening voor het leggen en laten
                                  liggen van een hogedruk gasleiding en
                                  middenspanningskabels in de westelijke berm van de
                                  provinciale weg N976 tussen km 27,055 en km 27,546 te
                                  Sellingen
          Geachte heer, mevrouw,
          Op   12 januari 2023 is aan Enexis Netbeheer B.V. een ontheffing verleend voor het leggen en          laten liggen
          van een    hogedrukgasleiding in de westelijke berm van de provinciale weg N976 te Sellingen.         Deze
          ontheffing is geregistreerd onder dossiernummer K46471, documentnummer 2023-006575.
          Bij e-mail van 26 januari 2023 met bijlagen verzoekt Enexis Netbeheer B.V. om een wijziging op
          voornoemde ontheffing vanwege een aanpassing in het ontwerp. Behalve de hogedrukgasleiding worden
          in het aangepast ontwerp ook twee mantelbuizen aangebracht ten behoeve van midden spanning.
          Enexis verzoekt om toestemming voor het leggen en laten liggen van een hogedruk gasleiding en
          middenspanningskabels in de westelijke berm van de provinciale weg N976 tussen km 27,055 en km
          27,546 te Sellingen.
          Wij  kunnen instemmen met de       voorgestelde   activiteiten voor zover gelegen in  de provinciale weg,
          mits de hieronder omschreven voorschriften        en beperkingen    in acht worden genomen.
          Onder intrekking van de eerder verleende ontheffing van 26 januari 2023 met dossiernummer K464771,
          documentnummer 2023-006575, verlenen wij aan Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te's-Hertogenbosch:
                1  ontheffing   op grond van artikel 1.2 lid 1 van de Omgevingsverordening Provincie Groningen
                   2016   van  de verboden zoals vervat in artikel 4.20 lid 2 en lid    5sub a van de
                    Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016, en
               2   toestemming van de provincie voor het gebruik van de betrokken percelen voor zover de
                    provincie Groningen    daarvan rechthebbende is,     voor:
               -
                    Het leggen en laten liggen van een hogedruk gasleiding en middenspanningskabels in de
                    westelijke berm van de provinciale weg N976 tussen km 27,055 en km 27,534, resp. tussen RD-
                    coérdinaat   x= 272790, y= 552274 en x= 272719, y= 551806. De gasleiding en
                    middenspanningskabels worden gelegd in open ontgraving, de bomen worden gepasseerd door
                                                                                                                             0000000549
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130335
                                   provincie
                ve       cS groningen
                 middel van boomboringen tussen km 27,305 en km 27,400, resp. tussen RD-coérdinaat         x=
                 272757, y=552028 en x=272750, y=551934 en tussen km 27,066 en km 27,277, resp. RD-
                 codrdinaat x=272787, y=552266 en x=272760, y=552057.
                 Bij de boomboringen wordt er een reserve mantelbuis @160mm PE100 SDR11 meegetrokken.
                 Het  leggen en laten liggen van een hogedruk gasleiding dwars in de provinciale weg N976 bij km
                 27,546 (RD-codrdinaat x= 272721, y= 551792) De gasleiding wordt gelegd in een mantelbuis
                 @160mm PE100 SDR11. De mantelbuis wordt aangebracht door middel van een horizontaal
                 gestuurde boring.
         Eén en ander overeenkomstig onderstaande, bij deze ontheffing behorende, tekening(en) en/of
         document(en):
                 Tracétekening van Enexis met tekeningnummer 000030180367-G-H-1, blad 1 van 2, wijz A, d.d.
                 07-12-2022, gewaarmerkt als K47616-Tek1;
                 Tracétekening van Enexis met tekeningnummer 000030180367-G-H-2, blad 2 van 2, wijz A, d.d.
                 07-12-2022, gewaarmerkt als K47616-Tek2;
                 Tracétekening van Enexis met tekeningnummer 000030180367-E-M-1, blad 1 van 1, wijz A, d.d.
                 07-12-2022, gewaarmerkt als K47616-Tek3;
                 Tracétekening van Enexis met tekeningnummer 000030182962-E-M-1, blad 1 van 1, d.d. 16-01-
                 2023, gewaarmerkt als K47616-Tek4;
                 Boortekening van SGGB B.V. met tekeningnummer 985-2022, blad 1 van 1, d.d. 01-12-2022,
                 gewaarmerkt als K47616-Tek5;
                 Boortekening van SGGB B.V. met tekeningnummer 986-2022, blad 1 van 1, d.d. 01-12-2022,
                 gewaammerkt als K47616-Tek6;
                 Sterkteberekening met projectnaam: "HDD Sellingen Ter Apelerstraat B2", projectonderdeel:"
                 160 mantelbuis     -
                                      PE 100 SDR-11", d.d. 10-10-2022, 15:28:05.
                 HDD   Boorplan van SGGB     B.V. met titel: "HDD Boorplan, Kruising Ter Apelerstraat 34m
                 @160mm", d.d. 11-10-2022.
         Deze  ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften en beperkingen:
         1   Uitvoering
             a) Voor het houden van toezicht en het plegen van overleg wordt aangewezen de heer
                 of een bevoegde plaatsvervanger.
                 De toezichthouders zijn bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 050-316
             b) De aanvang van de werkzaamheden moet worden gemeld aan de toezichthouder of een
                 bevoegde plaatsvervanger. Deze melding moet minimaal vijf werkdagen voor aanvang van          de
                 werkzaamheden zijn ontvangen. De melding kunt u e-mailen naar
                 Een exemplaar van deze ontheffing of een afschrift hiervan, inclusief de gegevens (tekeningen,
                 sterkteberekening en boorplan) behorende bij deze ontheffing, dient voortdurend op het werk
                 aanwezig te zijn;
                 Op eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar dient deze ontheffing, inclusief
                 tekeningen, sterkteberekening en boorplan te worden overgelegd;
                 Voor het leggen en/of houden van kabels en leidingen zijn de meest recente normen NEN
                 3650 (deel 1 t/m 5) en de NEN 3651 van toepassing;
                 Het graven van sleuven in bermen dient plaats te vinden buiten een (denkbeeldige) lijn met een
                 helling van 1:1 gerekend vanaf 0,25 m vanuit de bovenkant van de wegverharding tot de
                 ontgravingdiepte maar wel zo dicht mogelijk bij de wegverharding;
                 Het graven van gaten in bermen dient plaats te vinden buiten een (denkbeeldige) lijn met een
                 helling van 1:1 gerekend vanaf 0,25 m vanuit de bovenkant van de wegverharding tot de
                 ontgravingdiepte;
                 Kabels en leidingen en bijoehorende werken (bijv. handholes, appendages) die worden gelegd
                 in open ontgraving dienen een minimale dekking te hebben van 60 cm;
                 Zowel horizontale als verticale afwijkingen van het in de stukken geprojecteerd tracé zijn niet
                 toegestaan behoudens onze schriftelijke toestemming;
                                                                                                                  0000000550
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30130335
                 WAR                 provincie
                 CYS groningen
            j)    Bij problemen tijdens het boren of het intrekken van de mantelbuizen moeten de
                 werkzaamheden        onmiddellijk worden gestaakt en moet de toezichthouder voornoemd worden
                  ingelicht;
            k) Bij werkzaamheden rondom bomen zijn de boombeschermingsregels van de poster “Werken
                  rond bomen’ van Norminstituut Bomen van toepassing. Deze poster is te vinden op de website
                  van de provincie Groningen, onder meer bij ontheffingen voor het aanleggen van kabels en
                  leidingen;
            |) Gaten en sleuven mogen niet onbeheerd open blijven, deze moeten dezelfde werkdag Zijn
                  gedicht. Hier kan enkel van worden afgeweken als de toezichthouder daarmee heeft ingestemd
                  (schriftelijk) en er maatregelen zijn genomen om hinder en gevaarzetting te
                  beperken/voorkomen;
            m) Aanvullingen moeten laagsgewijs mechanisch worden verdicht in lagen van maximaal 30 cm
                  dikte;
            n) Kruisingen       moeten dwars op de   as van  de verhardingen worden   uitgevoerd door middel van een
                  sleufloze techniek:
            0)    Eventuele beschadigde      grasopperviakten moeten viak worden afgewerkt en worden ingezaaid
                  met  een  graszaadmengsel van 60% B3 en 40% rode en witte klaver of worden afgedekt met
                  uitkomende graszoden;
            p) Aangevulde ontgravingen Zullen bij inklinking tot anderhalf jaar na voltooiing van de
                 werkzaamheden, op kosten van de houdster van deze ontheffing, opnieuw worden aangevuld en
                  af gewerkt.
         2 Verkeersmaatregelen
             a) Het is niet toegestaan     aan te vangen met de werkzaamheden zonder goedkeuring van de
                 provincie Groningen over de in te stellen verkeersmaatregelen.
              b) In overleg met het Verkeersloket van de provincie Groningen moeten 10 werkdagen van te
                 voren afspraken worden gemaakt over de werkwijze en eventueel uit te voeren
                 verkeersmaatregelen.
                 Via onderstaande link naar ons digitale loket kunt u daarvoor een verzoek indienen
                 https  ://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/verkeers maatregelen-op-of-langs-de-
                 provinciale-weg/
              c) Bij het aanvragen van de verkeersmaatregelen dient er een afschrift van deze
                 overeenstemming te worden bijgevoegd
             d) De verkeersmaatregelen moeten conform CROW 96b (werk in uitvoering) worden ingesteld.
         3    Ejinde van deze ontheffing
            De ontheffing vervalt wanneer daarvan binnen        een jaar na dagtekening  geen gebruik is gemaakt.
         4  Rechtsopvolgers
            Bij wijziging van eigenaar of rechthebbende blijven alle rechten en plichten voortvloeiende uit deze
            ontheffing in stand en worden automatisch overgedragen op zijn rechtsopvolger en iedere verdere
            rechtsopvolger.
         5  Beheer en onderhoud
            De houdster van de ontheffing is verplicht het werk in goede staat te houden en daaraan de
            nodige herstellingen te doen uitvoeren, waarbij de aanwijzingen gegeven door een daartoe
            bevoegde ambtenaar in het belang van         de verkeersveiligheid en de instandhouding  van de weg
            moeten worden opgevolgd.
         6  Bodemverontreiniging
            Wij zijn niet op de hoogte van     eventuele  bodemverontreiniging ter plaatse van het gewenste tracé. U
            zult zelf onderzoek moeten verrichten      naar de eventuele verontreinigingen en de concentraties
            daarvan.
                                                                                                                     0000000551
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30130335
         a     ae            %
                                  provincie
                                  groningen
            Beéindiging activiteiten nieuw te leqgen tracé
            Als een kabel/leiding/buis niet meer in gebruik is en/of niet meer zal worden gebruikt zal deze voor
            rekening van de houder van deze ontheffing moeten worden verwijderd, tenzij uit het oogpunt van
            beheer en onderhoud het verwijderen van de kabel/leiding/buis ongewenst is. Het verwijderen en
            laten liggen van de kabel/leiding/buis mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van
            het bevoegde gezag.
            Beéindiging activiteiten oude trace
            Kabels/leidingen/buizen die buiten gebruik worden gesteld als gevolg van de wijziging van het tracé
            moeten worden verwijderd voor rekening van de houder van deze ontheffing, tenzij het bevoegd
            gezag besluit uit het oogpunt van beheer, onderhoud of veiligheid dat het verwijderen van
            kabels/leidingen/buizen ongewenst is. Het verwijderen en/oflaten liggen van de kabel/leiding/buis
            mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het bevoegde gezag.
            Kabels  en  leidingen
            Ter controle van de aanwezigheid van eventuele kabels en/of leidingen ter plaatse van het door     u
            gewenste tracé moet u voor de uitvoering van het werk contact opnemen met het Kabels- en
            Leidingen  Informatie Centrum    (KLIC),  Per e-mail via Eipkadaster.nl of telefonisch via 0800 00 80.
         10 Rechten van derden
            Het te maken werk heeft ook betrekking op gronden in beheer en/of eigendom van derden.
            U zult ook van deze partijen toestemming moeten hebben voor het maken van het hierboven
            genoemd werk     alvorens  gebruik    gemaakt mag worden   van deze ontheffing.
         11 Revisietekening
            Wijziging (en) in de uitvoering zijn niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke
            toestemming. De toegestane wijziging(en) moet(en) in een revisietekening worden opgenomen         en
            moeten binnen een termijn van twee maanden na toestemming worden opgestuurd aan de
            Provincie Groningen, team VTH, Postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar
            BES PCMEO provinciegroningen.nl
         12 Leges
            Voor het in  behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. De legesnota       is
            bijgevoegd en moet binnen veertien dagen na dagtekening worden voldaan.
                                                                     Hoogachtend,
                                                                     Gedeputeerde   Staten  van Groningen
                                                                     Namens dezen:
                                                                                    MSc
                                                                     Teamleider VTH
                                                                                                                   0000000552
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30130335
                             AS
                                       provincie
                            xy        groningen
         Als  u  het niet eens bent met dit besluit
         Als u  het nieteens bent met   dit besluit bestaat de  mogelijkheid  om binnen  zes weken   na verzenddatum  van deze
         brief een  bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt uin de     digitale brochure "Bezwaar maken tegen
         een besluit", die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl). Als u
         overweegteen bezwaarschrift in te dienen, zouden wij hetop prijs stellen als ueerst contact met ons opneemt.
         Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.
         Het indienen van een bezwaarschrift schort       de werking van dit besluit nietop. U kuntdaarvoor een verzoek om
         voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindtuop
         www.rechtspraak.n|
                                                                                                                                  0000000553
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>