<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130012
    To:           a                           aren          1         EC                             vanronsy
    Cc:                             [      2      @provinciegroningen.nl];             Inspecteurs           [REE @provinciegroningen.n!]; SRE                               ERE)
    pitt   6.1.20
    Verkeersloket
                       provinciegroningen.nl];       P3120      |        [ ae @provinciegroningen.nl];
                                         @provinciegroningen.nl]
    From:         ERIE.
    sent:         Thur 12/21/2023 8:43:35 AM
    Subject:      Instemming Verkeersloket M282536 N976 Sellingerstraat Ter Apel                                 -
                                                                                                                   verkeersmaatregelen         -
                                                                                                                                                 Kabels / Leidingen    -
                                                                                                                                                                          2024
    Received:                   Thur 12/21/2023 8:43:36 AM
    3847-01530-T-VKM-002-(V/1) pdf
    M282536-N9/6-Sellingerstraat-Ter-Apel-verkeersmaatregelen-Kabels-Leidingen-2024                                          pdf
        Behandeld door           :
                                           | 5.1.2e ff     5.1.2e
       Telefoonnummer            :  +316
                                           Rw              .3::      Bee
        Bijlage(n)               :  2
        Onderwerp                                                           ae
                                                                                                   |
                                    Instemming Verkeersloket               Tijdelijke Verkeersmaatregelen                     N976
                                                                       —                                                   —
      Beste     5.1.2e   1.26
      Bij dezen accepteren wij,         op grond  van    artikel 34   van    het Besluit Administratieve                Bepalingen     inzake het    Wegverkeer (BABW),       de
      tijdelijke verkeersmaatregelen          conform de      gedane melding          op de N976. De             uitvoeringsdata      en  de  werktijden zijn  vermeld in de
      bijgevoegde     notificatie. Onder het toepassen            van  de   tijdelijke verkeersmaatregelen                  wordt verstaan: het aanvoeren, het           plaatsen,
      het  instandhouden,       het   verwijderen,    het op-     en afdraaien     en      het afvoeren         van  alle  voor  die toe te passen     maatregel benodigde
      zaken.
      De  acceptatie    van   tijdelijke verkeersmaatregelen wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
              1. Borden moeten worden           geschoord als       de verkeersmaatregelen langer dan                      een  dag   worden     ingezet.
             2.   Grondpotten      moeten worden        verwijderd.
             3.   Verkeersmaatregelen         moeten worden         geplaatst     op   eigen palen           en  mogen het zicht op bestaande           bebording   niet
             belemmeren.
             4. De   gebruikte materialen        moeten voldoen         aan   de  richtliinen            voor  maatregelen bij werk       in uitvoering(CROW-publicatiereeks
             96a,2020).
             5. De   CROW-96b-voorschriften            en  -beperkingen zijn onverkort                   van  toepassing.
             6. De   tijdelijke verkeersmaatregelen           mogen     uiterlijk   2  werkdagen             voor  de start   van  de  uitvoering afgedraaid of geblindeerd
              worden    geplaatst.
             7. De   tijdelijke verkeersmaatregelen           moeten uiterlijk 2 werkdagen na de werkzaamheden zijn verwijderd.
             8. De   gebruiker     van   deze  acceptatie draagt de voorgeschreven veiligheidskleding.
             9.   Overeenstemming, ontheffingen, vergunningen                    en   acceptaties (o.a. deze acceptatie                op  grond    van artikel 34  BABW),
             benodigd     voor   de   uitvoering  van   de werkzaamheden moeten                        (zichtbaar) aanwezig zijn       op locatie.
              10. Deze activiteit moet actueel worden              gemeld.     Daarvoor kan deze link worden                   gebruikt:
      Beperkingen:
              1. De  bloktijden zijn ook van toepassing bij het plaatsen, verwijderen                            en het   (alvast)  op-  en  afdraaien   van de  tijdelijke
             verkeersmaatregelen.
             2. In  geval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden,                               in het bijzonder van atmosferische aard, die het zicht             voor
             weggebruikers        kunnen    beperken    tot  een   afstand    van   minder dan 400               m  op
                auto(snel)wegen en waarbij langs het werkvak geen barrier is toegepast, dan                                   geen werkzaamheden op, boven            of langs  voor
                het openbaar verkeer opengestelde rijbanen uitvoeren.
             3. Op, boven of langs andere voor het openbaar verkeer opengestelde rijbanen                                     dan de in het vorige lid    genoemde       wegen,
             waarbij langs het werkvak geen tijdelijke barrier aanwezig is, en waarbij de
                toegestane snelheid bij werk in uitvoering groter is dan 30 km/h, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in het
                                                                                                                                                                           0000000112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130012
                geval van mist,    sneeuwval   of andere omstandigheden,       in het bijzonder van
                atmosferische aard,     die zicht voor    weggebruikers   kunnen  beperken   tot een afstand van minder dan 200 m.
     Kosten vanwege niet-naleven voorwaarden:
     Als de  verkeersmaatregelen        niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd onder 1, 2, 3 en 4, kunnen wij onze aannemer
     opdracht geven        om  (hertsteljacties in gang te zetten. De kosten hiervan zullen wij aan de melder doorberekenen.
     Uw   melding, inclusief het bijgevoegde verkeersplan, maakt onlosmakelijk deel uit van deze acceptatie. Bijgevoegd een notificatie
     van  de melding.
     Wanneer      u vragen heeft     over de inhoud    van  deze toestemming kunt     u contact opnemen met het Verkeersloket via bovenstaand
     telefoonnummer.
     Hoogachtend,
     Gedeputeerde        Staten  van  Groningen,
     Namens      dezen,
     Teamleider Areaalbeheer
     Domein     Uitvoering
     Van:
           FERRE       @ servicedeskndw.nu     <(ERRZS     @ servicedeskndw.nu>
     Verzonden:      donderdag     14 december 2023 09:00
     Aan: Verkeersloket       <RESBE           ©  p rovinciegroningen.nl>
     Onderwerp:       Melvin M282536:       Melding   is ingediend,   N976 Sellingerstraat, Ter Apel, 08-01-2024 07:00
     Beste heer/mevrouw
     Een Melvin        melding    met  de  volgende gegevens        1s ingediend:
     Melding M282536:            N976    Sellingerstraat Ter Apel Kabels / Leidingen
     Deze   melding       is ingevoerd door:
        5.1.2e    1.2e
     E-mail:
               5.1.2e
                               (@vanrensbv.nl
     Aannemer / Infra beheerder            naam:
                    Mobiliteit
     Melding      link (U dient in te     loggen om      de link te  gebruiken)
     Datum      gebeurtenis:       | 4-12-2023 08:59
     Uitvoerperiode(s):
     Start: 08-01-2024 07:00
     Einde: 25-01-2024 16:00
     Commentaar:
     [14-12-2023 08:59]          FE
     Heeft   u  verdere vragen dan kunt         u contact opnemen met        uw   regio beheerder.   De e-mail adressen  van de regio beheerders
     vindt  u   in de Melvin      handleiding.
     Met   vriendelijke groeten,
     Het Melvin team
                                                                                                                                         0000000113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>