<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130016
    To:          a                          aren        1       EC                         vanronsy
    Cc:                            [     2       @provinciegroningen.nl];      Inspecteurs       [REE @provinciegroningen.n!]; SRE                           ERE)
                       provinciegroningen.nl];     Peize Bei size|@provinciegroningen.nl];
                                                                  [
    Verkeersloket                      @provinciegroningen.nl]
    From:        ERIE.
    sent:         Thur 2/15/2024 12:12:24 PM
    Subject:      Instemming Verkeersloket M295099 N976 Beetserweg Sellingen                        -
                                                                                                      verkeersmaatregelen      -
                                                                                                                                 Kabels / Leidingen  -
                                                                                                                                                       2024
    Received:                  Thur 2/15/2024 12:12:26 PM
    3847-01530-T-VKM-030-(V1)-Beetserweg, Sellingen.                pdf
    3847-01530-T-VKM-031-(V1)-Beetserweg, Sellingen.               pdf
    M295099-N9 /6-Beets erweg-Sellingen-verkeersmaatregelen-Kabels-Leidingen-2024                               pdf
        Behandeld door          :
                                         | 5.1.26 ff   5.1.2e
       Telefoonnummer           :  +316    RRR)        +310   Fe
        Bijlage(n)              :  3
        Onderwerp                                                     a
                                   Instemming Verkeersloket         Tijdelijke Verkeersmaatregelen                 N976
                                                                 —                                               —
      Beste     5.1.2e  |.2e
                                     5
      Bij dezen accepteren wij, op grond van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de
     tijdeliike verkeersmaatregelen conform de gedane melding op de N976. De uitvoeringsdata en de werktijden zijn vermeld in de
     bijgevoegde notificatie. Onder het toepassen           van  de  tijdelijke verkeersmaatregelen wordt               verstaan: het aanvoeren, het     plaatsen,
      het  instandhouden, het verwijderen, het          op- en afdraaien    en     het afvoeren      van  alle  voor die toe te passen  maatregel benodigde
     zaken.
     De   acceptatie   van   tijdelijke verkeersmaatregelen wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
             1. Borden moeten worden          geschoord als de verkeersmaatregelen langer dan                    een dag worden ingezet.
             2.  Grondpotten      moeten worden      verwijderd.
             3.  Verkeersmaatregelen        moeten worden     geplaatst   op   eigen palen        en  mogen het zicht op bestaande       bebording  niet
             belemmeren.
             4. De   gebruikte materialen moeten voldoen aan de richtliinen voor maatregelen bij werk in uitvoering(CROW-publicatiereeks
             96a,2020).
             5. De CROW-96b-voorschriften en -beperkingen zijn onverkort van toepassing.
             6. De tijdelijike verkeersmaatregelen mogen uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de uitvoering afgedraaid of geblindeerd
             worden geplaatst.
             7. De tijdelijike verkeersmaatregelen moeten uiterlijk 2 werkdagen na de werkzaamheden zijn verwijderd.
             8. De gebruiker van deze acceptatie draagt de voorgeschreven veiligheidskleding.
             9. Overeenstemming, ontheffingen, vergunningen en acceptaties (o.a. deze acceptatie op grond van artikel 34 BABW),
             benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten (zichtbaar) aanwezig zijn op locatie.
             10. Deze activiteit moet actueel worden gemeld. Daarvoor kan deze link worden gebruikt:
     Beperkingen:
             1. De bloktijden zijn ook van toepassing bij het plaatsen, verwijderen                   en het   (alvast) op- en afdraaien  van de tijdelijke
             verkeersmaatregelen.
             2. In  geval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard, die het zicht voor
             weggebruikers kunnen beperken tot een afstand van minder dan 400 m op
                auto(snel)wegen en waarbij langs het werkvak geen barrier is toegepast, dan                        geen werkzaamheden op, boven        of langs voor
                het openbaar verkeer opengestelde rijbanen uitvoeren.
             3. Op, boven of langs andere voor het openbaar verkeer opengestelde rijbanen                          dan de in het vorige lid genoemde    wegen,
             waarbij langs het werkvak geen tijdelijke barrier aanwezig is, en waarbij de
                                                                                                                                                           0000000117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130016
                toegestane snelheid bij werk in uitvoering groter is dan 30 km/h, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in het
                geval van mist,  sneeuwval   of andere omstandigheden,      in het bijzonder van
                atmosferische aard,   die zicht voor   weggebruikers   kunnen  beperken  tot een afstand van   minder dan 200  m.
     Kosten vanwege niet-naleven voorwaarden:
     Als de   verkeersmaatregelen     niet voldoen    aan  de voorwaarden zoals   genoemd    onder 1, 2, 3 en 4, kunnen wij onze aannemer
     opdracht geven om (hertsteljacties in gang te zetten. De kosten hiervan zullen wij aan de melder doorberekenen.
     Uw melding, inclusief het bijgevoegde verkeersplan, maakt onlosmakelijk deel uit van deze acceptatie. Bijgevoegd             een notificatie
     van  de   melding.
     Wanneer      u vragen heeft   over de inhoud   van   deze toestemming kunt    u contact opnemen met het Verkeersloket via bovenstaand
     telefoonnummer.
     Hoogachtend,
     Gedeputeerde Staten       van  Groningen,
     Namens dezen,
     Teamleider Areaalbeheer
     Domein     Uitvoering
     Van: FERRE        @ servicedeskndw.nu   <(ERRZS     © servicedeskndw.nu>
     Verzonden:      dinsdag  13 februari 2024 13:28
     Aan: Verkeersloket      <ESE-IE         ©  provinciegroningen.nl>
     Onderwerp:       Melvin M295099:     Melding  is  ingediend, Beetserweg, Sellingen,  20-02-2024 07:00
     Beste heer/mevrouw
     Een Melvin        melding  met  de  volgende gegevens       is ingediend:
     Melding M295099: Beetserweg Sellingen Kabels / Leidingen
     Deze    melding     is ingevoerd door:
        5.1.26e   1.26
     E-mail:
     Aannemer / Infra beheerder          naam:
                    Mobiliteit
     Melding      link (U dient in te   loggen om     de link te  gebruiken)
     Datum      gebeurtenis:     | 3-02-2024 13:27
     Uitvoerperiode(s):
     Start: 20-02-2024 07:00
     Einde: 28-02-2024 16:00
     Commentaar:
     [13-02-2024 13:27]        (HB.
     Heeft    u verdere vragen dan kunt u contact opnemen met             uw   regio beheerder.  De e-mail adressen    van  de regio beheerders
     vindt   u  in de Melvin handleiding.
     Met   vriendelijke groeten,
     Het Melvin team
                                                                                                                                          0000000118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>