<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130352
    To:                          krans.nl' [Ea        @krans.nl]
    Cc =           Sine                | size
                          provinciegroningen.nl]: P3120
                                                         rovinciegroningen.nl]; Inspecteurs[ESEZGHE @provinciegroningen.n|];
                                                                 |      a              provinciegroningen.nl]:
                                                                                                                                        iE
    Verkeersloket                          @provinciegroningen.nl]; HERE,                (ESE             © provinciegroningen.nl];
    BE ESCM ©             provinciegroningen.nl]
    From:
    Sent:
                   rae
                   Mon 1/30/2023 12:08:53 PM
    Subject:       Instemming Verkeersloket M181883 N9/76 Ter Apelerstraat                -
                                                                                            Sellingen   -
                                                                                                          Verkeersmaatregelen    -
                                                                                                                                   Herinrichting / onderhoud
    van Weg      -
                   Verhardingsonderzoeken 2023      -
    Received:                      Mon 1/30/2023 12:08:55 PM
    Fig. 966b-1323a-b 2020.pdf
    Figuur 96b-1122.pdf
    M181883 N976 Ter Apelerstraat               -
                                                  Sellingen    -
                                                                 Verhardingsonderzoeken      -
                                                                                               2023.pdf
    riidende afzetting met vkr 96b 1306c.pdf
       Behandeld door         :
                                  BE)
      Telefoonnummer            : +316 ar           /  +316
       Bijlage(n)   : 4
      Onderwerp        : Instemming Verkeersloket            Tijdelijke Verkeersmaatregelen        N976
                                                           —                                     —
       Beste              9.1.20
       Bij dezen accepteren wij,         op  grond van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de
      tijdelijike verkeersmaatregelen conform de gedane melding op de N976 van 13 februari 2023 tot en met 3 maart 2023, dagelijks
      tussen 9:00 uur en 15:00 uur. Onder het toepassen van de tijdelijke verkeersmaatregelen wordt verstaan: het aanvoeren, het
      plaatsen, het instandhouden, het verwijderen, het op- en afdraaien en het afvoeren van alle voor die toe te passen maatregel
       benodigde zaken.
       De acceptatie van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
       1) Borden moeten worden geschoord als de verkeersmaatregelen langer dan een dag worden ingezet.
      2) Grondpotten moeten worden verwijderd.
      3) Verkeersmaatregelen moeten worden geplaatst op eigen palen en mogen het zicht op bestaande bebording niet belemmeren.
      A) De gebruikte materialen moeten voldoen aan de richtlijnen voor maatregelen bij werk in uitvoering(CROW-publicatiereeks
      96a,2020).
      5) De CROW-96b-voorschriften en -beperkingen zijn                  onverkort  van toepassing.
      6) De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen uiterlijk                2 werkdagen  voor    de start van  de uitvoering afgedraaid of geblindeerd worden
      geplaatst.
      7) De tijdelijke verkeersmaatregelen moeten uiterlijk 2 werkdagen na de werkzaamheden zijn verwijderd.
      8) De gebruiker van deze acceptatie draagt de voorgeschreven veiligheidskleding.
      9) Overeenstemming, ontheffingen, vergunningen en acceptaties (o.a. deze acceptatie op grond van artikel 34 BABW), benodigd
                voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten (zichtbaar) aanwezig zijn op locatie.
                   activiteit moet actueel worden gemeld. Daarvoor kan deze link worden
       10)  Deze
                                                                                                          gebruikt: qn                   oe Po
       Beperkingen:
       1) De bloktijden zijn ook van toepassing bij het plaatsen, verwijderen en het (alvast) op- en afdraaien van de tijdelijke
      verkeersmaatregelen.
      2) In geval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard die het zicht voor    ,
                weggebruikers kunnen beperken tot een afstand van minder dan 400 m op auto(snel)wegen en waarbij langs het werkvak
                geen barrier is toegepast, dan geen werkzaamheden op, boven of langs voor het openbaar verkeer opengestelde rijbanen
                uitvoeren.
      3) Op,   boven of      langs andere voor het openbaar verkeer opengestelde rijbanen dan de in het vorige lid genoemde wegen, waarbij
                 langs het werkvak geen tijdelijke barrier aanwezig is, en waarbij de toegestane snelheid bij werk in uitvoering groter is dan
                30 km/h, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in het geval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden, in
                 het   bijzonder van      atmosferische     aard, die zicht  voor weggebruikers     kunnen   beperken  tot een  afstand van  minder dan 200
                 m.
       Kosten vanwege niet-naleven voorwaarden:
      Als de   verkeersmaatregelen niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd onder 1, 2, 3 en 4, kunnen wij onze aannemer
      opdracht geven om (hertstel)acties in gang te zetten. De kosten hiervan zullen wij aan de melder doorberekenen.
       Uw melding, inclusief het bijgevoegde verkeersplan, maakt onlosmakelijk deel uit van deze acceptatie. Bijgevoegd een notificatie
      van de melding.
      Wanneer       u vragen heeft      over  de inhoud     van   deze toestemming kunt    u   contact opnemen met het Verkeersloket via bovenstaand
      telefoonnummer.
       Hoogachtend,
                                                                                                                                                      0000000572
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130352
     Gedeputeerde     Staten  van Groningen,
     Namens    dezen,
     Teamleider Areaalbeheer
     Domein   Uitvoering
     Van: FERPAE @    servicedeskndw.nu
                                           <ERRZS      @ servicedeskndw.nu>
     Verzonden:    vrijdag 27 januari 2023 14:35
     Aan: Verkeersloket    <ESEM            @ provinciegroningen.nl>
     Onderwerp:     181883  -
                              Melvin  melding opnieuw ingediend      voor periode: 13-02-2023 09:00
     Beste heer/mevrouw
     Er is  een melding opnieuw ingediend met de volgende gegevens:
     Melding     181883: N976 Ter      Apelerstraat Sellingen Herinrichting      / onderhoud  van Weg Verhardingsonderzoeken
     Melding link (je    moet   al ingelogd zijn     om  de link te gebruiken)
     Datum    van   indienen: | 7-01-2023 12:25
     Uitvoerperiode(s):
     Terugkerende uitvoerperiode
     Start: 13-02-2023 09:00
     End: 03-03-2023 15:00
     Commentaar:
     [17-01-2023 12:25]                       -
                                                  Groningen: Aanvraag    tbv asfaltboringen
     [17-01-2023 18:22]
                              HE        -
                                          Westerwolde:
     [20-01-2023 13:55]                       -
                                                  Groningen:
     [20-01-2023 13:56]                       -
                                                  Groningen: Fig.   96b-1323b  bijgevoegd.
     [23-01-2023 08:41]                         -
                                                   Groningen:
     [27-01-2023 14:35]                       -
                                                  Groningen: Maatregel biyygevoegd zoals by flauwe bochten gewerkt kan worden. Voor
     de bochten opstellen van actiewagen en/of botsabsorber, en het verkeer afwikkelen mbv verkeersregelaars. Geen VRI
     toepassen ipv erg korte duur werkzaamheden in verhouding tot de duur van het plaatsen en in werking stellen van de VRI.
     Met   vriendelijke groeten,
     het Melvin team
                                                                                                                             0000000573
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>