<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130319
                             «6        provincie
                                 % groningen
                                                                        Aan Enexis Netbeheer B.V.
                                                                        Magistratenlaan 116
                                                                        5223 MB 'S-HERTOGENBOSCH
         Datum                   12  januari 2023
         Documentnummer:         2023-006554
         Dossiernummer       :   K46471
         Behandeld door                          team VTH
         Telefoonnummer:         (050)
         Bijlage(n)          :   -gewaarmerkte tekeningen
                                 -
                                   bomenposter
                                 -
                                   nota leges
         Onderwerp           :   QOntheffing Omgevingsverordening voor het leggen en laten
                                 liggen van een hogedruk gasleiding in de westelijke berm van
                                 de provinciale weg N976 tussen km 27,055 en km 27,546 te
                                 Sellingen
          Geachte heer, mevrouw,
          Bij e-mail van 20 december 2022 met bijlagen verzoekt Enexis Netbeheer B.V. om toestemming voor het
          leggen en laten liggen van een hogedruk gasleiding in de westelijke berm van de provinciale weg N976
          tussen km 27,055 en km 27,546 te Sellingen.
          Wij  kunnen instemmen met de       voorgestelde activiteiten voor zover   gelegen  in de provinciale weg,
          mits de hieronder omschreven voorschriften      en  beperkingen   in acht worden genomen.
          Daarom verlenen     wij aan Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch:
               1   ontheffing op grond van artikel 1.2 lid 1 van de Omgevingsverordening Provincie Groningen
                   2016  van de verboden Zoals vervat in artikel 4.20 lid 2   en  lid 5 sub a van  de
                   Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016, en
               2   toestemming van de provincie voor het gebruik van de        betrokken   percelen voor zover  de
                   provincie Groningen daarvan rechthebbende is, voor:
                   Het leggen   en  laten liggen van een hogedruk gasleiding    in de  westelijke berm  van de  provinciale
                   weg N976 tussen km 27,055 en km 27,534, resp. tussen RD-coédrdinaat x= 272790, y= 552274
                   en x= 272719, y= 551806. De gasleiding wordt gelegd in open ontgraving, de bomen worden
                   gepasseerd    door middel   van boomboringen tussen km 27,305 en km 27,400, resp. tussen RD-
                   codrdinaat   x= 272757, y=552028 en x=272750, y=551934 en tussen km 27,066 en km 27,277,
                   resp. RD-codrdinaat x=272787, y=552266 en x=272760, y=552057. Tevens worden er 2 MS-
                   mantelbuizen    meegetrokken tijdens de boringen.
                   Het leggen   en  laten liggen van een hogedruk gasleiding dwars in de provinciale weg N976 bij        km
                   27,546 (RD-coérdinaat x= 272721, y= 551792) De gasleiding wordt gelegd in een mantelbuis
                   @160mm PE100 SDR11. De mantelbuis wordt aangebracht door middel van een horizontaal
                   gestuurde boring.
                                                                                                                            0000000521
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130319
                                     provincie
                 a
                 WARS
                                S, groningen
         Eén en ander overeenkomstig onderstaande, bij deze ontheffing behorende, tekening(en) en/of
         document(en):
             -
                 Tracétekening van Enexis met tekeningnummer 000030180367-G-H-1, blad 1 van 2, wijz. A, d.d.
                 07-12-2022, gewaarmerkt als K46471-Tek1;
             -
                 Tracétekening van Enexis met tekeningnummer 000030180367-G-H-2, blad 2 van 2, wijz. A, d.d.
                 07-12-2022, gewaarmerkt als K46471-Tek2;
             -
                 Tracétekening van Enexis met tekeningnummer 000030180367-E-M-1, blad 1 van 1, wijz. A, d.d.
                 07-12-2022, gewaarmerkt als K46471-Tek3;
             -
                 Boortekening van SGGB B.V. met tekeningnummer 310-2022V1.1, blad 1 van 1, d.d. 28-09-
                 2022, gewaarmerkt als K46471-Tek4;
             -
                  Sterkteberekening met projectnaam: "HDD Sellingen Ter Apelerstraat B2", projectonderdeel:"
                 @160 mantelbuis      -
                                        PE 100 SDR-11", d.d. 10-10-2022, 15:28:05.
             -
                 HDD    Boorplan   van  SGGB B.V. met titel: "HDD Boorplan, Kruising Ter Apelerstraat 34m
                 @160mm", d.d. 11-10-2022.
         Deze  ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften en beperkingen:
         1   Uitvoering
             a) Voor het houden van toezicht en het plegen van overleg wordt aangewezen de heer
                 of een bevoegde plaatsvervanger.
                 De toezichthouders zijn bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 050-316 [ERR
             b) De aanvang van de werkzaamheden moet worden gemeld aan de toezichthouder of een
                 bevoegde plaatsvervanger. Deze melding moet minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de
                 werkzaamheden Zijn ontvangen. De melding kunt u e-mailen naar
                                 Mprovinciegroningen.nl
             c) Een exemplaar van deze ontheffing of een afschrift hiervan, inclusief de gegevens (tekeningen,
                 sterkteberekening en boorplan) behorende bij deze ontheffing, dient voortdurend op het werk
                 aanwezig te zijn;
             d) Op eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar dient deze ontheffing, inclusief
                 tekeningen, sterkteberekening en boorplan te worden overgelegd;
             e) Voor het leggen en/of houden van kabels en leidingen zijn de meest recente normen NEN
                 3650 (deel 1 t/m 5) en de NEN 3651 van toepassing;
             f) Het graven van sleuven in bermen dient plaats te vinden buiten een (denkbeeldige) lijn met een
                 helling van 1:1 gerekend vanaf 0,25 m vanuit de bovenkant van de wegverharding tot de
                 ontgravingdiepte maar wel zo dicht mogelijk bij de wegverharding;
             g) Het graven van gaten in bermen dient plaats te vinden buiten een (denkbeeldige) lijn met een
                 helling van 1:1 gerekend vanaf 0,25 m vanuit de bovenkant van de wegverharding tot de
                 ontgravingdiepte;
             h) Kabels en leidingen en bijbehorende werken (bijv. handholes, appendages) die worden gelegd
                 in open ontgraving dienen een minimale dekking te hebben van 60 cm;
             i) Zowel horizontale als verticale afwijkingen van het in de stukken geprojecteerd tracé zijn niet
                 toegestaan behoudens onze schriftelijke toestemming;
             j) Bij problemen tijdens het boren of het intrekken van de mantelbuizen moeten de
                 werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt en moet de toezichthouder voornoemd worden
                 ingelicht;
             k) Bij werkzaamheden rondom bomen zijn de boombeschermingsregels van de poster “Werken
                 rond bomen” van Norminstituut Bomen van toepassing. Deze poster is te vinden op de website
                 van de provincie Groningen, onder meer bij ontheffingen voor het aanleggen van kabels en
                 leidingen;
             |) Gaten en sleuven mogen niet onbeheerd open blijven, deze moeten dezelfde werkdag zijn
                 gedicht. Hier kan enkel van worden afgeweken als de toezichthouder daarmee heeft ingestemd
                 (schriftelijk) en er maatregelen zijn genomen om hinder en gevaarzetting te
                 beperken/voorkomen;
             m) Aanvullingen moeten laagsgewijs mechanisch worden verdicht in lagen van maximaal 30 cm
                 dikte;
                                                                                                                0000000522
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30130319
                 WARS               provincie
                 CYS                groningen
            n)   Kruisingen    moeten dwars op de    as van  de  verhardingen worden  uitgevoerd door middel  van een
                 sleufloze  techniek;
            o)   Eventuele     beschadigde grasoppervlakten moeten viak worden afgewerkt en worden ingezaaid
                 met  een   graszaadmengsel van 60% B3 en 40% rode en witte klaver of worden afgedekt met
                 uitkomende graszoden;
            p)   Aangevulde ontgravingen Zullen bij inklinking tot anderhalf jaar na voltooiing van de
                 werkzaamheden, op kosten van de houdster van deze ontheffing, opnieuw worden aangevuld en
                 afgewerkt.
         2 Verkeersmaatregelen
             a)  Het is niet  toegestaan  aan  te vangen met de werkzaamheden zonder      goedkeuring  van de
                 provincie Groningen    over de in te stellen verkeersmaatregelen.
             b)  In overleg met het Verkeersloket van de provincie Groningen moeten 10 werkdagen         van te
                 voren afspraken worden gemaakt over de werkwijze en eventueel uit te voeren
                 verkeersmaatregelen.
                 Via onderstaande link naar ons digitale loket kunt u daarvoor een verzoek indienen
                 https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/verkeersmaatregelen-op-of-langs-de-
                 provinciale-weq/
             c) Bij het aanvragen van de verkeersmaatregelen dient er een afschrift van deze
                 overeenstemming te worden bijgevoegd
             d) De verkeersmaatregelen moeten conform CROW 96b (werk in uitvoering) worden ingesteld.
         3   Einde  van deze ontheffing
            De  ontheffing   vervalt wanneer daarvan binnen     een jaar na dagtekening geen gebruik is gemaakt.
         4  Rechtsopvolgers
            Bij wijziging van eigenaar of rechthebbende blijven alle rechten en plichten voortvloeiende uit deze
            ontheffing in stand en worden automatisch overgedragen op zijn rechtsopvolger en iedere verdere
            rechtsopvolger.
         5  Beheer   en  onderhoud
            De houdster    van de ontheffing is verplicht het werk in goede staat te houden en daaraan de
            nodige herstellingen te doen uitvoeren, waarbij de aanwijzingen gegeven door een daartoe
            bevoegde ambtenaar in het belang van de verkeersveiligheid en de instandhouding van de weg
            moeten worden opgevolgd.
         6  Bodemverontreiniging
            Wij zijn niet op de   hoogte van  eventuele  bodemverontreiniging ter plaatse van het gewenste trace.  U
            zult zelf onderzoek moeten verrichten     naar  de eventuele verontreinigingen en de concentraties
            daarvan.
         7  Beéindiging activiteiten nieuw te leqgen trace
            Als  een kabel/leiding/buis niet meer in gebruik is en/of niet meer zal worden gebruikt zal deze voor
            rekening van de houder van deze ontheffing moeten worden verwijderd, tenzij uit het oogpunt van
            beheer en onderhoud het verwijderen van de Kabel/leiding/buis ongewenst is. Het verwijderen en
            laten liggen van de kabel/leiding/buis mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van
            het bevoegde gezag.
         8  Beéindiging activiteiten oude tracé
            Kabels/leidingen/buizen die buiten gebruik worden gesteld als gevolg van de wijziging van het tracé
            moeten worden verwijderd voor rekening van de houder van deze ontheffing, tenzij het bevoegd
            gezag besluit uit het oogpunt van beheer, onderhoud of veiligheid dat het verwijderen van
            kabels/leidingen/buizen ongewenst is. Het verwijderen en/of laten liggen van de kabel/leiding/buis
            mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het bevoegde gezag.
                                                                                                                      0000000523
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30130319
         9     Kabels    en  leidingen
               Ter controle    van de aanwezigheid van eventuele kabels en/of leidingen ter plaatse van het door u
               gewenste tracé moet u voor de uitvoering van het werk contact opnemen met het Kabels- en
               Leidingen Informatie Centrum (KLIC), Per e-mail via EZgpkadaster.nl of telefonisch via 0800 00 80.
         10    Rechten     van  derden
               Het te maken werk heeft ook         betrekking op gronden in beheer en/of eigendom               van derden.
               U zult ook    van  deze  partijen toestemming moeten hebben voor het maken van                   het hierboven
               genoemd      werk   alvorens gebruik gemaakt mag worden van deze ontheffing.
         11    Revisietekening
              Wijziging(en) in de uitvoering zijn niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke
              toestemming. De toegestane wijziging(en) moet(en) in een revisietekening worden opgenomen                         en
               moeten binnen een termijn van twee maanden na toestemming worden opgestuurd aan de
               Provincie Groningen, afdeling Beheer en Onderhoud, Juridische Zaken, Postbus 610, 9700 AP
               Groningen of per e-mail naar ERE provinciegroningen.nl
         12    Leges
              Voor het in     behandeling    nemen van     deze aanvraag     zijn leges verschuldigd. De legesnota         is
               bijgevoegd     en  moet binnen veertien     dagen    na dagtekening worden voldaan.
                                                                               Hoogachtend,
                                                                               Gedeputeerde         Staten   van Groningen
                                                                               Namens dezen:
                                                                                       55.1  See
                                                                                                     MSc
                                                                               Teamleider VTH
                                                                               Domein       Uitvoering
         Als  u  het niet  eens  bent met   dit besluit
         Als u   het niet eens  bent met dit besluit bestaat de  mogelijkheid om   binnen    zes  weken   na verzenddatum van deze
         brief  een  bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt     u  in de  digitale brochure "Bezwaar maken  tegen
         een   besluit", die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl). Als u
         overweegt     een  bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt.
         Wellicht kunnen     uw  bezwaren door    een toelichting van ons worden weggenomen.
         Het indienen     van een  bezwaarschrift schort de   werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om
         voorlopige voorziening     indienen. Meer   informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op
         www.rechtspraak.nl
                                                                                                                                       0000000524
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>