<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130069
                           1.
                                          vanrensbv.n|' (ERE                              @ vanrensbv.nl]
    Ln                        se                    rovincie          en.ni]; Inspecteurs           [ZEEE @provinciegroningen.n!];               RE             ER)
    < eee eee          provinciegroningen.nl]:                 ei                         @provinciegroningen.nl];
    wer                                Ourovinciegronmen nl}
    From:        [SEG
    sent:         Tue 5/7/2024 8:06:16 AM
    Subject:      Instemming Verkeersloket M334726 N976 Ter Apelerstraat Sellingen                         -
                                                                                                              verkeersmaatregelen     -
                                                                                                                                        Kabels / Leidingen   -
                                                                                                                                                               2024
    Received:                  Tue 5/7/2024 8:06:25 AM
    3847-01602-T-VKM-012-(V1)-923 Boring 1.pdf
    3847-01602-T-VKM-013-(V1)-924 Boring 2.pdf
    3847-01602-T-VKM-015-(V1)-926 Boring 4.pdf
    3847-01602-T-VKM-016-(V1)-927 Boring 5.pdf
    3847-01602-T-VKM-017-(V1)-928 Boring 6.pdf
    3847-01602-T-VKM-018-(V1)-929 Boring /.pdf
    3847-01602-T-VKM-019-(V1)-930 Boring 8.pdf
    3847-01602-T-VKM-024-(V1)-935 Boring 13.pdf
    3847-01602-T-VKM-044-(V1).pdf
    M334726-N9/6-Ter-Apelerstraat-Sellingen-verkeersmaatregelen-Kabels-Leidingen-2024                                  pdf
        Behandeld door          ;
                                         6.1.26 ff     5.1.2e
       Telefoonnummer           :  +316  BRRPS)        +316      eee
        Bijlage(n)              :  10
        Onderwer 2              :
                                   Instemming Verkeersloket         Tijdelijke Verkeersmaatregelen                    N976
                                                                  —                                                —
      Beste     5.1.2e  |.2e
                                     P
      Bij dezen accepteren wij, op grond van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de
     tijdelijke verkeersmaatregelen conform de gedane melding op de N976. De uitvoeringsdata en de werktijden zijn vermeld in de
     bijgevoegde notificatie. Onder het toepassen           van   de tijdelijke verkeersmaatregelen wordt verstaan: het                  aanvoeren, het    plaatsen,
     het instandhouden, het         verwijderen,  het op-   en  afdraaien   en    het afvoeren         van   alle  voor die toe te passen  maatregel benodigde
     zaken.
     De   acceptatie   van   tijdelijke verkeersmaatregelen wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
             1. Borden moeten worden         geschoord als de verkeersmaatregelen langer dan                       een  dag worden ingezet.
             2.  Grondpotten      moeten worden     verwijderd.
             3.  Verkeersmaatregelen       moeten worden       geplaatst   op  eigen palen          en  mogen het zicht op bestaande       bebording   niet
             belemmeren.
             4. De   gebruikte materialen     moeten voldoen       aan de  richtliinen          voor maatregelen bij werk in uitvoering(CROW-publicatiereeks
             96a,2020).
             5. De CROW-96b-voorschriften en -beperkingen zijn onverkort van toepassing.
             6. De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de uitvoering afgedraaid of geblindeerd
             worden geplaatst.
             7. De tijdelijke verkeersmaatregelen moeten uiterlijk 2 werkdagen na de werkzaamheden zijn verwijderd.
             8. De gebruiker van deze acceptatie draagt de voorgeschreven veiligheidskleding.
             9. Overeenstemming, ontheffingen, vergunningen en acceptaties (o.a. deze acceptatie op grond van artikel 34 BABW),
             benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten (zichtbaar) aanwezig zijn op locatie.
     Beperkingen:
             1. De bloktijden zijn ook van toepassing bij het plaatsen, verwijderen                     en het    (alvast) op- en afdraaien van  de tijdelijke
             verkeersmaatregelen.
             2. In  geval van mist,    sneeuwval   of andere omstandigheden,                 in het bijzonder van atmosferische aard,       die het zicht  voor
             weggebruikers       kunnen  beperken    tot een  afstand van    minder dan 400             m  op
                auto(snel)wegen en waarbij langs het werkvak geen barrier is toegepast,                         dan geen werkzaamheden op, boven         of langs voor
                het openbaar verkeer opengestelde rijbanen uitvoeren.
                                                                                                                                                              0000000176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130069
            3.  Op, boven of langs andere      voor  het   openbaar verkeer opengestelde rijbanen      dan de in het vorige lid gqenoemde  wegen,
            waarbij langs    het werkvak geen     tijdelijke barrier aanwezig is, en  waarbij  de
               toegestane snelheid bij werk in uitvoering groter is dan 30 km/h, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in het
               geval van mist,   sneeuwval   of andere omstandigheden,       in het bijzonder van
               atmosferische aard,    die zicht  voor   weggebruikers   kunnen  beperken   tot een  afstand van  minder dan 200    m.
     Kosten vanwege niet-naleven voorwaarden:
     Als de  verkeersmaatregelen      niet voldoen     aan  de voorwaarden zoals   genoemd     onder 1, 2, 3 en 4, kunnen wij   onze aannemer
     opdracht geven      om  (hertsteljacties  in gang te zetten. De kosten hiervan zullen     wij aan  de melder doorberekenen.
     Uw melding, inclusief het bijgevoegde verkeersplan,           maakt  onlosmakelijk   deel uit van deze  acceptatie. Bijgevoegd   een notificatie
     van  de  melding.
     Wanneer     u vragen heeft   over  de inhoud    van   deze toestemming kunt    u  contact opnemen met het Verkeersloket via bovenstaand
     telefoonnummer.
     Hoogachtend,
     Gedeputeerde Staten       van  Groningen,
     Namens dezen,
     Teamleider Areaalbeheer
     Domein    Uitvoering
     Van:
           FERRE      © servicedeskndw.nu     <(ERRZS     @ servicedeskndw.nu>
     Verzonden:     vrijdag 3 mei 2024 13:49
     Aan: Verkeersloket
                            <RESEE © provinciegroningen.nl>
     Onderwerp:      Melvin M334726:      Melding   is  ingediend,  N976 Ter Apelerstraat, Sellingen,   21-05-2024 07:00
     Beste heer/mevrouw
     Een Melvin       melding   met  de  volgende gegevens        is ingediend:
     Melding M334726:          N976 Ter     Apelerstraat Sellingen Kabels / Leidingen
     Deze   melding     is ingevoerd door:
        5.1.2e   1.26
     E-mail:
     EE                       2 awensbvnl
     Aannemer / Infra beheerder         naam:
                   Mobiliteit
     Melding     link (U dient in te   loggen om       de link te  gebruiken)
     Datum     gebeurtenis:      03-05-2024 13:48
     Uitvoerperiode(s):
     Start: 2 1-05-2024 07:00
     Einde: 14-06-2024 16:00
     Commentaar:
     [03-05-2024 13:48]        as
     Heeft   u verdere vragen dan kunt        u  contact opnemen met       uw   regio beheerder.    De e-mail adressen    van   de regio beheerders
     vindt  u  in de Melvin     handleiding.
                                                                                                                                              0000000177
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30130069
     Met vriendelijke groeten,
     Het Melvin team
                               0000000178
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>