<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130110
                                          provincie
                    a
                   WARS
                                   S, groningen
                                                                            Gewaarmerkte    tekeningEnexis   Netbeheer B.V.
                                                                            Postbus 856
                                                                            5201 AW 'S-HERTOGENBOSCH
         Datum                      16 januari 2023
                               :
         Decumentnummer:            2023-007425
         Dossiernummer         :    K46711
         Behandeld door                             team VTH
         Telefoonnummer:            (050)
         Bijlage(n)            :    -gewaarmerkte tekeningen
                                    -
                                       bomenposter
                                    -
                                       nota leges
         Onderwerp             :    Ontheffing Omgevingsverordening voor het leggen en laten
                                    liggen van middenspanningskabels in de provinciale weg
                                    N976 tussen km 31,700 en km 31,763 te Sellingen
          Geachte heer, mevrouw,
          Bij e-mail  van  23 december 2022 met        bijlagen verzoekt WATT Infra Netinpassingen B.V. namens Enexis
          Netbeheer B.V.     om   toestemming     voor het leggen en laten liggen van middenspanningskabels in de
          provinciale weg N976 tussen km 31,700 en km 31,763 te Sellingen.
          Wij  kunnen instemmen met de          voorgestelde  activiteiten voor zover  gelegen in de provinciale weg,
          mits de hieronder omschreven voorschriften          en  beperkingen   in acht worden genomen.
          Daarom verlenen       wij   aan  Enexis Netbeheer   B.V., gevestigd  te 's-Hertogenbosch:
          1    ontheffing  op grond van artikel 1.2 lid 1 van de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016
               van de verboden Zoals vervat in artikel 4.20 lid 2 en lid 5 sub a van de Omgevingsverordening
               Provincie Groningen 2016, en
          2      toestemming van de provincie voor het gebruik        van  de betrokken  percelen  voor zover de  provincie
               Groningen daarvan rechthebbende is, voor:
               -
                    Het  leggen en laten liggen van middenspanningskabels in de noordwestelijke berm van de
                    provinciale weg N976 tussen km 31,700 en km 31,763, resp. tussen RD-co6érdinaat x= 270113,
                    y= 548814 en x= 270063,        y= 548778;
               -
                    Het leggen en laten liggen van middenspanningskabels dwars in de provinciale weg N976,
                    inclusief het fietspad, bij km 31,700 (RD-codrdinaat x= 270065, y= 548774). De kabels worden
                    gelegd in drie PVC mantelbuizen @110 mm. De drie PVC mantelbuizen worden aangebracht in
                    een stalen mantelbuis @273 mm. De stalen mantelbuis wordt aangebracht door middel van een
                    persing.
          Eén en ander overeenkomstig onderstaande, bij deze ontheffing behorende, tekening(en) en/of
          document(en):
               -
                    Overzichtstekening van WATT Infra met tekeningnummer 20.NIP.30-04, blad 1 van 10, versie 5,
                    d.d. 04-11-2022:
               -
                    Tracétekening van WATT Infra met tekeningnummer 20.NIP.30-04,              blad 4 van  10, versie 5, d.d.
                    04-11-2022, gewaarmerkt als K46711-Tek1;
                                                                                                                              0000000207
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130110
                                    provincie
                a           AS      groningen
         Deze ontheffing wordt verleend onder de         volgende voorschriften    en  beperkingen:
         1  Ujitvoering
            a)  Voor het houden      van toezicht en het  plegen van overleg wordt aangewezen de heer
                of  een  bevoegde                      De toezichthouders  zijn telefonisch bereikbaar via het
                                     pealsvelvarger.
                secretariaat op 050-316 EZ
            b)   De aanvang van de werkzaamheden moet worden           gemeld. Deze melding moet minimaal vijf
                werkdagen     voor  aanvang   van de werkzaamheden worden       gedaan via e-mailadres:
                ECO provinciegroningen.nl
            C)   Deze overeenstemming of een afschrift hiervan, inclusief de gegevens (gewaarmerkte
                tekeningen) behorende bij deze overeenstemming, dient voortdurend op het werk
                aanwezig te Zijn.
                Voor het leggen en/of houden van kabels en leidingen zijn de meest recente normen NEN
                3650 (deel 1 t/m 5) en de NEN 3651 van toepassing.
                 Het graven van gaten in bermen dient plaats te vinden buiten een denkbeeldige lijn met een
                 helling 1:1 vanaf 0,25 m vanuit de bovenkant van de wegverharding tot de ontgravingsdiepte.
                 Het graven van sleuven in bermen dient plaats te vinden buiten een denkbeeldige lijn met een
                 helling 1:1 vanaf 0,25 m vanuit de bovenkant van de wegverharding tot de ontgravingsdiepte
                 maar wel zo dicht mogelijk bij de verharding.
                 Kabels en leidingen en bijbehorende werken (bijv. handholes, appendages) die worden gelegd
                 in open ontgraving dienen een minimale dekking te hebben van 60 cm;
                Zowel horizontale als verticale afwijkingen van het in de stukken geprojecteerd tracé zijn niet
                toegestaan behoudens onze schrifteliike toestemming;
                Vrijkomend bentoniet moet naar een erkende afvalverwerking worden afgevoerd;
                 Bij problemen tijdens persen, boren of intrekken van (een) (mantel)buis/buizen moeten de
                werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt en moet de toezichthouder voornoemd worden
                 ingelicht;
                 Bij werkzaamheden rondom bomen zijn de boombescherming regels van de poster “Werken rond
                 bomen” van het Norminstituut Bomen van toepassing. Deze poster is te vinden op de website
                van de provincie Groningen, onder meer bij ontheffingen voor het aanleggen van kabels en
                 leidingen;
                 Kruisingen moeten dwars op de as van de verhardingen worden uitgevoerd door middel van een
                sleufloze   techniek;:
                Aanvullingen     moeten  laagsgewijs  mechanisch worden verdicht in    lagen van maximaal 30   cm
                dikte.
                Gaten    en sleuven mogen niet onbeheerd open blijven en moeten dezelfde werkdag zijn gedicht.
                 Hier mag van worden afgeweken als de toezichthouder daarmee kan instemmen op voorwaarde
                dat hinder en gevaarzetting zoveel mogelijk kan worden beperkt of weggenomen.
                 Beschadigde grasopperviakten moeten vilak worden afgewerkt en worden ingezaaid met een
                graszaadmengsel als B3of worden afgedekt met uitkomende graszoden.
                Aangevulde ontgravingen Zullen bij inklinking tot anderhalf jaar na voltooiing van de
                werkzaamheden, op kosten van de houdster van deze toestemming, opnieuw worden
                aangevuld en afgewerkt;
                 Bij persingen in een hoofdrijbaan met een lengte van maximaal 10 meter moet de afstand
                tussen bovenkant verharding en bovenkant (mantel)buis minimaal 1,0 meter bedragen;
                 Bij persingen in een hoofdrijbaan met een lengte tussen 10 meter en 15 meter moet de afstand
                tussen bovenkant verharding en bovenkant (mantel)buis minimaal 1,50 meter bedragen;
                 Bij persingen in een fietspad moet de afstand tussen bovenkant verharding en bovenkant raket
                of (mantel)buis minimaal 0,60 meter bedragen. Een persing dient het fietspad haaks te kruisen;
                 Een boomboring of boompersing dient een dekking te hebben van minimaal 1,50 meter t.o.v.
                 maaiveld.
                                                                                                                  0000000208
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30130110
                 WARS               provincie
                 CYS                groningen
         2 Verkeersmaatregelen
             a)  Het is niet  toegestaan aan te vangen met de werkzaamheden zonder goedkeuring van de
                 provincie Groningen over de in te stellen verkeersmaatregelen.
             b) In overleg met het Verkeersloket van de provincie Groningen moeten 10 werkdagen van te
                 voren afspraken worden gemaakt over de werkwijze en eventueel uit te voeren
                 verkeersmaatregelen.
                 Via onderstaande link naar ons digitale loket kunt u daarvoor een verzoek indienen
                 https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/verkeersmaatregelen-op-of-langs-de-
                 provinciale-weq/
             c) Bij het aanvragen van de verkeersmaatregelen dient er een afschrift van deze
                 overeenstemming te worden bijgevoegd
             d) De verkeersmaatregelen moeten conform CROW 96b (werk in uitvoering) worden ingesteld.
         3   Ejinde van deze ontheffing
            De  ontheffing   vervalt wanneer daarvan binnen    een jaar na dagtekening geen gebruik  is gemaakt.
         4  Rechtsopvolgers
            Bij wijziging van eigenaar of rechthebbende blijven alle rechten en plichten voortviloeiende  uit deze
            ontheffing in stand en worden automatisch overgedragen op zijn rechtsopvolger en iedere       verdere
            rechtsopvolger.
         5  Beheer   en  onderhoud
            De houdster    van de ontheffing is verplicht het werk in goede staat te houden en daaraan de
            nodige herstellingen te doen uitvoeren, waarbij de aanwijzingen gegeven door een daartoe
            bevoegde ambtenaar in het belang van de verkeersveiligheid en de instandhouding van de weg
            moeten worden opgevolgd.
         6  Bodemverontreiniging
            Wij zijn niet op de   hoogte van eventuele  bodemverontreiniging ter plaatse van het gewenste tracé.   U
            zult zelf onderzoek moeten verrichten     naar de eventuele verontreinigingen en de concentraties
            daarvan.
         7  BeéGindiging activiteiten nieuw te leqgen tracé
            Als  een kabel/leiding/buis niet meer in gebruik is en/of niet meer zal worden gebruikt zal deze voor
            rekening van de houder van deze ontheffing moeten worden verwijderd, tenzij uit het oogpunt van
            beheer en onderhoud het verwijderen van de kabel/leiding/buis ongewenst is. Het verwijderen en
            laten liggen van de kabel/leiding/buis mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van
            het bevoegde gezag.
         8  Beéindiging activiteiten oude trace
            Kabels/leidingen/buizen die buiten gebruik worden gesteld als gevolg van de wijziging van het tracé
            moeten worden verwijderd voor rekening van de houder van deze ontheffing, tenzij het bevoegd
            gezag besluit uit het oogpunt van beheer, onderhoud of veiligheid dat het verwijderen van
            kabels/leidingen/buizen ongewenst is. Het verwijderen en/of laten liggen van de kabel/leiding/buis
            mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het bevoegde gezag.
         9  Kabels   en leidingen
            Ter controle   van de aanwezigheid van eventuele kabels en/of leidingen ter plaatse van het door u
            gewenste tracé moet u voor de uitvoering van het werk contact oponemen met het Kabels- en
            Leidingen Informatie Centrum (KLIC), Per e-mail via Egpkadaster.nl of telefonisch via 0800 00 80.
                                                                                                                     0000000209
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30130110
         10    Rechten     van   derden
               Het te maken werk heeft         mogelijk ook betrekking op gronden in beheer en/of eigendom van derden.
               U zult ook    van   deze  partijen toestemming moeten hebben voor het maken van het hierboven
               genoemd      werk    alvorens gebruik gemaakt mag worden van deze ontheffing.
         11    Revisietekening
              Wijziging(en) in de uitvoering zijn niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke
              toestemming. De toegestane wijziging(en) moet(en) in een revisietekening worden opgenomen                        en
               moeten binnen een termijn van twee maanden na toestemming worden opgestuurd aan de
               Provincie Groningen, team VTH, Juridische Zaken, Postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-
               mail naar ERE              provinciegroningen.nl
         12    Leges
              Voor het in     behandeling     nemen van     deze aanvraag     zijn leges verschuldigd. De legesnota       is
               bijgevoegd     en   moet binnen veertien     dagen    na dagtekening worden voldaan.
                                                                                Hoogachtend,
                                                                                Gedeputeerde       Staten   van Groningen
                                                                                Namens dezen:
                                                                                        See
                                                                                                    NViSc
                                                                                Teamleider VTH
                                                                                Domein     Uitvoering
         Als  u  het niet  eens   bent met   dit besluit
         Als u   het niet eens   bent met dit besluit bestaat de  mogelijkheid om   binnen  zes  weken   na verzenddatum van deze
         brief  een  bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt      u in de digitale brochure "Bezwaar maken  tegen
         een   besluit", die  u kunt vinden op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl). Als u
         overweegt     een  bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt.
         Wellicht kunnen     uw   bezwaren door    een toelichting van ons worden weggenomen.
         Het indienen     van een   bezwaarschrift schort de   werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om
         voorlopige voorziening      indienen. Meer   informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op
         www.rechtspraak.nl
                                                                                                                                      0000000210
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>