<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130489
    To:          Juzaloket|ER8E             @provinciegroningen.nl]
    Cc:           Ins  ccteursMMEREZINM         © ocovincicgcon ingen. Beplantingen (EME
                           @provinciegroningen.nl]
                                                                                                    @ provinciegroningen.n|]; ERE,
    From:         Technische      advisering vergunningen
    Sent:         Thur 10/19/2023 2:04:59 PM
    Subject:      RE: K56222 Enexis N976                              Sellingen
    Received:                  Thur 10/19/2023 2:05:00 PM
     Collega,
     Zie  onze   reactie   van  19/10   n.a.v. een telefoongesprek.
      Na  enige verduidelijking      is het voor ons  akkoord.
        Met  vriendelijke groet,
        Technisch adviseur
        Team Areaalbeheer
        Werkdagen op:       ma   di wo  do vr
       CO ERE                  |    ERE
       9   Sint Jansstraat 4.9712 JN Groningen
     @ www.provinciegroningen.nl
     0600
     Van: Juzaloket
                         <EEREER      @  provinciegroningen.nI>
     Verzonden:       woensdag 11 oktober 2023 13:49
     Aan: Technische advisering vergunningen <                 @provinciegroningen.nl>; Inspecteurs <ESEZSEE © provinciegroningen.nl>;
                                                           aga
                                                             §
      Beplantingen <SERESEE © provinciegroningen.nl>; | 5.1.26                 F
                                                                                 9.1.2e
                                                                                        <MESEZRE © provinciegroningen.nl>
     Onderwerp: K56222 Enexis N976                                  Sellingen
      Hoi,
     Graag jullie    reactie
        Hartelijke groet,
        Vergunningverlener
        Team VTH
        Werkdagen      op:  maandag t/m woensdag, donderdag          -en vrijdagochtend
       OC RECs              |     ERE
       9   Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
     @® www.provinciegroningen.nl
                                                                                                                                    0000000786
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130489
     0600
     Verzonden:       woensdag         11 oktober 2023 13:33
     Aan: Juzaloket       <
                            BERR © provinciegroningen.n|>
     i                    <A              @enexis.ni>
     Onderwerp:        RE: K56222 Enexis N976                              Sellingen
     Goedemiddag 5.1.2e          Ff
     Hierbij de aangepaste tekeningen, de natuurtoets en een berekening waaruit blijkt dat er geen vergunningsplicht is voor het aspect
     stikstofdepositie.
     Mijn collega zal de documenten ook aan het WoW-portaal toevoegen.
     Ik heb op de plantekening zoveel mogelijk rekening gehouden de vereisten uit de Gemeente, Provincie, natuurtoets,
     Staatbosbeheer, bodemverontreiniging, particuliere eigenaren en de technische mogelijkheden.
     Het enige wat ontbreekt zijn de vereisten vanuit Archeologie, die aanvraag is nog in behandeling.
     Naar verwachting zal daar planmatig geen grote wijzigingen door ontstaan, mogelijk alleen meer dammeren indien er geen
     kopgaten gegraven kunnen worden.
     Mochten er vragen of opmerkingen zijn verneem ik ze graag.
     Ik zie  uw   reactie graag        tegemoet.
     Met  vriendelijke groet,
     Gas-engineer
     E&A Team 4
     Gebiedsengineer voor de gemeentes Stadskanaal, Westerwolde      en Borger-Odoorn.
     ENEXIS NETBEHEER B.V. Operations / Tweede Bokslootweg 1         / 7821 AS Emmen / Postbus 856/ 5201 AW ‘s-Hertogenbosch// KVK-nummer 17131139
     M +31   (0)6             |
                                REECE @enexis.ni
     www.enexisnetbeheer.nl
     Van: Juzaloket
                          <BERRER        ©  provinciegroningen.n|>
     Verzonden:       woensdag         11 oktober 2023 11:49
     Aan:                           <BR                2 en exis.ni>
     Onderwerp:        RE: K56222 Enexis N976                              Sellingen
     Goedemorgen | 5.1.2e           Ff
     Voor wat betreft onderstaande vraag:
     -
        Het is niet de intentie         om holle ruimtes met dammer te vullen, het is technisch niet      gebruikelijk  met deze   werkwijze  en hierop
     krijg ik  vanuit Flora     en     Fauna  oogpunt vermoedelijk geen toestemming        voor.
                De   leiding verwijderen d.m.v. open ontgraving of de leiding laten liggen zal dan een uitwijking zijn, mits dat mogelijk is
     vanwege flora        en fauna of mogelijke archeologie.
                Ik verneem graag of niet opvullen met ddmmer een optie is of dat een open ontgraving mogelijk is.
                Zolang er wordt gehouden aan onze voorwaarden: buiten de 1:1 lijn en niet onder de bomen graven is het prima. Waar
     geen open ontgraving is, daar moet het worden gedammert
     Hoop je zo voldoende te hebben geinformeerd.
        Hartelijke groet,
        Vergunningverlener
        Te      LEFT
           aun     II
       OO Secs                |      KET
       Q@   Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
                                                                                                                                                   0000000787
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30130489
     @ www.provinciegroningen.nl
     06090
     Verzonden:       vrijdag   6 oktober 2023 09:46
     Aan: Juzaloket       <BERRZ © provinciegroningen.n|>
     he                   <A @cnexis.ni>; Technische advisering vergunningen                     <j
                                                                                                      @provinciegroningen.nl>; Er
     <M                    © provinciegroningen.nI>
     Onderwerp:        RE: K56222 Enexis N976                             Sellingen
     Goedemorgen 5.1.2¢           §
     Hierbij   alvast    mijn  eerste reactie op de vragen.
     Ik zal de   tekeningen aanvullen met onderstaande opmerkingen.
     De  aangepaste tekeningen probeer ik volgende week aan te leveren inclusief flora en fauna toets en locaties waar mogelijk
     archeologie van toepassing is.
             e
                 Er worden geen @63 mm buizen onder wegen verwijderd, ook geen @32 mm aansluitleidingen en geen @160mm
             hoofdleidingen.
             e
                 Er worden geen leidingen onder duikers verwijderd.
             e
                 Er wordt niet onder kruinen van provinciale bomen gegraven.
             e
                 Er zal niet binnen de 1:1 druklijn van verhardingen en bermverharding gegraven worden.
             e
                 Het is niet de intentie       om  holle ruimtes met dammer te      vullen, het is technisch niet  gebruikelijk  met deze    werkwijze en
             hierop krijg     ik vanuit Flora    en Fauna   oogpunt vermoedelijk geen toestemming          voor.
                De  leiding verwijderen d.m.v. open ontgraving of de leiding laten liggen zal dan een uitwijking zijn, mits dat mogelijk               is
                vanwege flora         en fauna of mogelijke archeologie.
                Ik verneem graag of niet opvullen met dammer een optie is of dat een open ontgraving mogelijk is.
     Met vriendelijke groet,
     Gas-engineer
     E&A Team 4
     Gebiedsengineer voor de gemeentes Stadskanaal, Westerwolde en Borger-Odoorn.
     ENEXIS NETBEHEER B.V. Operations / Tweede Bokslootweg 1 / 7821 AS Emmen / Postbus                           856  / 5201 AW   ’s-Hertogenbosch//      KVK-
     nummer       17131139
     M +31     (0)6                 /  MERE             0 cnexis.n
     www.enexisnetbeheer.nl
     Van: Juzaloket
                          <BERRSE        © provinciegroningen.nl>
     Verzonden:       maandag       2 oktober 2023 10:24
                                           9.1.2e
                        |
                                    <                  @enexis.n|l>
     oat                     RESIN        Genes nl>; Technische advisering vergunningen          <i §  @ provinciegroningen.nl>;    5.1.2e F
      —<—<<_
     alice
                                                      nl>
                                  Enexis N976     |       5
                                                            12e | Sellingen
                       —
     Goedemorgen | 5.1.26           §
     Naar   aanleiding van onderstaande e-mail hebben wij              nog enkele vragen;
             e
                Worden de @63           mm   buizen die de weg kruisen ook     verwijderd?
             ©
                 De  leiding kruist     op  een aantal  plaatsen  een duiker  (o.a. nabij km 29,920    en  29,880). Aangeven    op tekening of de leiding
             onder of boven de          aanwezige duikers ligt;
             *
                 De holle ruimte die        na het trekken   van de leiding achterblijft moet direct worden      opgevuld  met dammer.     Aangeven    op
                                                                                                                                                    0000000788
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30130489
             tekening;
             e
                Op de tekeningen duidelijk aangeven welke delen in open ontgraving worden verwijderd en welke delen uit de grond
             worden getrokken. Hierbij ook aangeven waar de gaten worden gegraven om de leiding te kunnen doorhalen en deze eruit
             te kunnen      trekken;
     In het   ontwerp in elk geval rekening houden              met:
             e
                Het is niet     toegestaan     om   te graven onder de kruinen      van provinciale bomen;
             e
                Het is niet     toegestaan     om   binnen de 1:1   druklijn van  verhardingen en bermverharding (graskeien)      te graven.
     Zie verder    onze    bijgevoegde indieningsvereisten          en voorwaarden.
     Graag de tekeningen           op basis   van  bovenstaande informatie aanpassen. Ook graag aanleveren in Autocadformaat.
     Indien    nodig zullen we een afspraak maken voor een schouw ter plaatse.
     De  gevraagde tekeningen ontvang ik graag binnen 14 dagen.
       Hartelijke groet,
      Vergunningverlener
                5.1.2e                 5.1.2¢
                              |
      9    Sint Jansstraat       4,9712 JN Groningen
     @ www.provinciegroningen.nl
     06090
     Verzonden:      donderdag         21 september 2023 08:55
     Aan: Juzaloket      <
                            BERR ©         provinciegroningen.n|>
     Cc;                RE               o- nexis.nl>; Technische advisering vergunningen         <i   @ provinciegroningen.nl>;  Er
     <BERESRE            ©   p  rovinciegroningen.n|>
     Onderwerp: Vraag omtrent vergunning                   aanvraag  en aanvullende flora   en fauna toets
     Geachte heer/mevrouw,
     De  afgelopen     twee     jaar heeft    Enexis  een   nieuwe 8bar 160PE100 SDR11 transport        gasleiding aangelegd tussen Ter Apel en Sellingen.
     Deze transport       leiding    is inmiddels in    bedrijf genomen   en  de  voormalige gasleiding tussen Ter Wisch en Sellingen is buiten bedrijf
     gesteld.
     Enexis is   nu voornemens om            in het  najaar  van 2023 de   buitenbedrijf gestelde gasleiding   tussen Ter Wisch  en  Sellingen te
     verwijderen.
     Dit betreft    een   160mm PE        gasleiding welke door     open  ontgraving (max    1m  diepte) of d.m.v. pipe-cracking zal worden verwijderd.
     De buiten     bedrijf gestelde gasleiding         doorkruist meerdere     particuliere en openbare percelen.
     Een aantal van deze percelen van Maatschap Schuring zijn belast met een kwalitatieve verplichting voor natuur.
     Dat zijn kadastrale gemeente Viagtwedde (VWD0O2), sectie R nummers 896, 898 en 899, waarvan bijgevoegd de
     eigendomsinformatie.
     Er is een NBwet toets uitgevraagd bij Antea waarvan ik 2 oktober de resultaten verwacht.
     Via deze mail wil ik        u vriendelijk verzoeken de vergunning        aanvraag reeds in   behandeling   te nemen  waarbij ik de  aanvraag z.s.m.
     aanvul met de resultaten            van  de NBwet toets.
     Uiteraard zal     er  extra aandacht       voor  de  afwerking zijn  en zijn  er bepaalde afspraken vastgelegd   door een  rentmeester.
     Bent   u  met dit voorstel akkoord          en  heeft  u nog aanvullende informatie     van mij nodig?
                                                                                                                                                  0000000789
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30130489
     Ik zie  uw  reactie graag      tegemoet.
     Met    vriendelijke groet,
     Gas-engineer
     E&A Team 4
     Gebiedsengineer voor de gemeentes Stadskanaal, Westerwolde en Borger-Odoorn.
     ENEXIS NETBEHEER B.V. Operations / Tweede Bokslootweg 1 / 7821 AS Emmen / Postbus             856 / 5201 AW ’s-Hertogenbosch// KVK-
     nummer      17131139
     M +31     (0)6                / MESEZWE             © enexis.ni
     www.enexisnetbeheer.nl
     Op   onze   website kunt      u lezen welke     dienstverlening u     van ons mag verwachten.
     https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/
     Op  onze website kunt u lezen welke dienstverening U van ons mag verwachten.
     htips www .provinciegroningen nl/semicenormen/
                                                                                                                                0000000790
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>