<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130518
    To:          a                             aren          1        EC                             vanronsy
    Cc:                             [       2      @provinciegroningen.nl];            Inspecteurs           [REE @provinciegroningen.n!]; SRE                              ERE)
                       provinciegroningen.nl];        Peize Bei size|@provinciegroningen.nl];
                                                                         [
    Verkeersloket                         @provinciegroningen.nl]
    From:        ERIE.
    sent:         Tue 4/2/2024 7:20:33 AM
    Subject:      Instemming Verkeersloket M323606 N976 Ter Apelerstraat Sellingen                                  -
                                                                                                                       verkeersmaatregelen       -
                                                                                                                                                   Kabels / Leidingen    -
                                                                                                                                                                           2024
    Received:                   Tue 4/2/2024 7:20:35 AM
    M323606-N9/76-Ter-Apelerstraat-Sellingen-verkeersmaatregelen-Kabels-Leidingen-2024                                          pdf
    mof kruising    Sellingen.     PNG
        Behandeld door           :
                                            | 5.1.2e ff     5.1.2e
       Telefoonnummer            :  +316
                                            | 6.1.2e       +316
        Bijlage(n)               :  2
        Onderwerp                                                           ae
                                                                                                   |
                                    Instemming Verkeersloket               Tijdelijke Verkeersmaatregelen                      N976
                                                                       —                                                    —
      Beste     5.1.2e   1.26
                                        7
      Bij dezen accepteren wij,         op  grond  van    artikel 34  van    het Besluit Administratieve                 Bepalingen    inzake het   Wegverkeer (BABW),       de
     tijdelijke verkeersmaatregelen            conform de      gedane melding         op de N976. De             uitvoeringsdata      en  de  werktijden zijn vermeld in de
      bijgevoegde     notificatie. Onder het toepassen           van   de   tijdelijke verkeersmaatregelen                   wordt verstaan: het aanvoeren, het        plaatsen,
     het   instandhouden,       het   verwijderen,     het op-   en  afdraaien     en      het afvoeren         van   alle  voor die toe te passen    maatregel benodigde
     zaken.
     De   acceptatie    van   tijdelijke verkeersmaatregelen wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
             1. Borden moeten worden             geschoord als      de verkeersmaatregelen langer dan                       een  dag  worden    ingezet.
             2.  Grondpotten       moeten worden         verwijderd.
             3.  Verkeersmaatregelen           moeten worden        geplaatst     op   eigen palen           en  mogen het zicht op bestaande          bebording   niet
             belemmeren.
             4. De   gebruikte materialen         moeten voldoen        aan   de  richtliinen            voor  maatregelen bij werk       in uitvoering(CROW-publicatiereeks
             96a,2020).
             5. De   CROW-96b-voorschriften             en  -beperkingen zijn onverkort                  van  toepassing.
             6. De   tijdelijke verkeersmaatregelen            mogen    uiterlijk   2  werkdagen             voor  de start    van de  uitvoering afgedraaid of geblindeerd
             worden     geplaatst.
             7. De   tijdelijke verkeersmaatregelen            moeten uiterlijk 2 werkdagen na de werkzaamheden zijn verwijderd.
             8. De   gebruiker     van    deze  acceptatie draagt de voorgeschreven veiligheidskleding.
             9.  Overeenstemming, ontheffingen, vergunningen                     en   acceptaties (o.a. deze acceptatie                op  grond   van artikel 34  BABW),
             benodigd     voor   de   uitvoering   van   de werkzaamheden moeten                       (zichtbaar) aanwezig zijn       op locatie.
             10. Deze activiteit moet actueel worden               gemeld.     Daarvoor kan deze link worden                    gebruikt:
     Beperkingen:
             1. De   bloktijden zijn ook van toepassing bij het plaatsen, verwijderen                            en het    (alvast) op-  en  afdraaien  van de  tijdelijke
             verkeersmaatregelen.
             2. In  geval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden,                               in het bijzonder van atmosferische aard, die het zicht           voor
             weggebruikers        kunnen     beperken    tot  een  afstand    van   minder dan 400               m  op
                auto(snel)wegen en waarbij langs het werkvak geen barrier is toegepast, dan                                    geen werkzaamheden op, boven          of langs voor
                het openbaar verkeer opengestelde rijbanen uitvoeren.
             3. Op, boven of langs andere voor het openbaar verkeer opengestelde rijbanen                                      dan de in het vorige lid  genoemde      wegen,
             waarbij langs het werkvak geen tijdelijke barrier aanwezig is, en waarbij de
                toegestane snelheid bij werk in uitvoering groter is dan 30 km/h, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in het
                                                                                                                                                                          0000000822
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130518
                geval van mist,    sneeuwval   of andere omstandigheden,     in het bijzonder van
                atmosferische aard,     die zicht voor  weggebruikers   kunnen  beperken  tot een afstand van minder dan 200  m.
     Kosten vanwege niet-naleven voorwaarden:
     Als de  verkeersmaatregelen        niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd onder 1, 2, 3 en 4, kunnen wij onze aannemer
     opdracht geven        om  (hertsteljacties in gang te zetten. De kosten hiervan zullen wij aan de melder doorberekenen.
     Uw   melding, inclusief het bijgevoegde verkeersplan, maakt onlosmakelijk deel uit van deze acceptatie. Bijgevoegd een notificatie
     van  de melding.
     Wanneer      u vragen heeft    over  de inhoud  van  deze toestemming kunt     u contact opnemen met het Verkeersloket via bovenstaand
     telefoonnummer.
     Hoogachtend,
     Gedeputeerde        Staten  van  Groningen,
     Namens      dezen,
     Teamleider Areaalbeheer
     Domein     Uitvoering
     Van:
           FERRE       @ servicedeskndw.nu      <(ERRZS  @ servicedeskndw.nu>
     Verzonden:      donderdag     28 maart 2024 13:58
     Aan: Verkeersloket       <RESBE            © provinciegroningen.ni>
     Onderwerp:       Melvin M323606:       Melding is ingediend, N976 Ter Apelerstraat, Sellingen,   08-04-2024 08:00
     Beste heer/mevrouw
     Een Melvin        melding    met  de  volgende gegevens      1s ingediend:
     Melding M323606:            N976 Ter     Apelerstraat Sellingen Kabels / Leidingen
     Deze   melding       is ingevoerd door:
        5.1.2e    1.2e
     E-mail:
               5.1.2e
                               (@vanrensbv.nl
     Aannemer / Infra beheerder           naam:
                    Mobiliteit
     Melding      link (U dient in te    loggen om     de link te  gebruiken)
     Datum      gebeurtenis:       28-03-2024 13:57
     Uitvoerperiode(s):
     Start: 08-04-2024 08:00
     Einde: 08-04-2024 16:00
     Commentaar:
     [28-03-2024 13:57]          FES
     Heeft   u  verdere vragen dan kunt         u contact opnemen met      uw   regio beheerder.  De e-mail adressen   van de regio beheerders
     vindt  u   in de Melvin      handleiding.
     Met   vriendelijke groeten,
     Het Melvin team
                                                                                                                                       0000000823
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>